ANEXO No. 1


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS
Carrera 46 No. 20A – 29, Puente Aranda
Bogotá D.C.

ASUNTO: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y LAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. PROCESO 290-LP-CENACINGENIEROS-2026

Especificaciones técnicas del proceso de contratación cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE INHIBIDORES DE SEÑAL PORTÁTIL para los grupos de disposición de artefactos explosivos (EOD) del Ejército Nacional, destinados a fortalecer la capacidad de protección de la fuerza frente a artefactos explosivos improvisados controlados por radio (RCIED).

Cada proponente deberá manifestar expresamente que conoce, comprende y acepta el alcance del proceso contractual, así como las condiciones técnicas establecidas por la Entidad, certificando que los bienes ofertados cumplen integralmente con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el Estudio Previo, el Anexo Técnico, la Especificación Técnica No. JEMPP-CEDE10-DINCO-ET-03298/ING-3 y los demás documentos que hacen parte del proceso de selección.

Las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento constituyen requisitos de obligatorio cumplimiento y serán objeto de verificación por parte de la Entidad bajo el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE. Para tal efecto, el proponente deberá diligenciar el presente formato, el cual deberá estar suscrito por el representante legal o por quien tenga la facultad para comprometer la propuesta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

(Marque con una "X" la casilla correspondiente indicando si CUMPLE o NO CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas exigidas para la adquisición de inhibidores de señal portátil, contenidas en la Especificación Técnica No. JEMPP-CEDE10-DINCO-ET-03298/ING-3 y en el Anexo Técnico del presente proceso contractual).

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	UND. MEDIDA
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO OTAN-NOC
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	INHIBIDOR DE SEÑAL PORTÁTIL (ET No. JEMPP-CEDE10-DINCO-ET-03298/ING-3)
	UNIDAD
	43221700
	NO APLICA
	
	


Nota: la cantidad de unidades a adquirir se determinará conforme al presupuesto oficial asignado y al análisis de costos del proceso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Los oferentes deben certificar que cumplirán con cada una de las siguientes condiciones, además de entregar en un solo documento los ítems aquí descritos. Marque con una "X" la casilla correspondiente:

	ESPECIFICACIÓN / REQUISITO
	FORMA DE ACREDITACIÓN
	CUMPLE 
	NO CUMPLE 

	A. Condiciones generales de la oferta
	
	

	Cumplimiento obligatorio de la Especificación Técnica: El bien ofertado deberá cumplir integralmente con la Especificación Técnica “INHIBIDOR DE SEÑAL PORTÁTIL No. JEMPP-CEDE10-DINCO-ET-03298/ING-3”, la cual hace parte integral del proceso contractual.

	
El oferente deberá presentar certificación de cumplimiento de la especificación técnica, junto con los documentos técnicos exigidos en el proceso.
	
	

	
Los valores ofertados deberán incluir la totalidad de los costos necesarios para el suministro de los elementos, incluyendo transporte, alistamiento, empaque e insumos requeridos, de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos.
	El oferente deberá presentar junto con la oferta certificación o carta de compromiso, suscrita por el proponente (persona natural) o por el representante legal (persona jurídica), mediante la cual manifieste expresamente que el valor de la oferta incluye la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para el suministro, transporte y entrega de los elementos objeto del contrato.
	
	

	El oferente deberá garantizar que cuenta con los medios técnicos, logísticos y operativos suficientes para planear, organizar, suministrar y transportar los elementos objeto del contrato.
	El oferente deberá presentar junto con la oferta certificación o carta de compromiso, suscrita por el proponente (persona natural) o por el representante legal (persona jurídica), mediante la cual manifieste expresamente que cuenta y/o dispondrá de los medios técnicos, logísticos y operativos necesarios y suficientes para la correcta ejecución del contrato.

	
	

	
El oferente garantiza que los elementos cuentan con la garantía técnica, conforme a las condiciones y términos establecidos por la casa fabricante.
	El oferente deberá presentar certificación o carta de compromiso, suscrita por el proponente o representante legal según corresponda, respaldada por documento del fabricante que acredite la garantía técnica ofrecida y sus términos.

	
	

	
Todos los elementos suministrados deberán ser originales, nuevos, de excelente calidad y cumplir integralmente con la respectiva especificación técnica, sin alteraciones o modificaciones que afecten sus características o desempeño.
	El oferente deberá presentar certificación o carta de compromiso, suscrita por el proponente o representante legal según corresponda, en la que manifieste que los elementos son originales, nuevos, no repotenciados ni remanufacturados.

	
	

	
Ficha técnica del producto expedida por el fabricante
	
El oferente deberá adjuntar con su oferta la ficha técnica oficial del fabricante de los equipos ofertados, en idioma español o con su respectiva traducción, en la cual se evidencien de manera clara y verificable las características técnicas del producto, la cual será verificada por el comité técnico evaluador

	
	

	B. Certificaciones de calidad y estándar del producto (MIL-STD)
	
	

	
Certificación oficial que respalde la calidad de materiales y componentes conforme a normas MIL-STD, según el tipo de componente: MIL-STD-202 (componentes pasivos y electromecánicos: resistencias, condensadores, conectores, interruptores, relés, inductores); MIL-STD-750 (semiconductores discretos: transistores, diodos); y MIL-STD-883 (microcircuitos / circuitos integrados). Cada componente se acredita bajo la norma que corresponda a su naturaleza.

	



Carta de conformidad de los productos que componen el inhibidor, firmada por el fabricante.
	
	

	
Certificado que respalde que los componentes cumplen los parámetros de la Military Standard aplicable (MIL-STD-202 / 750 / 883 según el tipo).

	
Carta de conformidad de los productos que componen el inhibidor, firmada por el fabricante.
	
	

	
Certificación oficial que acredite Nivel de Madurez Tecnológica TRL 9 (producto terminado), validada en entorno operativo real.
	Certificación oficial de la fabricante avalada por laboratorio acreditado, que demuestre que el equipo se encuentra en el nivel TRL 9 de la escala, garantizando que es un producto terminado.
	
	

	

Certificado de cumplimiento de los límites de radiación para seguridad del operador.
	El oferente deberá presentar certificado de laboratorio acreditado que demuestre que las emisiones se mantienen dentro de los límites seguros para el personal que opera el equipo o que se encuentra dentro del rango de inhibición.

	
	

	C. Certificaciones de seguridad y salud / radiación
	
	

	

Certificación de estándares de seguridad para la radiación emitida, dentro de límites seguros.
	Certificación de cumplimiento de los límites de exposición humana a energía electromagnética de radiofrecuencia (3 kHz–300 GHz) conforme a ICNIRP u otras normas internacionales aplicables y vigentes, emitida por laboratorio acreditado.

	
	

	
Certificación de cumplimiento IEC 61000-4-2:2008 (descarga electrostática).
	Certificado de ensayo de laboratorio acreditado que acredite el cumplimiento de la norma IEC 61000-4-2:2008 sobre inmunidad a descarga electrostática.

	
	

	

Certificación de requisitos para el control de interferencias electromagnéticas.
	Documento emitido por laboratorio acreditado que acredite el cumplimiento de los requisitos de control de interferencias electromagnéticas, características de subsistemas y equipos, conforme a normas internacionales aplicables y vigentes.

	
	

	D. Certificaciones de carcasa y pruebas ambientales
	
	

	

Certificados de pruebas ambientales de la carcasa bajo métodos MIL-STD-810.
	Certificados de las pruebas realizadas, emitidos por laboratorio acreditado, que cubran los métodos: transporte aéreo operacional; almacenamiento en caliente y en frío; operación en caliente y en frío; choque de temperatura operacional; vibración en transporte no operativo; vibración operacional; choque funcional; y humedad.

	
	

	
Certificación de grado de protección IP55 o superior.
	Certificado que acredite el grado de protección IP55 o superior contra humedad y partículas de polvo, emitido por laboratorio acreditado.

	
	



NOTA 1: Los certificados de laboratorio exigidos en el presente documento deberán provenir de un laboratorio acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025, ya sea por el ONAC o por un organismo de acreditación signatario de los acuerdos de reconocimiento mutuo de ILAC O IAAC.

NOTA 2: Las especificaciones técnicas adicionales hacen parte integral de la ficha técnica JEMPP-CEDE10-DINCO-ET-03298 /ING-3. no obstante, para efectos del presente proceso de contratación, y como resultado del análisis realizado por el comité técnico estructurador, en  el  presente  estudio  previo  se  incorporan  los  ajustes,  precisiones  y  aclaraciones respecto de los requisitos allí establecidos, los cuales deberán ser atendidos por los oferentes en los términos definidos en los documentos del proceso

NOTA 3: El proponente deberá manifestar dentro del presente formulario que se compromete con las especificaciones técnicas y adicionales de obligatorio cumplimiento aquí descritas.

NOTA 4: El oferente que valide el formulario deberá cumplir TAXATIVAMENTE con lo establecido en el estudio previo, la especificación técnica y el anexo técnico del presente proceso, sin excepción alguna.

NOTA 5: El presente anexo hará parte integral del contrato respectivo y los ofrecimientos se incorporarán como obligaciones del contratista una vez seleccionado.


En mi calidad de Representante Legal de _______________________________, presento ofrecimiento para CUMPLIR con cada una de las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento descritas en el pliego de condiciones y sus anexos.
FIRMA: _________________________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________________
NIT: _____________________________________________
Nombre del Representante Legal: ____________________________________
C.C. No. _______________ de ________________________

Este anexo hará parte integral del contrato respectivo.

