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ANEXO No. 3
PROPUESTA ECONÓMICA
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	ÍTEM
	PRODUCTO
	CARACTERISTICAS
	CANT
	VALOR UNITARIO

	1
	Numetrin Cipermetrina 
	Insecticida piretroide a base de Cipermetrina. Concentración mínima 20%. Presentación en envase original de 1 litro. Uso para control de insectos voladores y rastreros en áreas de compostaje.
 
	UND 
	$

	2
	Yodo Agricola Control Bacterias Plantas Y Desinfeccion 
	Solución desinfectante a base de yodo agrícola para control microbiológico. Presentación de 1 litro  Concentración 2.5% . Apto para desinfección de herramientas, superficies y áreas operativas. 

	UND
	$

	3
	Rollo Adhesivo Para Moscas 
	Cinta adhesiva atrapa insectos de alta adherencia. Dimensiones mínimas: 25 cm de ancho x 10 metros de largo. Resistente a humedad y altas temperaturas. Incluye rodillo y sistema para suspender en el aire. 

	UND
	$

	4
	Bomba sumergible para manejo de lixiviados
	Bomba sumergible de construcción plástica para agua limpia, de referencia TRUPER. Potencia mínima de 3/4 HP. Altura máxima de descarga mínima de 8,5 metros. Caudal máximo mínimo de 170 L/min. Motor con embobinado en cobre. Impulsor fabricado en nylon de alta resistencia. Profundidad máxima de inmersión de 7 metros. Alimentación eléctrica de 127 V y frecuencia de 60 Hz. Consumo máximo de 4 A. Velocidad de operación de 3.450 rpm. Capacidad para el paso de partículas de hasta 5 mm de diámetro. Grado de protección IPX8 para trabajo sumergido. Adaptadores para conexión a manguera de 1" y 1¼" NPT, y tubería de 1" y 1½" NPT. Cable eléctrico de mínimo 10 metros de longitud con clavija incorporada. Temperatura máxima del líquido de trabajo de 35 °C. Dimensiones aproximadas de 30 cm de alto por 16 cm de diámetro y peso aproximado de 4 kg. Ciclo de trabajo de 50 minutos continuos por 20 minutos de descanso, con operación máxima diaria de 6 horas. Debe entregarse con manual de operación, garantía mínima de doce (12) meses.

	UND
	$

	5
	Galones Plasticos 
	Recipientes plásticos de polietileno de alta densidad (PEAD). Capacidad de 20 litros. Color blanco. Con tapa hermética y manija de transporte. Aptos para almacenamiento de líquidos y productos químicos.

	UND
	$

	6
	Tubo O Caja Cebadero Para Control De Plagas Con Cebo 
	
Estación cebadera fabricada en plástico resistente o PVC de alta durabilidad. Sistema de cierre de seguridad. Resistente a humedad, rayos UV y condiciones exteriores. Capacidad para alojar cebos rodenticidas sólidos o bloques parafinados
	UND
	$

	7
	Bascula De Piso Industrial (300kg)
	Báscula electrónica de piso industrial con capacidad máxima de 300 kg y división de 100 g. Sistema de pesaje en unidades de kilogramo (kg) y libra (lb). Indicador fabricado en ABS de alta resistencia. Batería interna recargable de 4V con autonomía mínima de 8 horas. Plataforma de pesaje con dimensiones mínimas de 45 x 60 cm. Pantalla LCD con sistema de tres displays independientes de siete (7) dígitos cada uno. Función de indicador liquidador y sistema de tara para descontar el peso de recipientes o contenedores. Equipo de referencia o equivalente a la marca BADECOL. Debe entregarse con manual de operación, certificado de calibración.

	UND
	$

	8
	Plástico de alta resistencia de 4m x 100m transparente. 
	Polietileno transparente de alta resistencia. Calibre mínimo 6 o superior. Resistente a radiación UV y humedad. Color transparente. Tamaño 4m x 100m. Color transparente. 

	UND
	$

	9
	Aserrín de madera
	Material orgánico seco proveniente de madera sin tratamiento químico. Libre de contaminantes, pinturas, barnices o residuos tóxicos. Humedad máxima del 20%. Presentación a granel o enlonado.

	BULTO
	$

	10
	Viruta de Madera
	Viruta limpia de madera natural sin tratamientos químicos. Tamaño homogéneo entre 1 y 5 cm. Libre de contaminantes. Humedad máxima del 25%. Uso como material estructurante en procesos de compostaje.

	BULTO
	$

	 TOTAL
	$




VALOR TOTAL DE LA OFERTA IVA INCLUIDO 

________________________________________________________

NOTA 1: La oferta se evaluará con el valor total de la propuesta independientemente del régimen que corresponda.

NOTA 2: El proceso se adjudicará con el valor menor ofertado.

NOTA 3: El Proponente deberá diligenciar el anexo 1, relativo a la propuesta económica que se encontrará cargado en SECOP II, en los documentos del proceso contractual. Adicionalmente deberá diligenciar en la plataforma del SECOP II el valor total de su oferta.

NOTA 4:  El valor señalado en el anexo oferta económica debe coincidir con el ingresado en la plataforma SECOP II. Es decir, se le recuerda al oferente que debe diligenciar y cargar el Anexo No. 1 y adicionalmente deberá registrar en la plataforma del Secop II el valor total de su oferta.

Atentamente,


FIRMA DEL PROPONENTE: _________________________
NOMBRE DEL PROPONENTE: _______________________
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE: ________________
DIRECCIÓN: _________________________
EMAIL:__________________________________
TELÉFONO: __________________________

Las propuestas deben cotizarse en pesos colombianos, incluido los impuestos a que haya lugar. 

En caso de que el diligenciamiento del cuadro anterior presente errores aritméticos, estos serán corregidos por el Municipio y el valor corregido será de forzosa aceptación por parte del oferente y con este valor corregido se calificará la oferta. 

Si la propuesta económica presentada por el contratista presenta diferencias en aspectos relativos a cantidades o especificaciones de los ítems a contratar, la oferta será rechazada.

El precio adjudicado deberá sostenerse durante la validez de la propuesta, la ejecución del contrato y sus adiciones si hay lugar a ello.
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