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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Ciudad y fecha

[bookmark: _Hlk192074503][bookmark: _Hlk223968182][bookmark: _Hlk127783546][bookmark: _Hlk200651561]El oferente se obliga a certificar y adjuntar con su propuesta que cumplirá a cabalidad con todas y cada una de las especificaciones técnicas y en documento independiente y firmado por el representante legal deberá allegar, acreditar, certificar y/o anexar según corresponda cada uno de los aspectos que se relacionan a continuación los cuales se verificaran y calificará como CUMPLE / NO CUMPLE:

DIDÁCTICOS DE ELECTRÓNICA Y ROBÓTICA
	[bookmark: _Hlk231550781]ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	NECESIDAD

	1
	KIT DE ACCESORIOS ESENCIALES DE MANTENIMIENTO 3D
	KIT
	9

	2
	KIT PARA ROBOT MINISUMO V2
	KIT
	7

	3
	KIT DE CARGA Y BATERÍAS LIPO PARA PROTOTIPOS
	KIT
	6

	4
	KIT DE DESARROLLO "MICRO V2"
	KIT
	31

	5
	KIT DE ELECTRÓNICA BÁSICA
	KIT
	11

	6
	KIT DE ROBÓTICA EDUCATIVA “UNO R3” PARA BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA.	
	KIT
	23

	7
	KIT DE ROBÓTICA EDUCATIVA “NANO” PARA BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA.	
	KIT
	14

	8
	KIT DE ACCESORIOS Y FRESAS PARA MOTOTOOL	
	KIT
	9

	9
	KIT COMPUTADORA PLACA ÚNICA INALÁMBRICA IOT	
	KIT
	3

	10
	KIT SIMULADOR TECLADO O RATÓN
	KIT
	9

	11
	KIT DE CONSTRUCCIÓN 32 EN 1 "WONDER" PARA MICRO BIT
	KIT
	10

	12
	KIT DE ROBOT EDUCATIVO PARA BÁSICA PRIMARIA V3
	KIT
	12

	13
	ESTACIÓN DE CARGA MÚLTIPLE - ROBOT EDUCATIVO PARA BÁSICA PRIMARIA V3
	UNIDAD
	2

	14
	KIT DE ROBÓTICA EDUCATIVA PROGRAMABLE PARA STEM, IA, IoT Y CIENCIA DE DATOS.
	KIT
	2

	15
	KIT DE APOYO - EV3	
	KIT
	1



DIDÁCTICOS DE SOCIALES Y MATEMÁTICAS

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	NECESIDAD

	16
	GLOBO TERRAQUEO EDUCATIVO 360°
	UNIDAD
	14

	17
	KIT DE GEOMETRÍA GIGANTE PARA TABLERO
	KIT
	16

	18
	TABLERO DE FRACCIONES
	UNIDAD
	105

	19
	ABACO DE COMPARACIÓN Y FICHAS PARA OPERACIONES
	UNIDAD
	105

	20
	KIT DE CUERPOS GEOMÉTRICOS
	KIT
	35



NOTA 1: El código OTAN-NOC, debe ser aportado por el proveedor (A/P) adjudicatario seleccionado al momento de la entrega de los productos junto con la respectiva ficha técnica de acuerdo con la marca ofertada dentro de su propuesta, lo cual hace parte de las obligaciones del contrato. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Las siguientes especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento se establecen en respuesta a las necesidades específicas presentadas por los Liceos del Ejército, con el propósito de fortalecer y consolidar el proceso de aprendizaje, así como el avance de los proyectos de robótica y electrónica en cada nivel educativo. 

Las especificaciones han sido determinadas con el fin de asegurar la calidad, eficiencia, mantenimiento y seguridad en el uso de los recursos tecnológicos empleados en los Liceos con el objetivo de garantizar la plena satisfacción de las necesidades educativas y tecnológicas de nuestra organización en el cumplimiento de la Misión.

	ITEM 1. KIT DE ACCESORIOS ESENCIALES DE MANTENIMIENTO PARA PROTOTIPADO 3D
	CANTIDAD TOTAL

	El Kit de Accesorios Esenciales de Mantenimiento para Prototipado 3D está diseñado específicamente para apoyar el aprendizaje en relación con la fabricación de estructuras para los prototipos de la robótica educativa y diferentes modelos diseñados digitalmente por los estudiantes en los niveles de básica primaria, secundaria y media. Este kit facilita el mantenimiento y la optimización de las impresoras 3D utilizadas en proyectos educativos, brindando a los estudiantes las herramientas necesarias para garantizar la funcionalidad y precisión de sus prototipos, es fundamental para promover la comprensión práctica y las gestiones de mantenimiento en el proceso de fabricación aditiva, mientras se refuerzan habilidades en tecnología y robótica.
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	Cada uno de los kits debe incluir mínimo los siguientes elementos:
	CANTIDAD POR KIT
	UNIDAD DE MEDIDA

	1.1
	Paquete de 10 boquillas extrusoras de latón con rosca compatible con impresora 3D Minilab de FusedForm para filamento de 1.75mm.
Los diametros de cada boquilla son:
(1) 0.2 mm
(1) 0.3 mm
(4) 0.4 mm
(1) 0.5 mm
(1) 0.6 mm
(1) 0.8 mm
(1) 1.0 mm
	1
	Paquete

	1.2
	Paquete de 50 agujas de limpieza de extrusor 3d para desobstruir 
5×Aguja de limpieza de 0,15 mm
5×Aguja de limpieza de 0,20 mm
5×Aguja de limpieza de 0,25 mm
10 agujas de limpieza de 0,35 mm
20×aguja de limpieza de 0,40 mm
5×aguja de limpieza de 0,50 mm
	1
	Paquete

	1.3
	Paquete de 3 mini cepillos de alambre con mango contorneado y tres filas de cerdas para limpiar, pulir, quitar oxido o material residuo de las boquillas de la impresora 3D.
1xCepillo de alambre de acero inoxidable.
1xCepillo de alambre de latón. 
1XCepillo de alambre de nailon.
	1
	Paquete

	1.4
	Juego de 2 Pinzas antiestáticas para manipular las agujas de limpieza y otros elementos electrónicos.
1x pinza curva
1x pinza recta
	1
	Juego

	1.5
	Llave en cruz 4 en 1 para boquillas, compatible con la impresora 3D Minilab, en aleación de acero-zinc. Se puede aplicar a tornillos y tuercas de 4mm, 5mm, 5.5mm y 7mm.
	1
	Unidad

	1.6
	Llave plana 5 en 1 de acero de 6/7/8/9/20mm, compatible con la impresora 3D Minilab. 
	1
	Unidad

	1.7
	Caja de almacenamiento para los elementos de este kit – Rotulado con nombre y ficha técnica.
	1
	Unidad

	ITEM 2. KIT PARA ROBOT MINISUMO V2
	CANTIDAD TOTAL

	El Kit para Robot Minisumo V2 está diseñado para desarrollar habilidades clave en estudiantes de secundaria y media académica, fomentando el aprendizaje práctico de la robótica. A través de la construcción y programación de robots minisumo, los estudiantes adquieren conocimientos en áreas como la electrónica, programación y control de motores, mientras trabajan en equipo para resolver problemas de ingeniería y competir en desafíos de robótica. Este kit proporciona herramientas esenciales, como sensores, controladores y módulos de inicio, que permiten a los estudiantes aplicar conceptos avanzados de tecnología, potenciando su creatividad e innovación en entornos educativos.
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	Cada uno de los kits debe incluir mínimo los siguientes elementos:
	CANTIDAD POR KIT
	UNIDAD DE MEDIDA

	2.1
	Módulo de Inicio
Módulo de inicio para robots sumo, minisumo o seguidores de línea
Alimentación: 5V
4 pines de conexión (VCC-GND-Start-Stop)
Aplicación:
Seguidores de línea.
Minisumo
Sumo
	1
	Unidad

	2.2
	Tarjeta de control para minisumos - Miniblack
Características:
Microcontrolador: ATMEGA328P.
Flash: 32K Bytes.
EEPROM: 1K Byte.
RAM: 2K Bytes.
Rendimiento: alto rendimiento/baja potencia.
Alimentación de Entrada: (7 – 16)V.
Drivers: 5A por canal (2 canales) – (2 motores).
Pulsadores: 2.
Leds: 3 (Leds de Usuario recomendados para visualizar estado de los sensores).
Pines: 7 E / S digitales/Análogas (sensores).
Entrada: módulo de inicio.
Regulador: Regulador de tipo Step Down para inmunidad a caídas de tensión.
Asociable a Arduino.
Conector ISP de 6 pines.
Cuenta con protecciones para cortocircuito y corriente inversa (únicamente para el microcontrolador, el driver de los motores no cuenta con esta protección, por lo que se debe ser cuidadoso y conectar de forma correcta la batería).
Esta tarjeta incluye::
1 unidad – Regleta profesional
1 par – Conectores JST Macho-Hembra
6 Pines regleta conector macho
	1
	Unidad

	2.3
	Sensor infrarrojo de distancia digital JS40F
Funciona entre 3.3V a 5V. A 5V, el sensor consume 15mA.
Tiene una protección de polaridad inversa entre las entradas de voltaje (Energía y GND)
No hay ajuste manual para la disminución de la distancia.
En la parte trasera, tiene un led rojo para el estado de detección.
Viene con alambre trenzado de 15 cm.
Características:
Distancia: 0 – 40cm
Alimentación: 3.3 – 5V
Dimensiones: 17.7mm x 11.5mm x12.6mm.
Peso: 4g
Conexión:
Marrón:5V
Azul: GND
Negro: Señal
Aplicación: Minisumo, Sumo
	5
	Unidad

	2.4
	Control Profesional infrarrojo para robots minisumo y seguidores de línea. 
Cuenta con 3 botones, uno de programación, uno de inicio (start) uno de parada (stop), 4 leds infrarrojos para comunicarse con un módulo de inicio a una frecuencia de 38 kHz. 
Cuenta con un selector de 5 posiciones que permite configurar hasta 32 canales diferentes para la comunicación entre el módulo de inicio y el control. 
Funcionamiento con 2 baterías AA. 
Implementa un microcontrolador Atmega168P para el control de las señales.
	1
	Unidad

	2.5
	Batería Lipo 7.4 V 2s 1000mah 20c
Celdas:2
Voltaje:7.4 V
Corriente Nominal:1000mAh
Constante de Descarga: 20C
Pico de descarga: 30C
Dimensiones: 72 x 34 x 14 mm
Conector Carga: JST-XH
Conector descarga: JST
Peso: 70g
	1
	Unidad

	2.6
	Motorreductor de corriente continua (DC) con reductor de engranajes y una relación de reducción de 33.3:1 con un diámetro de 16 mm, con engranajes más robustos para un mayor torque y mejor relación de transmisión. Estos motores son muy eficientes en cualquier aplicación que requiera torque y velocidad. El motor puede soportar voltajes desde 6V hasta 22V.
Características:

Voltaje de entrada : 5V – 22.2V (voltajes mayores a 10v disminuyen la vida útil del mismo).
Voltaje nominal : 6 Vcc.
Sin corriente de carga 0.09 A.
Eficiencia Pico : 52%.
RPM sin carga : 11530 rpm.
RPM y torque a 5v : 157 rpm, 1.57 torque.
Velocidad y torque a 7.4v : 233 rpm, 2.33 torque.
Velocidad y torque a 11.1v : 349 rpm, 3.49 torque.
Diámetro del eje : 3 mm.
Longitud del eje : 38 mm.
Longitud de caja de engranaje : 12.7 mm.
Extensión del motor : 28.7 mm.
Tipo de engranaje: Cilíndrico.
Tipo de motor : Mabuchi FK-050.
Relación de transmisión : 50 : 1.
Peso : 29 gramos.
	2
	Unidad

	2.7
	Sensor de línea (QTR-1A)
El Sensor QTR análogo lleva un solo LED infrarrojo y fototransistor, es un pequeño módulo de 13 x 8mm
Características:
Dimensiones: 13 x 8mm
Voltaje de funcionamiento: 5,0 V
Consumo de corriente: 25 mA
Formato de salida: Voltaje análogo
Distancia óptima de detección: 3 mm
Máxima distancia de detección recomendada: 6 mm
Peso sin terminales: 0,23 g
	2
	Unidad

	2.8
	Programador AVR Pololu v2.1
Este programador se puede usar para programar microcontroladores AVR y placas controladoras basadas en AVR, como nuestros controladores de robot A-Star 328PB Micro, Orangután y el robot 3pi. El programador emula un STK500 en un puerto serie virtual, lo que lo hace compatible con el software de programación AVR estándar, y admite dispositivos que funcionan a 3,3 V o 5 V. El programador también cuenta con un puerto serie de nivel TTL, que permite la comunicación serial de propósito general para depurar o programar microcontroladores con un gestor de arranque en serie. Este programador totalmente ensamblado incluye un cable ISP y un conector macho de 1 × 6 de doble cara.
	1
	Unidad

	2.9
	Paquete de 1 par de llantas para minisumo MiniBlack (24×23) – rojo
Cantidad:
1 Par =2 llantas
1 par de tornillos (2 tornillos).
Características:
Diámetro exterior del Rin: 19 mm
Diámetro interior del Rin: 17 mm
Longitud: 23 mm
Diámetro total Rin + Llanta: 24 mm
Diámetro del eje: 3 mm (+/- 0.02mm)
Material del Rin: Aluminio
Material de la goma: Caucho de silicona – dureza 10A
Color: Negro
Incluye tornillos y llave Allen
	2
	Paquetes

	2.10
	Chasis para minisumo en acero y corte laser
Características:
Peso aproximado: 345 g
Medidas: 99mm x 99mm x 24 mm
Material: Acero
Pintura Electrostática
Consta de 8 piezas:
Soporte de motor (Aluminio mecanizado en CNC)
Base (acero)
Laterales x 2 (acero)
Tapa Frontal (acero)
Tapa Superior (acero)
Cuchilla de Soporte (acero)
Cuchilla minisumo (10×1.8) cm
Aplicación: Especial para competencias de Minisumo profesional
	1
	Unidad

	2.11
	Radio Control P32 91803G-C con receptor
Radio Control tipo pistola de cuatro canales. Ideal para las categorías Minisumo RC, Sumo RC, Robot de Batalla (Warbot). Debe incluir el receptor.
Características:
Modelo: P32 (91803G-B)
Canales: 4CH
Tamaño: 137*162*68mm
Alimentación: 4 Baterías AAA
Frecuencia: 2.4 GHz
Receptor: RX41 (tamaño: 34*18,13mm)
Longitud de Antena del receptor: 90mm
A prueba de agua: Sí
Advertencia de batería baja
Pantalla LCD: Sí
Otros ajustes funcionales: EXP/REV/EPA/TRIM
ABS: Sí
	1
	Unidad

	2.12
	Caja de almacenamiento para los elementos de este kit – Rotulado con nombre y ficha técnica.
	1
	Unidad

	ITEM 3. KIT DE CARGA Y BATERIAS LIPO PARA PROTOTIPOS
	CANTIDAD TOTAL

	El kit de carga y baterías LiPo para prototipos está diseñado para respaldar la construcción de proyectos de robótica en educación básica secundaria y media académica al proporcionar los componentes esenciales para un manejo seguro y eficiente de las fuentes de energía. Con un regulador protector de voltaje de alta capacidad, se garantiza que los dispositivos estén protegidos contra picos de voltaje, lo cual es fundamental para prevenir daños en equipos sensibles. El cargador versátil incluido permite la carga y descarga de múltiples tipos de baterías, asegurando que los estudiantes puedan trabajar con diferentes tecnologías, desde baterías de litio hasta NiMH, mientras que su función de equilibrado optimiza el rendimiento y la vida útil de las baterías. Además, las baterías LiPo incluidas ofrecen potencias adecuadas para alimentar diversos prototipos robóticos, fomentando la creatividad y la innovación de los estudiantes. Con una caja de almacenamiento para mantener los componentes organizados, este kit no solo proporciona herramientas técnicas, sino que también promueve el aprendizaje práctico y el trabajo en equipo, elementos cruciales en la educación de robótica.
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	Cada uno de los kits debe incluir mínimo los siguientes elementos:
	CANTIDAD POR KIT
	UNIDAD DE MEDIDA

	3.1
	Regulador protector de voltaje pro 1800W con 8 tomas protegidas contra picos de voltaje 
Salida de voltaje: 120V - 15A
Incluye fusible de protección: 250V - 10A
Incluye dos fusibles de repuesto gratis
Interruptor neón rojo - 15-20A a 125 V
Color del regulador: Negro
Indicador led de encendido
Supresor de picos de voltaje
	1
	Unidad

	3.2
	Cargador de bateria Lipo 80W con adaptador de corriente + Fuente de poder
El cargador, descargador y equilibrador de baterías rápido debe ser altamente versátil. Funcionar con baterías de NiMH, NiCd, Pb, LiPo, Li-ion, LiFe, contando con un equilibrador interno independiente de baterías de litio que permite la carga y descarga de 2 a 6 celdas. Tambien debe tener funciones avanzadas como monitoreo de potencia de entrada, sensibilidad delta-pico, carga y descarga cíclicas, al igual que contar con las siguientes características:
Carga rápida y modo de almacenamiento para baterías de litio.
Sensibilidad de Delta-pico (terminación automática de carga usando detección de voltaje delta-pico)
Monitor de potencia de entrada para evitar daños a la batería de un automóvil cuando se carga en el campo
Limitación de la corriente de carga (NiMH, NiCd)
Almacenamiento de hasta cinco configuraciones de programa creadas por el usuario
Carga o descarga cíclica
Pantalla LCD de 16 × 2 caracteres
Voltaje de alimentación: 10 a 20 VDC
Potencia del circuito: Máximo carga 80W - Máximo descarga 10W
Rango de corriente: Carga 0.1 a 6 A - Descarga 0.1 a 2 A
Corriente de balance Li-po: 300 mAh/cell
Cantidad de celdas en baterías NiCd/NiMH: 1 a 15 celdas 
Cantidad de celdas en baterías li-iom/Polymer: 1 a 6 celdas
Voltaje para baterías Pb: 2 a 20 V
Incluye:
- Caja
- Manual de uso
- 5 cables para varios tipos de baterias
- Cable de enchufe 110V
- Cable con pinzas de conexion a bateria 12V de carros o motos
- Fuente de poder 12v 6A
	2
	Unidad

	3.3
	Batería Lipo 7.4V 2s 2200mAh 30C CNHL conector T/Dean
Especificaciones:
Capacidad: 2200mAh
Voltaje: 7,4 V / 2 celdas / 2S1P
Tasa de descarga: 30 °C continuo/ráfaga de 60 °C.
Tasa de carga: 5C máx.
Tamaño (diferencia de 1 a 5 mm): 18 x 36 x 108 mm
Peso aproximado (± 5 g): 127 g
Conector de salida: enchufe T/Dean
Conector de equilibrio: JST / XH
Cable (AWG): 14#
	2
	Unidad

	3.4
	Batería Lipo 7.4 V 2s 1000mah 20c
Especificaciones: 
Celdas:2
Voltaje:7.4 V
Corriente Nominal:1000mAh
Constante de Descarga: 20C
Pico de descarga: 30C
Dimensiones: 72 x 34 x 14 mm
Conector Carga: JST-XH
Conector descarga: JST
	2
	Unidad

	3.5
	Batería Lipo 7.4V 1000mAh 50C con Deans T Plug para 1/10 1/16 1/18 1/24 Escala RC
Especificaciones:
Capacidad: 1000 mAh.
Voltaje (V): 7,4 V.
Tasa de descarga (C): 50C
Configuración: 2S1P
Tipo de conector: enchufe Deans
Dimensiones: 2.756 x 1.378 x 0.709 in (largo x ancho x alto).
Tipo de conector: JST-XH
	2
	Unidad

	3.6
	Batería Lipo 3s 2200mAh 11.1V 30C con enchufe XT60
Especificaciones:
Capacidad: 2200mAh
Voltaje: 11,1 V / 3 celdas / 3S1P
Tasa de descarga: 30 °C continuo/ráfaga de 60 °C.
Tasa de carga: 5C máx.
Tamaño (diferencia de 1-5 mm): 24X34X106mm
Peso aproximado (± 5 g): 180 g
Conector de salida: XT60
Conector de equilibrio: JST / XH
Cable (AWG): 12#
	2
	Unidad

	3.7
	Batería de Litio 18650 3.7V 3.500MAH Recargable
	2
	Unidad

	3.8
	Cargador de doble ranura para batería de Litio 18650
	1
	Unidad

	3.9
	Caja de almacenamiento para los elementos de este kit – Rotulado con nombre y ficha técnica.
	1
	Unidad

	ITEM 4. KIT DE DESARROLLO "MICRO V2"
	CANTIDAD TOTAL

	Kit de desarrollo "Micro V2" está diseñado para hacer que el aprendizaje y la enseñanza sea fácil y divertido. Integra un micrófono y altavoz, sensor capacitivo, sensores de luz y temperatura, sensor de movimiento de 3 ejes, 2 botones programables y 19 GPIOs programables y multipropósito. Además, tiene una matriz de leds 5×5 programables individualmente. Con comunicaciones Bluetooth 5.0 BLE y RF. Interfaz USB y un conector para batería externa. Ideal para proyectos de educativos para entender y perfeccionar conceptos básicos de programación.
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	Cada uno de los kits debe incluir mínimo los siguientes elementos:
	CANTIDAD POR KIT
	UNIDAD DE MEDIDA

	4.1
	Tarjeta electrónica V2 con las siguientes características:
Procesador Nordic Semiconductor nRF52833
Memoria 512KB Flash, 128KB RAM
Interfaz NXP KL277, 32KB RAM
Matriz de 5 x 5 LEDs en la que mostrar mensajes o imágenes
Micrófono MEMS e indicador LED
Altavoz integrado
Logo táctil
Sensor de movimiento ST LSM 303
Brújula integrada
Dos botones de entrada
25 pines (4 dedicadas a los GPIO, PWM, I2C, SPI) y 3 conectores redondos para pinzas cocodrilos
I2C para periféricos
Conectividad: WiFi 802.11b -2,4Ghz y BLE 5.0
Alimentación de 5V vía micro USB, y de 3V vía los pines o una batería
LED indicadora del estado de carga
Botón ON/OFF
Corriente de 200mA para los accesorios
Programas compatibles: C++, MakeCode, Python, Scratch
	1
	Unidad

	4.2
	Cable micro USB
Conecta la Tarjeta electrónica al PC para programar y alimentar la placa.
	1
	Unidad

	4.3
	Caja para baterías Con interruptor y terminal para AAA
3V 2xAAA batería titular PH2.0 2P conector macho
Con tapa y interruptor de encendido/apagado.
	1
	Unidad

	4.4
	Pack x2 pilas AAA (Recargables)
Tipo de Batería: AAA Recargable 
Capacidad: 700 mAh 1.2V 
Recargable hasta 1000 ciclos
	1
	Unidad

	4.5
	Juego de cables pinzas de cocodrilo X 6 unidades
Múltiples colores
	1
	Unidad

	4.6
	Guía de arranque rápido.
	1
	Unidad

	4.7
	Cargador de Pilas AAA
Carga de 1 a 4 baterias cilindricas AAA.
Indicador de Luz.
	1
	Unidad

	4.8
	Caja de almacenamiento o estuche para los elementos de este Kit - Rotulado con nombre y ficha técnica.
	1
	Unidad

	ITEM 5. KIT DE ELECTRÓNICA BÁSICA
	CANTIDAD TOTAL

	El kit de electrónica básica potencia habilidades clave en los estudiantes de educación básica secundaria y media académica, esenciales para la construcción de prototipos en robótica. El uso del multímetro digital y herramientas como el cautín fomenta la medición, análisis y destrezas en soldadura, mientras que la protoboard y los cables de puente estimulan la creatividad y el pensamiento crítico al experimentar con circuitos. La práctica con estos recursos enseña la seguridad en el trabajo y desarrolla competencias en trabajo en equipo, resolución de problemas y adaptabilidad, preparando a los estudiantes en la electrónica básica.
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	Cada uno de los kits debe incluir mínimo los siguientes elementos:
	CANTIDAD POR KIT
	UNIDAD DE MEDIDA

	5.1
	Multímetro Digital con puntas de prueba 
(Recuento de pantalla 2000 / Apagado automático / Retroiluminación automática apagada SI / Test de diodo / zumbador de continuidad SI / Prueba de caída de 2 m / soporte de sonda de prueba SI / Selección de rango: Manual), incluye batería(s), manual y termocupla.
	1
	Unidad

	5.2
	Extractor de Soldadura
	1
	Unidad

	5.3
	Base para cautín metálica
	1
	Unidad

	5.4
	Soldadura en tubo
	1
	Unidad

	5.5
	Cautín eléctrico de punta fina
	1
	Unidad

	5.6
	Cortafrío con mango de caucho
	1
	Unidad

	5.7
	Pelacables
	1
	Unidad

	5.8
	Pinza de punta
	1
	Unidad

	5.9
	Manilla antiestática 100cm
	1
	Unidad

	5.10
	Juego de destornilladores de precisión (25 en 1) 
Destornillador de precisión ergonómico. 
Incluye: 
Estuche. 
Destornillador cinco estrellas: 0.8 1.2 
Destornillador Torx: T2 T3 T4 T5 T6 T8 T10 T15. 
Destornillador triangular: 2.3. 
Destornillador Y: 0.6 | 2.0. 
Destornillador cruzado: 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0. 
Destornillador plano: 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0. 
Destornillador punta: 0.8.
	1
	Unidad

	5.11
	Protoboard 400pts
	1
	Unidad

	5.12
	Cables para puentear en board
	10
	Unidad

	5.13
	Malla para desoldar
	1
	Unidad

	5.14
	Pasta para cautín
	1
	Unidad

	5.15
	Paquete de cables Macho-Macho de 20cm (40 por paquete)
	2
	Paquetes 
x40 cables

	5.16
	Tercera mano con lupa
	1
	Unidad

	5.17
	Alicate Universal 7"
	1
	Unidad

	5.18
	Caja de almacenamiento para los elementos de este kit – Rotulado con nombre y ficha técnica.
	1
	Unidad

	ITEM 6. KIT DE ROBÓTICA EDUCATIVA “UNO R3” PARA BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA.
	CANTIDAD TOTAL

	El kit de robótica educativa “UNO R3” está diseñado para enriquecer la experiencia de aprendizaje de los estudiantes en básica primaria, secundaria y media. Al interactuar con componentes como la placa basada en el ATmega328P y diversos módulos, los alumnos desarrollan competencias clave en programación y electrónica. Este kit no solo facilita la comprensión de conceptos técnicos, sino que también promueve habilidades de trabajo en equipo y pensamiento crítico al abordar proyectos prácticos. La posibilidad de experimentar con diferentes sensores y motores estimula la creatividad y la innovación, transformando la educación en tecnología en una experiencia dinámica y atractiva que prepara a los jóvenes para un futuro donde la robótica es cada vez más relevante.
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	Cada uno de los kits debe incluir mínimo los siguientes elementos:
	CANTIDAD POR KIT
	UNIDAD DE MEDIDA

	6.1
	Placa Electrónica ATmega328P
La placa electrónica debe ser basada en el microcontrolador ATmega328P, el cual debe contar con 14 entradas/salidas digitales, de las cuales 6 se puedan utilizar como salidas PWM (Modulación por ancho de pulsos) y otras 6 deben ser entradas analógicas. Debe incluir un resonador cerámico de 16 MHz, un conector USB, un conector de alimentación, una cabecera ICSP y un botón de reseteado. La placa debe incluir todo lo necesario para que el microcontrolador haga su trabajo, debe permitir la comunicación cuando se conecta a un ordenador con un cable USB o a la corriente eléctrica a través de un transformador.
Características técnicas
• Microcontrolador: ATmega328P - Voltaje: 5V
• Voltaje entrada (recomendado): 7-12V
• Voltaje entrada (limites): 6-20V
• Digital I/O Pins: 14 (de los cuales 6 son salida PWM)
• Entradas Analogicas: 6
• DC Current per I/O Pin: 40 mA
• DC Current parar 3.3V Pin: 50 mA
• Flash Memory: 32 KB (ATmega328P) de los cuales 0.5 KB son utilizados para el arranque.
• SRAM: 2 KB (ATmega328P)
• EEPROM: 1 KB (ATmega328P)
• Velocidad de reloj.: 16 MHz 
	1
	Unidad

	6.2
	Cable USB azul para conectar la placa electrónica al computador y programarla.
	1
	Unidad

	6.3
	Regleta pin 2.54mm macho-macho recto 40 contactos
	1
	Unidad

	6.4
	Protoboard MB-102 de 830 puntos
	1
	Unidad

	6.5
	Motor paso a paso 28BYJ-48
	1
	Unidad

	6.6
	Controlador UNL2003
	1
	Unidad

	6.7
	Servomotor SG90
	1
	Unidad

	6.8
	Módulo LCD 1602A 16X2
	1
	Unidad

	6.9
	Control remoto por infrarrojo
	1
	Unidad

	6.10
	Receptor infrarrojo
	1
	Unidad

	6.11
	Matriz de punto LED 8×8
	1
	Unidad

	6.12
	Display 7 segmentos digitales x4
	1
	Unidad

	6.13
	Display 7 segmentos digitales x1
	1
	Unidad

	6.14
	Módulo Joystick
	2
	Unidad

	6.15
	Módulo Relé 1 canal 5V
	1
	Unidad

	6.16
	Módulo de temperatura y humedad DHT11
	1
	Unidad

	6.17
	Módulo Keypad 4×4
	1
	Unidad

	6.18
	Sensor nivel de agua
	1
	Unidad

	6.19
	Módulo RFID (lector de tarjetas + tag tipo llavero + 1 tarjeta)
	1
	Unidad

	6.20
	Módulo DS1302 RTC (Real Time Clock)
	1
	Unidad

	6.21
	Buzzer (1 activo + 1 pasivo)
	2
	Unidad

	6.22
	Módulo sensor de sonido
	1
	Unidad

	6.23
	Sensor de fuego
	1
	Unidad

	6.24
	LED Amarillo/Verde/Rojo (5xcolor)
	15
	Unidad

	6.25
	LED RGB 5mm
	1
	Unidad

	6.26
	Resistencias surtidas (1k/10k/220R)
	19
	Unidad

	6.27
	Módulo de tecla (con sombrero)
	4
	Unidad

	6.28
	Potenciómetro
	2
	Unidad

	6.29
	Potenciómetros surtidos (1k,10k,100k)
	5
	Unidad

	6.30
	Fotorresistencias
	3
	Unidad

	6.31
	Interruptor de bola
	2
	Unidad

	6.32
	Chip 74HC595N
	1
	Unidad

	6.33
	LM35DZ
	1
	Unidad

	6.34
	Módulo Bluetooth HC-05
	1
	Unidad

	6.35
	Sensor Ultrasonido HC-SR04
	2
	Unidad

	6.36
	Adaptador Bornera a Jack-DC macho
	2
	Unidad

	6.37
	Cable adaptador para batería
	1
	Unidad

	6.38
	Pack de 30 cables macho-macho en tamaños surtidos
	1
	Paquete

	6.39
	Pack de 10 cables macho-hembra 20cm
	1
	Paquete

	6.40
	Caja plástica de almacenamiento del kit - Rotulado con nombre y ficha técnica.
	1
	Unidad

	ITEM 7. KIT DE ROBÓTICA EDUCATIVA “NANO” PARA BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA.
	CANTIDAD TOTAL

	El kit de robótica educativa “Nano” está diseñado para fomentar el aprendizaje práctico y teórico en áreas fundamentales de la electrónica y la programación, esenciales en la formación de los estudiantes de básica secundaria y media. La inclusión de una placa electrónica con microcontrolador ATmega328P permite a los estudiantes explorar conceptos de programación y diseño de circuitos de manera accesible y efectiva. Además, la capacidad de expansión del módulo facilita la integración de sensores y actuadores, lo que enriquece la experiencia de aprendizaje y estimula la creatividad. Con componentes como módulos de comunicación RF y Bluetooth, los alumnos pueden desarrollar proyectos que involucran conectividad y control remoto, habilidades críticas en un mundo cada vez más digital. Asimismo, el uso de protoboards y componentes variados promueve la experimentación y la resolución de problemas, habilidades clave para el desarrollo de competencias STEM. 
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	Cada uno de los kits debe incluir mínimo los siguientes elementos:
	CANTIDAD POR KIT
	UNIDAD DE MEDIDA

	7.1
	Placa Electrónica con microcontrolador Nano CH340G basada en el ATmega328P
Características
Microcontrolador: Atmel ATmega328 (ATmega168 versiones anteriores)
Tensión de Operación (nivel lógico): 5 V
Tensión de Entrada (recomendado): 7-12 V
Tensión de Entrada (límites): 6-20 V
Pines E/S Digitales: 14 (de los cuales 6 proveen de salida PWM
Entradas Analógicas: 8 Corriente máx por cada PIN de E/S: 40 mA
Memoria Flash: 32 KB (ATmega328) de los cuales 2KB son usados por el bootloader (16 KB – ATmega168)
SRAM: 2 KB (ATmega328) (1 KB ATmega168)
EEPROM: 1 KB (ATmega328) (512 bytes – ATmega168)
Frecuencia de reloj: 16 MHz
Dimensiones: 18,5mm x 43,2mm
Energía
El Arduino Nano posee selección automática de la fuente de alimentación y puede ser alimentado a través de:
Una conexión Mini-B USB.
Una fuente de alimentación no regulada de 6-20V (pin 30).
Una fuente de alimentación regulada de 5V (pin 27)
	1
	Unidad

	7.2
	Módulo de expansión para la Placa electrónica Nano
Módulo de expansión compatible con arduino Nano v2.x y V3.x, no tiene la necesidad de usar ningún tipo de cable externo. Esta board permite la conexión de varios módulos externos, como sensores, servomotores, relés, interruptores, potenciómetros, entre otros. Este módulo permite facilitar el uso entre la board arduino y cualquier otro hardware. En esencia se podría decir que esta board se encarga de expandir la funcionalidad de cualquier placa arduino, generando un mayor orden en la circuitería.
	1
	Unidad

	7.3
	Cable USB Azul Largo (50cm) para Arduino Nano
Cable USB tipo B mini azul blindado, actualmente este conector se encuentra en diversas placas de desarrollo como por ejemplo el Arduino Nano CH340.
Características:
Extremo 1: Conector USB tipo A macho
Extremo 2: Conector USB tipo B mini macho
longitud: 50 cm
Cable: AWM 2725 USB 2.0
	1
	Unidad

	7.4
	Protoboard MB-102 de 830 puntos
Protoboard MB102 adhesiva para prototipado ideal para realizar diseños rápidos en poco espacio. Dispone de 830 puntos de conexión con adhesivo en su parte inferior. Es compatible con el Shield de prototipos Arduino, y tiene un adhesivo resistente. Esta Protoboard cuenta con una lámina auto-adherible en la parte de abajo. Permiten configurar fácilmente y circuitos de prueba sin el uso de soldadura, que le proporciona un método rápido y fiable para montar circuitos. Ideal para experimentar con el diseño de circuitos en los laboratorios, permite que los componentes electrónicos para estar interconectados casi en un sinnúmero de maneras para producir circuitos de trabajo. Porque no se requiere soldadura, la modificación o la revisión de los circuitos se puede hacer con bastante facilidad. Esta protoboard consiste en un conjunto formado de tomas de corriente de metal insertado en una carcasa de plástico resistente.
	1
	Unidad

	7.5
	Módulo NFR24L01 (Sin Antena)
El módulo RF basado en el chip Nordic nRF24L01, es ultra compacto y de muy bajo consumo. Trabaja a frecuencias de 2.4GHz (frecuencia libre) y es ideal para proyectos de telemetría, control de periféricos, industria y afines. Incorpora un transceiver RF de 2.4GHz, un sintetizador RF, algoritmos de control de errores y un acelerador para trabajar con interfaz SPI. 
Características
Trabaja en la banda libre de 2.4GHz
Velocidades de 250kbps, 1Mbps y 2Mbps
Incorporación del protocolo ShockBurst™ para mejorar la velocidad por hardware.
Muy bajo consumo en el orden de los 20 uA.
Especificaciones
Alimentación : 1.9~3.6V
Voltaje puertos IO : 0~3.3v / 5v
Nivel de salida : +7dB
Sensibilidad de Recepcion : ≤ -90dB
Alcance : 100 mts (areas abiertas)
Dimensiones : 15x29mm
	2
	Unidad

	7.6
	Módulo NFR24L01 (Con Antena)
El módulo inalámbrico nRF24L01 está basado en el transceptor nRF24L01+ de Nordic Semiconductor y es completamente compatible con Arudino. Este transceptor opera en la banda de 2.4GHz y tiene muchas características nuevas. Es similar al nRF2401+ e incorpora adicionalmente extra pipelines, buffers, y un modo de auto retransmisión.
Características
1. Frecuencia: 2400MHz ~ 2524MHz 
2. Modulación: GMSK 
Poder 3.Transmit: más de 17 dBm, 50Ω 
Sensibilidad 4.Receiver: -85dbm 
Tensión 5.Operating: 2.7V ~ 3.6V 
6.Emission corriente: aproximadamente 80 mA 
7.Receive actual: 15ma 
8.Transmision Distancia: 400 metros (en zona abierta) 
Temperatura 9.Operating: -45 grados a 85 grados 
Temperatura 10.Storage: -45 grados a 125 grados
	2
	Unidad

	7.7
	Adaptador para Módulo de Comunicación nRF24L01
La base adaptadora para módulo NRF24L01 con regulador de voltaje AMS1117 de 3.3V permite conectarse a una fuente de 5V facilitando la conexión del módulo con cables dupont, descomponiendo el conector del transceptor NRF24L01 en un conector de una sola fila. Los pines de la interfaz SPI no cuentan con los niveles de conversión ya que el NRF24L01 soporta en sus pines de entrada señales de 3.3V como señales de 5V sin dañarse. Este módulo permite solventar el problema de conexión y brindar al módulo de RF la alimentación adecuada mediante el uso de un regulador independiente.
Características
Regulador de voltaje AMS1117 de 3.3 volts
Capacitores de filtrado incluidos
Conector para transceptor NRF24L01 de 8 pines
Descompone las señales de SPI a un header macho sencillo
Excelente estabilidad en el funcionamiento del modulo
Fácil conexión mediante cables dupont
	4
	Unidad

	7.8
	Módulo Bluetooth HC-05
El módulo BlueTooth HC-05 utiliza el protocolo UART RS 232 serial. Es ideal para aplicaciones inalámbricas, fácil de implementar con PC, microcontrolador o módulos Arduino. 
La tarjeta incluye un adaptador con 6 pines de fácil acceso para uso en protoboard. 
Los pines de la board correspondientes son: 
EN 
VCC 
GND 
TX 
RX 
STATE 
Además posee un regulador interno que permite su alimentación de 3.6 a 6V. 
Características: 
Compatible con el protocolo Bluetooth V4.0
Voltaje de alimentación: 3.3VDC – 6VDC. 
Voltaje de operación: 3.3VDC. 
Baud rate ajustable: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200. 
Baud rate por defecto: 9600 
Tamaño: 1.73 in x 0.63 in x 0.28 in (4.4 cm x 1.6 cm x 0.7 cm) Corriente de operación: < 40 mA 
Corriente modo sleep: < 1Ma
	1
	Unidad

	7.9
	Módulo Joystick
Modelo: KY-023 
Especificación: Tres ejes (X, Y , Z (botón)) 
material plástico ABS Totalmente reutilizable de bronce fosforado chapado en níquel pinzas de resorte 
Acepta una variedad de tamaños de cable (29-20 AWG)
No se requiere soldadura, reutilizable para la creación de prototipos o aplicaciones de diseño de circuitos electrónicos, puede modificar o revisar los circuitos fácilmente.
Acepte resistencias, transistores, diodos, LEDs, condensadores y . otros tipos de componentes electrónicos.
Una herramienta invaluable para experimentar con diseños de circuitos, ya sea en la I + D
Movimientos direccionales son simplemente dos potenciómetros - uno para cada eje.
Compatible con interfaz Arduino.
	2
	Unidad

	7.10
	Módulo L298N control de motor puente H
El driver L298N es un dispositivo que permite controlar el sentido de funcionamiento de motores a una corriente de salida por canal de hasta 2A. Este módulo cuenta con un disipador de calor acorde a las características de este driver, sus características de diseño le permiten un rendimiento anti-interferencia excepcional, puede llegar a trabajar hasta con un nivel de tensión de entrada de 46V, aunque por cuestiones de seguridad se recomiendo usar niveles de tensión algo debajo de este valor límite. Puede llegar a manejar un motor paso a paso de dos fases y cuatro fases, o dos motores de corriente continua. Este módulo incluye un regulador de voltaje 78M05 para obtener la energía de alimentación del dispositivo, sin embargo, cuando se superan los 12V, se sugiere usar una fuente de poder externa de 5V como fuente de alimentación digital y deshabilitar el jumper de 12V. Este módulo tiene gran capacidad de filtrado de ruido, cuenta con un diodo de protección ante corriente inversa, haciendo que su funcionamiento sea más estable y fiable.
Controlador: Integrado L298/ Doble Puente H
Interfaz de potencia: 7V~46V
Corriente máxima: 2A por canal
Voltaje de control: 5V
Nivel de entrada de señal de control:
Nivel alto 2.3V <= Vin <= Vss;
Nivel bajo: -0.3V <= Vin <= 1.5 V
Corriente de control: 36mA
Potencia de salida: 25W
Luces indicadoras: Encendido, control, dirección
Temperatura de operación: -20°C~+135°C
	2
	Unidad

	7.11
	Micro Motor-reductor N20 3-6v 300rpm
Especificaciones 
Voltaje: 3 V-6V 
Velocidad: 300RPM a 6V 
Torque: 0.5Kg/Cm 
Peso: 9.5g 
Longitud del eje: 9 mm 
Diámetro del eje: 3mm 
Dimensiones: 26x10x12 mm
	2
	Unidad

	7.12
	Baquelita Universal 7X9cm
	2
	Unidad

	7.13
	Pack de 30 cables macho-macho en tamaños surtidos
	1
	Paquete

	7.14
	Pack de 30 cables macho-hembra en tamaños surtidos
	1
	Paquete

	7.15
	Pack de 30 cables hembra-hembra en tamaños surtidos
	1
	Paquete

	7.16
	Caja plástica de almacenamiento del kit - Rotulado con nombre y ficha técnica.
	1
	Unidad

	ITEM 8. KIT DE ACCESORIOS Y FRESAS PARA MOTOTOOL
	CANTIDAD TOTAL

	El kit de accesorios y fresas para mototool es una herramienta clave en la robótica educativa, ya que permite a los estudiantes realizar ajustes precisos en la fabricación y prototipado de piezas robóticas. Este kit facilita el corte, pulido y modelado de materiales como plástico, madera y metal, permitiendo a los alumnos personalizar y adaptar componentes mecánicos para sus proyectos. Al desarrollar estas habilidades de mecanizado, los estudiantes pueden crear chasis, soportes y otras estructuras esenciales para el ensamblaje de robots, lo que refuerza conceptos de diseño, precisión y manufactura. Además, fomenta la creatividad y la autonomía en la creación de soluciones prácticas, fundamentales para el aprendizaje basado en proyectos dentro de las áreas STEM.
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	Cada uno de los kits debe incluir mínimo los siguientes elementos:
	CANTIDAD POR KIT
	UNIDAD DE MEDIDA

	8.1
	Bandas de lijado
	50
	Unidad

	8.2
	Discos de lijado
	40
	Unidad

	8.3
	Discos de lijado con adhesivo posterior
	40
	Unidad

	8.4
	Discos de corte de esmeril
	36
	Unidad

	8.5
	Discos de corte de fibra de vidrio
	16
	Unidad

	8.6
	Compuesto de pulido
	1
	Unidad

	8.7
	Discos de aletas
	4
	Unidad

	8.8
	Discos de pulido de fieltro
	8
	Unidad

	8.9
	Punta de fieltro
	1
	Unidad

	8.10
	Piedras de amolar con carburo de silicio
	6
	Unidad

	8.11
	Discos de pulido con oxido de aluminio
	6
	Unidad

	8.12
	Discos de pulido con alundum blanco
	6
	Unidad

	8.13
	Discos de diamante
	2
	Unidad

	8.14
	Piedra para rectificar
	1
	Unidad

	8.15
	Casquillos
	3
	Unidad

	8.16
	Llave de tuerca
	1
	Unidad

	8.17
	Discos de esmeril de goma
	2
	Unidad

	8.18
	Brocas para taladro torcidas HSS
	9
	Unidad

	8.19
	Discos de mandril
	3
	Unidad

	8.20
	Vástagos de lijado
	3
	Unidad

	8.21
	Disco succionador
	1
	Unidad

	8.22
	Cortadores de diamante
	12
	Unidad

	8.23
	Piedras para amolar de goma
	6
	Unidad

	8.24
	Piedras de amolar con carburo de silicio
	4
	Unidad

	8.25
	Piedras de amolar con oxido de aluminio
	6
	Unidad

	8.26
	Cepillo de disco de latón
	1
	Unidad

	8.27
	Cepillos de acero inoxidable
	3
	Unidad

	8.28
	Cepillos de cerdas
	3
	Unidad

	8.29
	Caja de almacenamiento de los elementos de este kit - Rotulado con nombre y ficha técnica.


	1
	Unidad

	ITEM 9. KIT COMPUTADORA PLACA ÚNICA INALÁMBRICA IOT
	CANTIDAD

	El Kit Computadora Placa Única Inalámbrica IoT es una herramienta educativa fundamental para introducir a los estudiantes en el Internet de las Cosas (IoT) y la programación avanzada. Al contar con una placa basada en el potente procesador ESP32, con conectividad WiFi y Bluetooth, permite el desarrollo de proyectos interactivos y de comunicación inalámbrica. Equipado con sensores de movimiento, micrófono y LEDs RGB, facilita la creación de aplicaciones dinámicas y experimentos prácticos en robótica y automatización. Su compatibilidad con lenguajes de programación como Python y software mBlock lo hace accesible para estudiantes de diferentes niveles, fomentando la creatividad y el pensamiento lógico en el campo de las tecnologías IoT.
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	Cada uno de los kits debe incluir mínimo los siguientes elementos:
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	9.1
	Placa electrónica base
Procesador: Núcleo: microprocesador LX6 de doble núcleo Xtensa de 32 bits
Velocidad de reloj de la CPU: 240Mhz
Chip: ESP32
Memoria integrada: ROM Flash: 440K; RAM: 520K
Memoria expandida: SPI Flash: 4MB; PSRAM: 4MB
Comunicación: Puerto USB, Bluetooth, WiFi (Modos duales, acceso a enrutadores de malla)
Componentes a bordo: 12 LED RGB, Sensor de movimiento, Micrófono, Botón, 4 sensores táctiles (4 pines de E / S que pueden generar salidas PWM; 4 puertos de entrada digital, 2 puertos de entrada analógica)
Componentes externos: Pinzas cocodrilo, placa de expansión
Tensión de funcionamiento: 3.3V
Software: mBlock 5
Lenguajes de codificación: Lenguaje de programación basado en bloques, Python
Aplicación para PC: por encima de MacOS 10.10 / por encima de Win7
	1
	Unidad

	9.2
	Tiras de velcro
	4
	Unidad

	9.3
	Cables de pinzas (cocodrilo) para conexión.
	4
	Unidad

	9.4
	Portapilas
	1
	Unidad

	9.5
	Pilas
	3
	Unidad

	9.6
	Cable micro USB de conexión y alimentación.
	1
	Unidad

	9.7
	Cinta de sujeción
	1
	Unidad

	9.8
	Cinta adhesiva de cobre
	1
	Unidad

	9.9
	Guía de uso.
	1
	Unidad

	9.10
	Caja de almacenamiento para los elementos de este kit - Rotulado.
	1
	Unidad

	ITEM 10. KIT SIMULADOR TECLADO O RATÓN 
	CANTIDAD TOTAL

	El kit Simulador teclado o ratón es una herramienta educativa que permite transformar objetos cotidianos en interfaces táctiles interactivas. Utilizando una placa que se conecta a una computadora, el kit permite crear circuitos sencillos con elementos como frutas, papel o agua, los cuales actúan como teclas de un teclado o un control. Esto facilita la enseñanza de conceptos básicos de electrónica y programación de una manera lúdica, ayudando a desarrollar habilidades en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) mientras fomenta la creatividad y la experimentación especialmente para niños de básica primaria.
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	Cada uno de los kits debe incluir mínimo los siguientes elementos:
	CANTIDAD POR KIT
	UNIDAD DE MEDIDA

	10.1
	Placa de circuito eléctrico cerrado GPCE4096UA, compatible con cualquier material que pueda ser conductor de un mínimo de electricidad, desde el agua y el grafito de un lápiz hasta la plastilina Play-Doh, cualquier tipo de fruta o el cuerpo humano.
	1
	Unidad

	10.2
	Cable Mini-USB para conectar la placa al PC
	1
	Unidad

	10.3
	Cables de pinzas (cocodrilo) para conexión.
	6
	Unidad

	10.4
	Cables de conexión
	6
	Unidad

	10.5
	Guía de inicio.
	1
	Unidad

	10.6
	Caja de almacenamiento para los elementos de este kit - Rotulado con nombre y ficha técnica.
	1
	Unidad

	ITEM 11. KIT DE CONSTRUCCIÓN 32 EN 1 "WONDER" PARA MICRO BIT
	CANTIDAD TOTAL

	Este kit es una solución educativa integral que ofrece una amplia variedad de componentes electrónicos para el desarrollo de proyectos interactivos. Incluye una placa compatible con MicroBit, sensores, LEDs, motores y módulos de comunicación, permitiendo a los estudiantes construir hasta 32 proyectos diferentes. Este kit fomenta el aprendizaje práctico de programación, robótica y electrónica, brindando la oportunidad de explorar conceptos de automatización y control. Es ideal para enseñar habilidades en STEM, ya que combina hardware y software para resolver problemas reales de forma creativa e innovadora.
	10

	Cada uno de los kits debe incluir mínimo los siguientes elementos:
	CANTIDAD POR KIT
	UNIDAD DE MEDIDA

	11.1
	Tablero de expansión Wukong
Sistema de alimentación: Haz clic una vez para empezar, haz doble clic para cerrar. Batería: 400 mAh polímero de litio. Voltaje de funcionamiento: 3.7 V ~ 5 V. Tamaño: Base Lego de 1.575 x 2.283 in: Zócalo estándar de 7 x 5. Unidad del motor: 2 formas (M1, M2) Servo unidad: 8 formas (S0~S7) Puertos IO de salida de salida: P0/P1/P2/P8/P12/P13/P14/P15/IICRainbow LED: LED0/LED1/LED2/LED3 atmósfera: 4 LED programables.
Disponible para conducir 8 servos y 2 motores al mismo tiempo
	1
	Unidad

	11.2
	Piezas y ladrillos tipo Lego
	400(+)
	Unidad

	11.3
	Motores rojos 
	2
	Unidad

	11.4
	Servo gris
	1
	Unidad

	11.5
	Sensor de seguimiento de líneas 
	1
	Unidad

	11.6
	Sonar:bit
	1
	Unidad

	11.7
	Sensor de nivel de agua
	1
	Unidad

	11.8
	Mapa de seguimiento de líneas
	1
	Unidad

	11.9
	Cable USB
	1
	Unidad

	11.10
	Extractor de pines
	1
	Unidad

	11.11
	Destornillador en cruz
	1
	Unidad

	11.12
	Tornillos
	10
	Unidad

	11.13
	Tuercas
	10
	Unidad

	11.14
	Gomas elásticas
	6
	Unidad

	11.15
	Alambre Dupont sin hebilla
	1
	Unidad

	11.16
	Alambre Dupont con hebilla
	3
	Unidad

	11.17
	Caja de almacenamiento para los elementos de este kit - Rotulado con nombre y ficha técnica.
	1
	Unidad

	ITEM 12. KIT DE ROBOT EDUCATIVO PARA BÁSICA PRIMARIA V3
	CANTIDAD TOTAL

	El Robot educativo para básica primaria V3 integra una batería interna de litio y un puerto USB-C para programación y carga. Equipado con un procesador ESP32 de alto rendimiento, permite un control preciso mediante encoders y es capaz de ejecutar scripts complejos en Python. El sistema se debe complementar con una estación de carga múltiple sin dependencia de baterías desechables.
	12

	Cada uno de los kits debe incluir mínimo los siguientes elementos:
	CANTIDAD POR KIT
	UNIDAD DE MEDIDA

	12.1
	Tarjeta programable con procesador ESP 32 - Microcontrolador: Arquitectura ESP32 de alta velocidad con soporte para multitarea.
Capacidad: Memoria expandida para almacenamiento de scripts de Python extensos y
actualización de firmware vía web.
Puerto Principal: Conector USB-C integrado para transferencia de datos y carga.
	1
	Unidad

	12.2
	Luces LED rojas – Indicadores luminosos programables independientes utilizados para señalización visual y retroalimentación del robot.
	2
	Unidad

	12.3
	Sensor de luz – Sensores fotoeléctricos que detectan y miden la intensidad lumínica del entorno.
	2
	Unidad

	12.4
	Sensor seguidor de línea – Sensor óptico inferior que diferencia superficies claras y oscuras para seguimiento de trayectorias.
	1
	Unidad

	12.5
	Motores – Motores eléctricos de corriente continua encargados del desplazamiento y giro del robot.
	2
	Unidad

	12.6
	Ruedas con codificador – Ruedas motrices con sistema encoder que permite medir velocidad, distancia y precisión de movimiento.
	2
	Unidad

	12.7
	Receptor IR – Receptor infrarrojo utilizado para comunicación remota y recepción de señales IR.
	1
	Unidad

	12.8
	LEDs infrarrojos – Emisores IR empleados para detección de obstáculos y comunicación entre robots.
	2
	Unidad

	12.9
	Zumbador / sensor de sonido – Dispositivo piezoeléctrico que reproduce sonidos y detecta estímulos acústicos como aplausos.
	1
	Unidad

	12.10
	Cable USB tipo A – Cable de conexión para transferencia de programas y carga de batería del robot.
	1
	Unidad

	12.11
	Patín extraíble – Elemento de soporte deslizante que estabiliza el robot durante el movimiento.
	1
	Unidad

	12.12
	Patines de repuesto – Accesorios de reemplazo para garantizar estabilidad y mantenimiento del robot.
	2
	Unidad

	12.13
	Batería recargable interna – Batería de ion-litio de 800 mAh integrada para alimentación autónoma del sistema.
	1
	Unidad

	12.14
	Botones de función – Controles físicos programables para inicio, detención y ejecución de funciones del robot.
	3
	Unidad

	12.15
	Procesador – Unidad central de procesamiento encargada de ejecutar instrucciones y controlar sensores y actuadores.
	1
	Unidad

	12.16
	Caja para almacenar el kit - Rotulado con nombre y ficha técnica.
	1
	Unidad

	ITEM 13. ESTACIÓN DE CARGA MULTIPLE - ROBOT EDUCATIVO PARA BÁSICA PRIMARIA V3
	CANTIDAD TOTAL

	El Cargador y Almacenamiento para el Robot V3 es una solución integral para cargar y almacenar el robot V3. 
Este dispositivo tiene la capacidad de alojar y cargar hasta cinco (5) robots educativos para básica primaria V3 simultáneamente, lo que lo convierte en una opción ideal para entornos como las aulas. 
El obtiene su energía de cualquier toma USB-A, que no está incluida con el producto. Es importante destacar que este cargador es compatible exclusivamente con el robot y requiere una toma USB-A con una salida mínima de 1 Amp (5 vatios) para un rendimiento óptimo. 
Ligero y compacto con dimensiones de 24,2 × 5 × 9,5 cm, lo que facilita su manejo y almacenamiento.
	2

	Cada uno de los kits debe incluir mínimo los siguientes elementos:
	CANTIDAD POR KIT
	UNIDAD DE MEDIDA

	13.1
	Dispositivos terminales de salida USB-C integrados en una sola unidad para alojar y cargar hasta cinco (5) robots educativos para básica primaria V3 simultáneamente, se carga desde una toma USB-A, compatible con el robot y requiere una toma USB-A con una salida mínima de 1 Amp (5 vatios) para un rendimiento óptimo. Ligero y compacto con dimensiones de 24,2 × 5 × 9,5 cm, lo que facilita su manejo y almacenamiento.
Con soporte nativo para EdBlocks, EdScratch y EdPy mediante conexión directa USB-C. 
	5
	Unidad

	13.2
	Caja para almacenar la estación - Rotulado con nombre y ficha técnica.
	1
	Unidad

	ITEM 14. KIT DE ROBÓTICA EDUCATIVA PROGRAMABLE PARA STEM, IA, IoT Y CIENCIA DE DATOS.
	CANTIDAD TOTAL

	
	2

	Cada uno de los kits debe incluir mínimo los siguientes elementos:
	CANTIDAD POR KIT
	UNIDAD DE MEDIDA

	14.1
	Tarjeta de control CyberPi.
Procesador: ESP32-WROVER-B.
SPI Memoria Flash: 8MB.
Almacenado de 8 programas simultáneamente.
Soporta subprocesos múltiples.
Comunicación inalámbrica WiFi, Bluetooth y WiFi LAN.
Entradas y sensores: Joystick, dos botones, botón de reinicio, sensor de luz, micrófono, giroscopio, acelerómetro.
Salidas: Pantalla a color de 1. pulgadas, altavoz y 5 LEDs RGB.
Módulos de expansión a través de I2C, hasta 10 módulos en serie.
Compatible con micro-python +, Python3.
Puertos de extensión: puertos servo, 2 puertos de motor DC, 2 puertos de motor de codificador, puertos de extensión de 1 m
Sensores de seguimiento de línea: 
Cuántos programas se pueden almacenar: 8
Salida de imagen: Pantalla a todo color
Acelerómetro: Sí
Sensor de color: 
Giroscopio: Sí
Evitar obstáculos: Sí
Motores de precisión: Sí
LED programables: Sí
Batería recargable: Sí
Comunicación del robot: Sí
Detección de sonido: Sí
Grabación de sonido: Sí
Control de volumen: Sí
Comunicación inalámbrica: Sí
	1
	Unidad

	14.2
	Batería de iones de litio recargable incorporada (2500 mAh)
	1
	Unidad

	13.3
	Quad RGB sensor (Cuádruple)
	1
	Unidad

	14.4
	Sensor ultrasónico con LEDs azules
	1
	Unidad

	14.5
	Motor codificador con encoder óptico 180
	2
	Unidad

	14.6
	Chasis aluminio
	1
	Unidad

	14.7
	Estuche o carcasa de protección de la placa.
	1
	Unidad

	14.8
	Cable USB Tipo C de conexión o alimentación
	1
	Unidad

	14.9
	Neumático liso
	2
	Unidad

	14.10
	Mini rueda giratoria Nylon
	1
	Unidad

	14.11
	Cables de motor
	2
	Unidad

	14.12
	Cable mBuild (10 cm)
	2
	Unidad

	14.13
	Tornillo M * 8 mm
	6
	Unidad

	14.14
	Tornillo M * 1 mm
	6
	Unidad

	14.15
	Tornillo M * 25 mm
	6
	Unidad

	14.16
	Tornillo M2.5 * 12 mm
	4
	Unidad

	14.17
	Destornillador para el kit
	1
	Unidad

	14.18
	Mapa de seguimiento de línea
	1
	Unidad

	14.19
	Guía de construcción
	1
	Unidad

	14.20
	Guía de inicio rápido
	1
	Unidad

	ITEM 15. KIT DE APOYO - EV3
	CANTIDAD TOTAL

	Este kit de apoyo EV3 es un conjunto de accesorios complementarios para robots móviles educativos, diseñado para fortalecer las capacidades de detección, movilidad y alimentación mediante sensores de distancia, ruedas de apoyo multidireccionales y batería recargable de alto rendimiento.
	1

	Cada uno de los kits debe incluir mínimo los siguientes elementos:
	CANTIDAD POR KIT
	UNIDAD DE MEDIDA

	15.1
	Sensor ultrasónico EV3 (Ultrasonic Sensor)
Debe ser compatible con robots móviles EV3.
• Detecta objetos entre: 
o 3 cm y 250 cm 
• Precisión: 
o ±1 cm 
• Puede detectar presencia de otros sensores ultrasónicos 
• Tiene luces LED indicadoras 
• Compatible con EV3 y programación educativa 
	1
	Unidad

	15.2
	Rueda loca o rueda esférica (Ball Caster Wheel)
Debe ser compatible con robots móviles EV3.
Sirve como rueda de apoyo para que el robot se deslice fácilmente en cualquier dirección.
• Incluye: 
o (1) esfera metálica 
o (1) soporte plástico 
• Reduce fricción 
• Permite movimientos suaves 
• Se usa en robots móviles EV3 y NXT 
• No tiene motor ni sensor
	2
	Unidad

	15.3
	Batería recargable EV3 (EV3 Rechargeable DC Battery)
Debe ser compatible con robots móviles EV3, LEGO Mindstorms EV3.
Modelo:45501
Tipo: Batería recargable de ion de litio 
Voltaje: 7.4 V 
Capacidad: 2050 mAh 
Tiempo de carga: Aproximadamente 3 a 4 horas 
	1
	Unidad

	15.4 
	Caja para almacenar el kit - Rotulado con nombre y ficha técnica.
	1
	Unidad



DIDÁCTICOS DE SOCIALES Y MATEMÁTICAS

	ITEM 16. GLOBO TERRAQUEO EDUCATIVO 360°
	CANTIDAD TOTAL

	Globo terráqueo de 28 cm y 360° de rotación, con base metálica
• Color: azul
• Rotación: 360° 
• Esfera con mapa político
• Altura aproximada: 28 cm
• Incluye base metálica plateada.
	14

	ITEM 17. KIT DE GEOMETRÍA GIGANTE PARA TABLERO
	CANTIDAD TOTAL

	Kit de instrumentos geométricos de gran formato diseñado para facilitar la enseñanza de conceptos geométricos en aulas de clase. Sus dimensiones permiten la visualización por grupos numerosos de estudiantes y el trabajo sobre tableros acrílicos o pizarrones.

Las piezas incorporan agarres ergonómicos para una mejor manipulación por parte del docente y cuentan con escalas impresas permanentes que mantienen su precisión durante el uso.
Incluye: Accesorios de fijación y adaptación
	16

	Cada uno de los kits debe incluir mínimo los siguientes elementos:
	CANTIDAD POR KIT
	UNIDAD DE MEDIDA

	17.1
	Escuadra 45°
Longitud 45 cm, con agarre desmontable
En madera
	1
	Unidad

	17.2
	Escuadra 60°
Longitud 45 cm, con agarre desmontable
En madera
	1
	Unidad

	17.3
	Regla
Longitud 100 cm, con agarre desmontable y escala por ambos lados
En madera
	1
	Unidad

	17.4
	Transportador
Aproximadamente 180°, con agarre desmontable
En madera
	1
	Unidad

	17.5
	Compás gigante
Con adaptador universal y punta intercambiable
En madera
	1
	Unidad

	17.6
	Borrador de felpa
Para tablero o pizarrón
	1
	Unidad

	17.7
	Caja de Almacenamiento - Rotulada
	1
	Unidad

	ITEM 18. TABLERO DE FRACCIONES
	CANTIDAD TOTAL

	Fabricado en madera resistente.
Dimensiones mínimas: 17 cm x 17 cm.
Incluye representación de fracciones desde la unidad hasta décimos.
Mínimo 39 piezas manipulativas:
Fracción representada - Cantidad de piezas
Unidad (1) 1 pieza
Medios (1/2) 2 piezas
Tercios (1/3) 3 piezas
Cuartos (1/4) 4 piezas
Quintos (1/5) 5 piezas
Sextos (1/6) 6 piezas
Octavos (1/8) 8 piezas
Décimos (1/10) 10 piezas
Fracciones identificadas mediante impresión o grabado visible.
Requisitos de Seguridad
Pintura no tóxica.
Acabado pulido y seguro para uso escolar.
Tablero organizador con ranuras para almacenamiento de las piezas.
	105

	ITEM 19. ABACO DE COMPARACIÓN Y FICHAS PARA OPERACIONES
	CANTIDAD TOTAL

	Una (1) Base de madera con mínimo cuatro (4) clavijas verticales.
Cuarenta y ocho (48) fichas circulares perforadas para conteo.
Veinticuatro (24) fichas cuadradas con números y símbolos matemáticos.
Incluye: Una (1) caja o contenedor de almacenamiento.
Total mínimo: set de setenta y cuatro (74) piezas.
Dimensiones Mínimas
Base principal 21,5 cm de largo x 7,6 cm de ancho
Altura de clavijas: Proporcional al apilamiento de las fichas.
Fichas circulares: Adecuadas para inserción segura en las clavijas.
Requisitos de Seguridad
Pinturas no tóxicas.
Material libre de bordes cortantes.
Piezas resistentes al uso continuo.
Acabados seguros para manipulación infantil.
Cumplimiento de estándares de seguridad para material didáctico escolar.
	105

	ITEM 20. KIT DE CUERPOS GEOMÉTRICOS
	CANTIDAD TOTAL

	Conjunto de sólidos geométricos tridimensionales en madera o material resistente, conformado por diez (10) figuras geométricas básicas, con dimensiones aproximadas de base 7 cm y altura proporcional de hasta 14 cm, destinadas al desarrollo de competencias en geometría espacial, identificación de cuerpos geométricos, análisis de caras, vértices, aristas, volumen y relaciones espaciales.

Dimensiones mínimas requeridas aproximadas (cm)
Prisma triangular 7 × 6,1 × 14
Prisma rectangular (cuboide) 7 × 7 × 14
Cubo 7 × 7 × 7
Cilindro Ø 7 × 14
Cono Ø 7 × 14
Pirámide triangular Base 7 × altura 14
Pirámide cuadrangular Base 7 × altura 14
Prisma pentagonal Base 7 × altura 14
Esfera Ø 7
Media pirámide rectangular 3,5 × 7 × 14
Incluye: 1 Caja de almacenamiento – Rotulada

Requisitos de Seguridad
Pinturas no tóxicas.
Material libre de bordes cortantes.
Piezas resistentes al uso continuo.
Acabados seguros para manipulación infantil.
Cumplimiento de estándares de seguridad para material didáctico escolar.
	35



4.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

	1
	FICHAS TÉCNICAS
	MARCA O REFERENCIA DE LOS ÍTEMS
El proponente deberá presentar con su oferta:
La marca y modelo de cada uno de los ítems donde se pueda evidenciar que cumple con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad.
NOTA: El documento debe estar suscrito por el representante legal del oferente.

	2
	COMPROMISO DE FABRICACIÓN
	COMPROMISO DE FABRICACIÓN
El proponente deberá presentar con su oferta:
Compromiso de que todos los bienes a entregar son totalmente nuevos, no se aceptaran bienes remanufacturados o de segunda. En el evento donde se comprobará que el oferente ha incumplido este compromiso se considerará que el contratista ha incurrido en incumplimiento, por lo que deberá cambiar inmediatamente el producto.
NOTA: El documento debe estar suscrito por el representante legal del oferente.

	3
	SOPORTE TÉCNICO
	SOPORTE TÉCNICO
El proponente deberá presentar con su oferta:
Compromiso de soporte técnico de doce (12) meses para los ITEM DEL 01 AL 15 toda vez que en determinados casos al molmnento de usar los comprontes del kit, estos no .
El tiempo límite de diagnóstico y respuesta a requerimientos de soporte debe ser máximo para Bogotá de doce (12) horas.
NOTA: El documento debe estar suscrito por el representante legal del oferente.

	4
	GARANTÍA TÉCNICA
	GARANTÍA TÉCNICA
El proponente deberá presentar con su oferta:
Compromiso de garantía que deberá cubrir las especificaciones técnicas de los bienes ofertados.
La garantía debe ser por el término de ejecución del contrato más doce (12) meses.
Los bienes por suministrar que presenten fallas por los defectos o por cualquier otro hecho o inconveniente, deben ser cambiados por el contratista sin ningún costo para el MDN –EJÉRCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJÉRCITO.
NOTA: El documento debe estar suscrito por el representante legal del oferente.

	5
	TÉRMINO DE RESPUESTA
	TÉRMINO DE RESPUESTA
El proponente deberá presentar con su oferta:
Compromiso de Término de Respuesta de Garantía Técnica soporte técnico durante doce (12) meses para los elementos ofertados en donde se encuentren instalados los mismos sin costo adicional para los Liceos.
El tiempo límite de respuesta a requerimientos de garantía para productos nacionales debe ser máximo, para Bogotá de un (1) día hábil.
El tiempo límite de respuesta a requerimientos de garantía para productos importados debe ser máximo de un (5) días hábiles.
Todos los gastos en que incurra el adjudicatario, en cumplimiento de la garantía estarán a su cargo.
NOTA: El documento debe estar suscrito por el representante legal del oferente.

	6
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
El proponente deberá presentar con su oferta:

1. Documento de compromiso de Transferencia Tecnológica: La “Transferencia tecnológica” orientada al personal del área tecnología, docentes y administrativos en cuanto a configuración, puesta a punto   y manejo general de todos los ítems, una vez se haga entrega en el aula en perfecto estado de funcionamiento y recibo a satisfacción del supervisor del contrato.

El compromiso de la transferencia tecnológica de los ítems se debe realizar teniendo en cuenta:

Debe comprometerse a que será realizada por un profesional idóneo, Licenciado en educación, ingeniero o Tecnólogo certificado con experiencia en la enseñanza y el manejo del producto a ofrecer (marca sugerida por el proponente).
ÍTEMS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Y 15: Se debe proporcionar capacitación para los docentes a necesidad según determine el supervisor del contrato, con relación al uso de estos.
Esta “Transferencia tecnológica” debe ser ofrecida por personal idóneo sin costo adicional para los liceos.
El proponente deberá presentar con su oferta:
2. Certificación de disponer de un sitio web propio y administrado para aprendizaje virtual en robótica educativa, debe incluir en la certificación la dirección web o URL donde se compruebe los cursos virtuales con relación a los ítems que solicitan capacitación asincrónica y garantizar que el acceso a los cursos virtuales debe ser totalmente gratuito sin costo alguno de registro o suscripción.
Esta certificación respaldará la experiencia del oferente y garantizará el uso adecuado de los ítems a adquirir.

NOTA: El documento de compromiso de Transferencia Tecnológica y la Certificación debe estar suscrito por el representante legal del oferente.

	7
	OTRAS ESPECIFICAS
	7.1 Entregar en perfectas condiciones los bienes objeto del presente contrato, aptos para la prestación eficiente de acuerdo con su funcionalidad, en las condiciones y plazos establecidos.
7.2 Reemplazar los bienes dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, cuando estos presenten defectos en su definición técnica, componentes o funcionamiento, según lo determinen las necesidades y condiciones técnicas, excluyendo los daños ocasionados por manejo deficiente.
7.3 Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el numeral 3.3.1.
7.4 El código OTAN-NOC, debe ser aportado por el proveedor (A/P) adjudicatario seleccionado al momento de la entrega de los productos junto con la respectiva ficha técnica de acuerdo con la marca ofertada dentro de su propuesta, lo cual hace parte de las obligaciones del contrato.




Nombre: ______________________________ 
C.C. / NIT _____________________________

ANEXO 3
MODELO DE CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA

[image: ] MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
	    COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	
EJÉRCITO NACIONAL
LICEOS DEL EJÉRCITO

CLAUSULADO COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No.   ____-CELIC-2026. LICEOS DEL EJERCITO
1. OBJETO A CONTRATAR: ___________________________________

2. CLASE DE ACUERDO DE VOLUNTADES: ______________________

3. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: El plazo de ejecución del contrato será contado a partir de la firma del acta de inicio,  perfeccionamiento (Articulo 41 Ley 80 de 1993) y cumplimiento de los requisitos de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Articulo 23 Ley 1150 de 2007) HASTA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2026.

4. LUGAR DE ENTREGA: 

El recibo de los bienes objeto del presente proceso se hará en el almacén de los Liceos del Ejército de la ciudad de Bogotá, Colegio de Bachillerato Patria Calle 100 No 11-00, conforme a las especificaciones y condiciones técnicas señaladas en el presente documento, en presencia del supervisor del contrato designado.

5. PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial asignado para la ejecución del proceso es de _____________________ IVA INCLUIDO, soportado bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. ________ expedido por el jefe de Presupuesto “LICEOS DEL EJERCITO”, el día _________ de _________ de 2026, cuyo rubro presupuestal es rubro ____________________, Recurso ________

6. VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA: El valor de la presente Aceptación de Oferta es por la suma ________________ MCTE. ($___________) IVA INCLUIDO. Soportado bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. ______________ expedido por el Jefe de Presupuesto del “LICEOS DEL EJERCITO, el día ______ de _______________ de 2026, discriminado de la siguiente forma: 

	ITEM
	DESCRIPCION BIENES, ELEMENTOS Y/O SERVICIOS A ADQUIRIR
	CANT
	VALOR UNITARIO 
	IVA
	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	VALOR TOTAL 
	 $         


PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio, van incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución de la presente aceptación de oferta y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes de precios, invocados con base en estas circunstancias. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Dentro del valor y precios unitarios establecidos en la aceptación de oferta se entienden incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, así como los costos directos e indirectos que impliquen la ejecución de la aceptación de oferta.

7. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – LICEOS DEL EJERCITO, se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta, es decir la suma de ________________ M/CTE. ($_______________), IVA INCLUIDO, a favor de la empresa _______________, a la Cuenta No ______________del Banco de ____________, de la ciudad de Bogotá, sucursal _________________, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

0. Recepción a satisfacción total del mismo por el MDN- EJÉRCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO.  Este requisito debe ser plasmado en un acta de recibo a satisfacción, debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista.
0. Informe del supervisor del contrato.
0. Recepción a satisfacción total del Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Liceos del Ejército estipulado en la entrada de bienes.
0. Situación efectiva de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
0. Factura de venta.
0. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
0. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Liceos del Ejército, para lo cual el contratista debe anexar la planilla de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y cajas de compensación.

PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. Para el pago se deberá aportar antes de la suscripción del contrato, certificación bancaria original de la cuenta destinada para tal fin. PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

8. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: El contratista se obliga al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el Anexo No 2 “Especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento” de la Invitación Pública No ______-2026

9. GARANTÍA CONTRACTUALES: De conformidad con el Art Artículo 2.2.2.2.2.5.4. Garantías. La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la adquisición en Grandes Superficies.

Para el presente proceso de contratación atendiendo la cuantía y la naturaleza del mismo la entidad hará omisión respecto de dicha solicitud, considerando tipo de contrato, plazo de ejecución y forma de pago

10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

10.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

10.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

11. OBLIGACIONES DEL MDN-EJERCITO NACIONAL- “LICEOS DEL EJERCITO: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en la Ley, los estudios previos y la invitación pública.
2. Pagar el valor del presente contrato.
3. Facilitar la gestión en torno a la ejecución del objeto contractual.
4. Suministrar los elementos necesarios para el desempeño de las labores asignadas, por lo cual deben cuidar por el buen uso cuidado y mantenimiento de dichos elementos.
5. Recibir los bienes y/o servicios objetos del presente proceso de selección contratados, siempre y cuando   cumpla   con las especificaciones normas y/o fichas técnicas requeridas.

PARÁGRAFO ÚNICO: Estarán a cargo del contratista todas las costas y el tiempo en que deba incurrir por la mala prestación del servicio.

6. SUPERVISOR: Para garantizar la debida ejecución de la Aceptación de Oferta el MDN – EJC – “LICEOS DEL EJERCITO designa y asigna sus funciones mediante Resolución de Nombramientos ___________ de fecha __________ de ___________de 2025 como supervisor al señor (INDICAR RANGO NOMBRE COMPLETO Y CARGO)  o quien haga sus veces como Supervisor, quien llevará a cabo el seguimiento y el control del contrato de conformidad con lo dispuesto de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022, (Manual de Contratación del Ministerio de Defensa y sus Unidades Ejecutoras) y demás normas vigentes.
7. MULTA: En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD impondrá multas de la siguiente manera: 
a) Multas por incumplimiento parcial: si durante la ejecución del contrato EL CONTRATISTA incumple alguna obligación contractual, LA ENTIDAD le impondrá multas equivalentes al 0.5% del valor del incumplimiento, sin que el total de estas multas sobrepase el 10% del valor total de mismo.  Parágrafo: En caso que el incumplimiento parcial sea respecto del cronograma de ejecución se impondrá como multa el equivalente al 0.5% por día de incumplimiento sin que en ningún caso sobrepase quince (15) días y sin que el total de las multas sobrepase el 10% del valor total del incumplimiento.
b) EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan los literales anteriores, una vez en firme la resolución que las impone, de cualquier suma que le adeude LA ENTIDAD, sin perjuicio de que las haga efectivas conforme a la ley.
c) El pago o la deducción de dichas multas no exonera a EL CONTRATISTA de la obligación de cumplir con el objeto del contrato, ni de las demás obligaciones y responsabilidades que emanen del mismo.

8. PROCEDIMIENTO PARA LAS MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO

De conformidad con el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, la Resolución No 6302 de 2014 “Manual de Contratación del Ministerio de Defensa y sus unidades ejecutoras” y en cumplimiento del procedimiento regulado en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal y el cobro o afectación de la garantía única que ampara el cumplimiento del contrato. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento:

a. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera.
b. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad.  
a. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia.
b. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.
c.  En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al Contratista de explicar las causas que impiden la ejecución normal y oportuna del contrato.
9.  CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total por parte del contratista de las obligaciones que adquiere o de la declaratoria de caducidad administrativa, se pactara a título de cláusula penal pecuniaria una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligación principal y de las acciones judiciales a que haya lugar. Las sumas que se deriven de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria se pactaran a título de pena, no de indemnización, razón por la cual, EL M.D.N -EJÉRCITO NACIONAL – “LICEOS DEL EJERCITO se reservara el derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le ocasionen. INGRESO DE LOS RECURSOS: El valor de las sanciones a que se refiere la presente cláusula, ingresará al Tesoro Nacional, a través de la Tesorería Principal del Comando del Ejército.
10. DEMÁS ESTIPULACIONES: Hacen parte integral de la presente aceptación lo señalado en el estudio previo, en la invitación de mínima cuantía y en los principios que regla la contratación estatal, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, el cual adicionó el numeral 5º al Art. 2 de la ley 1150 de 2007, para todos los efectos la presente comunicación de aceptación de la oferta, junto con la oferta constituyen la presente aceptación de oferta y una vez sea recibida personalmente por el contratista se procederá al registro presupuestal.






FORMULARIO No 1
  CARTA DE PRESENTACIÓN
Fecha ___ de 2026

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – LICEOS DEL EJERCITO

Ref.: Proceso de ________________________

Apreciados Señores:

El suscrito__________________, mayor de edad, domiciliado en________________, en atención a la Selección de Mínima Cuantía de la Referencia, que tiene por objeto ___________________________________________________________________________ manifiesto bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con el presente documento, lo siguiente:

1. Que conozco la presente invitación pública a ofertar, los requisitos en ella establecidos y los documentos relacionados con el presente proceso, los cuales acepto en todas y cada una de sus partes.
2. Que, en caso de resultar favorecido con la adjudicación del presente proceso, me comprometo a suscribir el correspondiente contrato y a otorgar las garantías exigidas dentro de los plazos, por los valores y con las vigencias establecidas para ello.
3. Que bajo la gravedad del juramento declaro que no existe respecto de EL OFERENTE, sus asociados, su representante legal o dependientes, incapacidades o causales de inhabilidad o incompatibilidad alguna de acuerdo con la Constitución Nacional, las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y demás normas vigentes que puedan impedir o vicien la presentación de nuestra oferta o la firma del contrato que pudiera resultar de la eventual adjudicación.
4. Que ninguna persona natural o jurídica diferente de EL OFERENTE tiene interés en la oferta que ahora presento, ni en el contrato que como consecuencia de su evaluación y eventual adjudicación pudiera llegarse a celebrar y que, en consecuencia, sólo compromete y obliga a los firmantes.
5. Que por cualquier defecto, error y omisión que pudiese haberse presentado en la elaboración de la oferta someto a su consideración o en su contenido por causa imputable a El OFERENTE o por simple interpretación errónea o desviada de las condiciones establecidas en los términos, son de mi exclusivo riesgo y responsabilidad, en relación con los cuales tuve oportunidad de pedir las aclaraciones y solicitar las correcciones en el período fijado para ello.
6. Que la oferta que ahora sometemos a su consideración tiene validez desde la fecha de cierre de la Selección de Mínima Cuantía y hasta por el término de noventa (90) días calendario.
7. Asimismo, me hago responsable si de la oferta presentada se concluye que he fijado condiciones económicas y de Selección de Mínima Cuantía artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.
8. Que bajo la gravedad de juramento declaro que no existe respecto de EL OFERENTE cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o liquidación.
9. Que el aquí oferente conoce y ha estudiado en detalle por su cuenta y sin limitarse a la información proporcionada por el MDN – EJC – “LICEOS DEL EJERCITO, todo lo relacionado con la naturaleza de las obligaciones que asume; con los sitios y bienes donde ha de cumplirlos y en relación con todo lo necesario para cumplir con el contrato, con los aspectos del mercado, con las leyes y demás normas aplicables a EL CONTRATANTE y las obligaciones que se derivan del contrato para las partes que lo suscriban. Por lo tanto, ningún hecho relacionado con estos asuntos, susceptible de preverse con un estudio cuidadoso y detallado realizado con los medios idóneos para ello, dará lugar a la presentación de reclamo alguno o a solicitar declaraciones de imprevisión o alteración del equilibrio económico del contrato, en caso de llegar a ser adjudicado en favor nuestro. Esta afirmación la hago bajo la gravedad del juramento.
10. Que asumo exclusiva responsabilidad sobre los costos que han conllevado la presentación de esta oferta.
11. Que en el precio ofertado se encuentran incluidos los costos proyectados al plazo previsto en estos parámetros para la ejecución del contrato, así como la utilidad razonable que se espera percibir, por ende, en el evento de adjudicársenos el contrato no solicitaré restablecimiento de la ecuación financiera bajo el argumento que el precio ofrecido o el tiempo de ejecución nos causó pérdidas económicas.
12. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000.
13. Que declaramos bajo la gravedad de juramento que se entiende presentado con la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas y que, en consecuencia, no existe ninguna falsedad en la misma ni en la documentación que se anexa a la oferta, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la oferta.

Para todos los efectos les informo los siguientes datos:




NOMBRE DEL OFERENTE:
NIT o C. C.:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
C.C.:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO
EMAIL:



























FORMULARIO No. 2
BENEFICIARIO CUENTA SIIF
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COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Fecha, ___ de 2026

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – LICEOS DEL EJERCITO”
Bogotá D.C.

El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del Representante Legal de la sociedad, asociación o El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre del Representante Legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del Representante Legal del Consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante Legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, los presente invitación , teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que el MDN – EJC – LICEOS DEL EJERCITO, adelanta un proceso de Mínima Cuantía, para la celebración de un contrato estatal cuyo objeto es _________________________________________________________________________.

SEGUNDO: 	Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado Colombiano y del MDN – EJC – LICEOS DEL EJERCITO, para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y la responsabilidad de rendir cuentas.

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de Contratación aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDOS

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta;

EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesore, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las Leyes de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de Contratación Pública y la relación contractual que podría derivarse de ella y les impondrá las obligaciones de:

a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la MDN – EJC – LICEOS DEL EJERCITO ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;

b) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la MDN – EJC – LICEOS DEL EJERCITO, durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de selección.

El PROPONENTE se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones precontractuales o contractuales derivadas de la presente selección, no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las Leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.

CLAUSULA SEGUNDA: PAGOS REALIZADOS

EL PROPONENTE declara que para la elaboración y presentación de la presente propuesta ha realizado, o debe realizar, únicamente los siguientes pagos, incluyen los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados, representantes, agentes o asesores, o a los empleados, representantes, agentes o asesores de otras empresas, tanto públicos como privados:

BENEFICIARIO (Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar)

CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la propuesta, SIN INDICAR O REGISTRAR VALOR ALGUNO)

En caso de resultar favorecida su propuesta EL PROPONENTE realizará únicamente los siguientes pagos: 

BENEFICIARIO (Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar)

CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la propuesta, SIN INDICAR O REGISTRAR VALOR ALGUNO)
CLAUSULA TERCERA: CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de selección, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).

EL PROPONENTE:

(Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su representante)

Únicamente se exceptúan los gastos que haya realizado el proponente por concepto de salarios, bonificaciones, prestaciones sociales o cualquier gasto derivado de los contratos de trabajo bajo los cuales se encuentren vinculadas las personas que laboran de manera permanente con el proponente o con cualquiera de las personas jurídicas que conforman al proponente en el caso de tratarse de un proponente plural, costos que no deben discriminarse por beneficiario, sino que deben consolidarse bajo uno de los siguientes dos rubros: 1. Total Salarios Brutos y 2. Aportes parafiscales y seguridad social. Igualmente, todos los gastos menores, tales como papelería, mensajería, etc., podrán agruparse en un único concepto bajo la denominación 'gastos de funcionamiento', siempre que de manera tanto individual como consolidada tengan un costo total inferior a los mil dólares de los Estados Unidos de América (US $1. 000.oo). 

Para constancia se firma a los __________ (____) del mes de _______ de dos mil _____(202___).

____________________________________
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Nombre
Identificación Razón social

SUSCRIBIRAN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNION TEMPORAL), A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.

NOTA: DILIGENCIAR TODO EL FORMULARIO COMO CORRESPONDE.

TODAS LAS PROPUESTAS SERAN VERIFICADAS DE ACUERDO A LA VERIFICACION ARITMETICA CONTENIDA EN EL PRESENTE ESTUDIO PREVIO Y EN LA INVITACION PÚBLICA DEL PRESENTE PROCESO, CON EL FIN DE VERIFICAR QUE LOS VALORES OFERTADOS CONCUERDEN Y DE QUE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LOS OFERENTES NO PRESENTEN ERRORES ARITMETICOS.

EL INTERESADO QUE OFERTE VALORES IVA INCLUIDO, SUPERIORES A LOS AQUÍ ESTABLECIDOS INCURRIRA EN CAUSAL DE RECHAZO.

LA ADJUDICACION DEL PRESENTE PROCESO, SE REALIZARÁ HASTA AGOTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO O CUBRIR EL 100% DE LA NECESIDAD.























ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL OFERENTE


Ciudad y Fecha: 


Experiencia en (OBJETO DEL PROCESO).

PROPONENTE:
PERSONA QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA:

	Clase de Documento
	Año
	Objeto
	Valor
	Folio (Del soporte)
	Nombre (De la entidad contratante)
	Teléfono / Dirección

	
	
	
	
	
	
	



Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos (en caso que sea persona jurídica), que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada. 




FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
NOMBRE
DOCUMENTO IDENTIDAD
SOCIEDAD REPRESENTADA (CUANDO APLIQUE)


























PACTO DE INTEGRIDAD

Ante la opinión pública nacional e internacional, nosotros: por una parte, LOS REPRESENTANTES LEGALES Y DIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS PROPONENTES en el proceso _________________, para la adquisición de______________________________________, actuando en nombre propio y en representación de las PERSONAS JURÍDICAS QUE OBRAN COMO PROPONENTES, en este proceso de contratación, y por OTRA LOS FUNCIONARIOS ASESORES DEL MDN-EJERCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITO que han participado y o participarán en las estructuración técnica, económica y jurídica  del presente proceso de contratación, o en su trámite, impulso, revisión, y definición, hemos acordado suscribir el presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta que en Colombia todas las formas de corrupción son ilegales, y que el Estado procesa y continuará procesando a los infractores.

Sin perjuicio del cumplimiento de la ley colombiana, el Pacto de Integridad se enfoca en el compromiso de no soborno con el fin de obtener o retener un contrato u otra ventaja impropia, incluyendo la colusión con otros con el fin de limitar la competencia para este contrato, y la actuación desleal y contraria a la libre competencia y al interés de propiciar la selección objetiva dentro de las instancias del proceso de contratación.

Lo anterior incluye cualquier tipo de pagos, dádivas u otros favores ofrecidos o concedidos, de manera directa o a través de terceros, a funcionarios o asesores del MDN-EJERCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITO con el fin de: 

1. Procurar que se diseñe el proyecto o partes de éste de una manera que ofrezca ventajas a uno o varios participantes; 
1. Dar ventaja indebida a cualquiera de los participantes en la evaluación y elección de los mismos para la adjudicación del contrato;
1. Ganar la adjudicación del contrato;
1. Lograr cambios sustanciales en el contrato ajustando las especificaciones, los plazos o cualquier otro componente importante del contrato;
1. Logar que sean aprobados por funcionarios públicos, asesores o por el supervisor del contrato (o por su personal, asesores y subcontratistas) resultados por debajo de los parámetros que sean propuestos por los PROPONENTES y pactados con el MDN- EJERCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITO
1. Abstenerse de monitorear apropiadamente la implementación del proyecto, de informar sobre violaciones de especificaciones del contrato u otras formas de incumplimiento, o de hacer plenamente responsable al CONTRATISTA de sus obligaciones legales; 
1. Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que s e debería satisfacer;
1. Inducir a un funcionario a quebrantar   sus deberes oficiales de cualquier otra manera;

Dentro de este marco los firmantes adquieren los siguientes compromisos, en todo de acuerdo con las leyes colombianas:

1. Las empresas participantes y el MDN/EJERCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITO asignan importancia a la presentación de propuestas en un entorno libre, imparcial, competitivo y no sujeto a abuso. A las empresas les complace confirmar que:

a) No han ofrecido o concedido, ni han intentado ofrecer o conceder y no ofrecerán ni concederán, no directa ni indirectamente mediante agentes o terceros, ninguna inducción o recompensa impropias a ningún funcionario o asesor del MDN- EJERCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITO, sus parientes, o socios de negocios, con el fin de obtener o retener este contrato u otra ventaja impropia, y

b) No han coludido y no coludirán con otros con el fin de limitar indebidamente la competencia para este contrato. Las empresas comprenden la importancia material de estos compromisos para el MDN- EJERCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITOy la seriedad de los mismos.

Por su parte los FUNCIONARIOS O ASESORES DEL MDN- EJERCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITO, también confirman que no han pedido ni aceptado, ni pedirán ni aceptarán, de manera directa o a través de terceros, ningún pago u otro favor por parte de las empresas participantes a cambio de favorecerlos en la obtención o retención del contrato

2. Las empresas participantes desarrollan sus actividades en el marco de principios éticos de comportamiento y se comprometen a tomar las medidas necesarias a fin de que este compromiso de No soborno sea acatado por todos sus gerentes y empleados, así como por todos los terceros que trabajan con esa compañía en este proyecto, incluyendo agentes consultores y subcontratistas.
3. Este compromiso se presenta en nombre y de parte de los presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas participantes.
4. Las empresas internacionales que participen en este proceso de contratación, asumen este compromiso en nombre y de parte del presidente y/o Gerentes generales de la casa matriz de la compañía y este compromiso cobija a los gerentes y empleados de la subsidiaria en Colombia cuando esta existiese.
5. Con respecto a la presentación de las propuestas, las empresas participantes se comprometen a estructurar una propuesta seria, con información fidedigna y con una oferta económica ajustada a la realidad que asegure la posibilidad de ejecutar el objeto del contrato y/o prestar el servicio en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en la solicitud de oferta.
6. Con respecto a los pagos relacionados con el negocio, las empresas participantes acuerdan: 

1. Los pagos a agentes y otros terceros estarán limitados a una compensación razonable por bienes claramente asociados al negocio.

1. En caso de presentarse una queja sobre incumplimiento de los compromisos de no soborno adquiridos en este pacto y existir serios indicios sobre dicho incumplimiento calificados para tal efecto por el Arbitro establecido en el numeral 7 de este documento, el PROPONENTE involucrado o el participante adjudicatario se comprometen a poner a disposición del árbitro si así lo exigiere, toda la información sobre pagos efectuados a terceros relacionados con la preparación de la propuesta y/o con el contrato y sobre beneficiarios de los mismos, y toda la documentación relacionada con el contrato. En caso de tratarse de información que puede considerarse reservada, el árbitro deberá comprometerse a respetar dicha reserva.

1. Al finalizar la ejecución del contrato, el representante legal del participante adjudicatario certificará formalmente que no se han pagado sobornos u otras comisiones ilícitas con el fin de obtener o retener este contrato, El estado final de cuentas incluirá breves detalles de los bienes y servicios suministrados que sean suficientes para establecer la legitimidad de los pagos efectuados.
7. Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad del presente proceso de contratación directa frente a eventuales incumplimientos de los compromisos de carácter ético adquiridos por los funcionarios y por los participantes, se pronunciará un “Arbitro denominado defensor para la transparencia”, cuyos fallos serán en equidad al amparo de lo dispuesto en la Ley 446 de 1998.
De las materias relacionadas anteriormente conocerá el Árbitro por solicitud del MDN-EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO, del programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, o por manifestación de alguno de los participantes.

Dicho Árbitro deberá tener las mismas calidades que dispone la Constitución Nacional para ser magistrado de la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia y será seleccionado.
De la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el sistema de sorteo público.
8. Si un participante incumple su compromiso de no soborno y de dicho acto ha sido declarado culpable por parte del Árbitro se generarán, además de los procesos contemplados en la Legislación Colombiana u otra legislación que cobije el proceso de contratación, los siguientes efectos jurídicos.

1. Si el participante que hubiere incumplido fuere el adjudicatario del proceso de contratación, cualquiera de las partes del presente documento podrá solicitar ante el juez competente la nulidad absoluta del contrato con fundamento en que el mismo adolece de una causa lícita;

1. El contrato estatal terminará por causa imputable al CONTRATISTA. El participante que hubiere incumplido los compromisos de no soborno derivados del presente documento se obliga incondicional e irrevocablemente a aceptar la terminación del contrato por causa imputable al mismo, en el momento en que el Arbitro declare el incumplimiento de los compromisos referidos, y a asumir las consecuencias contractuales que s e deriven de tal terminación.

1. Una pena económica equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato a título de estimación anticipada de los perjuicios a favor de los demás PROPONENTES que participaron el proceso de contratación y que no hubieren incumplido los compromisos consignados en el presente documento. Si hubiere más de un PROPONENTE el valor referido se repartirá en partes iguales entre dichos PROPONENTES.

1. Abstenerse de participar en procesos de contratación de cualquier naturaleza de Entidades Públicas de la República de Colombia, que s e lleven a cabo durante un periodo de cinco años.
9. Adicionalmente, todos los jefes del MDN_EJERCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITO”se obligarán a realizar todas y cada una de las gestiones y actuaciones necesarias para que las entidades competentes impulsen y desarrollen las investigaciones correspondientes con ocasión de las conductas de los funcionarios de LA ENTIDAD contratante o de los asesores externos de la misma que pudieren haber infringido el presente pacto y cualquier ley aplicable.
10. En caso de presentarse un incumplimiento probado del compromiso de no soborno de acuerdo con lo establecido de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 de este pacto, el MDN-EJERCITO NACIONAL – LICEOS DEL EJERCITO” podrá excluir a futuro a aquel infractor para la elegibilidad de contratos en procesos de contratación directa.
11. Las empresas participantes declaran públicamente que conocen y aceptan las condiciones de participación establecidas en los Documentos del proceso de contratación y en las modificaciones que se han hecho a los mismos hasta la fecha de cierre del proceso de contratación, en términos de su transparencia y equidad, En este marco, se comprometen a no utilizar, en la etapa e evaluación de las propuestas, argumentos sobre incumplimiento de condiciones diferentes a las allí establecidas para efectos de buscar le descalificación de sus competidores.
12. Las empresas participantes aceptan que durante la evaluación de las propuestas prime el criterio de respetar los aspectos de fondo por encima de los de forma, buscando siempre favorecer la libre competencia y la participación del mayor número posible de propuestas en el proceso.
13. Adicionalmente el Gobierno Nacional ha establecido el programa Presidencial de Lucha contra la corrupción con la facultad de servir de canal para la tramitación de cualquier investigación sobre cualquier forma de extorsión o soborno en la contratación pública. Las empresas participantes denunciaran ante este programa cualquier información sobre manejos irregulares sobre los que tengan conocimiento en lo referente al presente proceso de contratación.
______________________________
(Nombre y firma del PROPONENTE, representante legal o apoderado)
C.C. No.



COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN

COMPROMISO CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO

Que libre y voluntariamente, de manera unilateral, en mí propio nombre y de los funcionarios o asesores que se vinculen a la misma para efectos de ejecución del presente contrato, asume el presente COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO adelantó el proceso de selección, cuyo objeto es____________________ 

SEGUNDA: Que es mi propósito apoyar la gestión de la institución en lo que hace a la apertura y democratización de los procesos, sobre esquemas fortalecidos hacia la transparencia en los procesos de contratación, la garantía de información objetiva y la confidencialidad. 

TERCERA: Que siendo de interés en mi propio nombre, me encuentro dispuesto a asumir con la debida confidencialidad la información propia de la ejecución del contrato; en tal sentido suscribo el presente documento de confidencialidad por el cual se garantiza absoluta reserva sobre la información y lugares del Ministerio a los cuales tenga acceso. 

CUARTA: Que, por tanto, asumo libre y espontáneamente este compromiso, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISO ASUMIDO POR EL CONTRATISTA: Mediante la suscripción del presente documento, asumo el siguiente compromiso: EL CONTRATISTA se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes, asesores, y a cualquier otro representante suyo, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen la presente relación contractual, y les pondrá las obligaciones de: a) No revelar información propia del Ministerio de Defensa Nacional ni sobre los lugares a los cuales tenga acceso, con ocasión de la ejecución del presente contrato. b) No permitir que terceros obtengan información relacionada con el literal anterior. c) No obrar a través de terceros o sugerir que terceros hagan lo propio en su nombre. d) No publicar información alguna, por medios de comunicación electrónica o correos internos de su grupo empresarial, que permita a terceros o a sus funcionarios no autorizados acceder a la información. 

CLÁUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DE INCUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias que el Ministerio considere procedente imponer, entre ellas, la presentación pública de su conducta trasgresora; igualmente, si el Ministerio demuestra que con su actuación se vulneran los derechos, podrá ejercer las acciones civiles, penales y administrativas que le permitan restablecer su situación, previa indemnización del daño causado. 

CLÁUSULA TERCERA: Declara igualmente EL CONTRATISTA que toda la información que se produzca en la ejecución del contrato, será confidencial y/o reservada. En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de Bogotá, D.C. a los________________

NOMBRE COMPLETO
IDENTIFICACION
FIRMA




PACTO DE INTEGRIDAD

	Ante la opinión pública nacional e internacional, nosotros: por una parte, LOS REPRESENTANTES LEGALES Y DIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS PROPONENTES en el proceso de Mínima Cuantía N° xxx-LICEOS DEL EJERCITO -2026, cuyo objeto es  “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.” actuando en nombre propio y en representación de las PERSONAS JURÍDICAS QUE OBRAN COMO PROPONENTES, en este proceso de contratación, y por OTRA LOS FUNCIONARIOS ASESORES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO que han participado y o participarán en las estructuración técnica, económica y jurídica  del presente proceso de contratación, o en su trámite, impulso, revisión, y definición, hemos acordado suscribir el presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta que en Colombia todas las formas de corrupción son ilegales, y que el Estado procesa y continuará procesando a los infractores.
Sin perjuicio del cumplimiento de la ley colombiana, el Pacto de Integridad se enfoca en el compromiso de no soborno con el fin de obtener o retener un contrato u otra ventaja impropia, incluyendo la colusión con otros con el fin de limitar la competencia para este contrato, y la actuación desleal y contraria a la libre competencia y al interés de propiciar la selección objetiva dentro de las instancias del proceso de contratación.

Lo anterior incluye cualquier tipo de pagos, dádivas u otros favores ofrecidos o concedidos, de manera directa o a través de terceros, a funcionarios o asesores del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO con el fin de:	

1.Procurar que se diseñe el proyecto o partes de éste de una manera que ofrezca ventajas a uno o varios participantes; 
2.Dar ventaja indebida a cualquiera de los participantes en la evaluación y elección de los mismos para la adjudicación del contrato;
3.Ganar la adjudicación del contrato;
4.Lograr cambios sustanciales en el contrato ajustando las especificaciones, los plazos o cualquier otro componente importante del contrato;
5.Logar que sean aprobados por funcionarios públicos, asesores o por el interventor o supervisor del contrato (o por su personal, asesores y subcontratistas) resultados por debajo de los parámetros que sean propuestos por los PROPONENTES y pactados con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO
6.Abstenerse de monitorear apropiadamente la implementación del proyecto, de informar sobre violaciones de especificaciones del contrato u otras formas de incumplimiento, o de hacer plenamente responsable al contratista de sus obligaciones legales; 
7.Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que s e debería satisfacer;
8.Inducir a un funcionario a quebrantar   sus deberes oficiales de cualquier otra manera;

Dentro de este marco los firmantes adquieren los siguientes compromisos, en todo de acuerdo con las leyes colombianas:
1. Las empresas participantes y del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO asignan importancia a la presentación de propuestas en un entorno libre, imparcial, competitivo y no sujeto a abuso. A las empresas les complace confirmar que:
1. No han ofrecido o concedido, ni han intentado ofrecer o conceder y no ofrecerán ni concederán, no directa ni indirectamente mediante agentes o terceros, ninguna inducción o recompensa impropias a ningún funcionario o asesor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO sus parientes, o socios de negocios, con el fin de obtener o retener este contrato u otra ventaja impropia, y
1. No han coludido y no coludirán con otros con el fin de limitar indebidamente la competencia para este contrato. Las empresas comprenden la importancia material de estos compromisos para el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO y la seriedad de los mismos.

Por su parte los FUNCIONARIOS O ASESORES del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO también confirman que no han pedido ni aceptado, ni pedirán ni aceptarán, de manera directa o a través de terceros, ningún pago u otro favor por parte de las empresas participantes a cambio de favorecerlos en la obtención o retención del contrato.
1. Las empresas participantes desarrollan sus actividades en el marco de principios éticos de comportamiento y se comprometen a tomar las medidas necesarias a fin de que este compromiso de No soborno sea acatado por todos sus gerentes y empleados, así como por todos los terceros que trabajan con esa compañía en este proyecto, incluyendo agentes consultores y subcontratistas.
1. Este compromiso se presenta en nombre y de parte de los presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas participantes. Quienes participan en consorcio o unión temporal suscriben este pacto en nombre y de parte de cada uno de los presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas asociadas.
1. Las empresas internacionales que participen en este proceso de contratación, asumen este compromiso en nombre y de parte del presidente y/o Gerentes generales de la casa matriz de la compañía y este compromiso cobija a los gerentes y empleados de la subsidiaria en Colombia cuando esta existiese.
1. Con respecto a la presentación de las propuestas, las empresas participantes se comprometen a estructurar una propuesta seria, con información fidedigna y con una oferta económica ajustada a la realidad que asegure la posibilidad de ejecutar el objeto del contrato y/o prestar el servicio en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en la invitación.
1. Con respecto a los pagos relacionados con el negocio, las empresas participantes acuerdan: 
1. Los pagos a agentes y otros terceros estarán limitados a una compensación razonable por los bienes claramente asociados al negocio.
1. En caso de presentarse una queja sobre incumplimiento de los compromisos de no soborno adquiridos en este pacto y existir serios indicios sobre dicho incumplimiento calificados para tal efecto por el Arbitro establecido en el numeral 7 de este documento, el proponente involucrado o el participante adjudicatario se comprometen a poner a disposición del árbitro si así lo exigiere, toda la información sobre pagos efectuados a terceros relacionados con la preparación de la propuesta y/o con el contrato y sobre beneficiarios de los mismos, y toda la documentación relacionada con el contrato. En caso de tratarse de información que puede considerarse reservada, el árbitro deberá comprometerse a respetar dicha reserva.
1. Al finalizar la ejecución del contrato, el representante legal del participante adjudicatario certificará formalmente que no se han pagado sobornos u otras comisiones ilícitas con el fin de obtener o retener este contrato, El estado final de cuentas incluirá breves detalles de la prestación del servicio prestados que sean suficientes para establecer la legitimidad de los pagos efectuados.
1. Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad del presente proceso de contratación frente a eventuales incumplimientos de los compromisos de carácter ético adquiridos por los funcionarios y por los participantes, se pronunciará un “Arbitro denominado defensor para la transparencia”, cuyos fallos serán en equidad al amparo de lo dispuesto en la Ley 446 de 1998.
1. 
De las materias relacionadas anteriormente conocerá el Árbitro por solicitud del del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO del programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, o por manifestación de alguno de los participantes.
Dicho Árbitro deberá tener las mismas calidades que dispone la Constitución Nacional para ser magistrado de la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia y será seleccionado.

De la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el sistema de sorteo público.

1. Si un participante incumple su compromiso de no soborno y de dicho acto ha sido declarado culpable por parte del Árbitro se generarán, además de los procesos contemplados en la Legislación Colombiana u otra legislación que cobije el proceso de contratación, los siguientes efectos jurídicos:
1. Si el participante que hubiere incumplido fuere el adjudicatario del proceso de contratación, cualquiera de las partes del presente documento podrá solicitar ante el juez competente la nulidad absoluta del contrato con fundamento en que el mismo adolece de una causa lícita;
1. El contrato estatal terminará por causa imputable al contratista. El participante que hubiere incumplido los compromisos de no soborno derivados del presente documento se obliga incondicional e irrevocablemente a aceptar la terminación del contrato por causa imputable al mismo, en el momento en que el Arbitro declare el incumplimiento de los compromisos referidos, y a asumir las consecuencias contractuales que s e deriven de tal terminación.
1. Una pena económica equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato a título de estimación anticipada de los perjuicios a favor de los demás proponentes que participaron el proceso de contratación y que no hubieren incumplido los compromisos consignados en el presente documento. Si hubiere más de un proponente el valor referido se repartirá en partes iguales entre dichos proponentes.
1. Abstenerse de participar en procesos de contratación de cualquier naturaleza de Entidades Públicas de la República de Colombia, que se lleven a cabo durante un periodo de cinco años.

1. Adicionalmente, todos los jefes del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO se obligarán a realizar todas y cada una de las gestiones y actuaciones necesarias para que las entidades competentes impulsen y desarrollen las investigaciones correspondientes con ocasión de las conductas de los funcionarios de la entidad contratante o de los asesores externos de la misma que pudieren haber infringido el presente pacto y cualquier ley aplicable.

1. En caso de presentarse un incumplimiento probado del compromiso de no soborno de acuerdo con lo establecido de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 de este pacto, del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO   podrá excluir a futuro a aquel infractor para la elegibilidad de contratos en procesos de Mínima Cuantía.

1. Las empresas participantes declaran públicamente que conocen y aceptan las condiciones de participación establecidas en los Documentos del proceso de contratación y en las modificaciones que se han hecho a los mismos hasta la fecha de cierre del proceso de contratación, en términos de su transparencia y equidad. En este marco, se comprometen a no utilizar, en la etapa y evaluación de las propuestas, argumentos sobre incumplimiento de condiciones diferentes a las allí establecidas para efectos de buscar le descalificación de sus competidores.

1. Las empresas participantes aceptan que durante la evaluación de las propuestas prime el criterio de respetar los aspectos de fondo por encima de los de forma, buscando siempre favorecer la libre competencia y la participación del mayor número posible de propuestas en el proceso.

1. Adicionalmente el Gobierno Nacional ha establecido el programa Presidencial de Lucha contra la corrupción con la facultad de servir de canal para la tramitación de cualquier investigación sobre cualquier forma de extorsión o soborno en la contratación pública. Las empresas participantes denunciaran ante este programa cualquier información sobre manejos irregulares sobre los que tengan conocimiento en lo referente al presente proceso de contratación.

Para constancia de lo anterior, los FUNCIONARIOS del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO firman el presente documento en xxxxxxx., a los _______días del mes de ______________ de 20____.
_____________________________________________________
(Nombre y firma del proponente, representante legal o apoderado)



































MANIFESTACIÓN SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES


Referencia: Presentación de propuesta convocada por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO, cuyo objeto es “--------------”


Yo ___________ actuando en calidad de ______________ (persona natural oferente, o el representante legal, o apoderado), de , manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma clara e inequívoca, que ni EL OFERENTE, ni su representante legal, ni su apoderado, ni suplentes, ni sus socios, nos encontramos incursos por sí o por interpuesta persona en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en la Ley, en especial las contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión Pública" (Artículo 1. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN ACTOS DE CORRUPCIÓN, Artículo 2. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES FINANCIEN CAMPAÑAS POLÍTICAS, Artículo 3. PROHIBICIÓN PARA QUE EXSERVIDORES PÚBLICOS GESTIONEN INTERESES PRIVADOS, Artículo 4. INHABILIDAD PARA QUE EX EMPLEADOS PÚBLICOS CONTRATEN CON EL ESTADO y Artículo 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO). 

Lo anterior en aplicación del Régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de interés del Decreto Nacional 1082 de 2015. EL OFERENTE:


Firma y nombre del proponente y/o representante legal: 
Firma_____________________________________________________
Nombre___________________________________________________
Documento de Identificación_________________________________




















DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003



Yo _______________________________ identificado (a) con c.c. ________ de _______ portador de la TP. Número__________, en calidad de Revisor Fiscal (o Representante Legal) de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.  

[En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social, debe también bajo la gravedad de juramento indicar esta circunstancia en el presente anexo.]





Dada en ______ a los (       )__________ del mes de __________ de _______


FIRMA						__________________________________

NOMBRE DE QUIEN DECLARA		___________________________________
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CIUDAD        FECHA

Me permito certificar la siguiente información con el fin de ser incluida en el sistema Integrado de Información Financiera

SIIF-Nación.

Apertura  Cancelación

I. DATOS PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA (Beneficiario).

Nombre o Razón Social:

Tipo Documento de Identificación:

Cédula de Ciudadanía:    No.

Cédula de Extranjería:    No.

Nit Persona Jurídica:    No.

Nit Persona Natural:    No.

Otro Tipo Documento:    No. Cúal:

Pasaporte:    No.

Tarjeta de Identidad:    No.

Dirección: Teléfono:

E-mail Fax:

Departamento:  Ciudad: Municipio:

Denominación de la cuenta: corriente: de ahorros:

NOTA 1 :Adjuntar fotocopia legible: Cédula de Ciudadanía, RUT o Registro Cámara o documento equivalente.

II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA:

Entidad Financiera: Código:

Sucursal: Ciudad:

Dirección:   Teléfono:   Fax:

Número de la Cuenta:

NOTA 2: Adjuntar original de certificación bancaria, indicando que la cuenta está activa y vigente. Así 

mismo, se debe verificar que su expedición no sea mayor a 30 días.

El beneficiario, debe solicitar a la entidad financiera la certificación bancaria con el número de identificación

que a parece registrado en el RUT.

Solicitud Aprobada: Solicitud Rechazada:

Vo Bo: Vo Bo:

Nombre y firma Funcionario Perfil Presupuesto Nombre y Firma Funcionario Perfil Beneficiario Cuenta

OBSERVACIONES:

NOTA 3: La información aquí consignada no debe tener borrones, tachones o enmendaduras.

NOTA 4: El incumplimiento de los requisitos antes exigidos será causal de rechazo.

NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA
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