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ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO
“REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA CABECERA EN EL MUNICIPIO DE   ALGARROBO.”

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
Resumen: 

El estado de las vías y carreteras en el municipio de algarrobo, con el pasar del tiempo, al estar en uso y no hacerles mantenimiento, hoy en día presentan muchos deterioros, al no contar con estructura de pavimento se evidencia la presencia de pozos, baches y surcos longitudinales. Adicionalmente se presenta la problemática del levantamiento de polvo por el paso de los vehículos a causa de la falta de compactación del terreno, lo que dificulta la visibilidad y afecta la respiración de los usuarios del transporte. Los hundimientos y ondulaciones existentes en muchos tramos de calles dentro de la cabecera del municipio que hacen insegura la movilidad de los vehículos y peatones, colocando en peligro la vida de las personas, ocasionando también deterioro en los vehículos, inconformidad en los usuarios y transportadores, afectación del bolsillo de la comunidad por los incrementos en las tarifas de transporte y aumento en los tiempos de viaje. Por lo anterior es necesario intervenir tramos viales en la cabecera municipal y realizar actividades de adecuación y mantenimiento del terreno tales como: 

MOVIMIENTO DE TIERRA
Conformación de la calzada existente
Afirmado

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
a. Localización:
El proyecto se ejecutará en el municipio de Algarrobo, situado en el departamento de Magdalena, al nordeste del país. Su término municipal limita por el sur con el municipio de Sabanas de San Ángel, al oeste con Pivijay, al norte con Fundación y al este con El Copey (en Cesar). Se sitúa a 129 km de la capital departamental, Santa Marta. Las obras, específicamente se ejecutarán en varios tramos de Vías de La Cabecera Municipal.

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:
La adecuación y mantenimiento de vías urbanas en el municipio, es una alternativa para continuar con el mejoramiento de la infraestructura vial brindándole comodidad y seguridad a los habitantes de este territorio. Con este proyecto busca dar resultados de bienestar social y económico, ya que de esta manera se comienzan a reducir los efectos causados por el problema central, y beneficiaria de inmediato a la población afectada.
La actividad principal a ejecutar con el siguiente proyecto es el corte y perfilamiento de las vías en terreno natural, así mismo la extensión de capa de material granular, humectación y compactación dejando como resultado final un terreno nivelado y compactado. 

La intervención de esto tramos critico se hará con la realización de las siguientes actividades: 
MOVIMIENTO DE TIERRA
Conformación de la calzada existente
Afirmado

Alcance del proyecto: 
Con la ejecución del proyecto se intervendrán 2,997 kilómetros de vías, con el propósito de mejorar las condiciones de transitabilidad terrestre en el municipio de Algarrobo. Esta intervención permitirá incrementar la seguridad vial, la comodidad y el bienestar de los usuarios y conductores, reduciendo significativamente los puntos críticos identificados en la red vial intervenida.
Asimismo, el proyecto contribuirá al fortalecimiento de la conectividad entre las comunidades, facilitando el acceso a bienes y servicios, optimizando los tiempos de desplazamiento y disminuyendo los costos de operación vehicular. De igual manera, se promoverá la reactivación económica del territorio al facilitar el transporte de productos agrícolas, comerciales y de servicios, generando mejores oportunidades de desarrollo para la población.
En consecuencia, los habitantes del municipio podrán contar con vías en mejores condiciones de funcionamiento, garantizando una movilidad más eficiente, segura y sostenible, y contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades beneficiadas.
Ítems de pago: 
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4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en la sección 1.1. Del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 
45 días, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. 
5. FORMA DE PAGO
La entidad pagara a través de actas de recibo parcial de avance de ejecución de las actividades, previo recibo a entera satisfacción de las actividades, para lo cual se deberá presentar la respectiva cuenta de cobro o factura. 
Dichas actas deben incluir medición de las cantidades de actividades, multiplicada por los precios unitarios con sus impuestos, estampillas  y demás contribuciones legales  contemplados en el contrato. Correspondiente. Debidamente aprobadas por el supervisor, y un pago final No menor al 10% del valor del contrato correspondiente, a un acta de recibo final de actividades. 
La cancelación de los recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar:
 Factura o su equivalente con el cumplimiento de los requisitos legales. 
 Acta de recibo a satisfacción firmada por el contratista y el supervisor.
 Informe de actividades elaborado por el contratista donde se evidencie el avance las obras.
 Informe del supervisor en referencia a las actividades realizadas por el contratista.
 Acreditar encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales de conformidad con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
a. Materiales
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a entregar y revisar   oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras. y Solicitar con tiempos las cantidades necesarias para  mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos
b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato
El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la supervisión, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 
7. EXPERIENCIA GENERAL 
	6.3 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO (RUTINARIO O PERIÓDICO) DE VIAS URBANAS
	GENERAL
	CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O  MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO RUTINARIO O MATENIMIENTO PERIÓDICO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS

Nota1: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial o semaforización o puentes.
Nota 2: En el evento en que el proyecto contemple las actividades de Diagnóstico o Estudios o Diseños, por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de diagnóstico y/o estudios y diseños, para actividades de Construcción o Rehabilitación o Mejoramiento o conservación de vías. 
Nota 3: En el evento en que la ejecución de las vías urbanas  impliquen la intervención de las Redes de Servicios Públicos, se debe solicitar Experiencia Especifica en este Aspecto.
Nota 4: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisará y/o analizará la categorización correspondiente a las vías a intervenir objeto del proceso de Selección y con base en esto, determinará si corresponden a Vías Arteriales, Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las clasificaciones y/o categorias incluidas para las ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento de proyectos ejecutados fuera del territorio nacional y con base en esto solicitará la Experiencia en la Intervención de Vías Urbanas.

	
	
	

	
	ESPECÍFICA
	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de contratación. 



8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:
	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.
El personal requerido es el siguiente:
· Un (1) Ingeniero Residente de obra
a. Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 
	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Director de obra
	a)	Un profesional de la Ingeniería civil especialista en en vías y/o Transporte, Estructuras,  hidráulica o hidrología. 
b)	Experiencia general no menor de cinco  (5) años, contada desde la fecha de expedición de la matrícula profesional
	Director de obra en un proyecto que haya consistido en la construcción, mejoramiento, adecuación, Rehabilitación, Reformas y/o reconstrucción de vías u obras de drenaje en el sector público o privado y cuyo valor ejecutado no sea inferior al 100% del Valor del presupuesto oficial.

	INGENIERO RESIDENTE 
	a)	Un profesional de la rama de la Ingeniería civil 
b)	Experiencia general no menor de tres  (3) años, contada desde la fecha de expedición de la matrícula profesional
	Residente de obra en un proyecto que haya consistido en la construcción, mejoramiento, adecuación, Rehabilitación, Reformas y/o reconstrucción de vías u obras de drenaje en el sector público o privado y cuyo valor ejecutado no sea inferior al 100% del Valor del presupuesto oficial.




b. Maquinaria mínima del proyecto 
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
La maquinaria mínima requerida es la siguiente:
 					
Motoniveladora: Potencia 148 hp, Clasificación de RPM del motor 1600, motor CUMMINS6B5.9 turbo alimentado, 6 cilindros. 	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 7 Ton. 					


La maquinaria mínima requerida se verificará una vez se acepte la oferta seleccionada y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante alguno.

9. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva supervisión, previo al inicio de las obras
10. OBRAS PROVISIONALES:
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el supervisor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
11. SEÑALIZACIÓN 
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.
12. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
N/A
13. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:
· Obras menores de drenaje y estructuras viales. Programa Colombia rural. Del INVIAS
· Especificaciones generales de construcción de carreteras 2026. Del INVIAS
· Manual de interventoría del INVIAS.
· Guía De Manejo Ambiental De Proyectos De Infraestructura Subsector Vial Del INVIAS
· Análisis de precios unitarios de referencia regionalizados 2026-1 
14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
N/A
En constancia, se firma en Algarrobo, magdalena, a los siete (07) días del mes de julio de 2025.

ORIGINAL FIRMADO
BETSY FONTALVO DEL PORTILLO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
ALCALDÍA DE ALGARROBO - MAGDALENA
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CONTACTENOS
Direccion: Carrera 9 # 8 - 44 - Parque Central, Algarrobo-Magdalena-Colombia
Correo electrénico: alcaldia@algarrobo-magdalena.gov.co — Mévil: 3136289786
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