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[bookmark: _Toc23917614]MODELO DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Manizales, _____________ 

Señores
MUNICIPIO DE MANIZALES
Ciudad
REFERENCIA: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA - INVITACIÓN PÚBLICA No. MIC-066 -2026

_________________________________________, persona mayor de edad, vecino del municipio de ____________________, identificado con la cédula de ciudadanía número ____________________, expedida en ____________________, obrando en nombre propio (si es persona natural) o como Representante Legal de la entidad _______________________________________________________________________ (si es persona jurídica), someto a consideración del Municipio de Manizales la presente propuesta, atendiendo la invitación hecha por la Alcaldía de Manizales publicada en la página www.contratos.gov.co, con el objeto de contratar la “ADQUISICION Y COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL”.. En caso de que me sea adjudicado, me comprometo a su ejecución bajo las condiciones fijadas por EL MUNICIPIO y declaro que:  

1. Manifiesto que conozco y acepto las especificaciones de la invitación pública, así como todos los requisitos en él establecidos.
2. La propuesta que ahora someto a consideración tiene una validez de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha límite de la entrega de ofertas.
3. Ninguna Persona Natural o Jurídica diferente del proponente tiene interés en la propuesta que ahora presento, ni en el contrato que surja, en consecuencia, sólo compromete y obliga a los firmantes y a los representados.
4. Que el proponente o su Representante Legal, dependientes, no está incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad de acuerdo con las normas vigentes, que pudiera impedir o viciar la presentación de la propuesta o del contrato.
5. Me comprometo a cumplir con mi competencia para la manipulación de alimentos y desarrollar la actividad de restaurante y cafetería, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11 Capítulo III Personal Manipulador de Alimentos de la Resolución 2674 de 2013 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
6. Bajo la gravedad del juramento manifiesto:
· Que no soy deudor moroso de ninguna entidad del Estado y tampoco me encuentro reportado en el Boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República.
· Que he efectuado el pago de las obligaciones a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de los empleados dentro de los seis (6) meses anteriores a la presentación de la propuesta, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1° de la ley 828 de 2008.
· Que sobre mí, no cursa ningún tipo de demandas o procesos civiles por embargos a favor de terceros de cualquier índole, que afecten de manera grave la ejecución del contrato que pueda afectar la presente oferta.
· Que en el último año, ninguna entidad estatal me ha impuesto multas ni incumplimientos, con ocasión de la ejecución de contratos estatales.
· Que sobre mí, no cursa ningún tipo de demandas o procesos penales, ni sanciones de este tipo, que afecten de manera grave la ejecución del contrato ni la presente oferta.
· Acepto recibir notificaciones de actos administrativos relacionados con el proceso de selección al siguiente correo electrónico: ______________________________
· Que autorizo al siguiente o siguientes Usuario(s) del SECOP II _____________________ o ________________ o ______________ para que en nombre de ____________ (INDICAR EL NOMBRE DEL PROPONENTE) cargue en la mencionada plataforma la propuesta, dando cumplimiento a lo señalado en los “TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SECOP II” y en la “Guía rápida de Gestión Contractual para Proveedores en el SECOP II. 
· Que declaro que, en el evento de ser adjudicatario del contrato, la aprobación del contrato se realizará de acuerdo con lo establecido en  los “TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SECOP II” y en la “Guía rápida de Gestión Contractual para Proveedores en el SECOP II.

6. El suscrito señala como Dirección Comercial, número de teléfono y fax, a donde se puede remitir o enviar por correo y realizar notificaciones y comunicaciones relacionadas con esta propuesta, los siguientes:
Nombre o Razón Social (s):
Representante legal: 
NIT o C.C. No.
Libreta militar 
Dirección: 
Teléfono:
Fax:
E-mail
Ciudad: 

Atentamente,

(Firma)
_____________________                                   
               Nombre:
Nota: *Si el proponente cuenta con información reservada deberá detallarla, e indicar bajo que normatividad apoya la reserva.
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	ITEM
	Elemento
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	CANTIDAD 
	VALOR SIN INCLUIR IVA
	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA

	1
	Arnes de seguridad diélectrico
	• Según la Resolución 4272 del Ministerio de Trabajo 2022, el arnés debe contar integralmente con una resistencia a 
• rotura de 5.000 libras y una capacidad de mínimo 140 kg. 
• Las correas y los hilos de costura del arnés deben estar fabricados con material de fibra con características ignifugas tales como Nomex / Kevlar, entre otras, de mínimo 41 mm de ancho, con una resistencia a la fuerza, al envejecimiento, a la abrasión y al calor, equivalente a las poliamidas. En ningún caso, deberán ser remachados y los hilos de costura deben ser de diferente color para facilitar la inspección. 
• Las hebillas de conexión son aisladas eléctricamente; sea a través de revestimiento en material no conductor, fabricadas en material no conductor, o con aislamiento integrado. Indicar tipo de aislamiento, Las argollas del arnés deben tener una resistencia mínima de rotura de 5.000 libras (22.2 kilonewtons - 2.272 kg). 
• El ancho de las correas que sujetan al cuerpo durante y después de detenida la caída, será mínimo de 1 - 5/8 pulgadas (41 mm). 
• El arnés y sus herrajes deben cumplir con los requerimientos de marcación conforme con las normas nacionales e internacionales vigentes.   
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: argolla dorsal y argolla pectoral para facilitar anclaje 
en maniobras de ascenso y descenso. Argollas laterales a nivel pélvico para actividades de 
posicionamiento. 
• Argollas a nivel de los hombros para realizar actividades de ascenso y descenso a áreas de difícil ingreso vertical. Se usa en espacios confinados, incluye faja lumbar.
 
Deberá cumplir con la norma: Norma de fabricación ANSI Z359-1, ANSI Z359-11, ASTM F887-11, EN 361, NTC 2037 o sus equivalentes internacionales Requisitos de seguridad de la norma norteamericana para sistemas personales, subsistemas y componentes de protección contra caídas.   La norma abarca los siguientes equipos: arneses, cuerdas de seguridad (incluidas las cuerdas de seguridad autorretráctiles), 
cuerdas salvavidas, amortiguadores de impacto, detenedores de caídas y componentes de equipo como conectores, cuerda, correas, hilo y casquillos. 
	Unidad
	
	

	2
	Bloqueador Solar
	CARACTERÍSTICAS 
- Es un filtro solar en crema hipoalergénico, resistente a la transpiración. Inhibe la acción de los rayos UVA y UVB mediante la combinación de filtros físicos y químicos, alcanzando un factor de protección solar mínimo de 60%. 120ml
- Diseñado para pieles que se encuentran expuestas a los rayos solares, proporcionando máxima protección contra la radiación UVA y UVB.
- Proporciona máxima protección contra la radiación UVA y UVB.
- No dejar sensación grasosa en la piel 
- Poco efecto mimo. 
- Apto para condiciones extremas y a campo abierto. 
infrarroja. Prevención del eritema actínico, fotosensibilidad por medicamentos (fototoxicidad y fotoalergia). Prevención de las pigmentaciones (melasma, anticonceptivos). Protección de cicatrices recientes. Indicado para todo tipo de piel, incluso las más sensibles o irritadas.   Con INVIMA
	Unidad
	
	

	3
	Bota de seguridad par 
	Bota de seguridad, fabricado liviano y cómodo con una adecuada protección contra impactos, suela de caucho, antideslizante; resistente a ácidos, álcalis e hidrocarburos. Puntera de composite aislante eléctrica de 18000 v. tensión de prueba. disponible en negro con matices amarillos-azules-rosados. Capellana: Cordura resistente al agua 
Forro: forro interno en material textil Cuello: Anatómico, elaborado en Material sintético acolchado con espuma Interior Plantilla: Non women, resinado de alta flexibilidad ó "PLANTILLA PU EXPANDIBLE" 
Hylos: Nylon 
Pasa-cordones: Ojáles plásticos en D 
Puntera: Composite, modelo redonda y calce cómodo.  
Cumplir con ISO en 20345 Europea Estadard for footwear safety 
Planta: Elaborada con inyección directa al corte con caucho nitrilo, que garantiza la absorción de impacto, aislación dieléctrica (Cumple con astm 2412, 2413) 
Calce: Normal, altura empeine Extra Tallas: 36-45  
	PAR
	
	

	4
	Bota dieléctrica par 
	Capellada en cuero hidrofugado - graso, calibre 1.8 - 2.0 mm. 
Suela: inyectada en poliuretano (PU), resistente a 
hidrocarburos (R.H.) y dieléctrica (D.E.). Resistente a la 
abrasión según norma NTC ISO 20344, numeral 8.3, NTC-ISO 
20345 numeral 5.8.3”. Flexión: NTC-ISO 20345 numeral 5.8.4. 
Resistencia eléctrica: NTC ISO 20345, numeral 8.2.3 calzado 
eléctricamente aislante. Puntera: en plástico, según norma 
NTC 2257.  
Ojáleles para cordones: plásticos. La suela debe ser 
antiderrapante ya que su uso este especificado para superficies 
húmedas o deslizantes. Otras características varían entre los 
fabricantes en cuanto a materiales de forro, plantillas y diseños 
para buscar confort y suavidad.  
 
Este tipo de calzado deberá cumplir con la norma técnica 
colombiana 2830 y ASTMD 149.
	PAR
	
	

	5
	Bota guayo de Seguridad par
	Capellada en cuero hidrofugado - graso, calibre 1.8 - 2.0 mm.
Suela: inyectada en poliuretano (PU), resistente a hidrocarburos, Resistente a la abrasión según norma NTC ISO 20344, numeral 8.3, NTC-ISO 20345 numeral 5.8.3”. Flexión: NTC-ISO 20345 numeral 5.8.4. La suela debe ser antiderrapante ya que su uso esta especificado para superficies húmedas o deslizantes. 
	PAR
	
	

	6
	Bota PVC Caña 
alta negra par
	Inyectadas en PVC o cauchos sintéticos o naturales vulcanizados, forro interno en poliéster texturizado.  La suela debe ser antiderrapante ya que su uso este especificado para superficies húmedas o deslizantes. Refuerzo en la puntera, talón y tobillos para proteger el pie de posibles golpes.  Deberá cumplir con la norma: NTC 1741 (1982) establece las condiciones generales y los requisitos que deben cumplir las botas de caucho o pvc para seguridad industrial, respecto a material, 
piezas, terminado; resistencia a la tensión, a la elongación y a la -exión 
	PAR
	
	

	7
	Cami buso
	Tela tejido de punto Composicion 85% poliester 15% licra Peso: 120 +/- 10 g/m2 Ancho 157 +/- 3 cm. Base: 33723 Tecnología: protección solar, libertad movimiento, control de humedad, con tela certificada OEKO-TEX , Stock 27266 cuello redondo. Logos en espalda
	Unidad
	
	

	8
	Camiseta tipo 
polo
	Camiseta tipo polo, Tejido punto: base: 33413, ancho:171 +/ 3 cms Peso :146 +/- 7gr/m2. 100% poliester, Tegnologías:  secado rápido, protección solar, resistencia color. con tela 
certificada OEKO-TEX logo en frente escudo que diga Alcaldía de Manizales. (Color gris nube - logo blanco PARA HOMBRE y  MUJER )  
	Unidad
	
	

	9
	Camiseta tipo polo
	Camiseta tipo polo, Tejido punto: base: 33413 ,ancho:171 +/-3 cms Peso :146 +/- 7gr/m2. 100% poliester, Tegnologías: secado rápido, protección solar, resistencia color. con tela certificada OEKO-TEX 
logo en frente de a secretaria de medio ambiente 
Logo de la UPA en la maga derecha 
	Unidad
	
	

	10
	Capa impermeable (poncho)
	Confeccionados en tela de poliéster recubierta en PVC. Calibre 18, se fabrican en una sola pieza, costuras con sistema de electro sellado, para impedir filtraciones en las uniones.  
Aplicación de la norma NTE INEN 1875:2012 La tela de PVC cuenta con certificación ISO 9001:2008. NTC 3583 - Cauchos o plásticos. Telas recubiertas y películas.
	Unidad
	
	

	11
	Casco dieléctrico TIPO 1
	Casquete: Debe estar fabricado en polipropileno.
Araña y barbuquejo: Debe estar fabricado en cinta de 
nylon, debe tener todas las
Características dieléctricas establecidas en la norma.
NTC 1523 2012 CASCOS DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL:
ANSI Z89-1: Z89.1 
Tafilete en ratchet
	Unidad
	
	

	12
	Casco para moto 
	Material de fabricación en polietileno de alta densidad (HDPE) 
o polipropileno resistente al impacto, Protección contra 
impacto, penetración, salpicaduras y rayos UV, El sistema de 
suspensión debe estar provisto de banda anti-sudor removible. 
 
Norma ISO/IEC17067, para Colombia NTC-ISO/IEC 17067 o la 
que modifique o sustituya, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.1.7.9.2 del Decreto 1595 de 2015. 
	Unidad
	
	

	13
	Chaqueta 
	EXTERNO:  Tela Base: 22564. Tejido plano ancho:  151 +/- 3 cms, Peso:112 +/- 6gr/m2 ASTMD3776 Composición: 100% poliester; Tecnologías: LAFTECH Impermeabilidad (+) Protección Solar (+), Desempeño, antifluido, clororesistente, con tela certificada OEKO-TEX Stock: 27769.
FORRO:   Tela Base: 33666. Tejido punto ancho: 168 +/- 4 cms Peso: 200 +/- 7 gr/m2  Composición: 100% poliester reciclado; Tecnologías:  Protección Solar (+), Elasticidad Stretch (+), libertad de movimiento, Stock:47469 con tela certificada OEKO-TEX 
bolsillos internos y externos, cremallera, capota , resotes en mangas, marca reflectiva en mangas. Sublimado con diseño.
	Unidad
	
	

	14
	Chaqueta 
reflectiva
	Chaqueta en tela cortavientos diseño doble faz, color naranja y gris, debe llevar reflectivo de 1500 candelas en espalda, bolsillos con cremallera laterales. logo en frente escudo que diga Alcaldía de Manizales. 
	Unidad
	
	

	15
	Delantal anti 
fluido Blanco 
	Delantal color blanco en tela anti fluido, manga larga con 
cremallera, bolsillos laterales 
	Unidad
	
	

	16
	Delantal dacron
	Delantal en tela Dacron color azul oscuro, 
con cremallera, manga larga con dos 
bolsillo
	Unidad
	
	

	17
	Delantales atifluido
	Delantales antifliudo pvc 82x115 calibre 20, refuerzo vulcanizado por toda parte interna, ajustable
	Unidad
	
	

	18
	Eslinga 
	Eslinga sencilla en reata de alta tenacidad Kevlar/Nomex, con absorbedor, regulable. Equipo Certificado por ICONTEC en cumplimiento con ANSI/ASSEZ359.13-2013. En ningún caso, deberán ser remachados y los hilos de costura deben ser de diferente color para facilitar la inspección.   Las hebillas de conexión son aisladas eléctricamente; sea a través de revestimiento en material no conductor, fabricadas en material no conductor, o con aislamiento integrado. Indicar tipo de aislamiento, Las argollas del arnés deben tener una resistencia mínima de rotura de 5.000 libras (22.2 kilonewtons - 2.272 kg). 
 
Certificado por ICONTEC en cumplimiento con ANSI/ASSEZ359.13-2013.  ANSI Z359-1, ANSI Z359-11, ASTM 
F887-11, EN 361, NTC 2037 o sus equivalentes internacionales Requisitos de seguridad de la norma norteamericana para sistemas personales, subsistemas y componentes de protección contra caídas.   La norma abarca los siguientes equipos: arneses, cuerdas de seguridad (incluidas las cuerdas de seguridad autorretráctiles), cuerdas salvavidas, amortiguadores de impacto, detenedores de caídas y componentes de equipo como conectores, cuerda, correas, hilo y casquillos. 
	Unidad
	
	

	19
	Gorra
	Gorra en  tela Tejido Plano Ancho:154+/-2 cms ASTMD3774 Peso:255+A 15 g/m2 ASTMD3776. Base: 22832. Composición: 100% poliester Tecnologías: (+) Resistencia (+) Transpirabilidad, con tela certificada OEKO-TEX Marcado en frente 
	Unidad
	
	

	20
	Guante de carnaza reforzado largos par
	Están cosidos con hilo 100% algodón y las costuras son uniformes sin hilos flojos. Debe cumplri norma ICONTEC 2190 E 79 y 1981. con un largo de 13 pulgadas como mínimo.  
	PAR
	
	

	21
	Guante de caucho calibre 35 par
	Elaborado en látex natural de bajo amonio con relieve antideslizante sobre la palma y los dedos facilita un excelente agarre tanto en condiciones húmedas como en secas. 
Sometidos a un riguroso proceso de lavado y satinado con el propósito de eliminar la mayor cantidad de proteínas que generan alergias y que proporcione un suave acabado interno y externo que facilita su postura, dejándolo muy agradable al tacto. Resistentes al 
envejecimiento y a soluciones diluidas de ácidos y blanqueadores; ofrecen un mínimo de 600% de elongación antes de la rotura y 20 MPa de resistencia a la tensión. Dimensiones: longitud de 28,5 cm. presentación en tallas 7, 8, 9.  
	PAR
	
	

	22
	Guantes de nitrilo - caja 50 pares
	100% Nitrilo, AQL 1.5, con propiedades físicas y resistencia a productos químicos. Deberá cumplir con la norma: ISO 2859-1:1989 para los test de impermeabilidad, dimensiones y tensión. Esta norma es equivalente (EQV) a la norma ASTM D 1505: 1998 EN420: requisitos generales, tamaños y marcados obligatorios de los guantes de protección; EN374 y EN455: guantes de protección química y contra microorganismos, Norma ASTM D6319 o equivalentes. Debe tener INVIMA.
	CAJA 50 pares
	
	

	23
	Guantes de poliester recubiertos de nitrilo par
	Guante mecánico ideales para uso en entornos aceitosos y grasientos. Guantes de poliéster, palma nitrilo texturizado adherente. Galga 13.  Debe cumplir con CE EN 388 4121X.
BENEFICIOS: 
- Palma de nitrilo corrugado ofrece agarre superior 
	PAR
	
	

	24
	Guantes látex - caja 50 pares
	Látex de caucho natural con presencia o no de polvo absorbible, con propiedades físicas y resistencia a productos químicos. AQL 1.5. 
 
Deberá cumplir con la norma: ISO 2859-1:1989 para los test de impermeabilidad, dimensiones y tensión. Esta norma es equivalente (EQV) a la norma ASTM D 1505: 1998 EN420: requisitos generales, tamaños y marcados obligatorios de los guantes de protección; EN374: guantes de protección química y contra microorganismos, Norma ASTM D 6124-06, ASTM D 3577-00, ASTM D 3578-05 o equivalentes. Debe tener INVIMA.
	CAJA 50 pares
	
	

	25
	Guantes para trabajo pesado
	Guante con composición 40% TPR / 33% HPPE / 20% PU / 0.7% velcro; Puño ajustable con velcro. 
Debe cumplir con normas: EN420:2003 + A1:2009 : Calificación 5 : Hace referencia al nivel más alto en destreza; ANSI / ISEA 138 – 2 : Protección contra impactos en el dorso de la mano (nudillos, dedos y metacarpos). ANSI A5 CUT: Alta resistencia al corte; EN388:2016 – 4X43EP : Riesgos mecánicos. Galga 13. CE CAT II.
	PAR
	
	

	26
	Conjunto Impermeable 3 Piezas 
	Confeccionados en tela de poliéster recubierta en PVC. Calibre 18. se fabrican en tres piezas: chaqueta velcro cremallera, pantalón y zapatones. Costuras con sistema de electro sellado, para impedir filtraciones en las uniones. El pantalón debe contar con resorte, el sistema de cierre y acople de la capucha debe ser de broches plásticos. Reflectivo de 2" en espalda, manga y bota pantalón de 1"
 
Deberá cumplir con la norma: Aplicación de la norma NTE INEN 1875:2012 La tela de PVC cuenta con certificación ISO 9001:2008. NTC 3583 - Cauchos o plásticos. Telas recubiertas y películas. 
	Conjunto
	
	

	27
	Overol
	Overol mangan larga en dril, con resorte en cintura, 6 bolsillos (2 con cremallera en la parte delantera)
	Unidad
	
	

	28
	Pijama antifluido 
 (2 piezas)
	Pijama conjunto blusa cuello en V manga corta, 2 bolsillos adelante, silueta semi ajustada al cuerpo, pantalón corte cómodo, con cordón ajustable en la cintura y 2 bolsillos 
laterales internos 
. Material: Tela Poliéster 100% Anti fluido Bordado 
	Conjunto
	
	

	29
	Pretales Regulables Dieléctricos (PAR)
	Cuerda trenzada de 13mm, guardacabos plástico, costuras en hilo polyester de alta tenacidad protegidas por termoencogible. Banda de nylon. Cuerda resistente a la rotura 5000 lbf. ANSI/ASSE A10.32 – 2012 ANSI/ASSE Z359.1 – 2007 (CUERDA). En ningún caso, deberán ser remachados y los hilos de costura deben ser de diferente color para facilitar la inspección.  Las hebillas de conexión son aisladas eléctricamente; sea a través de revestimiento en material no conductor, fabricadas en material no conductor, o con aislamiento integrado. Indicar tipo de aislamiento. Deberán cumplir con la norma de fabricación ANSI Z359-1, ANSI Z359-11, ASTM F887-11, EN 361, NTC 2037 o sus equivalentes internacionales Requisitos de seguridad de la norma norteamericana para sistemas personales, subsistemas y componentes de protección contra caídas.  La norma abarca los siguientes equipos: arneses, cuerdas de seguridad (incluidas las cuerdas de seguridad autorretráctiles), cuerdas salvavidas, amortiguadores de impacto, detenedores de caídas y componentes de equipo como conectores, cuerda, correas, hilo y casquillos. 
	PAR
	
	

	30
	Protector Auditivo Tipo Copa
	ABS y policarbonatos de alta resistencia al impacto y choques contra materiales fijos. Copas ultralivianas y ergonométricas, con un rango de NRR 25dB a 30db, dieléctrico, no posee ningún elemento metálico, banda acolchada, puede ajustar la altura del fono para brindar una combinación perfecta entre comodidad y confort, peso entre 135 y 200 gramos.” EN 352-1:2002 ANSI S3.19-1974
	Unidad
	
	

	31
	Repelente para Mosquitos
	Repelente en spray  
•Contenido 
120 ml 
• Características 
Repele zancudos, jejenes y mosquitos. 
Color Transparente. Con Invima.
	Unidad
	
	

	32
	Respirador con Filtro (Careta):
	Careta a media cara en silicona con Filtro Vapor Orgánico con cartuchos (par) para 
vapores orgánicos y ácidos Sistemas con línea de aire  dual. Debe cumplir con norma CE EN 140:1998 o NIOSH, EN 143:2000 + A1:2006, EN 14387:2004 + A1:2008.
	Unidad
	
	

	33
	Tapabocas caja 50 unidades
	Tapabocas desechable tres capas: Máscara facial quirúrgica desechable de sujeción no estéril para un solo uso, está compuesta por 3 capas de tela no tejida de las cuales 1 de ellas es un filtro cuya característica importante es la capacidad de la alta filtración de la que supera el 98% de partículas no oleosas.
Esta mascarilla debe ser conforme a las exigencias 
de las normas UNE-EN 149:2001+A1:2020, ISO 9001 
V 2015 y NTC1733, con INVIMA.
	CAJA 50 unidades
	
	

	34
	Uniforme antifluido de dos piezas
	Camisa manga larga con puño resortado y Pantalón Scrub; 100% poliester, Peso: 132+/- 6 g/m2, Ancho: 151 +/- 2cm. Atifluido, repelencia, protección solar, mayor resistencia al rasgado, con tela certificada OEKO-TEX  Blusa: Cuello V, bolsillo en frente lado izquierdo con Logo en frente de la UPA. (en mujeres cierre lateral) Pantalón: resorte en cintura y bolsillo laterales con cremallera
	Conjunto
	
	

	35
	Uniforme antifluido de dos piezas
	Camisa manga corta y Pantalón Scrub; 96% poliester reciclado, 4% lycra, Peso: 139+/- 7 g/m2, Ancho: 151 +/- 3cm, Textil sostenible, pretección solar, libertad de movimiento, antifluido Blusa: Cuello V, bolsillo en frente lado izquierdo con Logo bordado. (en mujeres cierre lateral)
Pantalón: resorte en cintura y bolsillo laterales con cremallera
	Conjunto
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





TOTAL IVA INCLUIDO: ____________________________________________

Proveer los objetos solicitados en la cantidad y calidad requerida en las condiciones técnicas exigidas, así como en el tiempo especificado por el supervisor del contrato sin exceder los plazos de ejecución, llevando a cabo la entrega de los elementos en las oficinas determinadas por el supervisor. 
Las condiciones técnicas de cada producto deben ser cumplidas en su totalidad, garantizando productos de la mejor calidad y las garantías necesarias para su funcionamiento, sin omitir o remplazar las condiciones técnicas.  
NOTA 1: EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ POR EL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO, EL FACTOR DE SELECCIÓN SERA LA SUMATRIA DE LOS VALORES UNITARIOS 
NOTA 2: Los elementos deberán ser entregados y dispuesto en los sitios que al efecto indique el supervisor del contrato, sin que ello implique sobrecostos de ninguna clase para el Municipio.  
NOTA 3: Los elementos de gorras, camibusos y chaquetas corta viento adicionalmente deben incluirlos logos en el frente según lo determine el supervisor para cada caso. 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los ________ días del mes de  _____________________ de _______.
 Firma del Proponente
Nombre:
Cargo:
[bookmark: _Toc23917617]Documento de Identidad:


ANEXO No. 3
[bookmark: _Toc23917618]Compromiso Anticorrupción.

Ciudad y fecha

Señores
MUNICIPIO DE MANIZALES
La Ciudad 

REFERENCIA: Compromiso Anticorrupción
Proceso de Contratación __________

______________________________________________________, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando a nombra propio o en mi calidad de representante legal de _______________________________________, manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Entidad Contratante para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación ______.
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación __________.
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación _______nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los ________ días del mes de  _____________________ de _____.
 
Firma del Proponente
Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad:













[bookmark: _Toc514673140][bookmark: _Toc23917619]ANEXO 4 – MODELO COMPROMISO CONSORCIAL

COMPROMISO CONSORCIAL

Entre los suscritos ___________________domiciliados en ________________, de profesión _____________, matriculas números ____________y______________ de fecha de expedición _______________y_____________ respectivamente sociedad constituida mediante Escritura Pública Nro. ______________otorgada en ______________ el día ________ de _______________ de ______________________ en la Notaria __________ de _____ Representada en este acto por _________________________ mayor de edad, y vecino de _______________ quien obra en su carácter de _______________________ con amplias atribuciones al efecto por una parte y por la otra _________________________ ______________, sociedad constituida mediante escritura Pública Nro._______ otorgada en _______________ el día _________ de__________ de __________ en la Notaría ______ de _____________ Representada en este Acto por _______________________, mayor de edad, vecino de ________________, quien obra en su carácter de ________________ con amplias facultades al efecto, hemos convenido celebrar el presente Compromiso o Convenio Consorcial, que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- Objeto: El presente compromiso se celebra con el fin de integrar, como en efecto se integra por medio de este documento, un Consorcio entre _______________________________ y _____________________________ para efectos de presentar una propuesta conjunta dentro de la convocatoria abierta por La Secretaría de Servicios Administrativos, para  la “ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL”. SEGUNDA.- Denominación: El Consorcio actuará bajo el nombre de ________________________ TERCERA.- Compromiso de las Partes: En virtud de lo anterior, y en ejercicio de la autorización contenida en el Pliego de Condiciones respectivo, nos comprometemos desde ahora por medio del presente documento, tanto a presentar dentro de la citada invitación una propuesta conjunta, como a celebrar y ejecutar el contrato respectivo en caso de adjudicación, igualmente en forma conjunta y dentro de las condiciones exigidas por La Secretaría de Servicios Administrativos. CUARTA.- De la Responsabilidad: Queda expresamente convenido que los Consorciados respondemos solidariamente por la adjudicación, celebración y ejecución del contrato en caso de adjudicación total o parcial. QUINTA.- Porcentaje de Participación: Los integrantes del Consorcio acuerdan establecer el porcentaje de participación, así: _______________________ ______________________SEXTA.- Cesión: Celebrado el contrato en virtud de la adjudicación que se nos haga, queda convenido que no podrá haber cesión del mismo entre los miembros que integran el Consorcio, ni en favor de terceros, salvo autorización previa, expresa y escrita de La Secretaría de Servicios Administrativos. SÉPTIMA.- De la Facultad para Contratar: Se hace constar, además, que quienes estamos suscribiendo el presente compromiso, disponemos de atribuciones suficientes para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos del presente Compromiso Consorcial, sino también para ejecución y celebración de todos los actos y contratos derivados del compromiso y del contrato al que ella de lugar en virtud de adjudicación total o parcial. OCTAVA.- Duración del Consorcio: Este Compromiso Consorcial tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma y en caso de adjudicación su duración será igual al término de duración del contrato, y un año más. De lo contrario su duración será hasta cuando se produzca una adjudicación a otro proponente, o cuando las partes de mutuo acuerdo decidan terminar este compromiso, con sujeción a las disposiciones legales aplicables para el efecto. NOVENA.- Representación: Las partes acuerdan nombrar como Representante del Consorcio, para todos los efectos a ________________________, mayor de edad y vecino de __________________, identificado con la cédula de ciudadanía No.________________ de ___________________, quien dispone de facultades amplias y suficientes para presentar y firmar la propuesta que formulará el Consorcio y en general, para adelantar cualquier actuación que se requiera en relación con la oferta y/o contrato que se llegare a suscribir. DECIMA.- Domicilio: Para todos los efectos, se acepta desde ahora que La Secretaría de Servicios Administrativos pueda dirigirse al Consorcio en la siguiente dirección _______________________________ Para constancia se firma en Manizales., a los 


		
Firma 				            Firma
C.C. N°				            C.C. N°
[bookmark: _Toc514673141][bookmark: _Toc23917620]
ANEXO 5 – MODELO COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Entre los suscritos ______________ domiciliados en ___________, de profesión ______________, matriculas números__________ y_________ de fecha de expedición __________y_________ respectivamente. Sociedad constituida mediante Escritura Pública Nro. ____________otorgada en ______________ el día ________ de _______________ de ______________ en la Notaria ____ de _________ Representada en este acto por __________________ mayor de edad, y vecino de ____________ quien obra en su carácter de ______________ con amplias atribuciones al efecto por una parte y por la otra __________________ sociedad constituida mediante escritura Pública Nro._______ otorgada en ___________ el día _____ de_______ de __________ en la Notaría ____ de ________ Representada en este Acto por _______________________, mayor de edad, vecino de _____________, quien obra en su carácter de _____________ con amplias facultades al efecto, hemos convenido celebrar el presente Compromiso o Convenio de Constitución de Unión Temporal, que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- Objeto: El presente compromiso se celebra con el fin de integrar, como en efecto se integra por medio de este documento, una Unión Temporal entre ____________ y ___________ para efectos de presentar una propuesta conjunta dentro de la Invitación abierta la Secretaría de Servicios Administrativos para contratar  “ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. SEGUNDA.- Denominación: La Unión Temporal actuará bajo el nombre de __________________ TERCERA.- Compromiso de las Partes: En virtud de lo anterior y en ejercicio de la autorización contenida en el Pliego de Condiciones respectivo, nos comprometemos desde ahora por medio del presente documento, tanto a presentar dentro de la citada Invitación una propuesta conjunta, como a celebrar y ejecutar el contrato respectivo en caso de adjudicación, igualmente en forma conjunta y dentro de las condiciones exigidas por La Secretaría de Servicios Administrativos. CUARTA.- De la Responsabilidad: Queda expresamente convenido que los integrantes de la Unión Temporal, respondemos solidariamente por la adjudicación, celebración y ejecución del contrato en caso de adjudicación total o parcial. En caso de presentarse sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, la responsabilidad será de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros. QUINTA.- Porcentaje de Participación: Los integrantes de la Unión Temporal acuerdan establecer el porcentaje de participación, así: __________________ ________________ SEXTA.- Cesión: Celebrado el contrato en virtud de la adjudicación que se nos haga, queda convenido que no podrá haber cesión del mismo entre los miembros que integran la Unión Temporal, ni en favor de terceros, salvo autorización previa, expresa y escrita de La Secretaría de Servicios Administrativos. SÉPTIMA.- De la Facultad para Contratar: Se hace constar, además, que quienes estamos suscribiendo el presente compromiso, disponemos de atribuciones suficientes para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos del presente Compromiso de constitución de Unión Temporal, sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos derivados del compromiso y del contrato al que ella de lugar en virtud de adjudicación total o parcial. OCTAVA.- Duración de la Unión Temporal: Este Compromiso de Constitución de Unión Temporal tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma y en caso de adjudicación su duración será igual al término de duración del contrato, y un año más. De lo contrario su duración será hasta cuando se produzca una adjudicación a otro proponente, o cuando las partes de mutuo acuerdo decidan terminar este compromiso, con sujeción a las disposiciones legales aplicables para el efecto. NOVENA.- Representación: Las partes acuerdan nombrar como Representante de la Unión Temporal, para todos los efectos a ___________________, mayor de edad y vecino de ____________, identificado con la cédula de ciudadanía N°.________________ de ______________, quien dispone de facultades amplias y suficientes para presentar y firmar la propuesta que formulará la Unión Temporal y en general, para adelantar cualquier actuación que se requiera en relación con la oferta y/o contrato que se llegare a suscribir. DÉCIMA.- Domicilio: Para todos los efectos, se acepta desde ahora, La Secretaría de Servicios Administrativos puede dirigirse a la Unión Temporal en la siguiente dirección _______________________________ Para constancia se firma en Manizales, a los  

Firma C.C. N°				Firma C.C. N°




ANEXO 6 –
FORMATO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA PERSONA NATURALES.

Manizales, [incluir fecha]
Señores
MUNICIPIO DE MANIZALES.
Manizales, Caldas.

REFERENCIA: Declaración inhabilidades, incompatibilidades, conflicto de intereses y delitos. 
Yo [nombre de la persona natural contratista], identificado[a] con cedula de ciudadanía No. [numero de cedula], manifiesto bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la firma y presentación del presente documento, que:
1. No me encuentro incurso en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley, para contratar con el Municipio de Manizales.
2. No me encuentro en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar en proceso de selección y/o contratar con el Municipio de Manizales, establecidos en la ley.
3. En caso de llegar a conocer que me encuentro incurso en alguna inhabilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, me comprometo a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquiero en total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).
4. No he sido declarado responsable judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.

Atentamente
_______________________________
[nombre de la persona natural contratista].
C.C. No. [numero de cedula].








ANEXO 7 –
FORMATO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA PERSONA JURÍDICAS.
Manizales, [incluir fecha]

Señores
MUNICIPIO DE MANIZALES.
Manizales, Caldas.

REFERENCIA: Declaración inhabilidades, incompatibilidades, conflicto de intereses y delitos. 
Yo [nombre del representante legal del contratista], identificado con cedula de ciudadanía No. [numero de cedula], actuando como representante lega de [nombre de la persona jurídica] identificada con NIT.   [numero de NIT.] manifiesto bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la firma y presentación del presente documento, que ni yo, ni la persona jurídica que represento:
1. Ni la persona jurídica, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley para contratar con el Municipio de Manizales
2. Ni la persona jurídica, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar en proceso de selección y/o para contratar con  para contratar con el Municipio de Manizales, establecidos en la ley.
3. En caso de llegar a conocer que la persona jurídica, los socios de la persona jurídica que representó o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).
4. Ni la persona jurídica, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.
Atentamente_______________________________
[nombre del representante legal del contratista].
C.C. No. [numero de cedula]






FORMATO 9A – ACREDITACIÓN MIPYME
(Cuando el interesado solicite la limitación de convocatoria a Mipyme)

(PERSONAS NATURALES)

[El interesado persona natural que solicita limitar la convocatoria del Proceso de Contratación a Mipyme, acreditará la condición de Mipyme con el diligenciamiento de este Formato y entregará los documentos requeridos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso, cuando la calidad de Mipyme se acredite con la presentación del RUP vigente y en firme, no será necesario diligenciar este Formato, ni aportar los mencionados documentos] 
Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto:  
Estimados señores:

[Incluir el nombre de la persona natural y el contador público] identificados con [Incluir los números de identificación], declaramos bajo la gravedad del juramento que la [incluir el nombre del establecimiento de comercio] se encuentra clasificado como: [Indicar si es micro, pequeña y mediana empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes. 
Para acreditar dicha condición adjuntamos copia del registro mercantil
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__.

	[image: ]
	ALCALDÍA DE MANIZALES
	 PSI-SJM-FR 029

	
	SERVICIOS JURÍDICOS
	Estado Vigente

	
	INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA
DECRETO 1082 DE 2015
	Versión 1


                                    MIC- 066 -2026	

[Nombre y firma de la persona natural]                                             
[Nombre y firma del contador públ
FORMATO 9B – ACREDITACIÓN MIPYME
(Cuando el interesado solicite la limitación de convocatoria a Mipyme)
(PERSONAS JURÍDICAS)
[El interesado persona jurídica que solicita limitar la convocatoria del Proceso de Contratación a Mipyme, acreditará la condición de Mipyme con el diligenciamiento de este Formato y entregará los documentos requeridos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso, cuando la calidad de Mipyme se acredite con la presentación del RUP vigente y en firme, no será necesario diligenciar este Formato, ni aportar los mencionados documentos] 
Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 
REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto: Estimados señores:
[Incluir el nombre del representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo] identificados con [Incluir los números de identificación], actuando en representación de [Indicar nombre del Proponente] declaramos bajo la gravedad del juramento que la [incluir el nombre del establecimiento de comercio] se encuentra clasificada como: [Indicar si es micro, pequeña y mediana empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes. 
Para acreditar dicha condición, adjuntamos copia del certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de _____________ o por la autoridad competente para expedir dicha certificación.
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ 
[Nombre y firma de la persona natural]                                             
[Nombre y firma del contador público
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