

ANEXO No. 2

PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA INFI-SMC-016-2026

OFERTA ECONÓMICA

En concordancia con los límites presupuestales señalados en el numeral 5 de la invitación pública, la presente constituye la oferta económica del suscrito:

[bookmark: _Hlk135154231]Objeto: “SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO (NAS), PERIFÉRICOS Y LICENCIAMIENTO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, REQUERIDOS PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO, DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS INSTITUCIONALES “

	ÍTEM.
	DESCRIPCIÓN
	CANT.
	VALOR UNIT.
	VALOR TOTAL

	1
	COMPUTADOR PORTATIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
AMD Ryzen™ 5 220. 6 núcleos de CPU, 12 hilos, Frecuencia Base de 3.2 GHz, hasta 4.9 GHz Frecuencia Máxima, 22 MB de Cache L2 + L3. Windows 11 Pro de 64 bits en Español. Pantalla LCD delgada de 14" en diagonal con retroiluminación LED, WUXGA (1920x1200), con antirreflejo, de 300 nits, UWVA. Gráficos AMD Radeon™ 740M. Memoria RAM 16 GB (1x16GB) DDR5 5600. Soporta hasta 48 GB en 2 slots SODIMM. Unidad de estado solido M.2 SSD 512 GB PCIe NVMe Value. Teclado resistente a derrames en Español. Mouse ClickPad con soporte para gestos y toques múltiples. Audio Audio by Poly Studio on 2 altavoces estéreo integrados. Cámara Web Webcam FHD 1080p y arreglo de dos micrófonos integrados. Conectividad LAN: RTK GBE Ethernet Controller WLAN: Mediatek RZ616 Wi-Fi 6E AIM-T 160 MHz +Bluetooth 5.3. Batería Polímero de 3 celdas 56 Whr de larga duración (MobileMark® 25 (MM25)). Adaptador AC Adaptador AC de 65 Watt con conector tipo USB-C. Peso A partir de 1.40 kg. Garantía 3 AÑOS
GARANTÍA: EN SITIO, MÍNIMO 3 AÑOS EN PARTES, MANO DE OBRA Y SOPORTE HARDWARE Y SOFTWARE. UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA GARANTÍA.
	4
	
	

	2
	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EN RED (NAS) PARA MONTAJE EN RACK
Factor de forma: Rack 1U - Chasis con capacidad para 4 discos de 3.5" SATA HDD y 2.5" SATA SSD 
Procesador: AnnapurnaLabs Alpine AL324 Cortex-A57 1.7 GHz 4 Core 
Memoria RAM: 2GB (1X2GB DDR4 UDIMM) 
Memoria Maxima: 16GB (1x 16GB DDR4 UDIMM)             
Discos: 3 x Toshiba N300 NAS 12TB SATA 6.0Gb/s 7200RPM 512MB Cache 3.5" - Usable 24TB Raid 5 Puertos de Red: 2 x  10Gb SFP+  (No Incluye Transceiver SFP+) 
Puertos de Red: 2 x 2.5G/1G/100M/10M 
Patch Cord: 2 x UTP Cat6  2.1M (Conexión LAN 1Gb Base-T) 
Puertos USB: 4 x USB 3.2 Gen 1 
Ranura PCIe: 1 x Gen 2 x2 
Fuentes: 2 x 250W - 100-240V 
Kit de rieles: 1 x QNAP Rail Kit For 1U 
Instalación física y configuración 
Incluir kit de rieles o elementos necesarios para la instalación del equipo en rack.
El dispositivo deberá entregarse completamente instalado, configurado y en funcionamiento, incluyendo todos los componentes, accesorios, cables y elementos necesarios para garantizar su correcta operación.
El proveedor deberá garantizar la compatibilidad entre el dispositivo NAS y las unidades de almacenamiento suministradas, así como la correcta configuración del arreglo de almacenamiento requerido.
Garantía: 3 Años
Incluye: Servicio de administración solución de IaaS (Infraestructura como Servicio) y DRaaS (Recuperación ante Desastres como Servicio)
	1
	
	

	3
	Claude Team - Standard Seat Es el plan de Anthropic diseñado para equipos pequeños y medianos que quieren usar Claude de forma colaborativa, con administración centralizada y acceso a datos corporativos. 
Suscripción 1 año - Excluido de IVA
	8
	
	

	4
	Monitor destaca el rendimiento de las pantallas de cristal líquido La pantalla de 238 pulgadas IPS con Full HD 1920x1080 aumenta la productividad en el trabajo gracias a colores nítid
Tipo de pantalla	Pantalla de cristal líquido (LCD) con tecnología IPS o equivalente, que garantice amplia visualización y adecuada reproducción de color.
Tamaño	Mínimo: 23,8 pulgadas, medido en diagonal.
Resolución: Full HD, mínimo 1920 x 1080 píxeles.
Relación de aspecto: 16:9 o equivalente.
Tecnología del panel: IPS o tecnología equivalente o superior, que permita colores nítidos y consistentes.
Calidad de imagen: Capacidad para reproducción de imágenes y contenido con adecuada nitidez, claridad y fidelidad de color para actividades administrativas y de oficina.
Ángulo de visión:	Mínimo 178° horizontal y 178° vertical, o equivalente.
Conectividad: Deberá contar con puertos de entrada compatibles con los equipos de cómputo suministrados, incluyendo como mínimo una (1) entrada HDMI o equivalente.
Ajustes	Controles para configuración de brillo y demás parámetros básicos de visualización.
Base: Incluir base o soporte para instalación y uso sobre escritorio.
Accesorios: Incluir los cables y elementos necesarios para su correcta conexión y funcionamiento.
	5
	
	

	5
	Combo de teclado y mouse inalámbricos, con características técnicas iguales o superiores a las siguientes:
Alcance inalámbrico: Mínimo diez (10) metros.
Compatibilidad: Compatible con sistemas operativos Windows, macOS y ChromeOS, según las condiciones de compatibilidad del fabricante.
Distribución del teclado: Español para Latinoamérica.
Teclado numérico: Debe contar con teclado numérico integrado.
Diseño del teclado: Diseño compacto, apto para uso en ambientes de oficina.
Mouse	Mouse inalámbrico con sensor óptico.
Resolución del mouse: Mínimo 1.000 DPI.
Botones del mouse: Mínimo tres (3) botones, incluyendo rueda de desplazamiento.
Alimentación: Mediante baterías, incluidas con el producto.
El teclado y el mouse deberán suministrarse como un combo compatible entre sí y listo para su uso.
	4
	
	


CARACTERÍSTICAS ADICIONALES OBLIGATORIAS:
· El oferente debe contar con personal capacitado y certificado. 
· El oferente deberá entregar, instalar y configurar el licenciamiento suministrado.
· El oferente deberá entregar, instalar y configurar el hardware suministrado.
· Certificado de distribuidor autorizado por el fabricante para los equipos de computo
· HPE Storage Fundamentals 
· HPE SAN Technologies
· HPE ASE Storage Solutions
· HPE ATP Professional Storage Solution

Experiencia y Competencia Técnica del Personal:
El contratista deberá acreditar que el personal asignado para la ejecución del proyecto cuenta con conocimientos y experiencia técnica en la implementación, configuración, administración y soporte de soluciones de almacenamiento empresarial (Storage) y redes de almacenamiento (NAS - SAN).
Para tal fin, se aceptarán certificaciones técnicas vigentes, credenciales profesionales o experiencia certificada en proyectos relacionados con tecnologías Storage y SAN, expedidas o respaldadas por fabricantes reconocidos del mercado. La acreditación de dichas competencias podrá realizarse independientemente de la marca del fabricante, siempre que se evidencie formación y experiencia específica en este tipo de soluciones.

La Entidad verificará que el personal propuesto demuestre competencias técnicas suficientes para desarrollar las actividades de instalación, configuración, puesta en operación, migración, administración y soporte de plataformas de almacenamiento y redes (NAS - SAN) requeridas en el proyecto.

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ES: $ ________________________________

NOTA 1: En el evento de que por alguna razón el oferente no deba cancelar IVA, deberá sustentarlo remitiendo la norma a través de la cual se ampara para determinar que no es sujeto pasivo de dicho impuesto.

Nombre o razón social del oferente:
Nombre del representante legal:
NIT., o cédula de ciudadanía:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:
Correo electrónico (Para envió de requerimientos de la Entidad):

Atentamente,


Firma:

______________________
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