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GRUPO NO. 2 MÓDULO EQUIPOS DE LOCALIZACIÓN

FICHA TÉCNICA No.1
EQUIPOS DE LOCALIZACIÓN GPS 4G
	Clasificación UNSPSC
	
	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	32101656
	Circuito integrado de sistema de posicionamiento geográfico GPS




	Nombre bien o servicio
	EQUIPOS DE LOCALIZACIÓN GPS 4G

	Calidad
	N/A

	Generalidades
	Equipo que permite la recolección de EMP y/o EF por parte del servidor de policía judicial.

	Requisitos generales 
	Dispositivo localizador GPS personal portátil con conectividad móvil 4G LTE, destinado a la localización y monitoreo en tiempo real. Deberá integrar sistemas de posicionamiento combinados GPS, WiFi y LBS para garantizar precisión en distintos entornos, así como funciones de seguridad tales como botón físico SOS, generación de alertas configurables y capacidad de comunicación de audio bidireccional. El equipo deberá permitir la gestión remota, consulta de historial de rutas y contar con diseño compacto, ligero y protección mínima IP65 frente a polvo y salpicaduras.

	Requisitos específicos
	Especificaciones Técnicas del equipo a adquirir 
Se requiere la adquisición de un grabador de equipos de localización GPS 4G, destinado a fortalecer las actuaciones de Policía Judicial del CTI de la Fiscalía General de la Nación, permitiendo la obtención, registro y almacenamiento de evidencia audiovisual en desarrollo de actividades investigativas.
El equipo deberá cumplir como mínimo con las siguientes características técnicas:

· El oferente deberá indicar en su oferta la Marca ofertada:
· El oferente deberá indicar en su oferta el Modelo ofertado:

· Tecnologías de localización: GPS, WiFi, LBS
· Sensibilidad de rastreo: -165 dBm
· Sensibilidad de adquisición: -159 dBm
· Tecnología celular: LTE 
· Bandas GSM 900 / 1800
· SIM: Nano SIM
· Capacidad de memoria: 1.000 registros de datos GPS
· Botón: 1 botón multifunción (SOS, encendido/apagado y más)
· USB: Tipo C 
· Indicador LED: Tricolor (energía, red celular y GNSS)
· Antena GNSS: Interna
· Antena Bluetooth: Interna
· Bluetooth: BLE 5.0
· Método de configuración: Bluetooth
· Batería: 650 mAh / 3,8 V Li-Polymer
· Protección: IP65
· Dimensiones maximas: 46 x 46 x 18 mm
· Certificaciones: CE, FCC

Conectividad y control remoto a través de la red móvil compatible con LTE, con soporte de bandas GSM/LTE. 

Posicionamiento soportado en GPS, Wi Fi y LBS, o mejor, de tal forma que ofrezca localizaciones acertadas en distintos escenarios.
Precisión < 2 metros con sensibilidad de rastreo de -165 dBm o mejor
Debe tener la opción de poder presentar historial o trazabilidad de movimientos.

Dispositivo de tamaño reducido, ligero y protección IP65 frente a polvo y salpicaduras. 

   Accesorios
· Una (1) simcard activa de cualquier operador registrada para uso del dispositivo.
· Demas accesorios requeridos para el correcto funcionamiento.
· Plataforma de seguimiento gratuita y sin caducidad por el tiempo de vida útil estimado para el equipo. Para ver los recorridos desde cualquier PC o teléfono móvil con las APP gratuitas disponibles en IOS y Android.  

	Empaque y rotulado
	•	El producto debe estar rotulado indicando fabricante o marca registrada.
· Empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad







FICHA TÉCNICA No.2
EQUIPOS DE LOCALIZACIÓN TIPO SMART TAG 

	Clasificación UNSPSC
	
	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	32101656
	Circuito integrado de sistema de posicionamiento geográfico GPS




	Nombre bien o servicio
	EQUIPOS DE LOCALIZACIÓN TIPO SMART TAG

	Calidad
	N/A

	Generalidades
	Equipo que permite la recolección de EMP y/o EF por parte del servidor de policía judicial.

	Requisitos generales 
	Dispositivo localizador inteligente tipo Smart Tag, compatible con sistemas operativos Android e iOS, diseñado para la localización mediante tecnología de conectividad Bluetooth de baja energía. Deberá operar bajo un sistema de posicionamiento colaborativo, transmitiendo señales Bluetooth seguras de forma periódica para ser detectadas por dispositivos cercanos compatibles, los cuales permitirán el envío de la información de ubicación a un servidor en la nube, a fin de que el propietario pueda consultar la localización a través de una aplicación móvil dedicada, deberá contar con función de búsqueda en proximidad mediante emisión de señal sonora

	Requisitos específicos
	Especificaciones Técnicas del equipo a adquirir 
Se requiere la adquisición de equipos de localización tipo smart tag, destinados a fortalecer las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación, permitiendo la obtención, registro y almacenamiento de evidencia audiovisual en desarrollo de actividades investigativas.

El equipo deberá cumplir como mínimo con las siguientes características técnicas:

· El oferente deberá indicar en su oferta la Marca ofertada:
· El oferente deberá indicar en su oferta el Modelo ofertado:

Pequeño dispositivo de rastreo que se adhiere a objetos personales para ubicación permanente de un objetivo de interés, funciona conectándose a tu teléfono inteligente mediante Bluetooth y otros teléfonos para posteriormente ser ubicar mediante su posición en un mapa que puede ser consultado de manera remota a través de la web.

· Aplicación para Android e IOS
· Capacidad de la batería: 240 mAh (CR2032)
· Tamaño/frecuencia del sonido del zumbador:
80dB/40±1.0KHz
· Compatible con el sistema operativo: Android
iOS145 iPadOs145 / macOS12.5 superior
· Peso bruto máximo: 50g
· Tamaño del producto:  radio máximo 35 mmx8mm ± 1mm

Accesorios
· Demas accesorios requeridos para el correcto funcionamiento.
Plataforma de seguimiento gratuita y sin caducidad por el tiempo de vida útil estimado para el equipo. Para ver los recorridos desde cualquier PC o teléfono móvil con las APP gratuitas disponibles en IOS y Android.  

	Empaque y rotulado
	· El producto debe estar rotulado indicando fabricante o marca registrada.
· Empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




FICHA TÉCNICA No.3
EQUIPOS DE LOCALIZACIÓN GPS 4G + AUDIO
	Clasificación UNSPSC
	
	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	32101656
	Circuito integrado de sistema de posicionamiento geográfico GPS




	Nombre bien o servicio
	EQUIPOS DE LOCALIZACIÓN GPS 4G + AUDIO

	Calidad
	N/A

	Generalidades
	Equipo que permite la recolección de EMP y/o EF por parte del servidor de policía judicial.

	Requisitos generales 
	Dispositivo localizador GPS tipo lapa con conectividad 4G LTE, para monitoreo y localización en tiempo real con instalación mediante sistema de fijación magnética. Deberá integrar posicionamiento multimodal mediante al menos tecnologías GPS, BDS, LBS y WiFi, permitiendo operación tanto en exteriores como en entornos con baja señal satelital. deberá contar con batería recargable de alta capacidad, no inferior a 10.000 mAh, garantizando autonomía prolongada de operación, así como capacidad de transmisión de ubicación a través de red móvil mediante tarjeta SIM y acceso a plataforma de monitoreo desde dispositivos móviles y/o equipos de cómputo. Deberá permitir registro de recorridos históricos y generación de alertas configurables, incluyendo eventos de manipulación o retiro del dispositivo, captura de audio ambiente

	Requisitos específicos
	Especificaciones Técnicas del equipo a adquirir 
Se requiere la adquisición de equipos de localización GPS 4G + Audio, destinado a fortalecer las actuaciones de Policía Judicial del CTI de la Fiscalía General de la Nación, permitiendo la obtención, registro y almacenamiento de evidencia audiovisual en desarrollo de actividades investigativas.
El equipo deberá cumplir como mínimo con las siguientes características técnicas:
· El oferente deberá indicar en su oferta la Marca ofertada:
· El oferente deberá indicar en su oferta el Modelo ofertado:

Dispositivo de rastreo muy pequeño, diseñado para adherirse magnéticamente a cualquier superficie metálica (como el chasis o el interior de un vehículo). Utiliza redes móviles 4G LTE para enviar su ubicación exacta en tiempo real a una aplicación móvil o plataforma web.

· Conexión con la red 4G.
· Sistemas de localización   GPS, BDS, LBS y WIFI.
· Alerta de sabotaje. 
· Autonomía mínima 20 días o superior. 
· Batería recargable de 10000mAh
· Imán de alta potencia
· El seguimiento es en tiempo real mediante Android o IOS

Accesorios
· Una (1) simcard activa de cualquier operador registrada para uso del dispositivo.
· Demas accesorios requeridos para el correcto funcionamiento.
Plataforma de seguimiento gratuita y sin caducidad por el tiempo de vida útil estimado para el equipo. Para ver los recorridos desde cualquier PC o teléfono móvil con las APP gratuitas disponibles en IOS y Android.  

	Empaque y rotulado
	· El producto debe estar rotulado indicando fabricante o marca registrada.
· Empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad
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