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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS
Carrera 46 No. 20A – 29, Puente Aranda
Bogotá D.C.

ASUNTO: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y LAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. PROCESO 300-SAMC-CENACINGENIEROS-2026.

Especificaciones técnicas del proceso de contratación cuyo objeto es la adquisición de SISTEMAS DE PROTECCIÓN ANTIFRAGMENTACIÓN PARA OPERACIONES EOD, destinados a los Grupos de Manejo de Artefactos Explosivos (MARTE) del Ejército Nacional, con el fin de fortalecer la capacidad de protección del personal que ejecuta procedimientos de detección, neutralización y disposición final de artefactos explosivos.

Cada proponente deberá manifestar expresamente que conoce, comprende y acepta el alcance del proceso contractual, así como las condiciones técnicas establecidas por la Entidad, certificando que los bienes ofertados cumplen integralmente con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el Estudio Previo, en la Especificación Técnica del Sistema de Protección Anti fragmentación para Operaciones EOD y en los demás documentos que hacen parte del proceso de selección.

Las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento constituyen requisitos de obligatorio cumplimiento y serán objeto de verificación por parte de la Entidad bajo el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE. Para tal efecto, el proponente deberá diligenciar el presente formato, el cual deberá estar suscrito por el representante legal o por quien tenga la facultad para comprometer la propuesta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Marque con una "X" la casilla correspondiente indicando si CUMPLE o NO CUMPLE con cada una de las especificaciones técnicas mínimas exigidas para la adquisición de los Sistemas de Protección Antifragmentación para Operaciones EOD, conforme a la Especificación Técnica y al Anexo Técnico del presente proceso contractual.
 
	RUBRO
	NOMBRE 

	A-02-01-01-004-006-09
	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS  

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO OTAN - NOC 

	1
	4693998
	Sistema de Protección Antifragmentación para Operaciones EOD No. ET-JEMPP-CEDE10-0634
	UNIDAD
	28
	46151608
	OMITIDO



Nota: El clasificador presupuestal, la cuenta y los códigos son de referencia y deberán ajustarse conforme al catálogo presupuestal y a la imputación definitiva del proceso.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Los oferentes deben certificar que cumplirán con cada una de las siguientes condiciones, además de entregar en la oferta la documentación que las soporta. La Entidad verificará su cumplimiento bajo el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE:

	[bookmark: _Hlk239425342]No.
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ADICIONAL
	  CUMPLE
	NO CUMPLE

	1. CONDICIONES DE LOS BIENES
	Los bienes objeto del contrato deberán ser de origen lícito, originales, nuevos, sin uso, no reparados, reconstruidos ni remanufacturados, de fabricación en serie y correspondientes a un modelo con certificación vigente. El origen lícito se sujeta al régimen de contratación estatal, a las normas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, y al control del comercio de bienes de defensa.
	
	

	2. CUMPLIMIENTO DE LA FICHA TÉCNICA
	Los bienes ofertados deberán cumplir la totalidad de los requisitos establecidos en la Especificación Técnica No. ET-JEMPP-CEDE10-0634, la cual se publica como parte integral del proceso. El proponente deberá aportar carta suscrita por el representante legal en la que certifique el cumplimiento integral de la Especificación Técnica.
	
	

	3. CAPACIDAD LOGÍSTICA
	Que cuenta con los medios logísticos, técnicos y operativos necesarios para planear, organizar, suministrar, transportar y entregar los bienes en las condiciones y plazos establecidos por la Entidad.
	
	

	4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL SISTEMA Y DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN
	El Sistema deberá cubrir las áreas de protección de cabeza, cara, cuello, tórax, abdomen, pelvis, brazos y piernas, con límites balísticos V50 iguales o superiores a los mínimos de la norma, verificados con FSP de 17, 44 y 207 granos conforme a MIL-STD-662F; grado de protección IP55 o superior de la electrónica (IEC 60529); compatibilidad electromagnética conforme a MIL-STD-461 revisión G o posterior; y seguridad de transporte de baterías conforme a UN 38.3. 

Para acreditar el cumplimiento de estos y demás requisitos de la Especificación Técnica, el proponente deberá aportar con su oferta: 

a) Certificación bajo NIJ Standard-0117.01, emitida por organismo acreditado bajo ISO/IEC 17065 (NIJ CR-0117.00), verificable en la lista pública del organismo.
b) Informes de ensayo del modelo emitidos por laboratorio acreditado bajo ISO/IEC 17025, con alcance que cubra cada ensayo reportado, incluidos los ensayos V50, IP55, compatibilidad electromagnética y seguridad de baterías. 
c) Ficha técnica original del fabricante, en español, que identifique como mínimo marca, modelo y características.
d) Declaración suscrita por el representante legal en la que manifieste que los bienes ofertados son nuevos, sin uso y no repotenciados.
	
	

	5. COSTOS INCLUIDOS
	El valor ofertado deberá comprender la totalidad de los costos necesarios para la entrega a satisfacción en el lugar señalado por la Entidad, incluidos fabricación, transporte, importación, nacionalización, tributos, seguros, embalaje y alistamiento. La Entidad no reconocerá costos adicionales por estos conceptos.
	
	

	6. PERSONAL TÉCNICO
	Que dispondrá de personal técnico idóneo durante la ejecución del contrato, responsable de atender los requerimientos técnicos y operacionales y de materializar las obligaciones derivadas del contrato.
	
	

	7. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
	Transferencia de conocimiento sobre el Sistema, por un mínimo de veinte (20) horas, en idioma español, dirigida al personal que la Fuerza designe, que comprenda la operación, el manejo, la inspección, el mantenimiento de primer escalón y el retiro del servicio, de modo que el personal quede en capacidad de emplear y sostener el Sistema de forma autónoma. Deberá impartirse por personal idóneo del fabricante o certificado por este.
	
	

	8. CATALOGACIÓN (SISTEMA OTAN)
	Que suministrará la totalidad de la información técnica requerida para la catalogación de los bienes, en los términos del numeral de identificación y clasificación de la Especificación Técnica y de la normatividad de catalogación vigente del sector Defensa.
	
	

	9. CONDICIONES DE ENTREGA
	El contratista deberá entregar los bienes en las condiciones de empaque y rotulado establecidas en la Especificación Técnica, con la totalidad de sus componentes y accesorios requeridos, junto con la documentación técnica correspondiente (manuales de operación y mantenimiento, ficha o catálogo original de fábrica, tarjetas de operación y certificaciones).
	
	

	10. DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
	Disponibilidad de repuestos y accesorios del modelo certificado por un período mínimo de diez (10) años, para su adquisición por la Entidad cuando se requiera (visores, protectores de polímero, baterías, correas de puesta a tierra y demás elementos de reemplazo periódico).
	
	

	11. ATENCIÓN DE LA GARANTÍA
	El contratista deberá atender los requerimientos de garantía en los términos de la Ley 1480 de 2011, efectuando la reposición o reparación bajo su costo en un plazo no superior a sesenta (60) días calendario contados a partir del aviso de la novedad. En caso de cambio total del producto, el término de garantía empezará a correr nuevamente desde la reposición.
	
	

	12. PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL CENAM
	El contratista deberá permitir y atender el protocolo de pruebas del Centro Nacional Contra AEI y Minas (CENAM) y la verificación técnica al cien por ciento (100%) de las unidades en la recepción de los bienes de acuerdo al plan de muestreo de la Especificación Técnica.
	
	

	13. MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTALES
	El contratista deberá entregar, junto con los bienes, los manuales o fichas técnicas que incluyan las instrucciones para el uso, almacenamiento seguro y recomendaciones de disposición final de las baterías y componentes electrónicos.
	
	


 
NOTA 1: El proponente deberá manifestar dentro del formulario que se compromete con las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento y con las adicionales aquí señaladas, so pena de rechazo de la oferta.

NOTA 2: El oferente que valide el formulario deberá cumplir TAXATIVAMENTE con lo establecido en el estudio previo, en la Especificación Técnica y en los demás documentos del proceso. El incumplimiento de cualquiera de las especificaciones de obligatorio cumplimiento dará lugar al rechazo de la oferta.
 
En mi calidad de Representante Legal de _______________________________, presento ofrecimiento para CUMPLIR con cada una de las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento descritas en el pliego de condiciones y sus anexos.



FIRMA: _________________________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________________
NIT: _____________________________________________
Nombre del Representante Legal: ____________________________________
C.C. No. _______________ de ________________________

Este anexo hará parte integral del contrato respectivo.

