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	Clasificación del bien o servicio 
	24112006 CANASTAS NO METÁLICAS

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CANASTAS PLÁSTICAS

	Calidad
	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.

	Generalidades 
	Canastas plásticas para el resguardo y custodia de los MEP y EF de naturaleza biológicos, prendas, armas blancas y celulares en los almacenes de evidencias a cargo de la direcciones seccionales

	Requisitos generales
	Características:
· Con orificios de agarre y fácil manipulación.
· Las canastillas deben tener perforaciones para generar ventilación a los productos almacenados al momento de apilar las canastas. 
· Resistentes a los golpes.
· Resistentes a la luz solar y a la humedad.
· La canastilla debe resistir en carga 30 kilos en adelante.
· Debe permitir el arrume una sobre otra.

	Requisitos específicos
	· Usos:                  Almacenar elementos.
· Altura:                 23 cm a 25 cm
· Ancho:                38cm a 43 cm
· Largo:                 58cm a 63 cm
· Las medidas de las cajas hacen referencia al exterior de esta.
· Material: En polipropileno, poliestireno o policarbonato.
· Resistencia: 30 kg en adelante
· Almacenamiento: piso o arrume.
· [image: Canastillas plasticas para almacenamiento de mercancias]Color: Azul oscuro
· Garantía mínima seis meses.







	Empaque y rotulado
	· El producto debe estar rotulado indicando como mínimo, fabricante o marca registrada
· Empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad y sus partes durante su almacenamiento y transporte.

	Presentación y Unidad de Medida
	[bookmark: _GoBack]Unidad – Cantidad: 15 (Quince)








EXPLICACIÓN DE LOS CAMPOS

Clasificación del bien o servicio: (Se deberá clasificar el bien o servicio de acuerdo con el clasificador de bienes y servicios). 

Nombre comercial del bien o servicio: En caso de ser necesario puede incluirse un el nombre comercial del producto según proceda, por su tipo, especificación de forma o presentación, que lo caracteriza y diferencia.

Calidad: Norma técnica, requisitos normativos, ambientales, sanitarios, fitosanitarios o de otro tipo, si existen debe cumplir con sus parámetros.

Generalidades: Definición del bien o servicio, descripción, clasificación, uso, procedencia y funcionalidad.

Requisitos generales: Atributos cualitativos.

Requisitos Específicos: Atributos cuantificables,  niveles permitidos, tolerancias. 
En caso de que alguna característica del producto requiera elementos de especificidad especial puede incluirse un anexo para que el mercado tenga claridad sobre el requisito.

Empaque y rotulado: Características del empaque que protege al producto, rotulado, norma o requisito, si aplica.

En caso de que alguna característica del producto requiera elementos de especificidad especial puede incluirse un anexo para empaque y rotulado, con el fin de que el mercado tenga claridad sobre el requisito.

Presentación y Unidad de Medida: Por volumen, masa o la que aplique, o condiciones de embalaje por unidad de producto. 

NOTA:	Los campos descritos deben ser diligenciados de acuerdo a la aplicabilidad del bien o servicio a adquirir, se podrán adicionar otros ítems si es requerido.





Este documento es copia del original que reposa en la Intranet.  Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/
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Clasificación del  bien o servicio    24112006 CANASTAS NO METÁLICAS  

Nombre Comercial  del  Bien o Servicio    CANASTAS PLÁSTICAS  

Calidad  Debe cumplir con todos los requisitos establecidos  en la  presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones  requeridas.  

Generalidades   Canastas plásticas para el resguardo y custodia de los MEP y  EF de naturaleza biológicos, prendas, armas blancas y  celulares en los almacenes de evidencias a  cargo de la  direcciones seccionales  

Requisitos  generales  Características:   -   Con orificios de agarre y fácil manipulación.   -   Las canastillas deben tener perforaciones para generar  ventilación a los productos almacenados al momento de  apilar las canastas.    -   Resistentes a los golpes.   -   Resistentes a la luz solar   y a   la humedad .   -   La canastilla debe resistir en carga 30 kilos en adelante.   -   Debe permitir el arrume una sobre otra .  
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Empaque y   rotulado  -   El producto debe estar rotulado indicando como mínimo,  fabricante o marca registrada   -   Empacado de forma tal que se garantice la  conservación de la calidad   y sus partes durante su  almacenamiento y transporte.  
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