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ANEXO 4
ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA 
NÚMERO DE PROCESO

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Dirección de la entidad] 
[Ciudad] 


[bookmark: _Hlk511125090]REFERENCIA:	Proceso de contratación No. NÚMERO DE PROCESO, en adelante el “proceso de contratación” 

Objeto: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS

Estimados señores:

[Nombre del proponente], identificado con cédula de ciudadanía N.° [número], en calidad de representante legal de [nombre de la persona jurídica], identificada con NIT [NIT], o [nombre del proponente – persona natural], en adelante el “Proponente”, nos permitimos ACEPTAR las especificaciones técnicas establecidas para el lote o lotes a los cuales presentamos oferta, de conformidad con los documentos del proceso de contratación, así: 

[Indicar el número y nombre del lote o lotes a los cuales presenta oferta]

[Incluir únicamente el cuadro correspondiente al lote o lotes a los cuales presenta oferta. Eliminar los cuadros que no correspondan.]

LOTE # 1: VITRINAS REFRIGERADAS

	Ítem
	Descripción del bien
	Unidad de medida
	Cantidad

	1
	Vitrina horizontal refrigerada para exhibición y almacenamiento de productos cárnicos, fabricada con estructura interna y externa en acero inoxidable AISI 430 o material de calidad equivalente apto para uso alimentario, base estructural resistente, ruedas para trabajo pesado con freno, sistema de refrigeración mediante unidad condensadora autocontenida, temperatura de conservación entre +4 °C y -2 °C, iluminación interior LED, vidrio frontal con sistema que reduzca el empañamiento o aislamiento térmico equivalente, acceso posterior mediante puertas, mínimo tres (3) niveles fijos de exhibición, controlador digital de temperatura con sistema de deshielo automático o funciones equivalentes, refrigerante permitido por la normativa ambiental vigente, alimentación eléctrica a 110 V y dimensiones aproximadas de 1,50 m de frente, entre 0,75 y 0,80 m de fondo y 1,30 m de altura.
	Unidades

	2 unidades




LOTE #2 : REFINADORES DE CACAO

	Ítem
	Descripción del bien
	Unidad de medida
	Cantidad

	1
	Refinador para cacao con capacidad de 10 kg por lote, destinado al refinado, molienda y conchado de licor de cacao y otros productos alimenticios de características similares. El equipo deberá estar fabricado en acero inoxidable apto para contacto con alimentos, contar con sistema de molienda mediante piedras de granito, bolas o tecnología equivalente, estructura metálica de alta resistencia, sistema que facilite la descarga del producto y accionamiento adecuado para trabajo continuo, garantizando el correcto procesamiento del cacao y la obtención de una pasta refinada de manera uniforme.
	Unidades
	2 unidades







Atentamente,




Nombre del proponente	_________________________________________
Nombre del representante legal__________________________________
C. C. No.	_____________________ de ________________________
Nombre de la empresa ________________________ NIT. ___________________
Dirección de correo_____________________________________________
Correo electrónico______________________________________________
Telefax	______________________________________________________
Ciudad	______________________________________________________



___________________________________________________
[Firma del proponente o de su representante legal]
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