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ANEXO TÉCNICO
 
1. DETALLE Y DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS, ACCESORIOS Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN.


1.1. 	ALCANCE DEL OBJETO 
 
El presente contrato comprende la ejecución integral de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria agrícola e implementos agrícolas de propiedad y/o a cargo del Municipio de Subachoque, de conformidad con las especificaciones técnicas de los fabricantes, las condiciones de operación y las necesidades identificadas mediante diagnóstico técnico previo.

El alcance incluye, de manera enunciativa y no limitativa, la inspección, diagnóstico, ajuste, reparación, rehabilitación, calibración, sustitución y/o reposición de componentes mecánicos, hidráulicos, eléctricos y estructurales, así como el suministro e instalación de repuestos, insumos, accesorios y consumibles, originales, genuinos o homologados de calidad certificada, necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento, seguridad operativa y prolongación de la vida útil de los equipos.

Así mismo, el contrato contempla la prestación de la mano de obra especializada, el uso de herramientas, equipos, instalaciones y carro taller cuando se requiera, la elaboración de informes técnicos, registros fotográficos, fichas de mantenimiento e historial de intervenciones, así como la atención de ítems no previstos, previa autorización del supervisor del contrato, conforme al procedimiento establecido. 

Las actividades se ejecutarán conforme a las especificaciones del fabricante, condiciones de operación y requerimientos definidos por el supervisor del contrato, bajo la modalidad de monto agotable, sin exclusividad de marcas o modelos, y previa autorización para cada intervención.

1.2 BENEFICIARIOS:  

Con la presente contratación se beneficiará de manera directa la comunidad del municipio de Subachoque, en especial la población rural y los productores del sector agropecuario, dado que el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria agrícola e implementos agrícolas de propiedad y/o a cargo del municipio permitirá garantizar su adecuado funcionamiento y operación.

La disponibilidad de maquinaria agrícola en óptimas condiciones técnicas facilitará la ejecución oportuna de labores de apoyo al campo, fortaleciendo la productividad agrícola, mejorando las condiciones de trabajo en el sector rural y contribuyendo al desarrollo económico y social de la ruralidad del municipio.

Así mismo, esta contratación permitirá brindar un mejor acompañamiento institucional a las comunidades rurales, optimizando la prestación de servicios dirigidos al sector agropecuario y promoviendo el bienestar de la población campesina, en concordancia con las políticas de fortalecimiento rural del municipio.

2. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

	CLASIFICACIÓN UNSPC

	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO

	72000000 
	72150000
	72151800
	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de maquinas

	78000000 
	78180000
	78181500
	Servicios de mantenimiento y
reparación de vehículos


 
3. DEFINICIONES 
 
· Mantenimiento: Conjunto de actividades técnicas y operativas orientadas al diagnóstico, inspección, evaluación, ajuste, reparación, conservación y sustitución de componentes, piezas, accesorios y sistemas, cuyo propósito es asegurar el correcto funcionamiento, la confiabilidad operativa y las condiciones de seguridad de la maquinaria y/o vehículos durante su vida útil.
· Mantenimiento Preventivo (MP): Corresponde a las intervenciones programadas definidas por el fabricante, las cuales deben ejecutarse con base en periodos de tiempo o rangos de kilometraje, conforme a las especificaciones técnicas de cada marca y modelo. Comprende actividades rutinarias de baja complejidad técnica, tales como inspecciones, ajustes y reemplazo de componentes estándar, sin implicar desmontajes mayores ni procedimientos especializados, y debe realizarse de acuerdo con los manuales y lineamientos establecidos por la casa matriz.
· Mantenimiento Correctivo (MC): Comprende operaciones identificadas en un diagnóstico previo, en el que se determina el cambio o sustitución definitiva de piezas o sistemas, causado por desgaste normal u ocurrencia, lo cual requiere de mayor trabajo.    
· Valoración Técnica: Procedimiento de inspección especializada realizada al automotor, mediante el cual se identifican y diagnostican las fallas o averías presentes en los distintos sistemas del vehículo. Con base en los resultados de esta evaluación, el supervisor del contrato podrá emitir la autorización correspondiente para la ejecución del mantenimiento requerido.
· Repuesto: Conjunto de componentes o piezas reemplazables que, debido a su desgaste, deterioro o vida útil cumplida, deben ser sustituidos durante la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo o correctivo, con el fin de garantizar la continuidad operativa y prolongar la vida útil del automotor.
· Mano de Obra: Servicio técnico prestado por personal calificado y debidamente capacitado, responsable de la ejecución de labores de inspección, mantenimiento, reparación y ajuste de los diferentes sistemas que conforman el automotor.
· Formato de Servicio de Mantenimiento Automotriz: Documento institucional utilizado para la gestión y control de los servicios de mantenimiento automotriz, establecido por la Fiscalía General de la Nación (código FNG-AP04-F-37), el cual constituye un requisito obligatorio para la solicitud, autorización y posterior ingreso del vehículo al taller del proveedor.
· Cotización: Documento técnico-comercial que contiene la identificación del vehículo (marca, número de chasis, número de motor, placa, kilometraje y fecha de ingreso), así como la descripción detallada de la mano de obra, los repuestos requeridos y los valores asociados al servicio de mantenimiento previamente autorizado.
· Factura: Documento soporte de carácter legal y contable que relaciona la información del vehículo, la descripción de la mano de obra y los repuestos efectivamente ejecutados conforme a la cotización aprobada, incluyendo número y fecha de factura, valores discriminados y el total a pagar.
· Recibo a Satisfacción: Documento mediante el cual se deja constancia de la recepción conforme de los servicios de mantenimiento realizados, incluyendo los datos del vehículo, así como el nombre, número de identificación legible y firma del servidor de la Fiscalía General de la Nación que certifica la correcta ejecución de los trabajos y el estado físico del automotor, de acuerdo con el inventario de ingreso al taller. 

4. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS, OBRAS O SERVICIOS A ENTREGAR  


 4.1. HORARIO Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El servicio de mantenimiento deberá prestarse, como mínimo, dentro del siguiente horario de atención: de lunes a viernes entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m., y los días sábado de 7:00 a. m. a 12:00 m.

Los mantenimientos de carácter preventivo deberán ejecutarse y entregarse en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas contadas a partir del ingreso del vehículo. No obstante, si durante la ejecución del mantenimiento preventivo se identifican fallas adicionales, estas deberán ser informadas al supervisor del contrato dentro del mismo término, pudiendo extenderse el tiempo de entrega previa autorización.

En el caso de mantenimientos correctivos de mayor complejidad, el proveedor deberá establecer el tiempo estimado de entrega una vez realizado el diagnóstico técnico correspondiente, plazo que estará sujeto a la aprobación del supervisor del contrato.

El proveedor deberá permitir el acceso del supervisor del contrato a sus instalaciones, con el fin de verificar el avance de los trabajos, los procedimientos ejecutados, así como la adecuada disposición de los repuestos, insumos y residuos generados durante la prestación del servicio.

En el evento en que se requiera el traslado del vehículo fuera de las instalaciones del taller, el proveedor deberá coordinar previamente con el supervisor del contrato. Dicho desplazamiento deberá ser realizado por el supervisor o, en caso de autorizarse al proveedor, esta autorización deberá constar por escrito y contar con la firma del supervisor.

NOTA ACLARATORIA: Cuando se requiera un diagnóstico técnico más detallado del estado del vehículo, este no podrá exceder un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del ingreso del automotor a las instalaciones del proveedor.

4.2 GARANTÍAS 
 
El proponente debe responder por las siguientes garantías, independientemente de las enunciadas en el capítulo de los Estudios y Documentos Previos:  
 
· SERVICIO DE MANTENIMIENTO: Los Proponentes deberán dar una garantía de 6 meses al trabajo de mantenimiento efectuado al vehículo, el cual debe ser fundamentado ante el supervisor.  
 
El Proveedor deberá informar por escrito las condiciones y exclusiones de tal garantía, la cual debe ir acompañada por recomendaciones que deba tener la Entidad para evitar que falle nuevamente el Vehículo 
 
En caso que se dé lugar a la instalación de un repuesto homologado, la garantía en este caso deberá mantenerse por 4 meses.  
 
· REPUESTOS Y AUTOPARTES: Los proponentes deben suministrar repuestos originales, nuevos y no remanufacturados con los cuales debe anexar y mantener la garantía de fábrica.  
 
· ACCESORIOS: Todos los accesorios adquiridos o instalados al parque automotor de la entidad debe estar soportado por la garantía de fábrica de la Autoparte.  
 
En caso de que un proponente deba responder por alguna de las garantías anteriormente mencionadas, deberá reemplazar y/o realizar nuevamente el mantenimiento sin ningún costo para la entidad, garantizando atención prioritaria. 

4.3 GARANTÍAS REQUERIDAS DEL SERVICIO:


a. CUMPLIMIENTO: en cuantía equivalente al 30% del valor del contrato, con vigencia contada a partir de la fecha de suscripción del contrato y seis meses más
b. CALIDAD DE LOS BIENES: En cuantía equivalente al 20% del valor del contrato contada a partir de la fecha de suscripción del contrato y seis meses más
c. CALIDAD DEL SERVICIO: En cuantía equivalente al 20% del valor del contrato contada a partir de la fecha de suscripción del contrato y seis meses más
d. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Por valor de 200 SMMLV por el término del plazo de ejecución.


4.4 REPUESTOS DE AUTOPARTES 
 
Los repuestos y autopartes que sean reemplazados producto de las tareas de mantenimiento deben ser genuinos y/u originales, nuevos y no remanufacturados garantizando una compatibilidad del 100% con el modelo del carro y/o implemento al cual será instalados. Únicamente a petición del supervisor encargado, se aceptará que los repuestos sean repuestos homologados que cumplan con los requerimientos técnicos. 
 
El tiempo de entrega de las autopartes no debe superar los 5 días hábiles en ciudades principales y 8 días hábiles en el resto del territorio nacional, en casos que el repuesto o accesorio sea de baja rotación en el mercado el tiempo de entrega será concertado entre las partes, este tiempo debe ser fundamentado por el Proveedor ante el Supervisor. 
 

4.5 INSTALACIONES Y HERRAMIENTA REQUERIDA  
 
El proponente deberá disponer de un taller adecuado para la prestación del servicio, debidamente dotado con las herramientas, equipos y elementos necesarios para la ejecución de mantenimientos, reparaciones y trabajos especializados sobre los vehículos y maquinaria agrícola objeto del contrato. Dichas instalaciones deberán encontrarse ubicadas a una distancia no superior a diez (10) kilómetros de la Alcaldía Municipal.

En caso de que el taller no sea de propiedad del oferente, este deberá acreditar su uso mediante la presentación de copia del contrato de arrendamiento vigente o documento que certifique el compromiso de disponibilidad permanente de las instalaciones, las veinticuatro (24) horas del día, de lunes a domingo. En cualquiera de los escenarios, el oferente deberá adjuntar el correspondiente Certificado de Tradición y Libertad del inmueble.

Si el taller es de propiedad del oferente, deberá anexar copia de la escritura pública, certificado de tradición y libertad, y/o demostrar la inscripción del establecimiento en la Cámara de Comercio, según corresponda.

El oferente deberá acreditar la propiedad, alquiler y disponibilidad del taller mediante los documentos soportes respectivos y, adicionalmente, presentar un registro fotográfico que permita verificar que las instalaciones cumplen con las condiciones técnicas y operativas exigidas. Así mismo, se deja constancia de que los costos asociados al transporte de la maquinaria agrícola y vehículos hasta el taller serán asumidos en su totalidad por el contratista. 

4.6 SERVICIOS REQUERIDOS:  
 
El oferente deberá adjuntar carta de compromiso, suscrita por su representante legal o quien haga sus veces, mediante la cual certifique y garantice que cuenta, en su sede principal y/o sedes alternas debidamente habilitadas, con la capacidad operativa, técnica y logística necesaria para la prestación oportuna y continua de los siguientes servicios requeridos:


	1
	TRACTOR KUBOTA 9540

	2
	filtro de aceite motor 
	unid  
	1

	3
	filtro de aire externo
	unid  
	1

	4
	filtro de aire interno
	unid  
	1

	5
	filtro separador 
	unid  
	1

	6
	filtro de combustible
	unid  
	1

	7
	filtro hidráulico
	unid
	1

	8
	aceite para motor 15w40
	galón
	1

	9
	aceite valvulina 80w90
	galón
	1

	10
	aceite hidráulico 
	galón 
	1

	11
	Mano de obra cambio de aceite 
	unid
	1

	12
	grasa alta temperatura
	libra
	1

	13
	balde grasa
	balde 
	1

	14
	reparación general de motor 
	juego
	1

	15
	anillos para motor 
	juego
	1

	16
	casquetes bancada y biela
	juego
	1

	17
	empaquetadura para motor 
	juego
	1

	18
	empaque de culata
	unid
	1

	19
	kit reparación culata (válvula, guías, cauchos válvulas )
	juego
	1

	20
	camisas y pistones 
	juego
	1

	21
	balancín motor 
	unid
	1

	22
	rectificar volante 
	unid
	1

	23
	rodamiento del volante
	unid
	1

	24
	cremallera del volante
	unid
	1

	25
	correa de accesorios 
	unid
	1

	26
	dámper de motor
	unid
	1

	27
	empaque tapa válvulas
	unid
	1

	28
	empaque carter 
	unid
	1

	29
	bujes árbol de levas 
	juego
	1

	30
	árbol de levas 
	unid
	1

	31
	retenedor dámper
	unid
	1

	32
	retenedor cigüeñal trasero
	unid
	1

	33
	cauchos válvulas
	juego
	1

	34
	tapón bloque 
	unid
	1

	35
	ventilador motor
	unid
	1

	36
	tapón del carter
	unid
	1

	37
	bujía de precalentamiento 
	unid
	1

	38
	turbo motor
	unid
	1

	39
	catrix para turbo 
	unid
	1

	40
	bomba de inyección 
	unid
	1

	41
	reparar bomba de inyección 
	unid
	1

	42
	bomba combustible de carga 
	unid
	1

	43
	manguera sistema de combustible
	metro 
	1

	44
	guaya de aceleración 
	unid
	1

	45
	radiador 
	unid
	1

	46
	bomba de agua
	unid
	1

	47
	manguera superior radiador 
	unid
	1

	48
	manguera inferior radiador 
	unid
	1

	49
	sensor de temperatura 
	unid
	1

	50
	termostato 
	unid
	1

	51
	tapa deposito refrigerante 
	unid
	1

	52
	deposito auxiliar refrigerante motor
	unid
	1

	53
	inyector combustible
	unid
	1

	54
	reparación inyector
	unid
	1

	55
	flotador indicación de nivel de combustible
	unid
	1

	56
	terminal de dirección completa 
	unid
	1

	57
	caña de dirección incluye cruceta y rodamientos
	unid
	1

	58
	tanque de combustible 
	unid
	1

	59
	cacho de dirección
	unid
	1

	60
	bomba hidráulica 
	unid
	1

	61
	retenedor bajante trocha delantera 
	unid
	1

	62
	retenedor bocín delantero 
	unid
	1

	63
	retenedor spit 
	unid
	1

	64
	rodamiento bajante trocha delantera 
	unid
	1

	65
	rodamiento bocín delantero 
	unid
	1

	66
	manguera para sistema hidráulico de dirección
	unid
	1

	67
	refrigerante motor alta calidad
	galón
	1

	68
	liquido de frenos 
	cuarto
	1

	69
	silicona motor 
	unid
	1

	70
	tapa tanque  de combustible 
	unid
	1

	71
	bomba de freno hidráulico 
	unid
	1

	72
	orín sello interno de frenos
	unid
	1

	73
	orín pistón carrier
	unid
	1

	74
	disco freno 
	unid
	1

	75
	separador freno 
	unid
	1

	76
	interruptor luz de freno
	unid
	1

	77
	grasera 
	unid
	1

	78
	guaya acelerador de mano 
	unid
	1

	79
	guaya sistema hidráulico 
	unid
	1

	80
	guaya contra marcha 
	unid
	1

	81
	guaya control cambios 
	unid
	1

	82
	guaya freno de mano 
	unid
	1

	83
	guaya de embrague
	unid
	1

	84
	conjunto balinera, prensa y discos de embrague 
	juego
	1

	85
	discos y separadores embrague toma fuerza 
	unid
	1

	86
	empaquetadura embrague toma fuerza
	juego
	1

	87
	sincronizador con mangueta y bronce
	unid
	1

	88
	horquilla control cambios 
	unid
	1

	89
	rodamiento caja de velocidades 
	unid
	1

	90
	retenedores caja de velocidades 
	juego
	1

	91
	tren fijo caja de velocidades 
	unid
	1

	92
	rodamiento internos y externos de rueda trasera 
	unid
	1

	93
	sensor de reversa
	unid
	1

	94
	matrimonio corona - spit
	juego
	1

	95
	rodamiento corona y spit
	unid
	1

	96
	satélites y planetarios 
	juego
	1

	97
	pasadores satélites y planetarios
	juego
	1

	98
	eje de tracción 
	unid
	1

	99
	válvula sello Matić
	unid
	1

	100
	perno o esparrago llantas  con tuerca 
	juego
	1

	101
	neumático delantero
	unid
	1

	102
	neumático trasero
	unid
	1

	103
	rin trasero
	unid
	1

	104
	rin delantero
	unid
	1

	105
	exploradora
	unid
	1

	106
	bombillos farolas 
	unid
	1

	107
	bombillos stop
	unid
	1

	108
	stop derecho o izquierdo 
	unid
	1

	109
	bombillo luz reversa
	unid
	1

	110
	bombillo cocuyo
	unid
	1

	111
	luz techo
	unid
	1

	112
	licuadora
	unid
	1

	113
	cables de batería 
	metro
	1

	114
	cables para iniciar de alta calidad
	juego
	1

	115
	batería
	unid
	1

	116
	pitos
	juego
	1

	117
	bornes de batería
	unid
	1

	118
	motor de arranque 
	unid
	1

	119
	automático arranque 
	unid
	1

	120
	bendix
	unid
	1

	121
	escobillas arranque 
	juego
	1

	122
	porta escobillas arranque
	unid
	1

	123
	bujes o rodamientos motor de arranque 
	juego
	1

	124
	inducido del arranque
	unid
	1

	125
	alternador 
	unid
	1

	126
	porta diodos 
	unid
	1

	127
	regulador
	unid
	1

	128
	polea alternador
	unid
	1

	129
	empaquetadura caja de dirección 
	unid
	1

	130
	empaquetadura bomba de dirección 
	unid
	1

	131
	switch encendido
	unid
	1

	132
	duplicado de llave 
	unid
	1

	133
	espejo retrovisor
	juego
	1

	134
	cinturón de seguridad
	unid
	1

	135
	tapizar silla conductor 
	unid
	1

	136
	cintas reflectivas 
	metro 
	1

	137
	logos 
	unid
	1

	138
	calibración de válvulas 
	juego 
	1

	139
	rectificación cigüeñal 
	unid
	1

	140
	rectificar culata 
	unid
	1

	141
	lavada tanque de combustible 
	unid
	1

	142
	reparación tanque de combustible 
	unid
	1

	143
	reparación tubo de escape
	unid
	1

	144
	servicio de engrase general 
	unid
	1

	145
	reparación radiador 
	unid
	1

	146
	cambio aceite caja y trasmisiones 
	juego
	1

	147
	alineación 
	unid
	1

	148
	llanta delantera 
	unid
	1

	149
	llanta trasera 
	unid
	1

	150
	tensionada de embragues 
	unid
	1

	151
	servicio despinchada llanta trasera 
	unid 
	1

	152
	Despinchar llanta delantera 
	unid
	1

	153
	diagnostico reparación eléctrica 
	unid
	1

	154
	lavada 
	unid
	1

	155
	TRACTOR NEW HOLLAND 6610

	156
	filtro de aceite motor 
	unid  
	1

	157
	filtro de aire externo
	unid  
	1

	158
	filtro de aire interno
	unid  
	1

	159
	filtro separador 
	unid  
	1

	160
	filtro de combustible
	unid  
	1

	161
	filtro hidráulico
	unid
	1

	162
	aceite para motor 15w40
	galón
	1

	163
	aceite valvulina 80w90
	galón
	1

	164
	aceite hidráulico 
	galón 
	1

	165
	Mano de obra cambio de aceite 
	unid
	1

	166
	grasa alta temperatura
	libra
	1

	167
	balde grasa
	balde 
	1

	168
	reparación general de motor 
	juego
	1

	169
	anillos para motor 
	juego
	1

	170
	casquetes bancada y biela
	juego
	1

	171
	empaquetadura para motor 
	juego
	1

	172
	empaque de culata
	unid
	1

	173
	kit reparación culata (válvula, guías, cauchos válvulas )
	juego
	1

	174
	camisas y pistones 
	juego
	1

	175
	balancín motor 
	unid
	1

	176
	rectificar volante 
	unid
	1

	177
	rodamiento del volante
	unid
	1

	178
	cremallera del volante
	unid
	1

	179
	correa de accesorios 
	unid
	1

	180
	dámper de motor
	unid
	1

	181
	empaque tapa válvulas
	unid
	1

	182
	empaque carter 
	unid
	1

	183
	bujes árbol de levas 
	juego
	1

	184
	árbol de levas 
	unid
	1

	185
	retenedor dámper
	unid
	1

	186
	retenedor cigüeñal trasero
	unid
	1

	187
	cauchos válvulas
	juego
	1

	188
	tapón bloque 
	unid
	1

	189
	ventilador motor
	unid
	1

	190
	tapón del carter
	unid
	1

	191
	bujía de precalentamiento 
	unid
	1

	192
	turbo motor
	unid
	1

	193
	catrix para turbo 
	unid
	1

	194
	bomba de inyección 
	unid
	1

	195
	reparar bomba de inyección 
	unid
	1

	196
	bomba combustible de carga 
	unid
	1

	197
	manguera sistema de combustible
	metro 
	1

	198
	guaya de aceleración 
	unid
	1

	199
	radiador 
	unid
	1

	200
	bomba de agua
	unid
	1

	201
	manguera superior radiador 
	unid
	1

	202
	manguera inferior radiador 
	unid
	1

	203
	sensor de temperatura 
	unid
	1

	204
	termostato 
	unid
	1

	205
	tapa deposito refrigerante 
	unid
	1

	206
	deposito auxiliar refrigerante motor
	unid
	1

	207
	inyector combustible
	unid
	1

	208
	reparación inyector
	unid
	1

	209
	flotador indicación de nivel de combustible
	unid
	1

	210
	terminal de dirección completa 
	unid
	1

	211
	caña de dirección incluye cruceta y rodamientos
	unid
	1

	212
	tanque de combustible 
	unid
	1

	213
	cacho de dirección
	unid
	1

	214
	bomba hidráulica 
	unid
	1

	215
	retenedor bajante trocha delantera 
	unid
	1

	216
	retenedor bocín delantero 
	unid
	1

	217
	retenedor spit 
	unid
	1

	218
	rodamiento bajante trocha delantera 
	unid
	1

	219
	rodamiento bocín delantero 
	unid
	1

	220
	manguera para sistema hidráulico de dirección
	unid
	1

	221
	refrigerante motor alta calidad
	galón
	1

	222
	liquido de frenos 
	cuarto
	1

	223
	silicona motor 
	unid
	1

	224
	tapa tanque  de combustible 
	unid
	1

	225
	bomba de freno hidráulico 
	unid
	1

	226
	orín sello interno de frenos
	unid
	1

	227
	orín pistón carrier
	unid
	1

	228
	disco freno 
	unid
	1

	229
	separador freno 
	unid
	1

	230
	interruptor luz de freno
	unid
	1

	231
	grasera 
	unid
	1

	232
	guaya acelerador de mano 
	unid
	1

	233
	guaya sistema hidráulico 
	unid
	1

	234
	guaya contra marcha 
	unid
	1

	235
	guaya control cambios 
	unid
	1

	236
	guaya freno de mano 
	unid
	1

	237
	guaya de embrague
	unid
	1

	238
	conjunto balinera, prensa y discos de embrague 
	juego
	1

	239
	discos y separadores embrague toma fuerza 
	unid
	1

	240
	empaquetadura embrague toma fuerza
	juego
	1

	241
	sincronizador con mangueta y bronce
	unid
	1

	242
	horquilla control cambios 
	unid
	1

	243
	rodamiento caja de velocidades 
	unid
	1

	244
	retenedores caja de velocidades 
	juego
	1

	245
	tren fijo caja de velocidades 
	unid
	1

	246
	rodamiento internos y externos de rueda trasera 
	unid
	1

	247
	sensor de reversa
	unid
	1

	248
	matrimonio corona - spit
	juego
	1

	249
	rodamiento corona y spit
	unid
	1

	250
	satélites y planetarios 
	juego
	1

	251
	pasadores satélites y planetarios
	juego
	1

	252
	eje de tracción 
	unid
	1

	253
	válvula sello Matić
	unid
	1

	254
	perno o esparrago llanta  con tuerca 
	juego
	1

	255
	neumático delantero
	unid
	1

	256
	neumático trasero
	unid
	1

	257
	rin trasero
	unid
	1

	258
	rin delantero
	unid
	1

	259
	exploradora
	unid
	1

	260
	bombillos farolas 
	unid
	1

	261
	bombillos stop
	unid
	1

	262
	stop derecho o izquierdo 
	unid
	1

	263
	bombillo luz reversa
	unid
	1

	264
	bombillo cocuyo
	unid
	1

	265
	luz techo
	unid
	1

	266
	licuadora
	unid
	1

	267
	cables de batería 
	metro
	1

	268
	cables para iniciar de alta calidad
	juego
	1

	269
	batería
	unid
	1

	270
	pitos
	juego
	1

	271
	bornes de batería
	unid
	1

	272
	motor de arranque 
	unid
	1

	273
	automático arranque 
	unid
	1

	274
	bendix
	unid
	1

	275
	escobillas arranque 
	juego
	1

	276
	porta escobillas arranque
	unid
	1

	277
	bujes o rodamientos motor de arranque 
	juego
	1

	278
	inducido del arranque
	unid
	1

	279
	alternador 
	unid
	1

	280
	porta diodos 
	unid
	1

	281
	regulador
	unid
	1

	282
	polea alternador
	unid
	1

	283
	empaquetadura caja de dirección 
	unid
	1

	284
	empaquetadura bomba de dirección 
	unid
	1

	285
	switch encendido
	unid
	1

	286
	duplicado de llave 
	unid
	1

	287
	espejo retrovisor
	juego
	1

	288
	cinturón de seguridad
	unid
	1

	289
	tapizar silla conductor 
	unid
	1

	290
	cintas reflectivas 
	metro 
	1

	291
	logos 
	unid
	1

	292
	calibración de válvulas 
	juego 
	1

	293
	rectificación cigüeñal 
	unid
	1

	294
	rectificar culata 
	unid
	1

	295
	lavada tanque de combustible 
	unid
	1

	296
	reparación tanque de combustible 
	unid
	1

	297
	reparación tubo de escape
	unid
	1

	298
	servicio de engrase general 
	unid
	1

	299
	reparación radiador 
	unid
	1

	300
	cambio aceite caja y trasmisiones 
	juego
	1

	301
	alineación 
	unid
	1

	302
	llanta delantera 
	unid
	1

	303
	llanta trasera 
	unid
	1

	304
	tensionada de embragues 
	unid
	1

	305
	servicio despinchada llanta trasera 
	unid 
	1

	306
	Despinchar llanta delantera 
	unid
	1

	307
	diagnostico reparación eléctrica 
	unid
	1

	308
	lavada 
	unid
	1

	309
	DESBROZADORA

	310
	correa
	unid  
	1

	311
	chumaceras para maguey
	unid  
	1

	312
	pasador 1" x 3
	unid  
	1

	313
	pines en r para pasadores
	unid  
	1

	314
	chumaceras rodillos traseros
	unid  
	1

	315
	Cardan
	unid  
	1

	316
	RETOVO DE HOJA RECTA
	 
	 

	318
	azadón reforzado
	unid
	1

	319
	tornillo con tuerca
	unid
	1

	320
	cruceta para cardan
	unid
	1

	321
	empaques mantenimiento por fugas
	juego
	1

	322
	cuchillas
	unid
	1

	323
	aceite tipo valvulina para el sistema de engranajes
	unid
	1

	324
	balinera para piñón y tapa eje primario y secundario
	unid
	1

	325
	Empaquetadura  trasmision
	unid
	1

	326
	Patines
	unid
	1

	327
	Tapa de proteccion
	unid
	1

	328
	RENOVADOR DE PRADERA

	329
	 Base de disco
	unid
	1

	330
	 Resortes
	unid
	1

	331
	Ganchos
	unid
	1

	332
	Disco
	unid
	1

	333
	RETOVO HOWAR
	 
	 

	334
	cuchillas rectas
	unid
	1

	335
	Empaquetadura de la transmisión.
	unid
	1

	336
	rodamientos con cuna
	unid
	1

	337
	COSECHADORA
	 
	 

	338
	mando hidráulico 2 palancas
	unid
	1

	339
	cuchillas del ventilador
	unid
	1

	340
	rodamiento 
	unid
	1

	341
	retenedor 
	unid
	1

	342
	piedra afilar
	unid
	1

	343
	pegante piedra de afilar
	unid
	1

	344
	carcasa superior ventilador sigma
	unid
	1

	345
	resortes
	unid
	1

	346
	pintura
	unid
	1

	347
	cadena paso 60 completa
	unid
	1

	348
	eje 2 1/2
	unid
	1

	349
	rodamiento 
	unid
	1

	350
	retenedor 35x72x10
	unid
	1

	351
	pines
	unid
	1

	352
	RASTRA DE DISCOS 
	 
	 

	353
	disco dentado de 24"x 5mm x 1 1/2 
	unid
	1

	354
	chumacera de 10" eje cuadrado de 1 1/2 y redondo de 1 3/4 de grasa 
	unid
	1

	355
	tornillo 7/8 con tuerca
	unid
	1

	356
	tuerca de 1 1/2 de seguridad
	unid
	1

	357
	tornillo  de 3/4 x 7" con tuerca guasa y arandela 
	unid
	1

	358
	tornillo de 1/2 x 21/2 con tuerca 
	unid
	1

	359
	pintura
	unid
	1

	360
	ARADO DE CINCEL
	 
	 

	361
	Pasadores
	unid
	1

	362
	Ganchos
	unid
	1

	363
	RASTRILLO PULIDOR
	 
	 

	364
	Chumaceras
	Unid
	1

	365
	Armado y ajuste del rastrillo pulidor.
	Servicio
	1




Nota: Para la ejecución de los servicios descritos en el presente Anexo Técnico, el contratista deberá garantizar integralmente el suministro de todos los insumos, repuestos, lubricantes, materiales y/o consumibles necesarios, así como la mano de obra calificada, herramientas, equipos y procedimientos técnicos requeridos, de tal forma que cada tractor, máquina o implemento intervenido sea entregado en adecuadas condiciones de funcionamiento, operatividad y seguridad.



4.7 DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS 
 
El proponente deberá contar con los siguientes requisitos de orden técnico que le permitan prestar el servicio de manera óptima conforme a los requisitos establecidos en las normas colombianas:  
 

a) Concepto técnico a nombre taller vigente expedido por el cuerpo de bomberos.  


4.8 EXPERIENCIA

Mínimo doce (12) meses de experiencia relacionada con el mantenimiento preventivo y/o correctivo, diagnóstico y reparación de maquinaria agrícola, implementos agrícolas, motores diésel, maquinaria pesada o equipos similares

4.9 ITEMS NO PREVISTOS 
 
Son repuestos o ítems NO PREVISTOS aquellos que no fueron pactados en el inicio del contrato, por cuanto la frecuencia de cambio es inusual o incierta.  Sin embargo, eventualmente se pueden requerir para el cumplimiento del objeto contractual.  
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA

El proponente deberá acreditar hasta con dos (2) certificaciones de experiencia en el mantenimiento de vehículos agrícolas y/o de uso agrícola. La no presentación de la misma incurre en causal de rechazo.




OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

1. Suministrar los repuestos, insumos, accesorios y demás elementos requeridos para el mantenimiento de la maquinaria agrícola e implementos agrícolas, de acuerdo con las necesidades y requerimientos del Municipio y las instrucciones del supervisor.
2. Realizar el diagnóstico técnico previo de cada maquinaria o implemento agrícola, identificando las fallas, reparaciones, repuestos e insumos requeridos y presentando la respectiva cotización discriminada de mano de obra, repuestos e insumos para aprobación previa del supervisor.
3. Ejecutar el mantenimiento preventivo de la maquinaria agrícola e implementos agrícolas, conforme a las recomendaciones del fabricante, condiciones de operación y necesidades de los equipos.
4. Ejecutar el mantenimiento correctivo requerido para restablecer el adecuado funcionamiento de la maquinaria e implementos agrícolas, incluyendo las reparaciones mecánicas, eléctricas, hidráulicas y demás que sean necesarias.
5. Suministrar repuestos, insumos y componentes nuevos, originales o equivalentes de calidad certificada, acordes con las especificaciones técnicas de cada equipo, y reemplazar sin costo adicional aquellos que resulten defectuosos o de mala calidad.
6. No ejecutar trabajos ni suministrar repuestos o elementos no autorizados previamente por el supervisor del contrato, siendo responsabilidad del contratista los costos derivados de actividades realizadas sin la correspondiente aprobación.
7. Garantizar la adecuada custodia, seguridad y conservación de la maquinaria agrícola e implementos agrícolas mientras se encuentren bajo su responsabilidad, respondiendo por los daños, pérdidas o perjuicios ocasionados por su manejo inadecuado.
8. Entregar la maquinaria e implementos agrícolas una vez finalizados los trabajos, dentro del plazo acordado con el supervisor, en adecuadas condiciones de funcionamiento y dejando constancia del recibido a satisfacción.
9. Entregar los repuestos, piezas o componentes sustituidos, así como las garantías de fábrica cuando correspondan y la garantía aplicable a los trabajos realizados.
10. Mantener actualizados los registros e informes técnicos de los mantenimientos efectuados, repuestos reemplazados y demás intervenciones realizadas, mediante fichas técnicas o sistema de control que permita conservar el historial de cada equipo.
11. Responder por las fallas, daños o perjuicios que sean atribuibles a una ejecución inadecuada de los trabajos, a la utilización de repuestos o insumos defectuosos o al incumplimiento de las condiciones de calidad exigidas, efectuando las correcciones o reposiciones a que haya lugar sin costo para el Municipio.
12. Facilitar las labores de supervisión, control e inspección, presentar las facturas y soportes técnicos y administrativos correspondientes, informar oportunamente cualquier cambio de ubicación del taller y cumplir las demás instrucciones y obligaciones relacionadas con el objeto contractual que sean impartidas por el supervisor.



Nota 1: El CONTRATISTA no podrá ejecutar ni suministrar bienes, repuestos o servicios que no se encuentren expresamente contemplados dentro del objeto contractual, sin contar previamente con la autorización del supervisor del contrato, la cual se formalizará mediante la suscripción del acta de fijación de precios de ítems no previstos. Cualquier actividad o suministro realizado sin dicha autorización será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA, quien asumirá los costos y riesgos correspondientes, sin que la Alcaldía Municipal esté obligada a reconocer o pagar valor alguno por estos conceptos.

Nota 2: Cuando el contratista presente cotizaciones de repuestos cuyo valor se encuentre significativamente por encima del precio promedio del mercado, el supervisor podrá requerir las justificaciones y aclaraciones necesarias, con el propósito de contar con información adicional que permita efectuar el análisis y la evaluación correspondiente.
 
5. NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
· Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) 
· Reglamento Técnico de Maquinaria Amarilla (Decreto 1079 de 2015) 
· Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015) 
· Legislación Ambiental (Ley 99 de 1993) 
· Normas de Calidad de Repuestos (Decreto 2269 de 1993) 
· Contratación Pública (Ley 80 de 1993 y Decreto 1082 de 2015) 
· Reglamento Técnico para Seguridad en Mantenimiento de Equipos (Resolución 2400 de 1979) 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS , contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, la cual será suscrita por parte del contratista y el supervisor designado, previa expedición del Registro Presupuestal.

[bookmark: _heading=h.bbnjr7btp1ek]
7. FORMA DE PAGO 
 
El valor del contrato se cancelará al contratista en pagos parciales, de conformidad con la ejecución efectiva de los servicios y suministros, bajo la modalidad de monto agotable, previa verificación y certificación por parte del supervisor del contrato, así:

· Facturas debidamente expedidas, conforme a la normatividad vigente.
· Informe técnico detallado de las actividades ejecutadas, indicando maquinaria intervenida, diagnóstico realizado, servicios prestados, repuestos e insumos suministrados, cantidades, unidades de medida y valores unitarios.
· Actas de recibo a satisfacción de los servicios y suministros ejecutados.
· Visto bueno y certificación de cumplimiento parcial por parte del supervisor del contrato.
· Fichas técnicas de los repuestos instalados (si aplica) 
· Soporte de la garantía de fabricante (en los casos que aplique) 
· Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social para el período cobrado, en proporción al valor mensual del contrato cuando se trate de personas naturales. 
· Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789/02 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas. 
· Certificación bancaria

El valor del contrato deberá contemplar todos los costos directos e indirectos 
 
La Secretaría de Hacienda es la encargada de realizar los descuentos y/o deducciones que apliquen. 
 
Nota 1: para efectos de realizar cada pago se tendrán en cuenta los valores unitarios ofertados y adjudicados,  
 
Nota 2: EL MUNICIPIO podrá abstenerse de tramitar y realizar el desembolso de pagos, cuando se presenten irregularidades o inconformidades en el cumplimiento del contrato 
 
Nota 3: Bajo ningún motivo o circunstancia autorizará y efectuará pagos a terceros.  
 
Nota 4: Los pagos se harán a través de la consignación en la cuenta de ahorros o corriente que indique el CONTRATISTA, previo los descuentos de Ley, dentro del término señalado para efectuar el pago, LA ALCALDÍA MUNICIPAL podrá formular por escrito las observaciones u objeciones que tenga a la factura, que presente para el pago EL CONTRATISTA. Durante el tiempo que dure la revisión a las observaciones formuladas por LA ENTIDAD se suspenderá el plazo para el pago y una vez realizadas las aclaraciones pertinentes por parte del CONTRATISTA se reanudará dicho plazo.  
 
Nota 5: Los pagos estarán sujetos al cumplimiento de todos requisitos exigidos para el pago, EL CONTRATISTA, con la suscripción del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar por cada factura tenga centavos, estos deberán ser ajustados o aproximados al peso, ya sea por exceso cuando la suma sea igual o mayor a 0,50 centavos o por defecto cuando la suma sea menor a 0.50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.  

Nota 6: El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos en que incurra el contratista, así como las tasas, impuestos, retenciones, contribuciones del orden nacional, municipal, departamental que incluya la presente contratación.   

Nota 7: El oferente debe indicar en su oferta que acepta la forma de pago propuesta por el MUNICIPIO. Serán de cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y elaboración de su propuesta.  

Nota 8: (Sólo aplica para régimen común) De conformidad con el Numeral 7 Parágrafo 1 del Artículo 499 del Estatuto Tributario, “Para la celebración de contratos de venta de bienes o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3300 UVT, el responsable del Régimen Simplificado deberá inscribirse previamente en el Régimen Común”. Por lo anterior los contratistas que para el presente año superen el monto establecido o quienes ya estuvieren inscritos en el Régimen Común, deberán presentar factura de venta, con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 
 
8. LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS
 
Verificar estudio previo o invitación pública

Proyectó: Ángela María Ibarra. Auxiliar Administrativa.
[bookmark: _heading=h.rb32fc1nqtld]Revisó y aprobó: Enid Ibáñez Bonilla. Secretaria de Ambiente y Competitividad.
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