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FICHA TÉCNICA
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICA EXIGIDAS
SEÑORES,
ALCALDÍA DE MOSQUERA 

REFERENCIA:  Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LAVADO PROFUNDO DE LOS SISTEMAS SOTERRADOS DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, GARANTIZANDO SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, SANEAMIENTO Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ASEO.

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] [identificada con el NIT], certifico que cumplo a cabalidad con el objeto contractual, doy pleno cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para cada uno de los bienes previstos en la descripción exigida, cuales se relacionan a continuación:


II. FICHA TÉCNICA

La presente ficha técnica establece las características, especificaciones técnicas, alcance y condiciones mínimas que deberán cumplirse para la correcta ejecución del objeto contractual. Estas condiciones constituyen parte integral del contrato y serán de obligatorio cumplimiento por parte del contratista:

	NECESIDAD 1

	1. Lavado General
	a. Lavado mediante agua a presión y detergente a la plataforma superior y los tres (3) buzones

	
	b. Lavado al interior de la estructura y de los buzones, así mismo debe garantizar la succión de las aguas producto de la actividad de lavado con el fin de evitar generación de vectores y olores ofensivos producto de aguas residuales que se generen en la actividad.

	
	C. Realizar actividad de lavado dos veces al mes.

	2. Mantenimiento preventivo de los soterrados:
	a. Limpieza de grafitis

	
	b. Retoque de pintura en caso de ser necesario

	
	c. Drenaje con motobomba del foso del equipo soterrado que se pueda evidenciar acumulada

	
	d. Engrase de las tijeras

	
	e. Revisión del correcto mantenimiento de los buzones

	
	f. Revisión de las uniones entre la plataforma general y los buzones, en caso de evidenciarse separación entre las mismas realizar sellamiento con silicona

	
	g. Verificar hogaduras en el sistema.

	3. Mantenimiento correctivo de los soterrados:
	a. Revisión y corrección de fugas de aceite en el sistema hidráulico

	
	b. Purga del sistema hidráulico en caso de evidenciarse aire en el mismo

	
	c. Engrase y lubricación de los acoples rápidos

	
	Nota: El mantenimiento correctivo debe incluir cambios de piezas o partes que por producto de la operación de los sistemas soterrados se requieran cambiar.

	NECESIDAD 2

	Realizar, como mínimo dos (2) veces al mes, el lavado intensivo de las zonas perimetrales delimitadas por la plataforma de cada sistema de contenedores soterrados, empleando agua a presión y detergentes o productos de limpieza adecuados que permitan la remoción de suciedad, manchas, residuos, grasas y demás elementos contaminantes. La actividad deberá comprender la limpieza integral de la plataforma superior, los buzones de depósito, tapas, estructuras visibles y demás componentes externos del sistema, así como la totalidad de las áreas periféricas adyacentes a cada plataforma soterrada, garantizando que estas permanezcan en óptimas condiciones de limpieza, salubridad y presentación. La ejecución de esta actividad deberá realizarse conforme a la programación aprobada por la supervisión del contrato y a las especificaciones técnicas establecidas, dejando evidencia de cada intervención mediante los soportes que sean requeridos por la supervisión.

	Personal Requerido

	Personal
	No. requerido
	Formación académica
	Experiencia

	INGENIERO CIVIL
	1
	INGENIERO CIVIL, 
 ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS.
	Profesional en Ingeniería Civil, con estudios de posgrado en Diseño, Gerencia de Proyectos, con experiencia (2) años en proyectos relacionados con construcción e instalación de sistemas soterrados, obras civiles, estudios y diseños, gestión de permisos y coordinación de actividades para entidades públicas y privadas. Deberá acreditar matrícula profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por el COPNIA, ambos vigentes al momento de la presentación de la propuesta

	OPERARIOS
	1
	BACHILLER
	Instalación de canecas en espacio público con experiencia de 1 (año)

	PROFESIONAL EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
	1
	PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTA EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
	Un (1) año de experiencia como profesional en salud y seguridad en el trabajo

	EQUIPO Y ELEMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

	El proponente debe ofrecer y garantizar como mínimo el equipo que indica en el presente numeral cuya dedicación deberá ser la mínima establecida mientras se desarrollen actividades de su competencia. En todo caso, el contratista deberá contar con todo el equipo que se requiera para el cumplimiento de los servicios dentro del cronograma establecido, y deberá aumentar los turnos o la cantidad de equipos con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto en el plazo propuesto, todo sin que ello genere costo alguno para el municipio.

	- Camioneta de 2300 CC con capacidad de hasta 1.5 toneladas, equipada con:

1. Sistema Hidráulico elevador de Contenedores, montado en carrocería, con motor de 5 caballos de fuerza, presión de 2300 libras y tanque   con capacidad de hasta 10 Galones.
2. Convertidor de 24 VDC a 220 VAC, montado en carrocería.
3. Hidro lavadora profesional de mínimo 1600 PSI y potencia de 1.5 Kw
4. Tanque de agua con capacidad de 1000 lt montado en carrocería




[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal, y/o nombre de la persona jurídica que representa
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