ANEXO 1
[bookmark: _Hlk130829010]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para este aparte de la invitación, “Especificaciones Técnicas Mínimas”, se debe tener en cuenta los siguientes factores: 

· Experiencia Proponente
· Capacidad operativa      
· Otras condiciones técnicas verificables

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

PROPONENTE. _______________________________________________________________

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos con el 100% de las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento

REQUISITOS GENERALES. 

a. Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente.

b. No podrá modificar las columnas ítem, código, descripción solo deberá diligenciar con una equis “X” el ítem a ofertar o no ofertar.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	[bookmark: _Toc219638903]TORNIQUETE TIPO 1

	
	Cantidad
	1
	
	

	
	Gabinete
	Para interiores / exteriores
	
	

	
	Tipo sencillo
	De acceso peatonal torniquete trípode.
Un pasillo, doble vía (Mecanismo bidireccional).
Brazos (trípode) giratorios en acero.
Molinete con brazo rígido.
Con mueble compacto.
Terminación en acero inoxidable con ángulos redondeados
	
	

	
	Materiales 
	· Gabinete monoblock totalmente hecho en acero inoxidable AISI 304, con 1,5 mm de espesura, configurado a láser, resistente a choques, vibraciones, elementos ácidos y alcalinos.
· Brazos en tubos de acero inoxidable, con refuerzo interno en acero carbono, roscados en el cabezal y fijados con tornillos de difícil acceso.
	
	

	
	Indicador 
	Iluminación LED, lateral y superior indicando la permisión y sentido de acceso.
	
	

	
	Debe adaptar
	Dos 02 lector biométrico facial bidireccional  
	
	

	
	Compatibilidad
	Con lector biométrico facial y sistemas de control de acceso ofertado.
	
	

	
	Dimensiones
	Se debe ajustar a las dimensiones del área de ingreso para instalación, según diseño presentado al supervisor del contrato quien aprobara diseño para instalación de torniquetes.
De ser requerido deberá incluir mueble compacto con terminación en acero inoxidable con ángulos redondeados, como complemento del torniquete para control del ingreso (estrechar el acceso de acuerdo al largo del trípode giratorio). 
	
	

	
	Sistema anti-pánico 
	Con caída del Brazo con acción automática mediante botón de pánico de color rojo en casos de emergencia, el cual se accionará desde la recepción principal y centro de control (ubicación y pruebas a satisfacción del supervisor del contrato).
	
	

	
	Bloqueo
	Capacidad de soporte de bloqueo de una persona de 100 Kg  
	
	

	
	Mantenimiento
	Retirada completa del mecanismo por la parte superior o del bloqueo para facilitar la manipulación de sus partes internas.
	
	

	
	Índice de Protección
	IP-X3 o superior 
	
	

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	2
	[bookmark: _Toc219638888]LECTORES DE BIOMÉTRICO FACIAL

	1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

	Cantidad
	2
	
	

	
	Marca
	Especificar
	
	

	
	Modelo
	Especificar
	
	

	
	Sistema Operativo
	Linux, Android o Sistema Nativo
	
	

	
	Gabinete
	Para exteriores de ser necesario 
	
	

	
	Pantalla incorporada
	Táctil LCD o superior de mínimo 7” 
Resolución mínima 1024x600
	
	

	
	Cámara Incorporada
	Cámara 2 MP lente dual con iluminador IR y WDR para condiciones de baja iluminación o contraluz
	
	

	
	Rango de detección
	30 cm a 150 cm
	
	

	
	Tiempo de reconocimiento
	< 0,5 segundo por persona
	
	

	
	Modo de reconocimiento  
	Rostro 1:N
	
	

	
	Capacidad Rostros
	Mínimo 50.000
	
	

	
	Capacidad de tarjetas RFID
	Mínimo 50.000 tarjetas
	
	

	
	Memoria eventos
	Mínimo 50.000 eventos
	
	

	
	Lector de tarjeta de proximidad incorporado
	MIFARE
	
	

	
	Parlante
	Incorporado
	
	

	
	Conexiones de entrada
	Puerto LAN TCP/IP 10/100 Mbps × 1
Wifi
Wiegand Entrada/Salida
RS485 × 1
RS232 × 1 o USB × 1
Señal Botón de salida x 1
	
	

	
	Voltaje y Consumo eléctrico
	12V DC de máximo 3A
	
	

	
	Tipo de montaje
	Para instalación en torniquete, pasillos motorizados o pared
	
	

	
	Rango de Temperatura de Operación
	-10°C a +60°C
	
	

	
	Rango de humedad relativa 
	≤93%
	
	

	
	Tamaño máximo
	520 mm × 198 mm × 66 mm
	
	

	
	Grado de protección mínima
	IP65
	
	

	
	Se debe integrar con los diferentes sistemas de acceso puertas de múltiples marcas, por señal de contacto seco. Los brazos o soportes deben estar bien adosados, de forma que no haya vibraciones que puedan perturbar el correcto funcionamiento (integración del soporte de fabrica). (Ajustarlo de acuerdo a la necesidad de la unidad, instalación en torniquete o puerta)
	
	

	
	Debe permitir la configuración del nivel de precisión de lectura reconocimiento biométrico facial hasta de un 99%.
	
	

	
	Deberá ser un módulo sin lector de huellas dactilares, diseñado únicamente para facial y tarjetas RFID.
	
	

	
	El lector biométrico debe permitir el cargue masivo de fotografías tanto por red como por software. No se permitirá el ingreso o cargue de fotografías “uno a uno”.
	
	

	
	Control de distancia de reconocimiento, que permitir el control de la distancia pupilar variable y ajustable garantizando rango de lectura facial variable.
	
	

	
	Debe permitir el Control del Angulo horizontal de reconocimiento.
	
	

	
	Debe indicar un mensaje de bienvenida en español cuando la autenticación sea válida.
	
	

	
	Fondo de pantalla con el logo de la Policía Nacional de Colombia, entregado por COEST de la unidad en la resolución y formato adecuado por el dispositivo, a satisfacción del supervisor del contrato.
	
	

	
	Instalación y puesta en servicio  
	La fuente de alimentación del terminal debe ser suministrada e instalada por el proveedor.

El contratista deberá realizar la instalación de los terminales sin afectar visiblemente la arquitectura de las superficies de montaje

No se aceptan cables sobre expuestos por lo cual se deberá definir dentro del proceso e instalación todas las rutas que se deberán seguir 

El cable de interconexión entre el terminal y el Switch debe ser UTP categoría 6ª para prevenir interferencias eléctricas

La ubicación de las terminales será determinada previa a la asignación del proyecto, se aclara que las terminales serán internas 

Los lectores faciales deberán entregarse instalados, cableados, configurados y en correcto funcionamiento como un sistema integrado. Incluye todos los elementos de cableado, fijación, etc, necesarios para un óptimo funcionamiento.   
	
	

	
	Ficha técnica
	Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo) 
	
	

	
	
Nota 1: La solución de software de control de acceso y visitantes deberá operar inicialmente sobre una estación de trabajo suministrada por la entidad, de conformidad con el alcance del proyecto y la cantidad de dispositivos de acceso previstos.

El software deberá permitir la administración de funcionarios y visitantes, así como la integración con los lectores biométricos faciales, tarjetas de proximidad, lector de cédulas, cámara web y demás componentes que conforman el sistema de control de acceso.

La solución deberá ser escalable, permitiendo futuras ampliaciones e integración con otros sistemas de seguridad, incluyendo CCTV, sin pérdida de información, usuarios, configuraciones, históricos de eventos, reportes o licenciamiento, así como la migración futura a una plataforma servidor cuando las necesidades operativas de la entidad lo requieran.
	
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	3
	SOPORTE PARA BIOMETRICO
	
	

	
	Cantidad
	2
	
	

	
	Tipo

	Soporte para instalación de lector biométrico facial.

	
	

	
	Compatibilidad

	Compatible con los lectores biométricos faciales ofertados.

	
	

	
	Material

	Estructura metálica de alta resistencia o material equivalente que garantice estabilidad y durabilidad.

	
	

	
	Instalación

	Debe permitir la fijación segura del lector biométrico facial y garantizar su correcto funcionamiento.

	
	

	
	Ficha técnica

	El oferente deberá adjuntar ficha técnica o ficha descriptiva del soporte ofertado.

	
	

	 ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	4
	ARCO DETECTOR DE METALES

	
	Cantidad 
	1
	
	

	
	Marca
	Especificar
	
	

	
	Modelo
	Especificar
	
	

	
	Configuración 
	Por pantalla o control remoto
	
	

	
	Alarma 
	Sonora/Visible 
Pantalla alfanumérica y visualización por zonas.
Alarma remota por Relé
	
	

	
	Supresión de interferencias 
	Filtrado por procesador de señales. Varias frecuencias operativas para suprimir el ruido eléctrico local. 
	
	

	
	Consumo eléctrico 
	Ente 30 y 50 vatios
	
	

	
	Pantalla 
	Soportado 
	
	

	
	Suministro eléctrico 
	110 -220 voltios 
	
	

	
	UPS
	Externa online doble conversión de 1.5-KVA con certificación RETIE
	
	

	
	Peso 
	Entre 80 y 95 kilos 
	
	

	
	Conexiones de red 
	Ethernet
	
	

	
	Dimensiones Interiores mínimas de acceso
	0.70 metros de ancho 
2.00 metros de altura
	
	

	
	Temperatura Funcionamiento
	-10°C a 50°C 
	
	

	
	Sensibilidad 
	Entre 0 a 1000 niveles- configurable de acuerdo al tamaño del metal. 
	
	

	
	Conteo de personas 
	Soportado 
	
	

	
	Calibración
	Sensibilidad auto o manual 
Auto frecuencia
Menú con interfaz gráfica
On/stand by
	
	

	
	Zonas de detección
	30 o más
	
	

	
	Ficha técnica
	Se debe anexar ficha técnica del equipo ofertado junto con la propuesta, y todos aquellos documentos originados por el fabricante donde se puedan verificar el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas.
	
	

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	5
	DETECTOR DE METALES PORTÁTIL

	
	Marca
	Especificar
	
	

	
	Modelo
	Especificar
	
	

	
	Cantidad
	1
	
	

	
	Tipo 
	Portable de mano
	
	

	
	Alertas
	De audio, vibración silenciosa y LED
	
	

	
	Alimentación 
	Batería recargable (Incluida)
Incluye cargador.
	
	

	
	Peso 
	Máximo 500 g 
	
	

	
	Dimensiones 
	Portable para el usuario  
	
	

	
	Temperatura ambiental de funcionamiento
	0°C a 50°C 
	
	

	
	Capacidad de detección 
	Armar de tamaño medio, armas cortopunzantes, metales ferrosos y no ferrosos.
	
	

	
	Material 
	Policarbonato de alta resistencia
	
	

	
	No afectación 
	Embarazos, marcapasos, cintas, magnéticas y dispositivos electrónicos. 
	
	

	
	Ficha técnica 
	Del equipo ofertado es obligatorio adjuntar la ficha técnica, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas
	
	




	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	6
	[bookmark: _Toc219638905]SERVIDOR CONTROL DE ACCESO Y SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO (VISITANTES Y FUNCIONARIOS)
	

	
	Marca
	Especificar
	
	

	
	Modelo y Versión
	Especificar
	
	

	
	Plataforma Servidor
	Linux Server o Windows Server standar 2025 o superior 
	
	

	
	Plataforma Cliente
	Windows 10-11 (64-bit)
	
	

	
	Cliente Móvil
	iOS 14 o superior, Android 9 o superior 
	
	

	
	Base de Datos
	Posibilidad de trabajar SQL o PostgreSQL 
	
	

	
	Sincronización de Hora de dispositivos
	Desde el software, manual o vía NTP
	
	

	
	Adición o retiro de dispositivos
	Por IP local o remota
	
	

	
	Configuración dispositivos
	Importación y exportación de dispositivos
De manera remota sin necesidad de tener que abrir una aplicación o ventana de forma manual para configurar los dispositivos
	
	

	
	Sincronización de Hora de dispositivos
	Desde el software, manual o vía NTP
	
	

	
	Programación de Funciones avanzadas de hardware
	Primera tarjeta, anti-passback. 
	
	

	
	Descarga de niveles de acceso a los dispositivos
	Total, aplicar solo cambios, automática (configurable por horario)
	
	

	
	Operación en vivo
	Apertura/cierre de puertas, desbloque de puertas, inhabilitación de lectoras
	
	

	
	Opciones de operación
	A través de mapa electrónico (EMAP) o desde la aplicación cliente 
	
	

	
	Integración de alarmas entre control de acceso y video ante eventos anormales como puerta forzada o demasiado tiempo abierto
	Grabación de video, captura de foto, activación de salida de alarma, envió al sistema de atención de alarmas
	
	

	
	Administración
	Manejo de turnos, horarios, festivos, y puntos de marcación
	
	

	
	Ajuste de tolerancias
	Rangos de llegadas tarde, salidas temprano, ausencias
	
	

	
	Tiempo de retención de la información
	Ajustable
	
	

	
	Reportes
	Exportables en archivo CSV, Excel, PDF o similar
	
	

	
	Organización 
	Agrupables en Departamentos
	
	

	
	Importación y exportación de personas
	Por archivo CSV o similar
	
	

	
	Asignación de tarjetas
	Individual o en lote
	
	

	
	Novedades de tarjetas
	Reportar perdida / robada/ vencida/cancelada
	
	

	
	Búsqueda
	Tipos de configuración /control, usuario, fecha inicial/final, y contenido
	
	

	
	Exportación
	A Excel o similar
	
	

	SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO
	

	
	El sistema propuesto debe ser una solución cliente servidor
	
	

	
	El sistema podrá traer por defecto un motor de bases de datos en SQL Server. En caso de requerirse un motor diferente se puede hacer en Oracle, MySQL, Postgress.
	
	

	
	sistema que cuente con la posibilidad de instalarse en distintas sedes de la institución, por medio de una topología con base de datos centralizada. La centralización de información en una única base de datos permite tener veracidad, coherencia y pertinencia de la información que es enviada a los controladores de acceso. Adicional disminuye los costos de equipos y reduce el mantenimiento de bases de datos.
	
	

	
	El sistema debe contar con licenciamientos por estación de registro de visitantes
	
	

	
	El sistema permite disminuir la suplantación de identidad por medio de validación de diferentes tipos de Tecnología (Tarjeta o Códigos 1D/2D o Códigos QR o rostros), donde se pueden manejar diferente tipo de escenario como: Si el usuario ingresa con tarjeta RFID no puede ingresar por medio de las otras tecnologías mencionadas hasta que no salga del sistema o que pueda tener doble o triple validación de tecnologías (Tarjeta, rostro u otros) 
	
	

	
	El sistema permite por medio de un ETL (Extracción, Transformación y Cargue de datos) o API hacer un Despliegue o migración de información alojada en un servidor diferente o base de datos de una organización a la base de datos del software de visitantes.
	
	

	
	El sistema permite por medio de un servicio de Sincronización a Bases de Datos o Web Services o API, tener la información actualizada de la matriz organizacional.
	
	

	
	Dashboard de estación de portería para registro de visitantes con acceso vía web, el cual tiene las siguientes funcionalidades: Reporte Grafico de cantidad de visitantes y contratistas dentro de la organización, Agendamiento online de visitantes y contratistas, monitor en tiempo real de ingresos y salidas de visitantes y contratistas, interfase de agendamiento y evento de visitas agendas.
	
	

	
	Interfase para agendamiento web de visitantes y contratistas a la organización.
	
	

	
	El software de control de visitantes y gestión de las porterías debe permitir el Registro Control de Visitantes integrado al sistema de control de acceso físico que se implemente en la institución.
	
	

	
	La información que se registre en el sistema de control de acceso de Configuración de controladores, personas, puertas y grupos de puertas se verá reflejada automáticamente en el software de visitantes. Esta funcionalidad permite que el usuario no tenga que hacer un doble proceso en ambos sistemas.
	
	

	
	El software de visitantes permite la creación de rutas de puertas asociadas al empleado dentro de la organización, permitiendo restringir solo el acceso a ciertas zonas por parte del visitante.
	
	

	
	La integración con el software de control de acceso, se hace llevando información directo del software de visitantes al controlador lo cual disminuye el consumo de recurso de máquina y aumentando eficiencia de proceso porque no se involucra envío de información a la base de datos del controlador.
	
	

	
	Cierre automático de la visita en el sistema de control de visitantes en el momento en que se inserte la tarjeta de control de acceso en un buzón traga tarjetas o que se registre por el lector facial de salida, es decir, que un usuario del sistema en la portería no deba realizar la salida manual del visitante en el momento de la salida
	
	

	
	si la institución lo requiere, el sistema debe permitir la salida manual del visitante desde una estación de registro de salida
	
	

	
	El sistema debe contar con los siguientes módulos:
-Módulo de Gestión Administrativa
-Módulo de Gestión de servicios. (salud del sistema)
-Módulo de integraciones con control de acceso.
-Módulo de Gestión de ingreso en portería 
-Módulo de Reportes
	
	

	
	El sistema debe contar con un módulo de Ingresos el cual permite Gestionar el ingreso peatonal y vehicular de tus visitantes a la organización. Este módulo debe contar con las siguientes opciones:
-Visitantes
-Agendamiento WEB
	
	

	
	La plataforma debe permitir por medio de módulos adicional, poder crecer en funcionalidades.

	
	

	
	El sistema debe contar con una interfaz propia para portería que permita el registro de visitantes con acceso vía web, el cual tiene las siguientes funcionalidades:
Reporte Grafico de cantidad de visitantes o contratistas dentro de la organización.
Agendamiento online de visitantes y contratistas, monitor en tiempo real de ingresos y salidas de visitantes y contratistas, interfase de agendamiento y evento de visitas
	
	

	
	El sistema debe contar con un módulo que genere los reportes y novedades en línea para cada uno de los módulos del sistema
	
	

	
	El sistema debe permitir poder hacer carga masiva de personal para asignación de eventos.
	
	

	
	El sistema permite por medio de lectores móviles con códigos 1D/2D o códigos QR o facial, poder controlar el ingreso de personal sin necesidad de obstáculos, facilitando cuando hayan eventos masivos el ingreso de personal.
	
	

	
	Reportes
	El sistema de contar con la capacidad de generar reportes parametrizables de acuerdo a la cantidad de personas y funciones descriptas en los requerimientos técnicos del sistema que fueron anunciados en los ítems anteriores.
	
	

	
	Ficha técnica 
	El oferente deberá adjuntar la ficha técnica de la solución propuesta. 
	
	

	[bookmark: _Toc219638906]PERISFERICOS Y ACCESORIOS
	

	[bookmark: _Toc219638907]ITEM 7 - TARJETAS DE PROXIMIDAD
	

	
	Marca
	especificar
	
	

	
	Modelo
	especificar
	
	

	
	Cantidad
	100 unidades
	
	

	
	· Tarjeta con perforación para porta carnet y uso vertical
· Impresión a Color con información Policía Nacional (el diseño y logos se aprobará por el supervisor del contrato).
· Cinta Porta carnet (el diseño y logos se aprobará por el supervisor del contrato).
· Tecnología compatible con los sistemas de control de acceso (funcionarios y Visitantes) ofertados.
	
	

	[bookmark: _Toc219638908]ITEM 8 - LECTOR ENROLADOR USB DE TARJETAS DE PROXIMIDAD
	

	
	Marca
	ESPECIFICAR
	
	

	
	Modelo
	ESPECIFICAR
	
	

	
	Cantidad
	1 unidad
	
	

	
	Interface 
	USB 2.0 o superior
	
	

	
	Tipo de Tarjeta
	Tarjeta IC estándar y tarjeta de identificación (EM o M1-MIFARE 
	
	

	
	Compatibilidad de Sistemas Operativos
	Windows 10 o superior
	
	

	
	compatibilidad
	Con las tarjetas y software de visitas ofertado
	
	

	ITEM – 9 LICENCIA

	Cantidad
	1
	
	

	Tipo
	Licencia de software requerida para la correcta operación del sistema de control de acceso y visitantes ofertado.

	
	

	Compatibilidad

	Compatible con la totalidad de los equipos, dispositivos y componentes que conforman la solución ofertada.

	
	

	Integración

	Deberá permitir la integración y funcionamiento conjunto de los diferentes componentes del sistema de control de acceso.

	
	

	Cobertura

	Debe amparar la totalidad de los dispositivos, usuarios y funcionalidades contempladas dentro de la solución ofertada.

	
	

	Instalación

	Incluye activación, configuración y puesta en funcionamiento.

	
	

	Vigencia

	La licencia deberá suministrarse completamente habilitada para garantizar la correcta operación de la solución.

	
	

	Soporte

	El contratista deberá suministrar los medios necesarios para la activación y funcionamiento de la licencia durante la ejecución contractual.

	
	

	Ficha técnica

	El oferente deberá adjuntar documento técnico o comercial que permita verificar las características de la licencia ofertada.

	
	

	[bookmark: _Toc219638909]ITEM – 10 LECTOR 2D DE CÉDULAS
	

	
	Marca
	ESPECIFICAR
	
	

	
	Modelo
	ESPECIFICAR
	
	

	
	Cantidad
	1 unidad
	
	

	
	Interface 
	USB 2.0
	
	

	
	Compatibilidad de Sistemas Operativos
	Windows 10 o superior
	
	

	
	Lector/Captura
	Sensor de imagen optimizado especialmente para el escaneo de códigos de barras.
	
	

	
	Accesorios
	Base y Cable de dos (2) metros
	
	

	
	Licenciamiento
	Integración a Sistema de Control de Acceso (funcionarios y Visitantes).
Licencia Incluida para la Lectura de Cédulas
	
	

	[bookmark: _Toc219638910]ITEM 11 CÁMARA WEB USB
	

	
	Marca
	ESPECIFICAR
	
	

	
	Modelo
	ESPECIFICAR
	
	

	
	Cantidad
	1 unidad  
	
	

	
	Interface 
	USB 2.0
	
	

	
	Compatibilidad de Sistemas Operativos
	Windows 10 o superior
	
	

	
	Resolución
	Mínimo 1920 X 1080 MPX  
	
	




	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	12
	[bookmark: _Toc219638882]CÁMARA FIJA TIPO 1

	
	Cantidad
	1
	
	

	
	Marca
	Especificar
	
	

	
	Modelo
	Especificar
	
	

	
	Tipo
	Tipo Bala varifocal motorizado, Fija intemperie (exteriores)
	
	

	
	Lente
	Mínimo en un rango entre 2.5 a 12 mm o superior 
El contratista deberá suministrar y ajustar el lente teniendo en cuenta la ubicación de la cámara y zona de enfoque indicada por el supervisor y/o interventor del contrato.
	
	

	
	Iluminación mínima
	Color: 0,13 lux o mejor
B/N: 0 lux con IR
	
	

	
	Iluminador Infrarrojo interno
	Iluminación infrarroja integrada que permita, bajo condiciones de o 0 lux, generar imágenes utilizables en B/N para objetos o personas ubicadas a una distancia de 40 metros o mayor.
	
	

	
	WDR
	120 dB o superior No se aceptan WDR digitales.
	
	

	
	Resolución
	Mínimo 4 Megapíxeles o superior
	
	

	
	Formato sensor de Imagen
	1/1.8” (0.56 mm) a 1/3 " (0.33 mm) CMOS o mejor
	
	

	
	Día y Noche
	Filtro real infrarrojo día/noche
	
	

	
	Protocolos de red
	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SNMP, DNS, TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTP, UDP, RTSP, NTP, SMTP, ICMP, IGMP, QoS, SSL/TLS, FTP.
	
	

	
	Compatibilidad ONVIF
	ONVIF Profile S, G, T; M (opcional) (verificable en la página de https://www.onvif.org/)
	
	

	
	Certificación
	IP 66, IK10, UL O CE, FCC o su equivalente
	
	

	
	Debe tener
	Control de luz, HLC o equivalente, Autoiris  
Auto Foco
Control Automático de ganancia – AGC Automático
Estabilización de imagen 
Balance de blancos – AWB
Obturador Electrónico Automático - AES (Automatic Electronic Shutter) Tecnología para video a color con baja iluminación
Filtro de reducción de ruido en la imagen
	
	

	
	Formato de video
	H.265 o superior
	
	

	
	Seguridad 
	Compatibilidad con la infraestructura de claves públicas (PKI) o FIPS 140-2 Encryption.
Codificación: TLS/SSL y AES 256 ó AES 128 bits en transmisión y almacenamiento de datos.
-No se debe permitir la instalación de ningún firmware que no sea suministrado por el fabricante de la cámara
-El oferente garantizar un escaneo de vulnerabilidades a todo el sistema por medio de software de terceros, y llegado el caso de presentarse una vulnerabilidad esta deberá ser subsanada entre el integrador y el fabricante de la solución.
	
	

	
	Streaming de Video
	Multistreaming configurable mínimo, así:
1. Para visualización local y almacenamiento 1920x1080, a 30 fps.
2. Para acceso remoto a video en vivo en resoluciones 1920X 1080 a 15 FPS.

Nota: Para cada una de las configuraciones el contratista deberá ajustar la tasa de bit, permitiendo lograr que no se detectada la pixelación producida por el movimiento de la imagen manteniendo las calidades requeridas, a satisfacción del supervisor y/o interventor del contrato.
	
	

	
	Memoria de respaldo local
	Para cada una de las cámaras el contratista debe suministrar y configurar la grabación local en una memoria tipo flash (MicroSD o SD,) SDXC clase 10, (expandible en la cámara) con capacidad minino de 256 GB, como respaldo de almacenamiento; cuando se reestablezca la conexión se debe tener acceso al video grabado de la memoria expandible de la cámara desde el software de gestión principal.

Para grabación local por mínimo tres (3) días en una disposición de resolución mínima de almacenamiento debe ser de 1080p a 15 o 30 FPS.

Nota: Cuando se restablezca la conexión se debe tener acceso al video grabado de la memoria expandible de la cámara desde el software de gestión principal, este video debe quedar en el almacenamiento principal.
	
	

	
	Analíticas incluidas sin requerir licencias o componentes adicionales
	Incluidas sin requerir licencias o componentes adicionales, activar de forma concurrente como mínimo 4 sin requerir licencias o componentes adicionales.
· Detección de movimiento 
· Detección de rostros 
· Cruce de línea
· Merodeo 
· Intrusión
· Sabotaje 
· Tampering 
· Detección de región de entrada o salida
	
	

	
	Ficha técnica
	Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas)
	
	

	ITEM 13
	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE PoE 24 PUERTOS

	
	Cantidad
	1
	
	

	
	Marca:
	Especificar
	
	

	
	Modelo:
	Especificar
	
	

	
	

Puertos
	Veinticuatro (24) puertos 10/100/1000 Base T. PoE+ (802.3at) en todos sus puertos RJ45. (se deberá suministrar los respectivos módulos SFP) 

	
	

	
	Puertos uplink
	Mínimo dos (02) Puertos 1000/10000 SFP+, totalmente independientes, no compartidos.
	
	

	
	

Modulo transceiver
	Dos (02) modulo Transceiver SFP+, conector LC, monomodo y/o multimodo (de acuerdo a la implementación) de la misma marca del switch ofertado, con distancia máxima de transferencia de acuerdo a la solución a implementar.
El contratista garantizará la compatibilidad de los módulos con los switch a adquirir y los existentes.
	
	

	
	Dimensión
/ Instalación
	1 UR, de diecinueve (19) " y/o accesorios que garanticen su instalación horizontal
	
	

	
	Tipo
	Administrable vía: CLI, web, SSH v2.0.
	
	

	
	Tasa de reenvío sin
	Mínimo 95 Mpps
	
	

	
	stack
	
	
	

	
	Ancho de banda de conmutación
sin
stack
	
Mínimo 128 Gbps
	
	

	
	Capa
	L3
	
	

	
	









Gestión y protocolos
	SNMP v1/v2/v3
	
	

	
	
	RMON y/o RMON2
	
	

	
	
	SSL y/o HTTPS
	
	

	
	
	QoS
	
	

	
	
	IPv4
	
	

	
	
	IPv6 (RFC2460)
	
	

	
	
	MLDv2, DHCPv6 y/o RFC 3315
	
	

	
	
	Vlan
	
	

	
	
	STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) y MSTP (IEEE 802.1s)
	
	

	
	
	Rutas estáticas, RIP v2, RIPng, OSPFv2 y/o OSPFv3, IGMPv1/v3, PIM-DM y/o PIM-SM.
	
	

	
	
	WRED y/o Stict Priority y/o Deficit Weighted Round
Robin (DWRR)
	
	

	
	
	NETCONF y/o NETCONF/YANG y/o API REST y/o NETCONF/RESTCONF.
	
	

	
	
	ACL
	
	

	
	
	El equipo debe soportar autenticación vía RADIUS,
TACACS + y/o similares.
	
	

	
	Autenticación
	802.1x
	
	

	
	Manejo de direcciones MAC
	32000
	
	

	
	Flash y Memoria Manejo de Vlan Mínimo rutas de
IPV4 Mínimo rutas
de
IPV6
	1 GB FLASH, 2 GB RAM y/o DRAM y/o DDR4
	
	

	
	
	4000
	
	

	
	
	2048
	
	

	
	
	
1024
	
	

	
	Mínimo rutas multicast
	1000
	
	

	
	Alimentación
	100 - 240 VAC
	
	

	
	Frecuencia
	50 / 60 Hz
	
	

	
	Fuente de poder redundante
	Dos (02) fuente de poder redundantes.
	
	

	
	Ventiladores
	Mínimo dos (2), extraíbles en caliente.
	
	

	
	Puerto de consola
	Un (1) Puerto de gestión RJ45
	
	

	
	Certificación en Seguridad
	UL62368-1 y/o UL60950-1 y/o IEC60825-1 y/o EN60825-1.
	
	

	
	Certificación ambiental
	ROHS y/o WEEE y/o REACH.
	
	

	
	Condiciones de configuración y puesta en funcionamiento
	Transmisión mínima de 1 Gb por cada cámara, empleando un hilo y/o dos hilos de fibra de acuerdo a la topología de red definida para la implementación.
	
	

	
	





Accesorios
	El contratista deberá entregar para cada equipo adquirido todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación.
Cables de poder
Herrajes para anclaje en rack de 19”.
Cable de consola de RJ45 a USB (compatible USB2.0 y/o USB3.0) compatible con sistemas operativos windows 11, 10, 8.
Y los demás elementos que sean necesarios para la administración, configuración y correcto funcionamiento de los mismos.
	
	

	
	GENERALIDADES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	Firmware
	El contratista garantizará que los equipos entregados tengan la última versión existente a la fecha de entrega.
	
	

	
	

Ficha técnica
	Adjuntar ficha técnica del equipo ofertado. Deberá relacionar URL o enlace web del fabricante del producto con dominio .com, donde sea posible la verificación de la ficha
técnica aportada en cada uno de su ítem.
	
	

	
	






Manual
	Manual o guía de configuración CLI en idioma español en formato .docx, de las siguientes funciones del equipo:
Acceso inicial y configuración básica del equipo Configuración de usuario y contraseña Configuración de acceso SSH y Web Configuración de Vlan e interface Vlan.
Configuración de interface modo Access, trunk e
Configuración de enrutamiento IPv4 e IPv6. Configuración de protocolo Spanning Tree, multic
Procedimiento para actualización de firmware, configuración de stack y las demás que sean necesarias para el funcionamiento del equipo.
	
	

	
	Transferencia de conocimiento
	El contratista realizará transferencia de conocimiento de las funciones relacionadas en el Manual, para un mínimo de dos (02) funcionarios, con una intensidad horaria no
	
	




	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	114
	UPS 3.0 KVA

	
	MARCA
	 Por especificar 
	
	

	
	MODELO
	 Por especificar
	
	

	
	CAPACIDAD 
	Mínimo 3kVA
	
	

	
	Normas técnicas:
	RETIE – Resolución 40117 de 02/04/2024
NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano (Segunda Actualización)
IEC 62040-1 y/o su equivalente internacional.
	
	

	
	Tipo de UPS:
	True On line doble conversion 
	
	

	
	Año de fabricación 
	2025 y/o superior
	
	

	
	CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA:
	
	
	

	
	Voltaje nominal de entrada
	120 VAC
	
	

	
	Cantidad de hilos
	3 (Fase, neutro y tierra)
	
	

	
	Tecnología del Rectificador
	Rectificador con IGBTs
	
	

	
	Distorsión armónica de corriente
	≤ 5%THDI
	
	

	
	Frecuencia
	60 Hz
	
	

	
	Factor de potencia de entrada
	Mayor a 0.98
	
	

	
	Conexión
	Bornera y/o clavija nema
	
	

	
	CARACTERÍSTICAS DE SALIDA
	 
	
	

	
	Voltaje nominal de salida
	110 y/o 115 y/o 120 y/o 127 V
	
	

	
	Factor de potencia de salida 
	>0.9
	
	

	
	Tipo de onda de salida
	Onda Senoidal
	
	

	
	Cantidad de hilos
	3 (Fase, neutro y tierra)
	
	

	
	Regulación de voltaje
	+/-3% 
	
	

	
	Distorsión armónica de salida
	≤ 6 % THD para carga no lineal
	
	

	
	Frecuencia nominal de salida
	60 Hz
	
	

	
	Capacidad de sobrecarga
	SI
	
	

	
	Eficiencia total AC – AC MODO UPS
	≥ 90
	
	

	
	conexión salida
	NEMA 5-20R y/o NEMA 5-15R y/o conexión bornera 
	
	

	
	CARACTERÍSTICAS DEL BYPASS AUTOMÁTICO INTERNO
	 
	
	

	
	Tecnología de Bypass
	Electrónico y/o estado solido
	
	

	
	Operación
	Con b automática y/o Ininterrumpida.
	
	

	
	CARACTERÍSTICAS DE LAS BATERÍAS
	 
	
	

	
	Tipo de baterías
	Selladas libres de mantenimiento, VRLA válvula regulada, tecnología AGM y alojadas al interior de la UPS.
	
	

	
	Tiempo máximo de recarga
	Máximo cinco (5) horas después de una descarga completa para recuperar el 90% de la capacidad
	
	

	
	Autonomía de Baterías para la carga al 50%
	≥ ocho (8) minutos para 50% de carga calculados a una descarga de 1.75 VDC por celda. El oferente deberá entregar memorias de cálculo.
	
	

	
	CARACTERISTICAS AMBIENTALES
	 
	
	

	
	Ruido audible
	<50 dBA medido a 1 mt.
	
	

	
	Temperatura ambiente de operación
	De 0°C a 40° C.
	
	

	
	OTRAS CARACTERÍSTICAS
	 
	
	

	
	Indicadores del sistema
	Display LCD 
	
	

	
	Parámetros que registra
	Parámetros generales.
	
	

	
	EPO
	SI
	
	

	
	Tarjeta de red 
	Tarjeta SNMP para monitoreo remoto.
	
	

	
	Interface 
	Puerto RS232 y/o USB para comunicación.
	
	

	
	Garantía
	2 años para reparación y/o sustitución y funcionamiento de baterías.
	
	

	
	
	El contratista proveerá un circuito eléctrico dedicado a la instalación de la UPS desde el tablero normal más cercano incluye Breaker de protección 1x30 Amperios, acometida, tubería EMT y/o PVC (empotrada o de sobreponer) y/o canastilla, toma eléctrica 120V-20A con canaleta. 
Este circuito deberá incluir el cableado en calibre 10AWG para la fase 10AWG para el neutro + (12T) AWG, THHN/THWN-2 90°C Tensión máxima de operación: 600 V. con aislamiento o recubrimiento de muy bajo contenido de halógenos, no propagadores a la llama y baja emisión de humos opacos, certificados según las normas aplicables e instalación en bandeja porta cable en caso de aplicar esta última característica.
	
	



	ITEM 15 PUNTOS DE RED CATEGORÍA 6A F/UTP

	
	El contratista deberá suministrar, instalar, certificar y dejar operativos todos los puntos de red categoría 6A, canalizaciones, conectores, patch cord, jacks, accesorios y demás elementos necesarios para la correcta operación de la totalidad de la solución ofertada.

Como requisito mínimo de crecimiento y escalabilidad de la plataforma, el contratista deberá implementar y certificar un mínimo de diez (10) puntos de red categoría 6A, distribuidos de acuerdo con el diseño final aprobado por la supervisión del contrato.

Los puntos de red instalados deberán permitir la incorporación futura de nuevos dispositivos de control de acceso, videovigilancia u otros sistemas de seguridad, sin requerir modificaciones sustanciales a la infraestructura de comunicaciones inicialmente implementada.

	
	

	
	[bookmark: _Toc219638911]CANALIZACIÓN CONEXIÓN EQUIPOS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	El contratista deberá suministrar, instalar, configurar y dejar en funcionamiento la totalidad de la infraestructura de comunicaciones y alimentación requerida para la correcta operación de los equipos que conforman el sistema de control de acceso objeto del presente proceso. 
Alcance mínimo
· Canalización para datos y energía eléctrica de los equipos ofertados.
· Cableado UTP categoría 6A o superior.
· Patch cord, conectores, terminales y accesorios necesarios.
· Canaletas, tuberías, cajas, soportes y elementos de fijación requeridos para una instalación segura y estética.
· Adecuaciones necesarias para la correcta integración de: 
· Torniquete.
· Lectores biométricos faciales.
· Cámara IP.
· Switch de comunicaciones.
· Software de control de acceso.
· Demás elementos ofertados. 
· 
Capacidad de crecimiento

Como requisito mínimo de escalabilidad, el contratista deberá implementar y certificar una infraestructura que permita disponer de un mínimo de diez (10) puntos de red categoría 6A para futuras ampliaciones del sistema de seguridad institucional. La ubicación definitiva de dichos puntos será definida durante la etapa de diseño y validada por la supervisión del contrato.

Instalación

Toda la infraestructura de canalización, energía y comunicaciones deberá ser instalada de conformidad con el diseño presentado por el contratista y aprobado por la supervisión del contrato, garantizando la correcta operación e integración de todos los equipos suministrados.

En caso de requerirse materiales, accesorios, conectores, canalizaciones o elementos adicionales para el correcto funcionamiento de la solución, estos deberán ser suministrados e instalados por el contratista sin generar costos adicionales para la Entidad.

Certificación

El contratista deberá entregar certificación de funcionamiento y conectividad de los puntos de red implementados, así como los planos o esquemas de interconexión correspondientes.

	
	



	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	16
	[bookmark: _Toc219638901]GABINETE TIPO 1
	
	

	
	Cantidad
	1
	
	

	
	Tamaño
	11UR  
	
	

	
	Tipo 
	Interior de pared
	
	

	
	Descripción
	Puerta frontal en vidrio con chapa, tapa laterales desmontable, unidades de rack identificadas, kit de tuercas canastillas con tornillo para montaje de equipos, cable equipotencial conectado a la puerta, sistema de puesta a tierra. Debe estar dotado de espacios para la administración de cableado, unidades de distribución de potencia PDU de 15 amperios.
	
	

	
	Base Piso
	Que permita separación de mínimo 2 cm del piso y que soporte el peso del gabinete y todos sus equipos al interior.
	
	

	
	Ventilación
	Debe tener troquelados e instalar como mínimo 1 extractor de mínimo 4” de diámetro.
	
	

	
	Fabricación
	Laminada en ColdRolled con acabado en pintura electrostática
	
	

	
	Formato
	19"
	
	



	
	
	
	

		
	[bookmark: _heading=h.4fsjm0b][bookmark: _Toc194245717][bookmark: _Toc219638917]GENERALIDADES DE LA SOLUCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	Funcionamiento
	Continuo, sin limitaciones funcionales, las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana, durante todo el año.
	
	

	
	Año fabricación
	Todo el hardware ofertado deberá ser completamente nuevo (no remanufacturado), con certificado de fabricación emitido por el fabricante o distribuidor autorizado indicando lote y año (2025 o superior), y deberá contar con respaldo de fabricante activo —incluyendo firmware y soporte— por un periodo mínimo de 5 años.”
	
	

	
	Los equipos deberán ser suministrados, instalados, configurados y programados conforme a las especificaciones técnicas establecidas, garantizando su correcta puesta en operación y funcionamiento óptimo dentro del entorno previsto, el contratista deberá garantizar que el hardware y software, sea compatible y funcional entre sí. 
	
	

	
	Todo el software ofertado debe ser en sus últimas versiones disponibles en el mercado, garantizando las actualizaciones durante el periodo de garantía sin costo adicional. Se deben entregar los medios físicos con sus respectivos seriales para reinstalación.
	
	

	
	El contratista deberá entregar en medios magnéticos extraíbles, las plantillas para el restablecimiento de la configuración de los equipos ínstalos, para el rápido restablecimiento de operación del sistema en caso de fallas o daños.
	
	

	
	Si durante el desarrollo del proyecto o instalación de los equipos, se evidencia la necesidad de elementos, documentación o servicios que no hayan sido incluidos inicialmente y que resulten indispensables para el correcto funcionamiento de la solución, el contratista deberá suministrarlos, instalarlos, configurarlos y ponerlos en operación sin que ello genere costos adicionales para la entidad contratante. La detección de errores, inconsistencias u omisiones en los términos de referencia, pliegos de condiciones o especificaciones técnicas no exime al contratista de su obligación de ejecutar el objeto contractual de manera integral, satisfactoria y dentro de los plazos establecidos para la ejecución del contrato. Para efectos contractuales, se entiende como indispensable todo elemento cuya ausencia afecte la funcionalidad, continuidad, seguridad eléctrica, disponibilidad o integridad del sistema.
	
	

	
	El contratista será el único responsable por los daños, fallas o afectaciones que se ocasionen a sistemas, equipos, redes, infraestructura tecnológica y obras civiles, tanto internas como externas, que se deriven directa o indirectamente de la ejecución del proyecto. En caso de presentarse dichas afectaciones, el contratista deberá restituir los bienes y áreas impactadas a su estado original, asumiendo la totalidad de los costos asociados a su reparación, reposición o adecuación, así como cualquier sanción, multa o reclamación que se genere con ocasión de estos hechos, sin que ello genere costos adicionales para la entidad contratante. 
	
	

	
	Todas las especificaciones técnicas, son las mínimas requeridas, por lo tanto, el contratista podrá ofrecer mejores características de las solicitadas y mantener dichos ofrecimientos durante la entrega del proyecto. No se aceptarán sustituciones por modelos con menor capacidad, incluso si pertenecen a generaciones más recientes.
	
	

	
	El manejo de toda la información de adecuaciones y obra se considera CONFIDENCIAL, de manera que los planos, manuales técnicos y cualquier otro tipo de información estarán limitados únicamente a la supervisión, el suministro de copias para otras personas o entidades deberá ser solicitada a la POLICÍA NACIONAL.
	
	

	
	El contratista se compromete, a entregar instalado y funcionando los equipos incluidos en este proceso, los cuales serán puestos en funcionamiento según las normas establecidas se deben realizar las adecuaciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento.
	
	

	
	En caso de existir un sistema previamente instalado, y cuando los nuevos equipos deban integrarse e interoperar con éste, el contratista deberá garantizar la correcta integración técnica y funcional de todos los componentes, de manera que la solución opere de forma unificada, continua y coherente, como un solo sistema. El contratista será responsable de verificar la compatibilidad, realizar las configuraciones, ajustes y pruebas necesarias, y asegurar que la interoperabilidad no afecte la estabilidad, disponibilidad ni el desempeño del sistema existente.
	
	

	
	Durante el tiempo de garantía el contratista deberá cumplir con el protocolo de seguridad de instalaciones y normas internas de seguridad física en cada una de las unidades policiales en todo el territorio colombiano y Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional (resolución 04408 del 26/12/2024).
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	Finalidad
	El contratista deberá realizar la transferencia de conocimientos orientada a asegurar la operación, administración técnica y mantenimiento de la solución tecnológica, abarcando integralmente sus componentes de hardware, software, infraestructura de red y seguridad:
· Comprensión de la solución instalada y su arquitectura.
· Uso adecuado y operación segura del sistema.
· Administración básica técnica y funcional.
· Identificación temprana de fallas.
· Aplicación de buenas prácticas de mantenimiento preventivo.
· Interacción adecuada con el soporte técnico y el servicio posventa.
	
	

	
	Funcionarios para la instrucción
	Cinco (05) funcionarios designados por la entidad, distribuidos de la siguiente manera: 

· dos (02) funcionarios del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la unidad 
· tres (03) operadores responsables del manejo, uso y operación del sistema instalado.
	
	

	
	Duración de la instrucción
	Tendrá una duración mínima de dieciséis (16) horas y el contratista deberá garantizar las locaciones adecuadas para su desarrollo, en la ciudad que se defina de común acuerdo y previa aprobación de la supervisión del contrato, así como el material didáctico, ayudas técnicas y recursos necesarios para la correcta ejecución de la capacitación.
	
	

	
	Personal responsable de la instrucción
	La instrucción deberá ser impartida por personal idóneo, altamente capacitado y debidamente calificado, quien deberá acreditar las mismas competencias exigidas al contratista en términos de formación académica y experiencia específica. El perfil del personal capacitador deberá ser presentado para aprobación previa de la supervisión del contrato.
	
	

	
	Contenido y tiempo mínimo de la instrucción
	Deberá contemplar, como mínimo, los siguientes temas y tiempos:
	
	

	32.1 
	
	Tema: Conceptos básicos y arquitectura de la solución 
Tiempo: 3 horas
Objetivo: Comprender la solución tecnológica y sus componentes.
	
	

	32.2 
	
	Tema: Funcionamiento y flujo operativo del sistema 
Tiempo: 3 horas.
Objetivo: Entender cómo funciona la solución de manera integral.
	
	

	32.3 
	
	Tema: Operación funcional del sistema
Tiempo: 4 horas. 
Objetivo. Desarrollar competencias básicas para la operación diaria.
	
	

	32.4 
	
	Tema: Administración técnica básica 
Tiempo: 3 horas. 
Objetivo. Brindar conocimiento para la administración técnica inicial del sistema.
	
	

	32.5 
	
	Tema: Mantenimiento preventivo y gestión de incidentes 
Tiempo: 3 horas. 
Objetivo: Garantizar la sostenibilidad y estabilidad de la solución.
	
	

	
	Evidencia
	El contratista deberá entregar a la supervisión la evidencia de la capacitación realizada, la cual deberá incluir, como mínimo, listados de asistencia, material de capacitación y acta de cierre o certificación de la transferencia de conocimientos.
	
	

	
	Sin costos para la entidad
	La transferencia de conocimientos hace parte integral del alcance del proyecto y no generará costos adicionales para la entidad, entendiéndose incluida dentro de la solución tecnológica implementada y de la garantía posventa.
	
	

	[bookmark: _Toc219638920]SERVICIO POSVENTA
	
	

	
	
	El mantenimiento comprende el conjunto de actividades orientadas a la inspección, diagnóstico, ajuste, limpieza, reparación y, de ser necesario, reemplazo de los equipos y elementos que conforman el sistema, con el propósito de prevenir fallas, mitigar riesgos operativos y garantizar su desempeño conforme a las especificaciones técnicas establecidas.
	
	

	32.6 
	
	Actividades mínimas requeridas
	
	

	32.7 
	
	Mantenimiento preventivo. El contratista deberá realizar revisiones periódicas y limpieza técnica de los equipos, con el fin de asegurar su adecuado funcionamiento. Para tal efecto, deberá presentar un cronograma de mantenimiento preventivo, el cual deberá ejecutarse como mínimo dos (2) veces al año, con un intervalo no inferior a seis (6) meses entre cada mantenimiento.
	
	

	32.8 
	
	Protocolo de mantenimiento. El contratista deberá presentar y socializar con la supervisión del contrato los protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo, así como garantizar que toda solicitud o reporte de falla genere un registro formal que permita su seguimiento, control y cierre.
	
	

	32.9 
	
	Gestión y registro de incidentes: El contratista deberá disponer de un canal de soporte y/o una aplicación web de atención, mediante la cual se realice el registro de novedades, mantenimientos preventivos y correctivos, incidentes y acciones ejecutadas. El aplicativo deberá permitir el seguimiento de cada evento y contará con usuarios habilitados para los supervisores del contrato y el responsable del proyecto, en la cantidad definida por la supervisión.
	
	

	32.10 
	
	Avisos informativos: El contratista deberá suministrar e instalar, en cada sitio de implementación, avisos informativos en material acrílico que indiquen de forma clara el procedimiento a seguir en caso de fallas o requerimientos de soporte durante el periodo de garantía.
	
	

	32.11 
	
	Informes técnicos. Finalizada cada actividad de mantenimiento preventivo o correctivo, el contratista deberá entregar a la supervisión un informe técnico detallado, que incluya como mínimo: actividades realizadas, hallazgos, acciones correctivas aplicadas, estado del sistema y recomendaciones.
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	Canales de atención
	El contratista deberá disponer de un esquema formal de atención y soporte técnico para la gestión de incidentes, fallas o afectaciones que se presenten durante la operación de la solución, garantizando la continuidad del servicio y la atención oportuna de los equipos y sistemas instalados.

Para tal efecto, el contratista deberá suministrar a la entidad, previo al inicio de la operación, los datos de contacto del servicio de soporte técnico, los cuales incluirán como mínimo:

· Nombre de la empresa o área responsable del soporte.
· Personas de contacto.
· Números telefónicos fijos y móviles.
· Correo electrónico y/o plataforma de mesa de ayuda.
· Horarios de atención.
· Procedimiento para el reporte y escalamiento de incidentes.
	
	



	ÍTEM
	OTROS CONDICIONES TECNICAS MINIMAS ADICIONALES
	CUMPLE 
	NO CUMPLE 

	1
	GARANTÍA El oferente deberá anexar con su propuesta certificación suscrita por el representante legal, mediante la cual otorgue una garantía mínima de veinticuatro (24) meses, contados a partir del recibo a satisfacción y puesta en funcionamiento de los equipos.

La garantía deberá cubrir defectos de fabricación, fallas de funcionamiento y deficiencias atribuibles a los bienes suministrados o a su instalación. Durante este término, el contratista deberá realizar, sin costo adicional para la Entidad, la reparación, reposición o cambio de los elementos que presenten fallas amparadas por la garantía, incluyendo los costos de mano de obra, repuestos y demás elementos necesarios.

	
	

	2
	CAPACIDAD OPERATIVA

El oferente deberá certificar por escrito que, en caso de resultar adjudicatario, cuenta con la capacidad operativa, técnica, administrativa y logística necesaria para la correcta ejecución del contrato, incluyendo la disponibilidad de los equipos, licencias, componentes tecnológicos, accesorios, materiales, herramientas y demás elementos requeridos para la implementación de la solución integral de seguridad y control de acceso objeto del presente proceso.

Así mismo, deberá garantizar la disponibilidad del personal técnico idóneo y de los recursos necesarios para adelantar las actividades de suministro, transporte, instalación, configuración, integración, pruebas, capacitación, transferencia de conocimiento y puesta en funcionamiento de la totalidad de los elementos que conforman la solución, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, condiciones de calidad y plazos establecidos por la Escuela de Policía Simón Bolívar.

	
	

	3
	EXPERIENCIA PROPONENTE  El oferente debe garantizar a la entidad su conocimiento, experiencia e idoneidad en la ejecución de esta clase contratos, por lo que se servirá presentar como evidencia de lo aquí propuesto, como mínimo una (01), máximo tres (03) certificaciones emitidas por los contratantes, de las últimas tres vigencias anteriores a la presente anualidad (2023, 2024 o 2025), donde se logre establecer que ha ejecutado procesos iguales o con características similares, al que se está estructurando actualmente en esta unidad policial, demostrando como mínimo que el valor de tales contratos, se encuentran dentro del rango del 50 al 100%, del valor por el cual se pretende a futuro, adjudicar el proceso de selección que nace a partir de la publicación del proceso de selección, dicha condición se puede acreditar también con la presentación de actas de liquidación bilaterales suscritas por las partes, pero este tipo de documento no podrá tener salvedades.
	
	

	4
	COSTOS El oferente deberá asumir la totalidad de los costos directos e indirectos asociados a la ejecución del contrato, incluyendo transporte, cargue, descargue, seguros, fletes, materiales, accesorios, equipos, herramientas, mano de obra, instalación, conexiones, adecuaciones menores, pruebas, puesta en funcionamiento, impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos necesarios para la correcta ejecución y entrega del objeto contractual.

La totalidad de estos costos deberá estar incluida en el valor total de la oferta económica, por lo cual no habrá lugar a reconocimientos adicionales por conceptos que debieron ser contemplados por el oferente.

El oferente deberá certificar mediante documento suscrito por el representante legal que ha realizado el correspondiente análisis de costos y que la oferta económica presentada incluye la totalidad de las erogaciones necesarias para la ejecución, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de los bienes objeto del contrato.

	
	

	5
	El oferente se compromete a realizar el suministro, instalación, configuración, integración y puesta en funcionamiento de la totalidad de los equipos, dispositivos, licencias, componentes tecnológicos, infraestructura de comunicaciones y demás elementos que conforman la solución de seguridad y control de acceso objeto del presente proceso contractual.

La instalación deberá incluir todas las actividades, materiales, accesorios, conectores, canalizaciones, cableado, elementos de fijación, herramientas, equipos de soporte y mano de obra especializada requeridos para garantizar la correcta operación e integración de los componentes suministrados.

Así mismo, el contratista deberá efectuar las respectivas pruebas de funcionamiento, validación de comunicaciones, configuración de dispositivos, integración del software, parametrización de usuarios y verificación general de la solución, garantizando su funcionamiento como un sistema integral de seguridad y control de acceso.
La ubicación definitiva de los equipos y elementos será definida y coordinada con el supervisor del contrato durante la etapa de ejecución, de conformidad con las necesidades operativas de la Escuela de Policía Simón Bolívar.

	
	

	6
	El oferente deberá entregar productos nuevos, de óptima calidad, comprometiéndose a cambiar sin costo alguno para la entidad aquellos elementos que presenten imperfectos o detrimento prematuro por mala calidad de los materiales o estén vencidos.
	
	

	7
	El personal asignado para la ejecución de los trabajos deberá encontrarse debidamente afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo EPS, ARL, AFP y Caja de Compensación Familiar, de acuerdo con la normatividad vigente.

Así mismo, el personal deberá portar y utilizar permanentemente los elementos de protección personal (EPP) requeridos para las actividades a desarrollar, de conformidad con los riesgos asociados a la instalación y las normas de seguridad y salud en el trabajo.

	
	

	8
	CURSO EN SG-SST: 

El oferente deberá presentar junto a la propuesta, el certificado de realización y aprobación del curso en SG-SST, con un mínimo de 50 horas (artículo 2.2.4.6.35 del decreto 1072 de 2015), del Técnico, tecnólogo, profesional o especialista responsable de la ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la empresa, de igual manera deberá adjuntar la resolución vigente que lo autoriza para la ejecución o ejercicio de dicha actividad.

Así mismo deberá adjuntar certificado de 20 horas, actualización en SGSST, cuando el certificado de realización y aprobación del curso de 50 horas en SG-SST, sea superior a 3 años.
	
	

	9
	DILIGENCIAR Y FIRMAR EL FORMULARIO “SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” suscrito por el oferente (persona natural o representante legal de la persona jurídica). En caso de ser propuesta conjunta deberá presentarlo por cada uno de los conformantes.


	
	

	10
	MATERIA AMBIENTAL

El oferente se compromete a cumplir las normas y/o estándares técnicos nacionales e internacionales, al igual que las normas, leyes y políticas de gobierno en materia de protección del medio ambiente.
En su Artículo 79, la Constitución Nacional (CN) consagra que: ¨Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
Esta norma constitucional puede interpretarse de manera solidaria con el principio fundamental del derecho a la vida, ya que éste sólo se podría garantizar bajo condiciones en las cuales la vida pueda disfrutarse con calidad.

La constitución nacional impone al Estado y a las personas la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales (Art. 8), así como el deber de las personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales y de velar por la conservación del ambiente (Art. 95), y las relacionadas a continuación:
Las relacionadas con la aplicación de buenas prácticas ambientales, de acuerdo con el tipo de servicio a contratar.

Indicar que cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales, que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio u obra, será asumida como su responsabilidad, y sobre el particular como la periodicidad con que se debe presentar informes.
La obligación de presentar las actas de disposición final correspondientes y las licencias ambientales de quienes realizarán dicha disposición, ya sean contratistas nacionales o extranjeros.
En los casos de tener personal bajo su responsabilidad, deberá contemplar capacitaciones en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos sólidos, líquidos, escombros entre otros, donde se realice el manejo y actuación de los mismos, e igualmente identificar los elementos utilizados (químicos, eléctricos, manufacturación entre otros), para el bien o servicio que se va a realizar de acuerdo a cada actividad específica que se desarrolle.

Solicitar al contratista en lo posible el análisis de ciclo de vida del producto y/o servicio a contratar según corresponda.
	
	

	11
	DILIGENCIAR Y FIRMAR EL FORMULARIO “COMPROMISO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL” suscrito por el oferente (persona natural o representante legal de la persona jurídica). En caso de ser propuesta conjunta deberá presentarlo por cada uno de los conformantes.
	
	

	12
	DILIGENCIAR Y FIRMAR EL FORMULARIO CARTA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FORMULARIO 7. 

suscrito por el oferente (persona natural o representante legal de la persona jurídica). En caso de ser propuesta conjunta deberá presentarlo por cada uno de los conformantes.
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ANEXO No. 2

VALOR ESTIMADO DE REFERENCIA





	ÍTEM Y/O LOTE
	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL
	RC
	UNIDAD DE DESTINO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO ESTIMADO, INCLUIDO IVA O EXENTO DE IVA (SI APLICA)
	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA O EXENTO DE IVA (SI APLICA

	1
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	Torniquete Tipo 1
	UNIDAD 
	1
	 $        5,627,975.25 
	 $         5,627,975.25 

	2
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	Lectores Biométricos Faciales
	UNIDAD 
	2
	 $        4,043,969.25 
	 $         8,087,938.50 

	3
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	Soporte para biométricos
	UNIDAD 
	2
	 $            474,092.00 
	 $             948,184.00 

	4
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	Arco Detector de Metales
	UNIDAD 
	1
	 $      12,181,943.25 
	 $       12,181,943.25 

	5
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	Detector de Metales Portátil
	UNIDAD 
	1
	 $            959,178.25 
	 $             959,178.25 

	6
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	Servidor Control de Acceso y Software de Control de Acceso (Visitantes Y funcionarios)
	UNIDAD 
	1
	 $      21,728,029.00 
	 $       21,728,029.00 

	7
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	Tarjetas de Proximidad RFID
	UNIDAD 
	100
	 $              66,729.75 
	 $         6,672,975.00 

	8
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	Lector Enrolador USB de Tarjetas
	UNIDAD 
	1
	 $            237,723.00 
	 $             237,723.00 

	9
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	Licencia
	UNIDAD 
	1
	 $        9,794,528.50 
	 $         9,794,528.50 

	10
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	Lector 2D de Cédulas
	UNIDAD 
	1
	 $        1,795,451.00 
	 $         1,795,451.00 

	11
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	Cámara Web USB
	UNIDAD 
	1
	 $            775,437.25 
	 $             775,437.25 

	12
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	Cámara Fija Tipo 1
	UNIDAD 
	1
	 $        2,829,791.75 
	 $         2,829,791.75 

	13
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	Switch Administrable PoE 24 Puertos
	UNIDAD 
	1
	 $        4,963,393.50 
	 $         4,963,393.50 

	14
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	UPS para Sistema de Seguridad UPS 3.0 KVA
	UNIDAD 
	1
	 $        4,112,094.75 
	 $         4,112,094.75 

	15
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	Puntos de red 
	UNIDAD 
	10
	 $        2,133,687.75 
	 $       21,336,877.50 

	16
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	gabinete
	UNIDAD 
	1
	 $        1,963,730.00 
	 $         1,963,730.00 

	17
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	sistema control de acceso (mano de obra configuración y capacitación)
	UNIDAD 
	1
	 $      24,520,185.25 
	 $       24,520,185.25 

	TOTAL 
	$ 128,535,435.75






Nota 1: El oferente deberá mantener los precios y condiciones ofertados durante la vigencia de la aceptación de oferta.
Nota 2: El oferente al presentar su oferta económica proyectará el valor teniendo en cuenta factores como son los gastos que se puedan llegar a presentar durante la ejecución de la aceptación de oferta sin que genere ningún costo adicional para la institución.




ANEXO No. 3

OFERTA ECONOMICA
Tuluá, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR
Ciudad.

Referencia: Propuesta económica para el proceso número PN ESBOL MIC 039 2026  cuyo objeto es: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR.

	ÍTEM Y/O LOTE
	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL
	RC
	UNIDAD DE DESTINO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO ESTIMADO, INCLUIDO IVA 
	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA 

	1
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	Torniquete Tipo 1
	UNIDAD 
	1
	
	

	2
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	Lectores Biométricos Faciales
	UNIDAD 
	2
	
	

	3
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	Soporte para biométricos
	UNIDAD 
	2
	
	

	4
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	Arco Detector de Metales
	UNIDAD 
	1
	
	

	5
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	Detector de Metales Portátil
	UNIDAD 
	1
	
	

	6
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	Servidor Control de Acceso y Software de Control de Acceso (Visitantes Y funcionarios)
	UNIDAD 
	1
	
	

	7
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	Tarjetas de Proximidad RFID
	UNIDAD 
	100
	
	

	8
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	Lector Enrolador USB de Tarjetas
	UNIDAD 
	1
	
	

	9
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	Licencia
	UNIDAD 
	1
	
	

	10
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	Lector 2D de Cédulas
	UNIDAD 
	1
	
	

	11
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	Cámara Web USB
	UNIDAD 
	1
	
	

	12
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	Cámara Fija Tipo 1
	UNIDAD 
	1
	
	

	13
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	Switch Administrable PoE 24 Puertos
	UNIDAD 
	1
	
	

	14
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	UPS para Sistema de Seguridad UPS 3.0 KVA
	UNIDAD 
	1
	
	

	15
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	Puntos de red 
	UNIDAD 
	10
	
	

	16
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	gabinete
	UNIDAD 
	1
	
	

	17
	02-01-01-004-010
	10
	ESBOL
	sistema control de acceso (mano de obra configuración y capacitación)
	UNIDAD 
	1
	
	

	TOTAL 
	





El proponente:
  
__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

ANEXO No. 4

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1. Cumplir con el objeto contractual.

2. Cumplir con las condiciones de facturación según especifica el anexo 2 de condiciones técnicas mínimas.

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 

4. Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 

5. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 

6. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Escuela de Policía Simón Bolívar quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.

7. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 

8. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho; el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Escuela de Policía Simón Bolívar de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 

9. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.

10. Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. 

11. Entregar productos de buena calidad que cumplan con las especificaciones técnicas descritas; en todo caso los productos a entregar deben cumplir con estas condiciones, pudiendo ser mejoradas, pero bajo ninguna circunstancia se pueden desmejorar.

12. En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el CONTRATISTA deberá informar por escrito a la otra parte que corresponda, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.

13. El contratista se obliga a comunicar por escrito al contratante cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, se deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente.

14. Serán a cargo del Contratista los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de elementos. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos.

15. Para evitar el incremento de precios el contratista deberá sostener los precios durante la ejecución del contrato que se llegare a celebrar.

16. Deberá contar con personal idóneo, capacitado y calificado en las labores objeto del contrato.

17. El contratista y sus empleados deberán firmar el formato Código 1DT-FR-0016 (declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información contratistas o terceros) una vez sea perfeccionado el contrato o firmada la aceptación de la oferta. Lo anterior dando cumplimiento a la política de seguridad de información de la Policía Nacional.

18. INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la POLICÍA NACIONAL de cualquier reclamación   proveniente   de   terceros   que tenga como causa sus actuaciones.

19. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual

COMPROMISO DE GESTIÓN AMBIENTAL
	
Con la presentación de la oferta el contratista se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones ambientales:
1. El contratista debe conocer la Legislación Colombiana sobre protección a la salud humana, a los recursos naturales y al medio ambiente y se obliga a cumplirla, en especial los principios constitucionales, la Ley 1252 del 27/11/2008, Decreto 4741 del 30/12/2005, Resolución 372 del 26/02/2009, Resolución 1446 del 02/09/2005, Resolución 1488 del 02/09/2005, y otras que establezca el Ministerio del Medio Ambiente y las del Ministerio de Salud y demás normas concordantes y complementarias.

2. Cualquier infracción a las normas sobre salud, protección ambiental y manejo de bienes, durante la ejecución de las labores, será corregida de inmediato por el Contratista a su costa y riesgo. Si la infracción no fuera corregida, la Escuela de Policía Simón Bolívar se reserva el derecho de suspender total o parcialmente las labores hasta que ello ocurra, corriendo el Contratista con todos los costos y riesgos que se deriven de la suspensión, y en caso de reincidencia podrá dar por terminado el contrato, sin lugar a ninguna indemnización.

3. Suministrar preferiblemente de elementos ecológicos o biodegradables y demás que no impacten negativamente la capa de ozono, papel reciclado o blanqueado sin cloro y todos los elementos en lo posible fabricados en material reutilizado y/o reciclado que por su composición, su contenido, la posibilidad de reciclaje, permitan la favorabilidad y confiabilidad con el medio ambiente, bajo parámetros establecidos como ambientalmente aceptables, esto en cumplimiento del Decreto 1369 de 2014, “Por el cual se reglamenta el uso de la publicidad alusiva a cualidades, características o atributos ambientales de los productos”, artículo 4: “Las afirmaciones ambientales deben indicar si la cualidad, característica o atributo publicitado se predica del producto, de su embalaje o de una porción o componente de ellos, y además especificar el beneficio ambiental que representa.”

4. El contratista se compromete a la aplicación de buenas prácticas ambientales, de acuerdo con la naturaleza de los bienes y de la instalación a contratar.

5. A contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental, además sus productos deberán cumplir los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión Ambiental. 

6. A responder por cualquier infracción de carácter ambiental por omisión de permiso, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio.

7. El contratista debe realizar la disposición final adecuada de cualquier elemento peligroso resultante de la ejecución del contrato.

8. A capacitar a su personal en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos sólidos, líquidos, escombros entre otros, donde se realice el manejo y actuación de los mismos.

9. Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales, que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio, será asumida como su responsabilidad.

10. En los casos de tener personal bajo su responsabilidad, deberá contemplar capacitaciones en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos sólidos, líquidos, escombros entre otros, donde se realice el manejo y actuación de los mismos, e igualmente identificar los elementos utilizados (químicos, eléctricos, manufacturación entre otros), para el bien o servicio que se va a realizar de acuerdo a cada actividad específica que se desarrolle.

11. El contratista se compromete a la adquisición preferiblemente de insumos ecológicos o biodegradables y demás elementos que no impacten negativamente la capa de ozono. 

12. Promover el uso de productos que tengan el sello ambiental, por cuanto este símbolo es una herramienta educativa que permite a los consumidores identificar y orientar sus preferencias de uso, al tratarse de productos que no afectan de manera significativa el medio ambiente.   

OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SG-SST.

Con la presentación de la oferta el contratista deberá dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, Capítulo 6 “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, Resolución 2186 del 2024 y Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”, así:

0. Durante la ejecución contractual cumplirá las responsabilidades establecidas en el artículo N° 2.2.4.6.10., del decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo”.
0. El Contratista será el único responsable por el cumplimiento de las normas de salud ocupacional, Seguridad de todo el personal que trabaje para él o para sus subcontratistas, y protección de bienes.

0. Si la actividad objeto del contrato está relacionada con las actividades reglamentadas para el SG-SST (alturas, eléctrico, trabajo en caliente, espacios confinados, etc) se deberá presentar licencia vigente de la persona que realizará la actividad, que contemple habilitación para el desempeño de la tarea.

0. Se deberá contar con la tenencia de los elementos de protección personal acorde a las necesidades de la tarea y según los riesgos de cada tarea a ejecutar.

0. Desarrollar las actividades necesarias para dar cumplimiento de las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratistas a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad.

0. Evidenciar la activa participación en las actividades que la Policía Nacional desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales.

0. Evidenciar objetivamente, el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados con la tarea contratada.

0. Participar en todas las actividades del plan de emergencias que se programen por la Policía Nacional, para el área donde desarrollará las tareas.

0. Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada.

Entregar al supervisor del contrato, certificado de afiliación vigente que evidencie objetivamente los aportes al sistema de seguridad social integral, y mantener dicha afiliación y alcance de cubrimiento del nivel de riesgo de exposición, durante toda la ejecución de las actividades objeto del contrato.















ANEXO No. 5
OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL
1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado,
	
2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor, a través de quien la POLICÍA NACIONAL mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA, 

3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar,  

4. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico, 

5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento, 

6. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto,

7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato,

8. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual, 

9. Incluir aquellas obligaciones propias de cada proceso que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones contractuales,

10. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos,

11. Visita de acompañamiento, por solicitud expresa del contratista y/o por cualquier otro motivo que amerite la realización de la misma.



ANEXO No. 6

[bookmark: _Hlk106205406]ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.
GARANTÍAS DEL PROCESO
ETAPA CONTRACTUAL
	[bookmark: _Hlk172357144]MECANISMO
DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	GARANTIA UNICA
	RIESGO JURIDICO
	Incumplimiento del contrato
	20% del valor del contrato
	Contratista
	Vigente por un término igual al plazo de ejecución y ciento ochenta días (180) días calendario más.
	Ampara el riesgo de incumplimiento durante el plazo de ejecución y liquidación del contrato. La estimación del riesgo cubre el 20% del valor del contrato como quiera que se pretenda el pago parcial o definitivo de los perjuicios que cause a la entidad, en los mismos términos de la Cláusula Penal pecuniaria.

	GARANTIA UNICA
	RIESGO JURIDICO
	Calidad de los bienes y correcto funcionamiento de los mismos
	Cincuenta por ciento (50%) del Valor del Contrato.
	Contratista
	Vigente por un término igual a la ejecución contractual y dos (2) años más a partir de la fecha recibido a satisfacción de los bienes
	Ampara el riesgo de mala calidad de los bienes adquiridos, durante la vigencia del contrato y dos (2) años más a partir del recibido a satisfacción de los bienes. La estimación cubre el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato por mala calidad de los bienes adquiridos, siempre y cuando se acredite que es imputable al contrato.



CLAUSULAS SANCIONATORIAS
	MECANISMO
DE
COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	Multa
	RIESGO JURIDICO
	Incumplimiento parcial
	Multas cuyo valor se liquidará con base en un cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar
	Contratista
	La multa se aplicará por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario, que se descontará del saldo que le adeude la Entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella.

	Ampara la mora o incumplimiento parcial de alguna obligación derivada del contrato por causas imputables al contratista.

	Multa por mora en la constitución de los requisitos de ejecución y legalización
	RIESGO JURIDICO
	Incumplimientos requisitos legalización y ejecución
	Multas cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor contratado.
	contratista
	El 0.2 % del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento de los requisitos de legalización, Por cada día de retardo y hasta por 10 días
	Ampara la mora en la constitución de los requisitos de ejecución y legalización

	Cláusula Penal Pecuniaria
	RIESGO JURIDICO
	Incumplimiento total – declaratoria de caducidad
	Multas cuyo valor se liquidará con base en un 20% del valor contratado
	Contratista
	El 20% del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento total del mismo y proporcional al incumplimiento parcial del contrato.

	Ampara el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista, se busca el pago parcial y definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad

	Cláusula del contrato

	RIESGO JURÍDICO
	INDEMNIDAD
	No aplica
	Contratista
	Vigente por un término igual al plazo de ejecución y cuatro meses
	Es obligación del contratista mantener a la Policía Nacional Escuela de Policía Simón Bolívar indemne de cualquier daño o perjuicio originado en reclamación proveniente de terceros que se derive de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.
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ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción 
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	probabilidad
	Impacto
	Calificación total
	Prioridad
	¿A quién se le asigna el riesgo?
	Tratamientos controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	Afecta la ejecución del contrato
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación 
	Calificación total 
	
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	Especifico
	Externo
	Selección
	Riesgos operacionales
	La no suscripción del contrato sin justa causa.

	Declaración desierta el proceso
	1
	5
	6
	Alto
	Entidad Estatal
	Buen estudio del sector y de mercado Acompañamiento al proceso.
	1
	1
	2
	Riesgo bajo
	No
	No
	Entidad Estatal
	Elaboración de estudios previos
	Etapa Precontractual
	Verificando la suscripción y adjudicación del contrato
	Etapa precontractual

	2
	General
	Interno
	Planeación
	Riesgos operacionales
	Selección de contratistas que no cumplan con la totalidad de los requisitos
	Los bienes a adquirir no satisfacen las necesidades de la entidad.
	2
	4
	6
	Alto
	Entidad Estatal
	Elaborar las especificaciones técnicas claras y que no esté direccionado a una marca en específico.
a las necesidades de la contratación y realizar una correcta evaluación de ofertas
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	Si
	No
	Comité Evaluador (Técnico, Jurídico y Económico)
	Desde la Estructuración del estudio previo.

	Adjudicación del contrato
	Estudios previos y evaluaciones
	Etapa precontractual

	3
	General
	Externo
	Contratación
	Riesgo Económico
	Incremento Injustificado en los precios ofertados
	Variación del presupuesto
	1
	3
	4
	Bajo
	Contratista
	Transferir el riesgo y reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia
	1
	2
	3
	Riesgo bajo
	No
	Si
	Entidad Estatal - Supervisor del Contrato

	Una vez se evidencie la fluctuación de la divisa
	Cuando los elementos sean entregados o se surtan las modificaciones pertinentes en el contrato
	Informe de supervisión
	Cuando ocurra

	4
	Especifico
	Interno
	Contratación
	Riesgos Operacionales
	Riesgos derivados del no cumplimiento del contrato
	La no entrega, instalación o puesta en funcionamiento de los dispensadores de agua potable, o su ejecución en condiciones distintas a las especificaciones técnicas establecidas.
	3
	2
	5
	Media
	Contratista
	Adquisición por parte del contratista de póliza que ampare el riesgo de Incumplimiento del contrato, Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y sesenta (60) días calendario más.

	1
	1
	2
	Riesgo bajo
	Si
	No
	Supervisor del Contrato

	Adjudicación del contrato

	Entrega a satisfacción de los servicios contratados

	Verificación de los Documentos que integra la oferta Revisión minuciosa por parte del comité técnico

	Recibido a satisfacción de bienes o servicios


	5
	General
	Interno
	Selección
	Riesgos Operacionales
	Falsedad en documentos que conforman la oferta

	Declaratorio desierto de proceso de contratación

	1
	5
	6
	Alto
	Entidad Estatal

	Evitar el riesgo/verificación estricta de los documentos que conforma la oferta, por parte del comité evaluador

	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	Si
	No
	Integrantes de los comités evaluadores (jurídico, económico, y técnico)

	Evaluación de los comités

	Publicaciones de las evaluaciones

	Verificación de los documentos que integra la oferta

	De acuerdo a la cronología del proceso


	6
	Especifico
	Externo
	Selección
	Riesgos operacionales
	Mala calidad de los bienes adquiridos
	Dispensadores con defectos de fabricación, fugas, fallas en el sistema de filtración o agua que no cumple los parámetros de la Resolución 2115 de 2007.
	3
	2
	5
	Media
	Contratista
	Adquisición por parte del contratista de póliza que ampare el riesgo de I Mala calidad de los bienes adquiridos, Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y dos (2) años más a partir de la fecha recibido a satisfacción de los bienes.

	1
	1
	2
	Riesgo bajo
	Si
	No
	Supervisor del Contrato

	Adjudicación del contrato

	Funcionamiento de los bienes instalados
	Informe de supervisión
	Cuando ocurra

	7
	Especifico
	Interno
	Planeación
	Riesgos operacionales
	Condiciones de la red hidráulica, sanitaria o eléctrica en los puntos de instalación distintas a las previstas en el estudio previo.
	Mayores cantidades de obra, reprogramación de la instalación o imposibilidad de poner en funcionamiento los equipos.
	2
	3
	5
	Media
	Entidad Estatal
	Diagnóstico técnico previo de la Oficina de Logística sobre los puntos de instalación; visita de reconocimiento obligatoria del oferente antes del cierre; previsión expresa en las especificaciones técnicas de que la instalación se ejecuta a todo costo.
	1
	2
	Riesgo bajo
	Riesgo bajo
	Supervisor del Contrato
	Recibo a satisfacción de los equipos en funcionamiento
	Cuando ocurra
	Adjudicación del contrato

	Funcionamiento de los bienes instalados
	Informe de supervisión
	Cuando ocurra



FORMULARIO 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Tuluá, _________________________________________

Señores
ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR
Ciudad.

[bookmark: _Hlk80368857]Referencia: Presentación de propuesta para el Proceso de Mínima Cuantía “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR.

Yo _________________________________, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de ___________________________, me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso Mínima Cuantía cuyo objeto es “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR.”. Conforme a la información suministrada en los términos establecidos en la invitación que rige el proceso, en las leyes de la República de Colombia y en particular de la ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en la invitación y en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales.   

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de la invitación, de sus Anexos y Formularios.
2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.
3. Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidades determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.
4. Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax  son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente)
5. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en la invitación y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.
6. Que nos comprometemos a proveer a la POLICÍA NACIONAL - – ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los bienes ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por la invitación para la Contratación, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en la invitación, y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.
7. Declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los bienes que se entregarán a la ESCUELA DE POICIA SIMON BOLIVAR, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de la invitación, sus Anexos y sus Formularios.
8. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.
9.  Reconocemos que ni la ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR, ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia ó visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.
10.  Reconocemos que ni la invitación a presentar ofertar del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.
11. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que LA POLICÍA NACIONAL – ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes ó participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos). 
12. Declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.
13. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.
14. Que me obligo a suministrar a solicitud de LA POLICÍA NACIONAL – ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.
15. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones): Teléfono (os): Fax
16. Que, en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).
17. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).
18. Que el plazo de ejecución del contrato será de conformidad con lo descrito en la presente invitación.
19. Que la vigencia de la presente oferta es de 60 días calendario, contados a partir de la presentación de la oferta.








Firma Propietario, Representante Legal y/o persona natural ________________________
C.C. No ___________________

























FORMULARIO No. 2
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Ciudad, seleccionar la fecha.
Señores.
POLICÍA NACIONAL – ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR 
Ciudad.
Referencia: Acuerdo de confidencialidad del proceso de Mínima Cuantía , Número PN ESBOL MIC 0039 2026 “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR.”.
El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente).  domiciliado en Domicilio de la persona firmante , identificado con Documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición, quien obra en calidad de representante legal Seleccionar la opción correspondiente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: que la Policía Nacional adelanta un proceso de contratación a través de la modalidad de Mínima Cuantía, para la celebración de un contrato estatal para. “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR.”

Segundo: que el proponente entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nación.

Cláusula primera. Compromisos asumidos.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. Mantener en reserva y no divulgar la información confidencial revelada por la policía nacional o por terceros formalmente designados para el efecto.

2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el contrato, la información que le sea entregada directamente por la policía nacional y/o sus designados.

3. Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del contrato.
4. Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la información confidencial.

5. Reconocer que el recibo de la información confidencial no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policía Nacional.

6. Suscribir, con antelación a la revelación de la información confidencial, los acuerdos de confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.

7. El proponente mantendrá una lista de usuarios de la información confidencial que será entregada al proponente cuando lo solicite. 

8. Utilizar única y exclusivamente la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el contrato.

9. No utilizar la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del contrato, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

10. Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

11. No usar la información confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la policía nacional.

12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la información confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la Policía Nacional.

13. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.
El proponente:
  _________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
[bookmark: _Hlk116629291]








FORMULARIO No. 3

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


Ciudad, seleccionar la fecha.
Señores.
POLICÍA NACIONAL – ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR
Ciudad.

Referencia: presentación sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de Mínima Cuantía  Número cuyo objeto es: “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR.” El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
La Policía Nacional, mediante la Resolución 03843 del 09/09/2019, prevé en el Artículo 2º, lo relacionado con la “Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional”, en lo siguiente:  
“La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la Institución; para ello destinará el capital humano, financiero y tecnológico, que permita el cumplimiento de los requerimientos legales y las acciones de mejora continua”.

PERSONA JURÍDICA
Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a mi actividad económica, clase de riesgo y tamaño de la empresa, actualizando los documentos técnicos y cumplimientos asociados al objeto del presente contrato. 

PERSONA NATURAL
Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a  la actividad económica y clase de riesgo  para la cual fui contratado, así mismo me comprometo a cumplir con las actividades y recomendaciones establecidas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del objeto del presente contrato y de las instalaciones policiales en donde preste mis servicios. 
Nota: seleccionar, según corresponda.
De igual manera en la ejecución del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su ejecución, la persona natural o jurídica deberá: 

· Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad. 

· Participar en las actividades que la Policía Nacional desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales. 

· Cumplir con el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.

· Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte de la Policía Nacional y los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollará las actividades. 

· Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada. 

· Practicarse o practicar a sus trabajadores (según sea el caso), los exámenes médico ocupacionales y complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto del contrato. 

· Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía Nacional o el contratante, que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada. 

· Entregar los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista, efectuando los pagos a la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada.  

Las personas jurídicas deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la Resolución 0312 del 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,   considerando lo siguiente: 
1. Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II ó III

2. Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II ó III.

3. Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo IV ó V.

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato.

El proponente:

__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones



FORMULARIO No. 4

FORMULARIO COMPROMISO ANTICORRUPCION
Ciudad, seleccionar la fecha.
Señores.
POLICÍA NACIONAL – ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR
Ciudad.

Referencia: Compromiso anticorrupción del proceso de Mínima Cuantía , Número “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR.
El (los) suscrito(s) a saber Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal .: domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral,  teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
PRIMERO: que la POLICÍA NACIONAL – ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR, adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal. 
SEGUNDO: que es interés del proponente apoyar la acción del estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL – ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;
TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por los siguientes compromisos:
COMPROMISOS ASUMIDOS.
El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:
Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 
Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación. 
Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 
Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 
Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 
El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,
El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;
El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:
No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de LA ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta.
No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL – ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.
Asimismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos que tengan por objeto la colusión (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o engañosa) en los procesos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas,[footnoteRef:1] son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio. [1:  Decreto 2153 de 1992, Arts. 44 y 47.] 

El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones precontractuales o contractuales derivadas del presente proceso no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.
El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el presente documento) a los (día del mes en letras y números, días del mes de del año).
El proponente:__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

NOTA: para el caso de ofertas conjuntas, suscribirán el presente documento todas los que conforman el consorcio o unión temporal a través del integrante, representante legal o apoderado.






FORMULARIO 5

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA
	CIUDAD
	DÍA
	MES
	AÑO

	
	
	
	



Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF. 

APERTURA _____                                         CANCELACIÓN_________

I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario)

Entidad o beneficiario 				 NIT 			 Y/O C.C. __________

Dirección 					 Teléfono		 Fax			

Departamento 				Ciudad				Municipio		

Denominación de la cuenta            Corriente ______		 Ahorros _______

Teniendo en cuenta que la Tesorería informará al proveedor sobre la realización del pago, indicando el día del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste verifique el abono en la respectiva cuenta y confirme a la Entidad, el proponente deberá indicar el correo electrónico para el efecto.

1. Si es a través de correo electrónico el contratista verificará que los recursos fueron recibidos y dará respuesta al correo electrónico de la Tesorería de la Entidad dentro del siguiente día hábil.

CORREO ELECTRÓNICO:	_____________________________ SI (___)

TELÉFONO:			______________________________ SI (___)

II. DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA: 

Entidad Financiera 					Código 					

Sucursal 				Código 			Ciudad 				

Dirección 					 Teléfono		 Fax			

Número de la cuenta 										
(Adjuntar certificación bancaria)

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO: 							
NUMERO CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 			DE:			
NOMBRE DE LA EMPRESA: 									
TELÉFONO: 			FAX:			EMAIL:					
FORMULARIO No. 6

[bookmark: _Hlk98408097]CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES A LOS SISTEMAS DE SALUD, PENSIONES, ARL Y OBLIGACIONES PARAFISCALES
 
	CIUDAD
	DÍA
	MES
	AÑO

	
	
	
	



 
Señores: 
 
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR
Tuluá                      

Yo, ____________________________________________, identificado(a) con cedula de ciudadanía Nro. ______________________________de ______________________________ en calidad de ______________________________________________ de la empresa ___________________________________ con NIT ___________________________________ manifiesto bajo la gravedad del juramento:    

Que hemos cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, pensiones, ARL y obligaciones parafiscales señaladas en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y que a la fecha nos encontramos a Paz y Salvo por estos conceptos y nos comprometemos a que durante la vigencia del contrato que se llegue a celebrar haremos los aportes que correspondan, de acuerdo con lo establecido en la Ley.   
 
Atentamente, 
 
 
FIRMA             ___________________________________________________________________
               
NOMBRE        ___________________________________________________________________
               
NIT O C.C. Nro.__________________________________________________________________           
 
NOMBRE DEL PROPONENTE _____________________________________________________            
 
NOTA 1. Este formulario debe ser diligenciado según parámetros establecidos en el ítem 7 del numeral 2.1 (De orden Jurídico) del presente pliego de condiciones. 
NOTA 2: Para el caso en que el presente anexo sea firmado por el Contador o Revisor Fiscal se deberá anexar la correspondiente fotocopia de su cedula y de su tarjeta profesional. 

NOTA 3: En todo caso se deberá anexar la última planilla cancelada por tal concepto.
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CARTA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO No 1

Fecha,

Señores
ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR
CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTIA No. PN ESBOL MIC  039 2026 


OBJETO: 
“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR.


El (los) abajo firmante (s) nos comprometemos para con ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR a cumplir con las condiciones técnicas de la presente propuesta y certificamos que los ítems ofertados cumplen con las especificaciones correspondientes requeridas de acuerdo con el ANEXO No 1 CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, solicitados en la respectiva invitación pública, así como las exigidas en los CRITERIOS DE SELECCIÓN.

Atentamente,



FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO				
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: 							
IDENTIFICACIÓN (C.C. O C.E.): 		_______DE: 	______________		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: 						
IDENTIFICACIÓN (NIT, C.C. O C.E.) 						_____________
DIRECCIÓN: TELÉFONO: EMAIL: 						_____________


FORMULARIO Nº 8
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COMPROMISO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

	CIUDAD
	DIA
	MES
	AÑO

	
	
	
	



Señores
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR
Tuluá- Valle del cauca

Como oferente me comprometeré a contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental, además mis servicios cumplirán los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión Ambiental. 

Así mismo me comprometo a cumplir y respetar los programas ambientales establecidos para la ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR en cuanto al proceso de reciclaje, uso y ahorro del agua y energía, educación, y el compromiso en desarrollar mecanismos de protección de los recursos naturales renovables conforme a la nueva Legislación Ambiental en Colombia y cumplir con los principios del Sistema de Gestión Ambiental, en aplicación a la norma constitucional ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974, ley 99 de 1993 ley 139 de 1994, ley 299 de 1995, Decreto 948 de 1995 y Documento CONPES 2834 de 1996.  

Cualquier infracción de carácter ambiental por omisión de permiso, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio u obra, será asumida como mi responsabilidad en calidad de contratista.

Conozco que el contratista que tenga personal bajo su responsabilidad, deberá contemplar capacitaciones en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos sólidos, líquidos, escombros entre otros, donde se realice el manejo y actuación de los mismos.

	Nombre empresa: 
	
	Nit:
	

	Nombre representante legal: 
	
	Cédula:
	

	Dirección:
	
	Teléfono:
	



FIRMA DEL OFERENTE: REP. LEGAL Y/O PERSONA NATURAL _________________

FORMULARIO Nº 9

AUTORIZACIÓN CONSULTA INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores
POLICÍA NACIONAL – ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR
Ciudad.

Referencia: autorización consulta Inhabilidades por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes para el proceso de Contratación PN ESBOL MIC 039 2026, cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR.

El(la) suscrito(a) __________________________________________ identificado con C.C./ C.E./ P.P No. ______________________ con fecha de expedición Día____Mes____Año_________, en mi calidad de representante legal de la empresa ________________, con NIT. _____________, autorizo libre, expresa e inequívocamente, y exclusivamente para los fines y en los términos señalados en la Ley 1918 de 2018 reglamentada por el Decreto 753 de 2019, a la ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR – ESBOL con NIT. 800.141.336-6, a consultar mis datos personales en el registro de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas menores edad que administra el Ministerio de Defensa-Policía Nacional de Colombia, de manera previa a mi eventual vinculación como posible contratista de ESBOL.

Así mismo, declaro que conozco que la recolección y tratamiento de mis datos se realizará de conformidad con la normatividad vigente sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 y la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Policía Nacional, manifestando que he sido informado(a) de forma clara y suficiente de los fines de su tratamiento.

Atentamente,

__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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