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ANEXO No. 1CONDICIONES TÉCNICAS 


* NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITABLES 
El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple.
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

PROPONENTE:
 ___________________________________________________________________________________
Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS
	UNIDAD
	CANTIDAD
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	Llanta 225/65 R16 - radial, tubeless. Uso SUV / camioneta. Índice de carga y velocidad 100T o superior. Instalación incluida.
	DETOL
	4
	
	

	2
	Llanta 255/70 R16 - radial, tubeless. Uso camioneta / SUV / 4x4 (diseño A/T o H/T). Índice de carga 109–115, velocidad T/H. Instalación incluida.
	DETOL
	18
	
	

	3
	Llanta 245/70 R16 - radial, tubeless. Uso 4x4 / camioneta (diseño H/T o A/T). Índice de carga 107–111, velocidad S/T. Instalación incluida.
	DETOL
	18
	
	

	4
	Llanta 265/65 R17 - radial, tubeless. Uso SUV / pickup / 4x4. Índice de carga ~112, velocidad T. Instalación incluida.
	DETOL
	14
	
	

	5
	Llanta 90/90-21 - posición delantera, doble propósito / enduro. Índice de carga ~54. Construcción TT / TL. Instalación incluida
	DETOL
	23
	
	

	6
	Llanta 130/70-17 - posición trasera, motocicleta de calle. Tubeless. Índice tipo 62H. Instalación incluida.
	DETOL
	3
	
	

	7
	Llanta 120/80-18 - posición trasera, doble propósito / enduro. Índice de carga 62–68. Construcción TT / TL. Instalación incluida.
	DETOL
	30
	
	



 	*     CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE CALIFICACIÓN (en caso de que aplique)

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	EXPERIENCIA PROPONENTE EN COMERCIALIZAR EL BIEN
Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos iguales o similares al objeto de la presente invitación, tal acreditación será avalada con la presentación de certificaciones y/o contratos, de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma supere el 100% del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá aportar certificaciones y/o contratos.

• No se admiten certificaciones de subcontrataciones. 
• No se admiten auto certificaciones de suministro propias. 
• No se tendrán en cuenta contratos en ejecución (entiéndase en ejecución hasta el recibo final). 
• No se aceptan certificaciones con enmendaduras. 
• No se aceptarán certificaciones cuya calificación sea mala o deficiente 

NOTA 1: Las certificaciones serán objeto de verificación; no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones en las que no se pueda constatar que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual.

NOTA 2: Si el contrato corresponde a un contrato ejecutado bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor del contrato a considerar será igual al valor total facturado del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación.
	
	

	2
	CAPACIDAD OPERATIVA

CERTIFICAR por escrito

El oferente de resultar favorecido se compromete a:

Garantizar que cuenta con la capacidad operativa, administrativa, medios logísticos y el personal idóneo para el cumplimiento del objeto del presente proceso.

Todos los gastos (administración, transporte, logística, instalación de llantas certificados y demás) ocasionados con la entrega de los elementos objetos de este proceso, serán asumidos por el contratista y no tendrán costo adicional al valor establecido en la propuesta, serán asumidos en su totalidad por el contratista.
	
	

	3
	CALIDAD Y CAMBIO DE LOS ELEMENTOS

CERTIFICAR por escrito

El oferente de resultar favorecido se compromete a:

Que los elementos se tienen que entregar en excelente calidad, cumpliendo con la totalidad de las especificaciones técnicas, si no cumplen efectuara el cambio o reposición sin costo alguno para la Policía Nacional – Departamento de Policía Tolima, en el menor tiempo posible.

Garantizar que los elementos en venta son nuevos, no usados ni remanufacturados y/o repotenciados, de marca reconocida en el mercado.
	
	

	4
	CERTIFICAR por escrito, el oferente de resultar favorecido en el presente proceso, se compromete a:

Presentar el certificado de importación del elemento si es necesario (según aplique), al momento de hacer la entrega ante el almacén de movilidad de Departamento de Policía Tolima, con el fin que el supervisor de aval y emita el respectivo recibido a satisfacción.
	
	

	5
	El oferente deberá CERTIFICAR por escrito, que cumplirá cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social integral y parafiscal, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.
	
	

	6
	El oferente deberá CERTIFICAR por escrito, que aplicará las buenas prácticas ambientales, así como participación en los programas y campañas ambientales, y demás exigencias que se establezcan en el sistema de gestión ambiental de la unidad o todas las campañas que realicen durante la ejecución del contrato dentro de las instalaciones policiales.
	
	

	7
	El oferente deberá CERTIFICAR por escrito, que cuenta con la capacidad operativa y logística para la entrega de los elementos a adquirir.
	
	

	8
	El oferente deberá CERTIFICAR por escrito, que es de responsabilidad exclusiva del proponente los perjuicios a la salud que se cause al personal policial, con productos suministrados, de conformidad con lo reglamentado en el inciso segundo del artículo 78 de la Constitución Política de Colombia: “(...) Serán responsables, de acuerdo con la Ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.
	
	

	9
	El oferente deberá CERTIFICAR por escrito, que se encuentra en el plan de manejo ambiental con respecto al post consumo, en el entendido de que una vez terminada la vida útil de los bienes, llantas y neumático que provea a la entidad, los reciba nuevamente y proceda a realizar su disposición final adecuada, allegando al señor supervisor del contrato el soporte documental de su destrucción final. De igual forma, se compromete por escrito a que cualquier infracción ambiental por omisión de permisos o licencias que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, será asumida como su responsabilidad, de igual forma que acatara toda la normatividad vigente existente y referente en materia ambiental, en buenas prácticas ambientales, así como las disposiciones expedidas por las autoridades ambientales competentes.

De acuerdo a la normatividad vigente según decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL". 

Artículo 2.2.1.1.2.4.3. Obligaciones posteriores a la liquidación. Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación. (Decreto 1510 de 2013, artículo 37)
	
	

	10
	CERTIFICAR por escrito, El Oferente se comprometerá a contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental, además sus servicios deberán cumplir los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión Ambiental. Dando cumplimiento en todo momento con los criterios y obligaciones en materia ambiental, de conformidad con las disposiciones legales vigentes,  Decretos 1076 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y desarrollo sostenible” y 284 de 2018 “Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la  Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE y se dictan otras disposiciones” o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.
	
	

	11
	El oferente deberá CERTIFICAR por escrito, que ofrece una garantía mínima de un (01) año de los elementos a adquirir por defectos de fabrica o mala calidad de los mismos.
	
	

	12
	COSTO UNITARIO: El posible oferente deberá CERTIFICAR por escrito que garantizará que el costo unitario y total propuesto en su oferta, se mantendrá durante el término de ejecución del contrato.
	
	

	13
	El oferente certificará por escrito con firma del representante legal que aportará y anexará con su propuesta Certificado de implementación del SGSST, que contenga:

1) Tiempo total de ejecución del SGSST en la empresa con la evaluación del riesgo aplicable a la actividad contratada (Riesgo I, II, III, IV, V, de acuerdo al Decreto número 768 de 2022 - Gestor Normativo).

2) Cumplimiento de la Resolución 312 del 13 de febrero de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST” Con el análisis de la evaluación inicial incluyendo el porcentaje de cumplimiento)

Nota: El certificado debe ser elaborado por la ARL correspondiente, de no ser posible el certificado podrá estar firmado por el Responsable SGSST o quien haga sus veces, con el respectivo número de Licencia en Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y anexar la respectiva resolución de la licencia en SST según alcance y certificado del curso de 50 horas SGSST y su debida actualización de 20 horas según lo establecido  circular 047 de 2025 dando aplicación a las normas que  modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen.

No obstante, así el certificado este firmado por la ARL, se servirán anexar licencia en SST según alcance y certificado del curso de 50 horas SGSST y su debida actualización de 20 horas según lo establecido circular 047 de 2025 dando aplicación a las normas que modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen.
	
	












________________________________________
Firma del representante legal del proponente
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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