ANEXO 1
[bookmark: _Hlk79573198]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DTPA-IP-FONAM-72-2026

1. DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIO
El objeto contractual se enmarca en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:
	CLASIFICA-
CIÓN UNS- PSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO

	
39111527
	Componentes, Accesorios y Suministros
de Sistemas Eléctricos e Iluminación
	Iluminación, artefactos y accesorios
	Iluminación de interiores y artefactos
	Accesorio de iluminación solar

	

60104701
	Instrumentos musicales, Juegos, Juguetes, Artes, Artesanías y Equipo educativo, Materiales, Accesorios y Suministros
	Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros
	Material de física de energía y electricidad
	
Dispositivos de recolección solar

	60104702
	Instrumentos musicales, Juegos, Juguetes, Artes, Artesanías y Equipo educativo, Materiales, Accesorios y Suministros
	Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros
	Material de
física de energía y electricidad
	Kits solares

	73152108
	Servicios de producción industrial y manufactura
	Servicios de apoyo a la fabricación
	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de manufactura
	Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos 



2.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES O SERVICIO

Los servicios que se pretenden contratar deberán cumplir con las siguientes descripciones técnicas:
DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS 4 KITS SOLARES EXISTENTES PARA MANTENIMIENTO:
Kit solar aislado 3240 watts x día 1 Breaker 16 Amperes DC Siemens 72 Voltios / 1 Breaker 63 AMP/ 1 Inversor 1500W 24V LMPK / 1 KIT CABLE FOTOVOLTAICO 15MTS 6MM CONECTOR EN 1 EXTREMO / Banco de Batería 24V 2 Serie AWG N°6 /1 Kit Cable Fotovoltaico 15mts 6mm conector en 1 extremo / 1 Caja Fusible tipo Riel con Fusible 15A 1000V DC/ 1 CONTROLADOR MPPT 24V 40/ 2 Batería Gel Ciclo Profundo 12V 150Ah CS Battery / 2 Panel Solar 405 Watts Monoperc Amerisolar Cofre metálico con medidas: 50x40x20 cm, circuito eléctrico para dos tomacorrientes dobles, dos plafones con interruptor independiente, tubería Conduit PVC de ½” para el circuito eléctrico alambre #14 . sistema de puesta a tierra para descargas eléctricas obligatorio y reglamentado retie, (1) protecciones ac, (1) base metálica para soportar los paneles, (1) base de soporte para las baterias.
1.2.1 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los kits solares o sistemas fotovoltaicos instalados en el marco de los acuerdos de conservación vigentes en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali durante las vigencias 2023 y 2024.
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INSTALADOS A FAMILIAS CAMPESINAS – PNN FARALLONES EN LA VIGENCIA 2023 Y 2024.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE 
MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	Servicio de Diagnostico especializado para el mantenimiento correctivo a sistemas fotovoltaicos, incluye inspección de componentes del kit solar, limpieza técnica requerida.
	Unidad
	1

	2
	Revisión y cambio de batería de Litio LIFEPO4 25V 100AH.
	Unidad
	1

	3
	Mantenimiento correctivo, revisión y cambio de inversor del sistema, incluye cableado, conectores, terminales y demás componentes requeridos para la puesta en funcionamiento
	Unidad
	1

	4
	Mantenimiento correctivo, revisión y cambio de controlador, incluye cableado, conectores, terminales y demás componentes requeridos para la puesta en funcionamiento
	Unidad
	1



2.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:
El contratista se obliga a cumplir las siguientes actividades:
1. 1 Garantizar el cumplimiento de todas las especificaciones, condiciones técnicas y requerimientos establecidos para la adecuada ejecución del contrato.
2. El contratista deberá reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término no superior a cinco (05) días efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por el supervisor del contrato.
3. prestar, de manera oportuna, eficiente y conforme a lo establecido en la ficha técnica, los servicios requeridos, los cuales serán recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. 
4. Aportar y disponer de los recursos técnicos, logísticos, humanos y financieros necesarios para la correcta ejecución del contrato. 
5. Acatar las instrucciones, requerimientos y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato, relacionadas con la ejecución del objeto contractual. 
6. Informar de manera oportuna, por escrito, al supervisor sobre cualquier novedad, anomalía, irregularidad o situación que pueda afectar la ejecución del contrato. 
7. Atender de manera inmediata los requerimientos, observaciones y reclamos formulados por la entidad, implementando las acciones correctivas a que haya lugar. 
8. Presentar la facturación correspondiente conforme a la normatividad vigente, adjuntando los soportes de ejecución y el paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando haya lugar. 
9. Presentar un informe técnico final del mantenimiento preventivo y correctivo realizado a los sistemas fotovoltaicos aprobado por el supervisor, que incluya el detalle de los mantenimientos realizados por cada sistema fotovoltaico. 
10. Constituir y mantener vigentes las garantías exigidas durante la ejecución del contrato. 
11. Cumplir con las demás obligaciones de carácter general o específico que surjan de la naturaleza del contrato y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual.
[bookmark: _GoBack]NOTA: Las estipulaciones incluidas en el contrato, que se derive del proceso de selección son de obligatorio cumplimiento por parte del contratista, igualmente los plazos, condiciones y calidades de los bienes o servicios destinados para la ejecución del contrato. Situación que será verificada por el Supervisor del Contrato. En caso de que el servicio prestado o bien adquirido no cumpla con las condiciones establecidas, el supervisor del contrato podrá solicitar de inmediato que se suministre lo solicitado en aras de garantizar el cumplimiento del contrato.
Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… 
FAX……………………………………………………………………………… 
FIRMA:
