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	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
FICHA TÉCNICA PROYECTO DE INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN SIMULACION DE REALIDAD VIRTUAL DE SOLDADURA PARA EL SENA CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL-CALI  

	Nombre del producto
	1. SIMULADOR DE REALIDAD VIRTUAL PARA PROCESOS DE SOLDADURA

	Este elemento debe cumplir con las condiciones técnicas mínimas requeridas en la presente ficha técnica, en caso de ser superiores y sea funcional para el requerimiento serán habilitadas por el equipo técnico.

	DETALLE TÉCNICO 
	Descripción
	El simulador debe estar compuesto de:
1. Simulador de soldadura de realidad virtual
2. Auriculares extraíbles.
3. Prueba de doblado virtual.
4. Múltiples entornos virtuales.
5. Muestra y puntúa las discontinuidades en la soldadura.
6. Se pueden ver 3 pantallas para la audiencia durante la soldadura: vista de casco, pantalla de puntuación y vista del instructor
7. Simula proyecciones, escoria y amolado.
8. El simulador se puede utilizar con o sin casco.
9. Teoría incorporada en el software.
10. Pedal de maniobra incluido.
11. Puntuación de paradas y reinicios.
12. Las ayudas visuales se pueden anular en cualquier momento durante la soldadura.
13. Folleto con WPS de referencia para reproducir la configuración adecuada del equipo.
14. Función de corte por oxicorte.
15. Modo de repetición.
16. Posibilidad de estudiantes en remoto.
17. Metales base de aluminio y acero inoxidable incluidos.
18. Consumibles: Electrodos revestidos: E6010, E6013, E7018 Varilla Maciza: 1 mm "ER70S-6, 1,2 mm" ER70S-6, 1,4 mm "ER70S-6, ER4043, ER308L Núcleo de flujo: E71T-1, E71T-8
19. Técnicas de soldadura: empujando, arrastrando, barrido, tejido y látigo.
20. Adiciones de puntuación del barrido: tiempo, espaciado y ancho del barrido.
21. Tipos de transferencia: arco corto, pulsado y spray.
22. Adiciones de puntuación con Electrodo E6010: tiempo de látigo, espaciado del tiempo y tiempo del baño de soldadura.
23. Lección sobre seguridad y medición incorporada en software.
24. Sonidos reales de soldadura
25. Se incluye el lan de estudios de GMAW, SMAW y FCAW

	
	Especificaciones
	Debe incluir:
• Maleta para transporte. • Sistema de simulacion. • Pantalla táctil. • Visor. • Brazo y soporte • 7 probetas • Simulador de porta electrodo. • Antorcha de mig, de tig, y material de aporte. • Control de pie para tig. • Ensamble de ajuste a la base • Accesorio de Oxicorte		
Disposiciones de trabajo:
• GMAW cortocircuito, Spray-Arc y Pulsado. • FCAW con gas y Autoprotegido. • SMAW E6013, E7018, E6010. • GTAW con y sin aporte. • Incluido módulo de Oxicorte. • 2F/PB • 3F/PF • 4F/PD • 5F/PH (Tubo-Chapa) • 1G/PA • 2G/PC • 3G/PF • 4G/PE • 5G/PH/PJ • 6G/H-L045/J-L045"
Técnicas:
Empujando, arrastrando, barrido, tejido y látigo.
• Adiciones de puntuación del barrido: tiempo, espaciado y ancho del barrido.
• Adiciones de puntuación con Electrodo E6010: tiempo de látigo, espaciado del tiempo y tiempo del baño de soldadura.
• Opciones para cortar, reencender, limpiar y enfocar.
• Probetas de práctica:
• Plataforma
• Junta a solape.
• Junta en T.
• Unión a tope de 9,3 mm (3/8 pulg.).
• Unión a tope en tubería XXS de 2 pulgadas (50 mm).
• Unión a tope en tubería Sch 40 de 6 pulg. (150 mm).
• Unión Tubo-Chapa.
• Discontinuidades en la soldadura y puntuación
• Califica la velocidad de desplazamiento, el ángulo de trabajo, el ángulo de desplazamiento, la distancia entre la punta de contacto y la probeta y el resultado final
• Vista de soldador y vista del instructor con puntuación en la pantalla
• Soldaduras de con pasadas múltiples.
• Sonidos reales de soldadura
• Comentarios instantáneos de puntuación / rendimiento.		
• Teoría específica del proceso de soldadura a través de la opción de menú en el software.
• Plan de estudios para SMAW y GMAW y guías de lecciones entregadas en USB
• Soldaduras de demostración.
• Modo de repetición.
• Modo de lección que incluye estándares de soldadura, medición, seguridad y principios de soldadura.
• Ayudas visuales para el objetivo, CTWD, velocidad, ángulos
• Personalización del nivel de usuario.
• Prueba de doblado. virtual con explicación sobre si pasa o no pasa
• Reencendidos.
• 3 niveles de aprendizaje para cada soldadura
• Transmisión en vivo y capacidad para estudiantes remoto.
• Auriculares VR extraíbles
• Los entornos virtuales incluyen: planta de procesamiento de tuberías, obra de cosntrucción, cabina de soldadura y astillero
• Simulaciones de soldadura virtuales
• Procesos simulados: GMAW (cortocircuito, arco spray, pulsado), GTAW (con aporte, pulsado con aporte, sin aporte), FCAW (gas Shield, SelfShield), SMAW (E7018, E 6010, E60139).
• Materiales base simulados realistas: acero carbono, acero inoxidable, aluminio. Con apariencia, sensaciones y sonido de soldadura realistas.
• Consumibles: Electrodo recubierto, incluido E6010, E6013, E7018, hilo MIG, incluido 0.035” ER70S-6, 0.045” ER70S-6, 0.052” ER70S-6, ER4043, ER308L, hilo tubular, incluido E71T-1, E71T- 8.
Complementos adicionales: 
• Función de corte por oxicorte con soplete simulado.
• Posicionador grande de soldadura. Hardware
• Pinza retráctil SMAW, pistola GMAW / FCAW y antorcha GTAW TIG, la varilla de aporte y los dispositivos de pedal adaptable simulan de manera realista el aspecto, la sensación y la acción de las antorchas y pistolas de soldadura reales.			
• Practique 5G y 6G, plano, horizontales, verticales y cornisa.
• Pedal de maniobra incluido. Software
• Teoría de la soldadura incluida.
• Lecciones integradas sobre seguridad y medición. Plan de estudios y formación
• Plan de estudios de GMAW, SMAW y FCAW en una memoria USB.
• Formación gratuita disponible.
• Folleto con WPS de cada procedimiento de soldadura para replicar la configuración adecuada del equipo (177 procedimientos).		

	
	Funciones del sistema y Características del contenido

	Debido a la complejidad del equipo solicitado se requiere que el proponente aporte documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante donde especifique que cuenta con la distribución autorizada de los productos en Colombia para el sector didáctico y se encuentra en capacidad de brindar todo el soporte postventa para el buen funcionamiento de los equipos. El proponente debe aportar copias de catálogo del fabricante donde se identifique marca y modelo de todos los equipos ofertados con el objetivo que el comité técnico pueda realizar la verificación respectiva y por ende habilitación técnica del producto.

	Empaque y rotulado
	Cada elemento será entregado en su respectivo empaque, con sus especificaciones técnicas e indicaciones y con su respectiva garantía.

	Presentación
	Caja

	Garantía
	Garantía de 1 año en sitio, La garantía debe aplicar para defectos de fabricación o baja calidad de los componentes. Esta garantía no aplica para el desgaste natural de sus componentes como consecuencia del uso y se ceñirá de acuerdo a los lineamientos de garantía otorgada por el fabricante
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