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ANEXO 1
FICHA TÉCNICA DE LOS BIENES QUE ENTREGA LA ENTIDAD
Proceso SAMC007 de 2026 – Selección Abreviada para la Enajenación de Bienes del Estado (permuta)

El presente Anexo describe, a título meramente informativo y con fundamento en el peritaje técnico y los avalúos comerciales que obran en el expediente del proceso, las características técnicas, el estado y el valor comercial de los bienes muebles que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio entregará a título de permuta, dados de baja mediante la Resolución No. 0002392 del 21 de diciembre de 2022. Este Anexo es distinto e independiente del Anexo 2 (ficha técnica de referencia del vehículo que la Entidad recibirá). En caso de discrepancia entre este documento y los avalúos, el informe de peritaje o el pliego de condiciones, prevalecerán estos últimos.
1. RESUMEN GENERAL DE LOS BIENES A ENTREGAR
	Grupo de bienes
	Cantidad
	Valor comercial

	Vehículos automotores
	6
	$ 107.419.000

	Cajas fuertes
	2
	$ 600.000

	Bienes tecnológicos y de audiencia
	257
	$ 9.300.000

	TOTAL
	265
	$ 117.319.000



Nota de verificación aritmética: la sumatoria de los valores comerciales discriminados en el avalúo y el peritaje ($107.419.000 + $600.000 + $9.300.000) asciende a $117.319.000. El Estudio Previo consigna como valor total la suma de $116.719.000, cifra que presenta una diferencia de $600.000 frente a la sumatoria de sus propios soportes (correspondiente, precisamente, al valor de las dos cajas fuertes). Se recomienda a la Entidad verificar y, de ser el caso, ajustar la cifra consignada en el Estudio Previo y demás documentos del proceso antes de la publicación definitiva.


2. VEHÍCULOS AUTOMOTORES (6)
A continuación se presenta la ficha técnica individual de cada uno de los seis (6) vehículos automotores objeto de entrega, con base en el "Informe de Peritaje de Vehículos Automotores" elaborado por el Ingeniero Mecánico Cristian David Hernández Garzón (M.P. No. CN230-155088), que obra en el expediente del proceso.


2.1 Mazda 6 (LXNM6) – Placa OBG 948
Información general del vehículo
	PLACA
	OBG 948
	CLASE VEHÍCULO
	AUTOMÓVIL

	TIPO SERVICIO
	OFICIAL
	TIPO CARROCERÍA
	SEDÁN

	No. LICENCIA DE TRÁNSITO
	8110013592055
	COLOR
	PLATA ARIANNE

	NIT
	8000938163
	CILINDRAJE
	2000 CC

	MARCA
	MAZDA
	TIPO COMBUSTIBLE
	GASOLINA

	MODELO
	2008
	FECHA DE MATRÍCULA INICIAL
	4/12/2008

	REFERENCIA
	6 (LXNM6)
	
	



Datos técnicos del vehículo
	TRANSMISIÓN
	4X2
	CAPACIDAD PASAJEROS
	5

	TRACCIÓN
	DELANTERA
	PUERTAS
	4

	TIPO DE CAJA
	MECÁNICA
	DIRECCIÓN
	HIDRÁULICA

	NÚMERO DE EJES
	2
	
	



Equipamiento del vehículo
	A/C
	SI - MANUAL
	SILLAS ELÉCTRICAS
	NO

	ESPEJOS ELÉCTRICOS
	2
	EXPLORADORAS
	NO

	VIDRIOS ELÉCTRICOS
	4
	CÁMARA DE REVERSA
	NO

	AIRBAG
	6
	SENSORES DE REVERSA
	NO

	TAPICERÍA
	CUERO
	BLINDAJE (NIVEL - RUNT)
	NO

	FRENOS
	DISCO / DISCO
	BLINDAJE (NIVEL - REAL)
	NO

	MANDOS EN EL TIMÓN
	SI
	
	



Documentación del vehículo
	SOAT
	NO VIGENTE

	RTM
	NO VIGENTE

	IMPUESTOS
	N/A



Observaciones técnicas
Estado de la carrocería y pintura: la pintura del vehículo se encuentra en buen estado general, sin evidencias visibles de oxidación, abolladuras o deterioro significativo.
Niveles de fluidos: los líquidos del motor (aceite del motor, aceite hidráulico de dirección y líquido refrigerante) se encuentran en su nivel mínimo; se recomienda mantenimiento preventivo inmediato.
Motor – fugas: se evidencia fuga de aceite en el motor, que requiere revisión mecánica especializada para determinar el origen y alcance de la filtración.
Sistema eléctrico – batería: el vehículo cuenta con batería instalada, pero no operativa, por lo que no fue posible realizar pruebas de encendido ni verificar el sistema eléctrico.
Estado de llantas: las dos llantas delanteras se encuentran completamente desgastadas y deben reemplazarse; las dos traseras presentan un desgaste aproximado del 50%.
Llanta de repuesto: el vehículo no cuenta con llanta de repuesto.
Amortiguadores del baúl: los amortiguadores hidráulicos de la puerta del baúl no funcionan correctamente.
Caja de cambios: la barra de la caja de cambios presenta deficiencias que ameritan revisión y ajuste mecánico.
Empaque perimetral – puerta del conductor: el empaque de la puerta delantera izquierda se encuentra en mal estado.
Costo estimado de documentos obligatorios (2025): SOAT aprox. $1.255.100; revisión técnico-mecánica y de gases (categoría livianos) aprox. $301.000.

Conclusión
El vehículo Mazda 6 (LXNM6) modelo 2008, placa OBG 948, presenta un estado general regular, con aspectos mecánicos y de seguridad que requieren atención inmediata: fuga de aceite en el motor, batería inoperativa, desgaste total de llantas delanteras, ausencia de llanta de repuesto y deficiencias en la amortiguación del baúl, la caja de cambios y el empaque de la puerta del conductor. Todos los niveles de fluidos se encuentran en su punto mínimo. Se recomienda efectuar las reparaciones correspondientes antes de su circulación.
Valor comercial: $ 14.000.000


2.2 Mazda 6 (LXNM6) – Placa OBG 799
Información general del vehículo
	PLACA
	OBG 799
	CLASE VEHÍCULO
	AUTOMÓVIL

	TIPO SERVICIO
	OFICIAL
	TIPO CARROCERÍA
	SEDÁN

	No. LICENCIA DE TRÁNSITO
	7110011745218
	COLOR
	ROJO VERONA

	NIT
	8000938163
	CILINDRAJE
	2000 CC

	MARCA
	MAZDA
	TIPO COMBUSTIBLE
	GASOLINA

	MODELO
	2008
	FECHA DE MATRÍCULA INICIAL
	6/09/2007

	REFERENCIA
	6 (LXNM6)
	
	



Datos técnicos del vehículo
	TRANSMISIÓN
	4X2
	CAPACIDAD PASAJEROS
	5

	TRACCIÓN
	DELANTERA
	PUERTAS
	4

	TIPO DE CAJA
	MECÁNICA
	DIRECCIÓN
	HIDRÁULICA

	NÚMERO DE EJES
	2
	
	



Equipamiento del vehículo
	A/C
	SI - MANUAL
	SILLAS ELÉCTRICAS
	NO

	ESPEJOS ELÉCTRICOS
	2
	EXPLORADORAS
	NO

	VIDRIOS ELÉCTRICOS
	4
	CÁMARA DE REVERSA
	NO

	AIRBAG
	6
	SENSORES DE REVERSA
	NO

	TAPICERÍA
	CUERO
	BLINDAJE (NIVEL - RUNT)
	NO

	FRENOS
	DISCO / DISCO
	BLINDAJE (NIVEL - REAL)
	NO

	MANDOS EN EL TIMÓN
	SI
	
	



Documentación del vehículo
	SOAT
	VIGENTE (12/08/2025)

	RTM
	NO VIGENTE

	IMPUESTOS
	N/A



Observaciones técnicas
Estado de la carrocería y pintura: en buen estado general, sin daños estructurales ni corrosión.
Niveles de fluidos en su nivel mínimo; se recomienda mantenimiento preventivo inmediato.
Motor – fugas: se evidencia fuga de aceite en el motor.
Sistema eléctrico – batería: instalada pero no operativa; no fue posible verificar el sistema eléctrico.
Estado de llantas: las cuatro llantas presentan un desgaste aproximado del 40%.
Babero protector del motor: el vehículo no cuenta con este componente.
Costo estimado de documentos obligatorios (2025): revisión técnico-mecánica y de gases aprox. $301.000.

Conclusión
El vehículo Mazda 6 (LXNM6) modelo 2008, placa OBG 799, presenta un estado general aceptable, con observaciones que requieren intervención preventiva en el corto plazo: fuga de aceite, niveles mínimos de fluidos, batería inoperativa, desgaste del 40% en las cuatro llantas y ausencia del babero protector del motor. Se recomienda el mantenimiento preventivo señalado antes de su circulación o uso continuo.
Valor comercial: $ 14.419.000


2.3 Mazda 626 (NM8) Nuevo Milenio – Placa OIL 537
Información general del vehículo
	PLACA
	OIL 537
	CLASE VEHÍCULO
	AUTOMÓVIL

	TIPO SERVICIO
	OFICIAL
	TIPO CARROCERÍA
	SEDÁN

	No. LICENCIA DE TRÁNSITO
	OIL 537
	COLOR
	VERDE ANDINO

	NIT
	800093816
	CILINDRAJE
	2000 CC

	MARCA
	MAZDA
	TIPO COMBUSTIBLE
	GASOLINA

	MODELO
	1998
	FECHA DE MATRÍCULA INICIAL
	13/08/1998

	REFERENCIA
	626 (NM8)
	
	



Datos técnicos del vehículo
	TRANSMISIÓN
	4X2
	CAPACIDAD PASAJEROS
	4

	TRACCIÓN
	DELANTERA
	PUERTAS
	4

	TIPO DE CAJA
	MECÁNICA
	DIRECCIÓN
	HIDRÁULICA

	NÚMERO DE EJES
	2
	
	



Equipamiento del vehículo
	A/C
	SI - MANUAL
	SILLAS ELÉCTRICAS
	NO

	ESPEJOS ELÉCTRICOS
	2
	EXPLORADORAS
	NO

	VIDRIOS ELÉCTRICOS
	4
	CÁMARA DE REVERSA
	NO

	AIRBAG
	0
	SENSORES DE REVERSA
	NO

	TAPICERÍA
	CUERO
	BLINDAJE (NIVEL - RUNT)
	NO

	FRENOS
	DISCO / TAMBOR
	BLINDAJE (NIVEL - REAL)
	NO

	MANDOS EN EL TIMÓN
	NO
	
	



Documentación del vehículo
	SOAT
	NO VIGENTE

	RTM
	NO VIGENTE

	IMPUESTOS
	N/A



Observaciones técnicas
Estado de la carrocería y pintura: desgaste visible, especialmente en el techo; abolladura y rayones en el panel trasero derecho; varios puntos de corrosión.
Niveles de fluidos (aceite de motor, refrigerante y líquido de frenos) en su nivel mínimo.
Sistema eléctrico – batería: instalada pero no operativa.
Estado de llantas: las dos delanteras completamente desgastadas; las traseras con desgaste aproximado del 50%.
Estado del interior – tapicería: desgaste elevado en las sillas.
Costo estimado de documentos obligatorios (2025): SOAT aprox. $1.255.100; revisión técnico-mecánica aprox. $301.000.

Conclusión
El vehículo Mazda 626 (NM8) Nuevo Milenio modelo 1998, placa OIL 537, presenta un estado general deficiente: desgaste de pintura, abolladuras, rayones y corrosión en la carrocería; niveles mínimos de fluidos esenciales; batería inoperativa; llantas delanteras totalmente desgastadas y desgaste significativo en la tapicería interior. Se sugiere no poner el vehículo en circulación hasta efectuar las reparaciones y reposiciones indicadas.
Valor comercial: $ 2.000.000


2.4 Toyota Land Cruiser Autana – Placa OHK 177
Información general del vehículo
	PLACA
	OHK 177
	CLASE VEHÍCULO
	CAMIONETA

	TIPO SERVICIO
	OFICIAL
	TIPO CARROCERÍA
	CABINADO

	No. LICENCIA DE TRÁNSITO
	OHK 177
	COLOR
	GRIS

	NIT
	800093816
	CILINDRAJE
	4500 CC

	MARCA
	TOYOTA
	TIPO COMBUSTIBLE
	GASOLINA

	MODELO
	1997
	FECHA DE MATRÍCULA INICIAL
	16/09/1997

	REFERENCIA
	LAND CRUISER AUTANA
	
	



Datos técnicos del vehículo
	TRANSMISIÓN
	4X4
	CAPACIDAD PASAJEROS
	8

	TRACCIÓN
	DOBLE
	PUERTAS
	5

	TIPO DE CAJA
	MECÁNICA
	DIRECCIÓN
	HIDRÁULICA

	NÚMERO DE EJES
	2
	
	



Equipamiento del vehículo
	MOTOR
	1FZ
	MANDOS EN EL TIMÓN
	NO

	A/C
	SI - MANUAL
	SILLAS ELÉCTRICAS
	NO

	ESPEJOS ELÉCTRICOS
	NO
	EXPLORADORAS
	NO

	VIDRIOS ELÉCTRICOS
	4
	CÁMARA DE REVERSA
	NO

	AIRBAG
	0
	SENSORES DE REVERSA
	NO

	TAPICERÍA
	TELA
	BLINDAJE RUNT (NIVEL)
	NO

	FRENOS
	DISCO / TAMBOR
	BLINDAJE REAL (NIVEL)
	SI – V



Documentación del vehículo
	SOAT
	NO VIGENTE

	RTM
	NO VIGENTE

	IMPUESTOS
	N/A



Observaciones técnicas
Estado de la carrocería y pintura: contaminada y desgastada, especialmente en el capó y el techo; varios puntos de corrosión.
Estado del parachoques delantero: requiere ajuste estructural y pintura en la puntera derecha.
Niveles de fluidos (aceite de motor, líquido de frenos y refrigerante) en su nivel mínimo.
Sistema eléctrico – batería: instalada pero no operativa.
Estado de llantas: la trasera derecha con desgaste del 80%; las otras tres con desgaste estimado del 35%.
Vidrios blindados – fisuras: fisuras internas en los vidrios blindados de las dos puertas traseras y la delantera derecha.
Costo estimado de documentos obligatorios (2025): SOAT aprox. $1.255.100; revisión técnico-mecánica aprox. $301.000.

Conclusión
El vehículo Toyota Land Cruiser Autana modelo 1997, placa OHK 177, presenta un estado general comprometido: deterioro avanzado de pintura y corrosión en la carrocería, parachoques delantero dañado, niveles mínimos de fluidos, batería inoperativa, llanta trasera derecha con desgaste del 80% y fisuras en vidrios blindados que afectan la integridad del blindaje. Se sugiere abstenerse de circular el vehículo hasta efectuar las intervenciones mecánicas, estructurales y de seguridad señaladas.
Valor comercial: $ 31.000.000


2.5 Toyota Land Cruiser Autana – Placa OHK 294
Información general del vehículo
	PLACA
	OHK 294
	CLASE VEHÍCULO
	CAMIONETA

	TIPO SERVICIO
	OFICIAL
	TIPO CARROCERÍA
	STATION WAGON

	No. LICENCIA DE TRÁNSITO
	OHK 294
	COLOR
	VERDE

	NIT
	800093816
	CILINDRAJE
	4500 CC

	MARCA
	TOYOTA
	TIPO COMBUSTIBLE
	GASOLINA

	MODELO
	1998
	FECHA DE MATRÍCULA INICIAL
	24/02/1999

	REFERENCIA
	LAND CRUISER AUTANA
	
	



Datos técnicos del vehículo
	TRANSMISIÓN
	4X4
	CAPACIDAD PASAJEROS
	7

	TRACCIÓN
	DOBLE
	PUERTAS
	5

	TIPO DE CAJA
	MECÁNICA
	DIRECCIÓN
	HIDRÁULICA

	NÚMERO DE EJES
	2
	
	



Equipamiento del vehículo
	MOTOR
	1FZ-FE
	MANDOS EN EL TIMÓN
	NO

	A/C
	SI - MANUAL
	SILLAS ELÉCTRICAS
	NO

	ESPEJOS ELÉCTRICOS
	NO
	EXPLORADORAS
	NO

	VIDRIOS ELÉCTRICOS
	4
	CÁMARA DE REVERSA
	NO

	AIRBAG
	0
	SENSORES DE REVERSA
	NO

	TAPICERÍA
	TELA
	BLINDAJE RUNT (NIVEL)
	NO

	FRENOS
	DISCO / TAMBOR
	BLINDAJE REAL (NIVEL)
	SI – V



Documentación del vehículo
	SOAT
	NO VIGENTE

	RTM
	NO VIGENTE

	IMPUESTOS
	N/A



Observaciones técnicas
Estado de la carrocería y pintura: desgaste generalizado, especialmente en capó y techo; corrosión avanzada, golpes, abolladuras y rayaduras que comprometen parcialmente la integridad de algunos paneles.
Estado de parachoques delantero y trasero: deformaciones y desprendimientos en tres de sus cuatro punteras.
Niveles de fluidos: aceite de motor, líquido de frenos e hidráulico de dirección dentro de rangos normales (se sugiere verificación físico-química); el refrigerante en su punto mínimo.
Sistema eléctrico – batería: instalada pero fuera de funcionamiento; no fue posible verificar el sistema eléctrico.
Estado de llantas: delanteras con desgaste del 100% (reemplazo inmediato); trasera izquierda 10%; trasera derecha aproximadamente 50%.
Vidrios blindados – delaminación: inicio de delaminación en los vidrios blindados de ambas puertas traseras.
Costo estimado de documentos obligatorios (2025): SOAT aprox. $1.255.100; revisión técnico-mecánica aprox. $301.000.

Conclusión
El vehículo Toyota Land Cruiser Autana modelo 1998, placa OHK 294, presenta un estado general comprometido: desgaste avanzado de pintura, corrosión y abolladuras en la carrocería, parachoques delantero y trasero deformados, refrigerante en su punto mínimo, batería inoperativa, llantas delanteras con desgaste total (100%) y proceso de delaminación en los vidrios blindados traseros. El vehículo no debe ponerse en circulación hasta ejecutar las acciones correctivas señaladas.
El informe de peritaje original identifica correctamente este vehículo como placa OHK 294 en su encabezado y en la tabla final de avalúos, pero por un evidente error de transcripción repite la placa OHK 177 en el párrafo de conclusión de este vehículo. La conclusión aquí transcrita corrige dicho error, ajustando la referencia a la placa correcta (OHK 294).
Valor comercial: $ 36.000.000


2.6 Chevrolet Luv TFS – Placa OBB 981
Información general del vehículo
	PLACA
	OBB 981
	CLASE VEHÍCULO
	CAMIONETA

	TIPO SERVICIO
	OFICIAL
	TIPO CARROCERÍA
	PICK UP

	No. LICENCIA DE TRÁNSITO
	021772
	COLOR
	BLANCO CALMA

	NIT
	800093816
	CILINDRAJE
	2300 CC

	MARCA
	CHEVROLET
	TIPO COMBUSTIBLE
	GASOLINA

	MODELO
	1994
	FECHA DE MATRÍCULA INICIAL
	23/05/1994

	REFERENCIA
	LUV TFS
	
	



Datos técnicos del vehículo
	TRANSMISIÓN
	4X4
	CAPACIDAD PASAJEROS
	5

	TRACCIÓN
	DOBLE
	PUERTAS
	4

	TIPO DE CAJA
	MECÁNICA
	DIRECCIÓN
	HIDRÁULICA

	NÚMERO DE EJES
	2
	
	



Equipamiento del vehículo
	A/C
	SI - MANUAL
	SILLAS ELÉCTRICAS
	NO

	ESPEJOS ELÉCTRICOS
	NO
	EXPLORADORAS
	NO

	VIDRIOS ELÉCTRICOS
	4
	CÁMARA DE REVERSA
	NO

	AIRBAG
	0
	SENSORES DE REVERSA
	NO

	TAPICERÍA
	TELA
	BLINDAJE RUNT (NIVEL)
	NO

	FRENOS
	DISCO / TAMBOR
	BLINDAJE REAL (NIVEL)
	NO

	MANDOS EN EL TIMÓN
	NO
	
	



Documentación del vehículo
	SOAT
	NO VIGENTE

	RTM
	NO VIGENTE

	IMPUESTOS
	N/A



Observaciones técnicas
Estado de la carrocería y pintura: desgaste generalizado; múltiples puntos de corrosión avanzada, golpes, abolladuras y rayaduras.
Estado del parachoques delantero: requiere ajuste estructural y pintura en la puntera derecha.
Niveles de fluidos: aceite de motor, líquido de frenos e hidráulico de dirección dentro de rangos normales (se sugiere verificación físico-química); refrigerante en su punto mínimo.
Sistema eléctrico – batería: instalada pero fuera de funcionamiento.
Estado de llantas: delanteras con desgaste aproximado del 80% (reemplazo inmediato); traseras con desgaste uniforme del 10%.
Estado del interior – tapicería: desgaste elevado en sillas y puertas.
Costo estimado de documentos obligatorios (2025): SOAT aprox. $1.255.100; revisión técnico-mecánica aprox. $301.000.

Conclusión
El vehículo Chevrolet Luv TFS, placa OBB 981, presenta un estado general deficiente: corrosión avanzada y deformaciones en paneles de la carrocería, desgaste significativo en tapicería y en las llantas delanteras, y batería fuera de servicio. El sistema de refrigeración requiere atención inmediata. Se recomienda realizar las reparaciones mecánicas correspondientes antes de considerar la circulación del vehículo.
Valor comercial: $ 10.000.000


3. CAJAS FUERTES (2)
Se relacionan a continuación las dos (2) cajas fuertes objeto de entrega, conforme al avalúo comercial que obra en el expediente del proceso.
	Ítem
	Placa / código
	Descripción
	Marca
	Valor comercial

	1
	15-000000139
	CAJA FUERTE MARCA ANCLA
	ANCLA
	$300.000

	2
	15-000000641
	CAJA FUERTE MARCA ANCLA
	ANCLA
	$300.000



Valor comercial total cajas fuertes: $ 600.000


4. BIENES TECNOLÓGICOS Y DE AUDIENCIA (257)
Se entregan 257 elementos tecnológicos y de apoyo a audiencias (equipos de cómputo, video, sonido y comunicaciones), dados de baja mediante la Resolución No. 0002392 del 21 de diciembre de 2022, cuyo valor comercial conjunto asciende a $9.300.000 según el avalúo actualizado que obra en el expediente. El listado detallado ítem por ítem (número de placa/código individual de cada elemento) se encuentra en el Estudio Previo y en el avalúo comercial del proceso, y se pone a disposición de los interesados en la forma en que se publiquen los documentos del proceso. A continuación se presenta un resumen por tipo de elemento:
	Tipo de elemento
	Cantidad

	MONITOR
	84

	CPU
	57

	SISTEMA CONFERENCIA
	40

	IMPRESORA
	20

	CAMARA DOMO PTZ
	15

	AMPLIFICADOR DE SONIDO
	11

	AMPLIFICADORES
	7

	CAMARA PTZ CON MATRIZ DE CONTROL Y SOFTWARE RESOLUCION 480 LINEAS LENTE OPTIE
	7

	RECEPTOR UHF CON CANAL 70
	6

	CAMARA VIDEO AUDIENCIA
	5

	PORTATIL
	3

	UNIDAD CENTRAL DE CONFERENCIA
	1

	CONSOLA MIX DE SONIDO
	1

	TOTAL
	257



Valor comercial total bienes tecnológicos y de audiencia: $ 9.300.000


5. RESUMEN FINAL DE VALORES
	Grupo de bienes
	Cantidad
	Valor comercial

	Vehículos automotores
	6
	$ 107.419.000

	Cajas fuertes
	2
	$ 600.000

	Bienes tecnológicos y de audiencia
	257
	$ 9.300.000

	TOTAL BIENES A ENTREGAR
	265
	$ 117.319.000



Fuentes: "07 Informe de Peritaje de Vehículos Automotores" (Ing. Cristian David Hernández Garzón, M.P. CN230-155088); "03 Avalúo Actualizado Junio 2026"; Resolución No. 0002392 del 21 de diciembre de 2022 (baja de bienes); Estudio Previo del proceso SAMC007.
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Tabla No. 1 - Escalas de probabilidad del riesgo.
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Tabla No. 3 - Metodologia de valoracion del riesgo
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