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ANEXO No. 6
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA MC –018 – 2026 CNSC

OBJETO: Prestar el servicio de recarga y mantenimiento de extintores con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades contempladas en el sistema de seguridad y salud en el trabajo frente a la gestión de emergencias de la comisión nacional del servicio civil.
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	No.
	Item
	Descripción
	Cantidad

	1
	Extintor Dioxido de Carbono CO2 Capacidad de 6.8 Kg (15 LB)
	Recarga y Mantenimiento extintor Dioxido de carbono CO2 Capacidad de 6.8 Kg (15 LB). De acuerdo a lo establecido en la norma para extintores
	8

	2
	Extintor CO2 de (10 LB)
	Recarga y Mantenimiento extintor CO2 de (10 LB). De acuerdo a lo establecido en la norma para extintores portátiles contra incendios NFPA10 (National fire Proteccion Association), y a su adaptación para el medio colombiano bajo la NTC 2885.
	20

	3
	Extintor Polvo Químico Seco ABC Cap 10 LB
	Recarga y Mantenimiento extintor Polvo Químico Seco ABC Cap 10 LB. De acuerdo a lo establecido en la norma para extintores portátiles contra incendios NFPA 10 (National Fire Protecction Association), y a su adaptación para el medio colombiano bajo la NTC 2885
	7

	4
	Extintor Polvo Químico Seco ABC Cap 20 LB
	Recarga y Mantenimiento extintor Polvo Químico Seco ABC Cap 20 LB. De acuerdo a lo establecido en la norma para extintores portátiles contra incendios NFPA 10 (National Fire Protecction Association), y a su adaptación para el medio colombiano bajo la NTC 2885.
	4

	5
	Extintor de agua 3.700 gr
	Recarga y Mantenimiento de extintor de agua 3.700 gr. De acuerdo a lo establecido en la norma para extintores portátiles contra incendios NFPA 10 (National Fire Protection Association), y a su adaptación para el medio colombiano bajo la NTC 2885.
	5

	6
	Extintor tipo satélite de polvo quimico seco ABC, capacidad 150 libras
	Recarga y Mantenimiento de extintor tipo satélite de polvo quimico seco ABC, capacidad 150 libras. De acuerdo a lo establecido en la norma para extintores portátiles contra incendios NFPA 10 (National Fire Protection Association), y a su adaptación para el medio colombiano bajo la NTC 2885.
	3

	7
	Extintor Polvo Químico Seco ABC Cap 5 LB
	Recarga y Mantenimiento de extintor Polvo Químico Seco ABC Cap 5 LB. De acuerdo a lo establecido en la norma para extintores portátiles contra incendios NFPA 10 (National Fire Protecction Association), y a su adaptación para el medio colombiano bajo la NTC 2885.
	3

	TOTAL
	50



Mantenimiento y recarga de extintores: Los 50 extintores requeridos corresponden al total de las tres (3) sedes de la CNSC. El contratista deberá recoger los equipos y suministrar extintores de reemplazo temporal durante el proceso de recarga. Posterior al mantenimiento, los elementos deberán ser reinstalados estrictamente en sus sedes de origen.

Firma del Proponente o Representante Legal 
Nombre: [Nombre completo]
Cédula de Ciudadanía: [Número]
NIT de la Empresa (si aplica): [Número]
Correo Electrónico: [Correo]
Teléfono: [Teléfono]
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