[bookmark: _GoBack]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ADECUACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA Y ZONAS DE RECREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO ÁNGEL

1. OBJETO
El presente ítem tiene por objeto una intervención de infraestructura educativa existente mediante la demolición de la placa deteriorada, excavación, conformación de estructura granular y construcción de una nueva superficie en adoquín peatonal para el área de recreación institucional.

2. ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES
Las actividades previstas presentan un nivel de complejidad técnica que permite su ejecución por empresas constructoras y contratistas de obra civil de diferentes tamaños, incluyendo pequeñas y medianas empresas y personas naturales que cumplan las condiciones legales, técnicas, financieras y organizacionales exigidas
La Secretaría de Educación identificó la necesidad de intervenir la zona de recreación debido al avanzado deterioro de la placa de concreto existente, la presencia de grietas, fisuras, desprendimientos superficiales y pérdida de uniformidad en la superficie, situación que representa riesgo para la comunidad educativa. 

La propuesta arquitectónica contempla la adecuación integral del área mediante la sustitución de la superficie existente por un pavimento construido en adoquín peatonal.

Zona objeto de intervención

El área definida para intervención corresponde a aproximadamente 249,96 m². 
Solución constructiva
La solución proyectada contempla:
· Demolición de placa existente.
· Excavación manual.
· Conformación de estructura granular.
· Instalación de pavimento en adoquín.
· Detalle constructivo proyectado: [PAD.01 DET...ANTO ANGEL | PDF]
· Adoquín de concreto de 6 cm.
· Capa de mortero de 4 cm con malla.
· Subbase granular compactada de 20 cm.
· Terreno conformado.

Actividades principales
· Localización y replanteo.
· Cerramiento temporal.
· Campamento.
· Demolición de placa.
· Excavación.
· Conformación de subbase.
· Retiro de escombros.
· Instalación de adoquín.
· Limpieza final.

Las especificaciones particulares, cantidades, unidades de medida y condiciones de ejecución se encuentran desarrolladas en el Anexo 1 – Anexo Técnico, las memorias del proyecto y el Formulario 1 – Presupuesto Oficial.
La naturaleza de la intervención determina que el contratista deba tener experiencia en actividades de construcción, adecuación, mantenimiento y/o mejoramiento de infraestructura física compatibles con las actividades exigidas en la Matriz de Experiencia aplicable.


3.  NORMATIVIDAD APLICABLE
La contratación se desarrollará observando las disposiciones contenidas en:

Constitución Política de Colombia.
Ley 80 de 1993.
Ley 1150 de 2007.
Ley 1474 de 2011.
Ley 1882 de 2018.
Ley 2069 de 2020.
Decreto 1082 de 2015.
Decreto 1075 de 2015.
Manual de Contratación de la Institución Educativa Santo Ángel.
Documentos Tipo para Infraestructura Social vigentes.

4. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El área de intervención corresponde a 249,96m2

La Entidad considera técnica, financiera y administrativamente viable adelantar la ejecución contractual sin entrega de anticipo, esta decisión se adopta teniendo en cuenta que:

· El valor del contrato corresponde a una obra de menor cuantía.
· Las actividades requeridas son convencionales dentro del sector de la construcción.
· Existe disponibilidad permanente de materiales e insumos.
· Existe amplia participación de contratistas con capacidad operativa y financiera.
· Se reducen riesgos asociados al manejo de recursos anticipados.
· Se fortalece la protección y control de los recursos públicos.

Actas Parciales

La Entidad realizará pagos mediante actas parciales de avance de obra, las cuales podrán tramitarse con periodicidad quincenal o conforme al avance efectivo de la ejecución.
Las actas parciales podrán acumular pagos hasta un valor equivalente al noventa por ciento (90%) del valor total del contrato.

Cada acta deberá estar acompañada de:

· Informe de avance.
· Registro fotográfico.
· Medición de cantidades ejecutadas.
· Balance presupuestal.
· Certificación de pago de seguridad social y parafiscales.
· Concepto favorable del Supervisor y/o Interventor.

Pago Final

El diez por ciento (10%) restante del valor contractual será cancelado mediante acta final de obra una vez:

· Se haya ejecutado la totalidad del objeto contractual.
· La obra haya sido recibida a satisfacción.
· Exista concepto favorable del Supervisor y/o Interventor.
· Se suscriba el acta de recibo definitivo.
· Se acrediten las obligaciones laborales y de seguridad social del contratista.

Este esquema permite garantizar que los recursos públicos sean desembolsados únicamente por obra efectivamente ejecutada y recibida a satisfacción.

5. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN
· La obra deberá ejecutarse conforme a planos, especificaciones técnicas y órdenes de la Interventoría.
· No se aceptarán trabajos con fisuras, desplomes, mala compactación, deficiencias de drenaje o incumplimiento estructural.
· Obra debidamente ejecutada

