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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA LOS DISPOSITIVOS DE HARDWARE PARA LA CAPTURA Y DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES (KITS FOTOGRÁFICOS)
	
ITEM
	INSUMO
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
	IMAGEN DE REFERENCIA
	CANTIDAD

	
CONTENIDO KIT FOTOGRÁFICO 
	Cámara fotográfica con lente variable incluido con funciones de video, grabación de audio y accesorios
	Cámara fotográfica con lente de rango variable de la marca de la cámara a entregar.

-Sensor CMOS (APS-C) de --32.5 megapíxeles, (mínimo)
-Procesador de imagen hacia lo más real sin dar tonos pastel o artísticos.
-Gama ISO de 100-32000 (mínimo) 
-Video 4K 60p y compatibilidad en video vertical
-Tecnologías Wi-Fi y Bluetooth
-Pantalla LCD táctil de ángulo variable de 2.9 (mínimo) pulgadas.
-Compatible con las versiones los teléfonos inteligentes y tabletas Android.
-Compatibilidad con tarjetas SD-SDHC – SDXC.
-Enfoque automático AF Sistema de 45 puntos (mínimo), Dual Pixel CMOS AF, con detección de ojos.
-Lentes intercambiables. 
- Visor Óptico Oled.
-  Modos de disparo: Escena inteligente automática, Creative Auto, SCN, filtros creativos, AE programada, AE con prioridad al obturador, AE con prioridad a la abertura, manual.
-Zapata multifuncional para flash y otros accesorios en la parte superior
- Estabilizador de imagen para video.
- Sensor de medición.
- Montura intercambiable para lentes EF o EF-S, compatible con diferentes marcas.

- La garantía de fábrica de la cámara debe ser de 2 años
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	Lente Primario: 18-150 mm 
-compatible con cuerpo de cámara solicitado.
-Estabilizador de imagen.
-Sistema de enfoque.

- La garantía de fábrica del lente debe ser de 2 años
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	- Lente secundario: 10-18 mm con 
-compatible con cuerpo de cámara solicitado.

- La garantía de fábrica del lente debe ser de 2 años
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	- Lente macro: Mínimo 85mm 
-compatible con cuerpo de cámara solicitado.
-Sistema de enfoque.

Nota: Teniendo en cuenta que serán 12 sitios de entrega de las cámaras, se determinó entregar 1 solo lente por cada sitio. (ver cuadro de distribución).

- La garantía de fábrica del lente debe ser de 2 años
	[image:  Especificaciones]
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	Flash externo con cable extensor, compatible con cámara propuesta, que se pueda ajustar a los parámetros técnicos de la cámara propuesta, en potencia, zoom, ángulo de luz, apertura, distancia, entre otras.
-Baterías AA con su respectivo cargador.

- La garantía de fábrica del flash debe ser de 2 años
	[image: ] [image: ]
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	Filtro para lente
	Filtro UV protector para lente (compatible con cada uno de los lentes y las especificaciones descritas)

Nota: Teniendo en cuenta que se requieren los siguientes lentes: 18 lentes primario, 18 secundarios y 12 lente macro, se hace necesario 48 filtros para cada uno de los lentes anteriormente citados. 

- La garantía de fábrica de los filtros debe ser de 1 año
	[image: Forma, Círculo

Descripción generada automáticamente]
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	Batería de cámara adicional
	Doble batería de cámara adicional de la referencia de la cámara, de alta capacidad y original de la MARCA.

Nota: Considerando que se requieren 18 cámaras, se hace necesario contar con 2 baterías para cada una, para un total de 36 baterías

- La garantía de fábrica de las baterías debe ser de 2 años
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	Cargador de batería de cámara adicional
	- Cargador de batería adicional compatible con la referencia de la cámara, original de la MARCA, con su cable conector y sus respectivos accesorios de fábrica. 

- La garantía de fábrica del cargador debe ser de 2 años
	[image: Imagen en blanco y negro

Descripción generada automáticamente con confianza baja]
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	Memoria SD
	Capacidad mínima 128 GB
- Alta velocidad de lectura y escritura superior a 90 MB/s
- Velocidad de video con certificado v90 o superior 
- Preferiblemente con resistencia a vibraciones y golpes

- La garantía de fábrica de las memorias debe ser de 2 años

Nota: Considerando que se requieren 18 cámaras, se hace necesario contar con 2 memorias SD para cada una, para un total de 36 memorias SD
	[image: Imagen de la pantalla de un celular con letras

Descripción generada automáticamente con confianza baja]
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	Trípode con accesorios
	Peso de máximo 2 kilos
Capacidad de carga hasta de 4 kilos
Altura máxima 150 cm 
Altura mínima 40 cm 
Nivel de burbuja 
Material del trípode en aluminio color negro
Zapata desmontable compatible con la cámara (con liberación rápida)
Tamaño plegado: 50 cm  
Rotación panorámica 360°
Estuche de transporte tipo lona (impermeable) con cremallera reforzada
Mecanismo de bloqueo de patas con palanca de presión

- La garantía de fábrica del trípode debe ser de 1 año
	[image: Trípode Profesional Wt-3520 Para Cámara con Soporte Celular y Control 140 cm]
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	Maleta transportadora de cámara
	Bolso de hombro para cámara fotográfica y accesorios
Correa de hombro acolchada 
Material interno con divisiones acolchadas ajustadas y removibles 
Material externo impermeable
Debe contar con bolsillos externos de material Impermeable
Cremallera doble para el compartimiento principal
Color oscuro
Capacidad de carga: más de 2 kilos.

- La garantía de fábrica de la maleta debe ser de 1 año
	[image: ]
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	Kit de limpieza
	Solución de limpieza (frasco con atomizador 200 a 300 ml) 
Funda con cremallera para almacenamiento del kit – color negro
Hisopos de limpieza con cabeza súper suave y flexible de microfibra 
Soplador de aire de color negro (tipo pera)
Paños de limpieza para cámaras (Microfibra) 
Libreta de papel limpia lentes  

-El kit no incluye garantía
	[image: Imagen que contiene interior, tabla, artículos, escritorio

Descripción generada automáticamente]
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	Porta memorias
	Material resistente a golpes – color negro
Material interno con compartimientos 
Resistente al agua 
Capacidad para mínimo 2 tarjetas SD y tarjetas microSD

- La garantía de fábrica del porta memorias debe ser de 1 año
	[image: Imagen que contiene reloj

Descripción generada automáticamente]
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	Lector de Memorias
	-Compatible con memorias: SD, MicroSD, USB, Tipo C.
- Se requiere que cuente con mínimo un puerto para memorias SD, MicroSD, USB, Tipo C.
-Velocidad de transferencia de datos 3.1 Gen 1 o superior.
-Cable de conexión incluido USB Tipo A con adaptador tipo c.
-Compatibilidad plug-and-play con Windows, macOS y Linux
-Soporte para velocidades de lectura/escritura acorde a tarjetas V90 (≥ 90 MB/s escritura sostenida).

- La garantía de fábrica del lector de memorias debe ser de 1 año
	[image: Qué es un lector de tarjetas de memoria USB?]
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	Reflector LED
	-Potencia entre 20w a 30w 
-Conector a corriente directa con cable de 5metros.
-Trípode de altura mínima de 0.40 metros y máxima 1.50 metros.
-Luz Led de color blanco 
-Interruptor de encendido 

- La garantía de fábrica del reflector LED debe ser de 1 año
	[image: Reflector Led 20w Con Tripode]
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	Impermeables para cámaras fotográficas
	-Resistente a la lluvia: Diseñada para proteger la cámara y lente, ya sea pequeña o profesional, de la lluvia y cualquier otra condición climática inesperada. 
-Alta calidad: Fabricada con nylon impermeable de alta calidad y con una ventana de visualización ultra transparente. 
-Ajustable: Las mangas ajustables y la cremallera doble de longitud completa permiten acceder a los controles de la cámara, tanto si la sostiene como si la monta en un trípode. 
-Compatible con las cámaras con las que cuenta la unidad, CÁMARA FOTOGRAFÍA CANON 5D MARK IV, CÁMARAS CANON EOS R50 y R7 y CÁMARA NIKON COOLPIX P1000.

Nota:  se requieren impermeables para la totalidad de cámaras fotográficas con las que cuenta la UBPD, tanto en los GITT, GITR y nivel nacional. El número total de cámaras actualmente asciende a 49. Adicionalmente, se adquirirían impermeables para los kits que se solicitan con la actual adquisición se espera adquirir 18.

- La garantía de fábrica del impermeable para cámara fotográfica debe ser de 1 año
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Nota: El proponente debe remitir certificado en el que conste que los equipos y/o accesorios a proveer a la UBPD cuenten con servicios de mantenimiento disponibles en Colombia.
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