FORMULARIO
 PONDERACIÓN Y CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (OPCIONAL)


Ref. PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-179-CENACAVIACIÓN-2026 CUYO OBJETO ES LA “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS FARE PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN”

El proponente deberá presentar en documento independiente debidamente firmado por el representante legal o quien haga sus veces, donde relacione los ADICIONALES PONDERABLES OFERTADOS, los cuales son FUERA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, no tendrá costo alguno para la entidad y deberán ser entregadas dentro del plazo de ejecución del contrato.

[bookmark: _Hlk161609837][bookmark: _Hlk104301436]Para el presente proceso, el proponente que cumpla con el siguiente requerimiento de factor técnico agregado, sin costo para la entidad, obtendrá sesenta (60) Puntos.

El oferente que desee obtener dentro de su calificación el puntaje adicional señalado en el presente numeral, deberá manifestar que se compromete a proveer dentro del término de ejecución del contrato resultante el ponderable solicitado sin costo alguno para la administración y obtendrá el puntaje de acuerdo a su ofrecimiento.

El seguimiento y control de esta condición técnica adicional estará a cargo del supervisor del contrato durante la ejecución, la misma una vez adjudicado el proceso, se convertirá en obligación contractual. 

La ejecución de este ponderable se realizará en el término de ejecución del contrato.

Los aspectos objeto de ponderación, son:

	DESCRIPCIÓN
	PUNTAJE
	OFRECE / 
NO OFRECE

	 
Respirador Espacios Confinados

Equipo de respiración para ingreso y escape de espacios confinados, aplicaciones hazmat o situaciones de peligro inmediato para la vida o la salud (IDLH). Cuenta con regulador E-Z Flo y sistema de sujeción de cilindro E-Z Klip para un fácil y rápido recambio. Disponible en 2216, 3000 o 4500 psi, con cilindros de 5, 10 o 15 minutos y diferentes opciones de arnés. 

[image: C:\Users\JAVIER.AMARIS\Documents\BLUETOOTH\IMG-20260122-WA0053.jpg]



Prensadora Mangueras Hidráulicas P52 FINN 

220 volts, 50 hz
Maquina prensadora de mangueras hidráulicas de gran capacidad aprete, viene con gabinete vertical incorporado, sdonde se disponen los 12 juegos de dados de aprete, los que se colocan y extraen en la prensa, con una herramienta manual metálica.

Su gran capacidad de aprete, permite trabajar desde 1/4" (6 mm) hasta 2 " (51 mm) de diámetro de manguera interior.

El tipo de manguera hidráulica es desde R1 (una malla) hasta R13 (4 mallas), de mayor presión hidráulica, gracias a los más de 480 tons de fuerza de aprete de la prensa.

· Rango de aprete: 0,1 mm; Volumen de Tanque de aceite: 2.5 l /5 l<710l (opcional)
· Capacidad del estanque de aceite hidráulico: 45 litros; tipo de aceite: # 46 o # 68. 
· Presión del sistema: 26 mPa / 31.5 mPa
(opcional)
· Potencia del Motor eléctrico: 3 kW
· Presión de cierre prensa: 640 tons
· Eficiencia: más de 200 piezas/hora
· Máximo de abertura de la prensa: 114 mm diámetro
· Tolerancia máxima de apertura: 30 mm

Modelo: Maquina Prensadora P52 Finn 220 v 50 hz con herramienta de cambio juego de dados

Categoría: Hidráulica

Subcategoría: Prensadoras Aire Acondicionado Prensadoras Mangueras de frenos Prensadoras Mangueras Hidráulicas

[image: C:\Users\JAVIER.AMARIS\Documents\BLUETOOTH\IMG-20260122-WA0057.jpg]


Carro de Herramienta de 11 Gavetas – “Verde”

Base interna de cajones protegida por forros en Eva de 2mm
Cajones con corredera de rodamientos de bola de 45mm
Cuerpo del carro hecho de acero de 1,2mm con pintura electroestática
Ruedas reforzadas en polipropileno de 5”x2”, 02 fijas y 02 giratoria de 360° con frenos superiores
Paredes laterales con láminas perforadas para el montaje de variedad de accesorios
02 porta botellas incluidos
Capacidad de carga estática 800 kg (45 kg por cajón”

[image: C:\Users\yilson.ortizm\Desktop\79347829-be3e-47f5-a7bd-d301aa4d8ad3.JPG]


Botella de argón puro para soldadura TIG

Presión de llenado 200 bar
Contenido de gas 1.9m3
Argón 1.600 lts de argón comprimido
Diámetro exterior 145 mm
Longitud sin casquillo 785mm 
Conexión de la válvula W21,8X1/14 din 477 rosca estándar
Bottela compacta de fácil transporte
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Equipo de SAND - BLASTING

Lamina HR – CAL 3/16”
Presión de 125 psi
Presion de trabajo 250 psi
Capacidad de 65 x 160 lts

[image: C:\Users\yilson.ortizm\Desktop\3e6cc945-bfd7-4022-9b2d-0ab297bc53ba.JPG]

	ELEMENTO
	CANTIDAD 
	VALOR
PUNTAJE

	Respirador Espacios Confinados
	01
	60

	Prensadora manguera hidráulica p52
	01
	

	Carro de Herramienta de 11
	01
	

	Botella de argón puro para soldadura TIG
	01
	

	Equipo de SAND - BLASTING
	01
	



	60 PUNTOS
	INDIQUE AQUÍ SI OFRECE O NO OFRECE

	TOTAL
	60 PUNTOS
	



NOTA 1: El oferente que desee obtener dentro de su calificación el puntaje adicional señalado en el presente numeral deberá manifestar que se compromete a proveer dentro del término de ejecución del contrato resultante el ponderable solicitado sin costo alguno para la administración y obtendrá el puntaje de acuerdo con su ofrecimiento.

NOTA 2: En caso de no ofertar los aspectos técnicos objeto de ponderación de la oferta no se asignará puntos y la misma no constituye factor excluyente.

NOTA 3: Los factores de ponderación son opcionales no son obligatorios y su ofrecimiento no genera costo económico adicional para el MINDEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN.

NOTA 4: El puntaje de la ponderación técnica se dará única y exclusivamente a los oferentes habilitados en la totalidad de los aspectos técnicos, jurídicos, financieros y económicos 

[bookmark: _Hlk229088446]NOTA 5: El seguimiento y control de esta condición técnica adicional, estará a cargo del supervisor del contrato durante la ejecución.


FIRMA: _________________________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________
NIT: _____________________________________________
Nombre del Representante Legal: ____________________
C.C. No.	_______________ de ________________________	 

[bookmark: _GoBack]Este anexo hará parte integral del contrato respectivo.
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