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ANEXO TÉCNICO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OBLIGACIONES
SAMC-APC-08 -2026

OBJETO: “ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, DRONES PARA LEVANTAMIENTO Y ANALISIS DE INFORMACION CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO PARA LA VIGENCIA 2026”.

Me comprometo bajo la gravedad de juramento a cumplir el contrato que resulte del proceso de selección SAMC-APC-____-2026, bajo los siguientes términos:

A continuación, se describen las condiciones que deberá cumplir el proponente para la contratación del suministro de tiquetes aéreos nacionales requeridos por la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario (BRDEH).

1. ANEXO DE ESPEFCIFIACIONES TECNICAS

NORMAS O ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTOS TÉCNICOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.
El proponente acreditará que los bienes a adquirirse cumplen con las especificaciones técnicas que son de obligatorio cumplimiento y que corresponden al ítem ofertado, para tal efecto diligenciará correctamente el Anexo Técnico No 2, el cual será verificado por el Comité Técnico Evaluador.

Las especificaciones técnicas para la adquisición del sistema de aeronaves no tripulados (UAS), están contenidas en el siguiente documento anexo:

Descripción de las especificaciones de los bienes a adquirir en documento anexo – especificaciones técnicas.

1.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TECNICA JEMOP-DAVAA-ET-02744/ AVI-00, PARA LO CUAL SE RELACIONAN ACONTINUACION 

	ADQUISICION DE SISTEMA AERONAVES NO TRIPULADAS (UAS) PARA UNIDADES EXTERNAS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO No. JEMOP-DAVAA-ET-02744/ AVI-00

	Ítem ET No. JEMOP-DAVAA-ET-02744/ AVI-00 (CLASE I – A)
	Requisito técnico Excigibles DAVAA Unidades Externas
	Especificación del UAS, Necesidad BRDEH

	14
	Radio de operación en línea de vista (LOS)
	Sistema de transmisión O4 Enterprise con alcance hasta 25 km

	16
	Alcance operacional entre 1 km y 5 km
	Alcance máximo de transmisión hasta 25 km

	17
	Tiempo de operación entre 15 minutos y 1 hora
	Autonomía máxima de vuelo aproximada de 49 minutos

	20
	Plataforma con más de dos motores
	Aeronave tipo multirotor de cuatro motores

	21
	Motores eléctricos tipo brushless
	Motores eléctricos de alta eficiencia

	22
	Sistema de energía mediante baterías recargables
	Baterías inteligentes Li-ion recargables

	29
	Sistema de navegación mediante GPS
	GNSS multiconstelación (GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS)

	30
	Sensores de detección de obstáculos
	Sistema de sensores omnidireccionales de detección de obstáculos

	34
	Tren de aterrizaje integrado
	Sistema de aterrizaje fijo integrado

	37
	Despegue vertical
	Despegue vertical automático

	38
	Recuperación vertical
	Aterrizaje vertical automático o manual

	40
	Cámara de navegación
	Sistema de cámaras estabilizadas en gimbal de 3 ejes

	52
	Estación de control terrestre (GCS)
	Control remoto DJI RC Plus Enterprise con pantalla integrada

	61
	Comunicaciones en línea de vista (LOS)
	Transmisión digital de video y datos en tiempo real

	67
	Transmisión de datos en tiempo real
	Video en vivo hasta 1080p con telemetría

	70
	Control manual de la aeronave
	Control manual mediante estación de control

	71
	Control manual asistido
	Modos de vuelo asistidos por GPS y sensores

	72
	Control autónomo
	Planificación de misiones y vuelos automáticos

	75
	Aterrizaje automático
	Función de aterrizaje automático

	121
	Retorno automático al punto de origen
	Función Return-to-Home automática

	123
	Retorno automático por batería baja
	Activación automática por nivel crítico de batería

	157
	Sensor electro-óptico diurno
	Cámara de alta resolución hasta 48 MP

	158
	Sensor infrarrojo térmico
	Cámara térmica integrada (modelo Matrice 4T)

	115
	Transmisión de video en tiempo real
	Video en vivo desde la aeronave

	118
	Grabación de imágenes y video
	Captura de imágenes y video digital
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1.2. Garantía técnica: 

El oferente deberá allegar en documento independiente, certificación de Garantía Técnica donde acredite los requisitos estipulados en las especificaciones técnicas conforme a los ítems en los numerales 3.1.3, 3.1.4 y 3.1.5 de la Especificación Técnica No. JEMOP-DAVAA-ET-02744/ AVI-00 (CLASE I – A) asegurando dos (2) años de garantía técnica, respuesta en máximo quince (15) días hábiles, disponibilidad de repuestos por diez (10) años. La certificación de garantía técnica deberá contener como mínimo los siguientes amparos: 

1.	Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes adquiridos, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad o fabricación.
2.	Que ampare la calidad de los bienes a contratar.
3.	Que ampare por el término de garantía establecido para cada ítem.
5.	Que todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía estarán a cargo del contratista.

1.3. Garantía del Fabricante  

El oferente, deberá allegar en documento independiente, una certificación de GARANTÍA TÉCNICA por 12 meses suscrita por el fabricante, donde adicionalemente acredite que cumple con todos los requisitos exigidos en la especificación técnica.

1.4. Acreditación como distribuidor autorizado.

El oferente deberá presentar con su oferta en documento independiente certificación de distribuidor autorizado por parte del fabricante, donde acredite al oferente está autorizado para comercializar y vender la aeronave no tripulada (UAS).

2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
En desarrollo del objeto contractual, el contratista se obliga a cumplir además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, las siguientes: 
a) Cumplir con el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad. 
b) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 
c) Dar a conocer a la entidad cualquier reclamación que directa o indirectamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
d) Responder en los plazos que APC COLOMBIA, establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 
e) Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 
f) Constituir en debida forma y aportar a APC - COLOMBIA, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos a que hubiere lugar. 
g) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o a través de un tercero se cause a la administración. 
h) No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a APC - COLOMBIA y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias. 
i) Presentar factura electrónica en caso de estar obligado de acuerdo a la normatividad vigente. 
j) Cumplir con las normas de salud y seguridad en el trabajo que se encuentren vigentes. 
k) Dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 en materia de tratamiento de datos personales. 
l) Cumplir con lo establecido en la guía de compras públicas sostenibles de Colombia Compra Eficiente 
m) El contratista se obliga a cumplir con los lineamientos que en materia de seguridad de la información imparta APC Colombia. 
n) Cumplir con las políticas de seguridad de la información de APC Colombia. 
o) Cumplir con los requisitos legales relacionadas con la seguridad de la información (incluidos temas tecnología de la información). 
p) Presentar todos los documentos que sean requeridos por el SUPERVISOR del contrato que hallan lugar al mismo, dentro de los tiempos que el SUPERVISOR indique. 
q) Las demás que se requieran para la debida ejecución del contrato.
NOTA: Las anteriores obligaciones deberán ser aceptadas expresamente por el proponente mediante la suscripción del ANEXO TÉCNICO correspondiente.
3. [bookmark: _Toc231375641]OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

El contratista se compromete a cumplir con todas las obligaciones contractuales, entre otras las siguientes:
a) Suministrar y entregar los drones, equipos, componentes y accesorios requeridos, en las cantidades, condiciones y dentro del plazo establecido, cumpliendo integralmente las especificaciones técnicas contenidas en la Especificación Técnica No. JEMOP-DAVAA-ET-02744/AVI-0 y demás documentos del proceso.
b) Entregar los equipos nuevos, de primera calidad, no repotenciados ni remanufacturados, en perfectas condiciones de funcionamiento y libres de defectos o imperfecciones, conforme a las especificaciones técnicas exigidas, para lo cual deberá presentar la certificación del fabricante correspondiente.
c) Garantizar técnicamente los bienes por un término mínimo de veinticuatro (24) meses, respondiendo por su calidad y correcto funcionamiento, independientemente de la marca o país de origen. Cuando proceda el cambio de un bien en garantía, el contratista asumirá los costos asociados a su retiro, transporte, reposición y entrega del nuevo equipo en las condiciones requeridas por la Entidad.
d) Atender los requerimientos de garantía dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la solicitud escrita del supervisor del contrato y realizar las acciones necesarias para solucionar las fallas o defectos identificados.
e) Asistir a la reunión de coordinación con el supervisor del contrato, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, con el fin de establecer el cronograma de ejecución y las actividades requeridas para su cumplimiento.
f) Realizar y aprobar las pruebas de recepción de los equipos, en coordinación con el supervisor del contrato y la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército Nacional, en el lugar que determine la Entidad, de conformidad con las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas.
g) Entregar las certificaciones y documentos de procedencia de los bienes, incluyendo la declaración de importación y el certificado de origen cuando se trate de bienes de procedencia extranjera, así como las certificaciones relacionadas con las licencias requeridas para los programas de modelamiento y procesamiento de datos de las aeronaves no tripuladas.
h) Capacitar a dos (2) funcionarios por cada equipo adquirido en los niveles de operación y mantenimiento permitidos por el fabricante, cumpliendo además las condiciones generales de entrenamiento establecidas en el numeral 3.1.1 de la Especificación Técnica No. JEMOP-DAVAA-ET-02744/AVI-0.
i) Cumplir con las condiciones adicionales para aeronaves no tripuladas y suministrar el material adicional requerido, de conformidad con el numeral 3.1.2 “Condiciones adicionales para aeronaves no tripuladas” de la Especificación Técnica No. JEMOP-DAVAA-ET-02744/AVI-0, garantizando su compatibilidad con la operación de los UAS.
j) Cumplir con el rotulado e identificación de los bienes, de conformidad con las especificaciones técnicas y demás documentos que hacen parte integral del proceso.
k) Presentar certificación del fabricante que garantice la disponibilidad de los componentes y partes requeridos para el soporte técnico y mantenimiento de los equipos, durante las visitas técnicas posteriores a su entrega a satisfacción, y garantizar que dichas actividades sean realizadas conforme a las recomendaciones del fabricante y a las condiciones establecidas por la Entidad.
l) Cumplir las demás obligaciones y condiciones establecidas en el pliego de condiciones, sus anexos, la Especificación Técnica No. JEMOP-DAVAA-ET-02744/AVI-0 y la oferta presentada, que hagan parte integral del contrato.
m) El contratista deberá conocer, cumplir y aplicar en la ejecución del contrato la normativa vigente aplicable a operaciones con UAS/RPAS de Aviación de Estado, en especial la RAC 91 —incluido el Apéndice 22 para operaciones de orden público (OP) y el artículo 1786 del Código de Comercio—, el numeral 100.455 de la RAC 100 y la RACAE 94, numerales 94.015, 94.025 y 94.125. En consecuencia, deberá: (i) coordinar con ATS cuando corresponda; (ii) cumplir las reglas de vuelo y operación UAS/RPAS; (iii) atender las restricciones de zonas restringidas/prohibidas y ZNVD; (iv) garantizar identificación, matrícula visible y registro categorizado de los equipos con designador EJC; y (v) adoptar las medidas de seguridad para proteger a las aeronaves civiles, sin perjuicio de lo previsto para operaciones OP.
NOTA: Las anteriores obligaciones deben ser aceptadas expresamente por el proponente, suscribiendo el correspondiente “ANEXO TÉCNICO”.





Firma del proponente (representante legal):  		                         Nombre:		 Identificación:  	
DATOS PARA COMUNICACIONES:
Dirección			 Teléfono			 Celular			 Fax			 Correo electrónico 			
_______________________________________________________________________
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