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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ciudad y fecha
Objeto: “debe digitar el objeto de la convocatoria XXXXXXXXXXXXXXXXXX.”

Con la entrega de este formato debidamente suscrito por el representante legal y/o persona natural, el proponente acredita y acepta que CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento y con las especificaciones adicionales de obligatorio cumplimiento, aceptando así lo exigido por la entidad en este documento y aportando los documentos adicionales. 
Por tanto, de resultar adjudicatario del presente proceso de selección efectuará la entrega de los bienes objeto del contrato con sujeción a lo descrito en las especificaciones técnicas y conforme a las obligaciones establecidas en el proceso. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: 
El contratista debe garantizar la ejecución del objeto contractual, cumpliendo las especificaciones técnicas y demás exigidas por el Instituto Nacional de Metrología, como se describe a continuación:  

	No.   
	Descripción   
	Cantidad  
	Unidad  

	1  
	Disco duro estado Sólido 512 GB 2.5" conexión SATA (Lectura/Escritura 500/450 Mbps, TLC)  
	10  
	UN  

	2  
	Diadema conector USB-A, ajustable, tipo Over-ear con micrófono flexible y cancelación de ruido  
	9  
	UN  

	3  
	Cable HDMI de alta velocidad conexión macho-macho doble filtro x 1.5 metros  
	3  
	UN  

	4  
	Apuntador inalámbrico profesional con láser clase 2 (2.4 GHz USB recargable)  
	1  
	UN  

	5  
	Adaptador convertidor de Audio y Vídeo 3 en 1 USB 3.0 a HDMI y VGA 1080P  
	5  
	UN  

	6  
	Hub 4 puertos USB 3.0  
	5  
	UN  

	7  
	Carrete de cable UTP CAT 6A blindado 100% cobre (305 metros)  
	1  
	UN  

	8  
	Faceplate para RJ-45 categoría 6A (2 puntos, atornillable, rectangular)  
	15  
	UN  

	9  
	Conector para RJ-45 Cat 6A Tool-less blindados  
	15  
	UN  

	10  
	Memoria RAM DDR4 para portátil 8 GB PC4-2400T  
	5  
	UN  

	11  
	Memoria RAM DDR4 para portátil 8 GB PC4-2666V  
	4  
	UN  

	12  
	Cautín 40 W con punta intercambiable y desenroscable desde el mango  
	1  
	UN  

	13  
	Limpiador Espumoso para equipos y superficies  
	2  
	UN  

	14  
	Alcohol isopropílico 1 Galón  
	1  
	UN  

	15  
	Limpiacontactos  
	2  
	UN  

	16  
	Pasta térmica  
	2  
	UN  

	17  
	Balletillas (Paños de limpieza)  
	2  
	UN  

	18  
	Brochas para limpieza tamaño mediano  
	1  
	UN  

	19  
	Soldadura de estaño 1 lb  
	1  
	UN  

	20  
	Extractor de soldadura (Desoldador) Goot  
	1  
	UN  

	21  
	Termoencogible de diferentes calibres para cable informático y eléctrico  
	4  
	UN  

	22  
	SSD M.2 256 GB  
	2  
	UN  

	23  
	HDD impresora HP (Part Number B5L29-67903) para HP Color LaserJet MFP M681  
	1  
	UN  

	24  
	Extensión de audio estéreo plug 3.5 mm a RCA x 3 m  
	1  
	UN  

	25  
	Extensión de audio estéreo plug 3.5 mm a RCA x 2 m  
	1  
	UN  

	26  
	Extensión USB hembra - macho x 5 m  
	1  
	UN  

	27  
	Extensión USB hembra - macho x 3 m  
	1  
	UN  

	28  
	Cable de extensión corto USB 3.0 X 4  
	1  
	UN  

	29  
	Adaptador de red RJ-45 a USB 3.0  
	1  
	UN  


  
Nota: Algunos de los ítems antes indicados contienen la indicación de la marca exigida, en razón a las especiales características de los elementos y a la compatibilidad requerida por los equipos institucionales para su correcto funcionamiento así: 
  
· ITEM 20 Extractor de soldadura (Desoldador) Goot: Se requiere específicamente esta marca debido a que cuenta con un sistema de succión de alta potencia y durabilidad en sus componentes internos (émbolos y boquillas) que garantizan la limpieza efectiva de excedentes de estaño en placas de circuito impreso (PCB) de alta densidad. El uso de extractores genéricos no asegura el vacío necesario, lo que podría derivar en daños irreparables en las pistas de cobre de equipos de medición delicados durante procesos de mantenimiento. 
· ITEM 23 HDD Impresora HP (Part Number B5L29-67903): Este componente es un kit de disco duro seguro (Secure HDD) diseñado exclusivamente para la impresora HP Color LaserJet Enterprise MFP M681. El dispositivo requiere una integración lógica estricta con el controlador de almacenamiento de la impresora y un firmware propietario de HP que gestiona la encriptación de datos y las funciones de cola de impresión. El uso de un disco de otra marca o una parte genérica no sería reconocido por el sistema operativo de la impresora, invalidando la garantía del equipo y comprometiendo la seguridad de la información procesada. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. 
 
El oferente deberá además de las anteriores especificaciones técnicas, cumplir con las siguientes condiciones de manera obligatoria y aportar los documentos que se requieran junto con su propuesta so pena de no cumplir con los requisitos exigidos así: 

· FICHA TECNICA  
  
El proponente deberá anexar la ficha técnica y/o catálogos de los productos ofertados para los ítems 1, 10, 11, 22 y 23 relacionados en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, con la marca y referencia, y donde se pueda evidenciar el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas solicitadas.   
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