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Lugar y Fecha____________________________


Señores
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
Ciudad.

Ref.: Contratación Mínima Cuantía - Invitación Pública No. [Incluir número del proceso de contratación]


[bookmark: _Hlk232503076]OBJETO: “EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A SUMINISTRAR DISTINTOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL Y DIGITAL Y PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA TIC DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.”.

El suscrito [Nombre del representante legal o de la persona natural proponente], formalmente me permito presentar mi oferta económica dentro del proceso de la referencia, con base en la siguiente información: 

	LOTE 3 - EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA REALIDAD VIRTUAL Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

	ITEM
	REF ARTICULO
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	


VALOR UNITARIO
	


VALOR TOTAL

	1
	Pilas y Cargador para pilas AA recargables
	Entrada: AC 100-240v 50/60Hz 10W(Max.)
Salida: DC 1.2V 200mA (AA)/ DC 1.2V 100mA (AAA)/ DC 9V 3000Mah
-Conserva su carga incluso un año después.
-Puede cargar 2/4 pilas AA / AAA / 9V / Ni-MH / baterías recargables Ni-Cd
– LED encendido al cargar,
-se prende cuando la temperatura está por encima de 60°C. Si el cargador o las baterías están recalentadas durante la carga, se detendrá la carga automáticamente por seguridad.
-Incluye 4 Pilas AA Recargables 3000 Mah
	UNIDAD
	3
	
	

	2
	Cargador gafas Meta Quest 3 18w
	Adaptador de corriente de 18W para cargar rápidamente las gafas Meta Quest 3 vía USB-C. 
Tipo: Adaptador de corriente USB-C.
Potencia: 18W.
Funcionalidad: Carga los auriculares y los mandos.
Compatibilidad: Adaptadores de 18W y 45W con USB PD.
	UNIDAD
	1
	
	

	3
	Tarjeta de memoria microSDXC con capacidad de 512 GB, clase de velocidad de video V30, clasificación A2 para aplicaciones, interfaz UHS-I.
	Especificaciones
Capacidad :512GB
Formato: microSDXC
Rendimiento de lectura secuencial: Up to 160MB/s
Rendimiento de escritura secuencial: Up to 90MB/s
Dimensiones (largo, ancho y alto)
1.02mm x 14.99mm x 10.92mm
Peso: 1.66gms
Temperatura de funcionamiento
-25°C to 85°C
Non-Operating Temperature :
-40°C to 85°C
	UNIDAD
	2
	
	

	4
	Gafas de Realidad Virtual
	Lentes De Realidad Virtual 
Especificaciones:
Color: Blanco
Almacenamiento: 512 GB
Realidad mixta: Dos cámaras RGB con 18 PPD
Audio: Con altavoces integrados con sonido estéreo y espacial 3D
DRAM: 8 GB.
Peso de las gafas: 515 gramos
Resolución de pantalla: Los 2064 x 2208 píxeles por ojo.
Frecuencia de actualización: 72, 90 y 120 Hz.
Campo de visión: 110 grados en horizontal y 96 grados en vertical.
Lentes: Lentes Pancake.
Duración de la batería:
Hasta 2,2 horas de tiempo de uso de media
Juego: 2,4 horas de tiempo de uso de media
Social: 2,2 horas de tiempo de uso de media
Productividad: 1,5 horas de tiempo de uso de media
Contenido multimedia: 2,9 horas de tiempo de uso de media
Tiempo de carga: Aproximadamente 2,3 horas con el adaptador de corriente de 18 W incluido.
Carga fácil: Puerto USB de tipo C incorporado para cargar y conectar al dispositivo.
Con conexión a WIFI
Incluye:
Gafas de realidad virtual.
Adaptador de corriente con cable de carga y transmisión de datos USB-C de 1 metro.
Dos controladores Touch Plus con correas para la muñeca.
	UNIDAD
	3
	
	

	5
	Micrófono Inalámbrico Con estuche de Carga
	Transmisor 2 unidades: 

Dimensiones: 28,77 × 28,34 × 16,35 mm (largo × ancho × alto) (con imán)
Peso: 16 g (con imán)
Modo inalambrico: Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax - SDR: Personalizable
Potencia Radiada Isotrópica Equivalente (PIRE): 
-Wi-Fi: 2,400-2,4835 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC); 5,725-5,850 GHz: < 20 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE)
-SDR:2,400-2,4835 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC); 5,150-5,250 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC); 5,250-5,350 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC); 5,470-5,725 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/MIC); 5,725-5,850 GHz: < 20 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE)
Frecuencia de funcionamiento en modo inalámbrico:
-Wi-Fi: 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz
-SDR: 2.400-2.4835 GHz; 5.150-5.250 GHz; 5.250-5.350 GHz; 5.470-5.725 GHz; 5.725-5.850 GHz; 
Protocolo Bluetooth: Bluetooth 5.4
Frecuencia de funcionamiento de Bluetooth: 2,400-2,4835 GHz
Alimentación del transmisor Bluetooth (EIRP): BLE: < 10 dBm - BR/EDR: < 20 dBm
Tipo de batería: iones de litio
Capacidad de la batería: 137 mAh
Energía de la batería: 0,531 Wh
Voltaje de la batería: 3,87 V
Especificación de carga: Máx. 5 V
Temperatura de carga: De 5° a 45° C (de 41° a 113° F)
Temperatura de funcionamiento: -10° a 45° C (14° a 113° F)
Tiempo de carga: Aproximadamente 50 minutos
Grabación interna disponible Duración: 24 bits (archivo único): 57,3 horas - 24 bits (archivo doble): 28,6 horas - 32 bits flotante (archivo único): 43,0 horas - 32 bits flotante (archivo doble): 21,5 horas 

Receptor 1 unidad: 

Dimensiones: 53,85 × 28,69 × 22,00 mm (largo × ancho × alto)
Peso: 25,1 g
Modo inalámbrico: 
-Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
-SDR: Personalizable
Potencia Radiada Isotrópica Equivalente (PIRE)
-Wi-Fi: 2,400-2,4835 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC); 5,725-5,850 GHz: < 20 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE)
-SDR: 2,400-2,4835 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC); 5,150-5,250 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC); 5,250-5,350 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC); 5,470-5,725 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/MIC); 5,725-5,850 GHz: < 20 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE)
Frecuencia de funcionamiento
-Wi-Fi: 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz
-SDR: 2.400-2.4835 GHz; 5.150-5.250 GHz; 5.250-5.350 GHz; 5.470-5.725 GHz; 5.725-5.850 GHz
Protocolo Bluetooth: Bluetooth 5.4
Frecuencia de funcionamiento de Bluetooth: 2,400-2,4835 GHz
Alimentación del transmisor Bluetooth (EIRP): BLE: < 10 dBm
Tipo de batería: iones de litio
Capacidad de la batería: 275 mAh
Energía de la batería: 1,065 Wh
Voltaje de la batería: 3,87 V
Especificación de carga: Máx. 5 V
Temperatura de carga: De 5° a 45° C (de 41° a 113° F)
Temperatura de funcionamiento: -10° a 45° C (14° a 113° F)
Tiempo de carga: Aproximadamente 50 minutos

Estuche de carga 1 unidad
Dimensiones: 106,30 × 42,50 × 59,20 mm (largo × ancho × alto)
Peso: 164,1 g (solo estuche de carga)
Tipo de batería: iones de litio
Capacidad de la batería: 1950 mAh
Energía de la batería: 7,55 Wh
Voltaje de la batería: 3,87 V
Especificación de carga: Máx. 5 V, 3 A
Temperatura de carga: De 5° a 40° C (de 41° a 104° F)
Temperatura de funcionamiento: De 5° a 45° C (de 41° a 113° F)
Tiempo de carga: Aproximadamente 1,5 horas

General

Patrón polar: Omnidireccional
Respuesta en frecuencia: Frecuencia de corte baja: 20 Hz-20 kHz (codificado); Frecuencia de corte baja: 20 Hz-24 kHz (sin pérdidas); Frecuencia de corte baja activada: 100 Hz-20 kHz (codificado); Frecuencia de corte baja activada: 100 Hz-24 kHz (sin pérdidas)
Sensibilidad del micrófono: Cápsula del micrófono: -36±1 dBV a 1 kHz, 94 dB SPL
Relación señal/ruido (SNR): 72 dB
Nivel máximo de presión sonora (SPL): 126 dB SPL a 1% THD; 130 dB SPL a 10% THD
Frecuencia de muestreo: 48 kHz
Profundidad de la broca: 32 bits de coma flotante/24 bits (conmutable)
Ruido equivalente: 22 dBA
Potencia de salida de la interfaz del monitor: Potencia de salida máxima: 20 mW a 1 kHz, 32 Ω
Distancia máxima de transmisión: 400 m.

Código de tiempo

Velocidad de fotogramas admitida: 23,98F, 24F, 25F, 29,97F, 29,97DF, 30F, 50F, 60F
Compensar: 0,5 ppm, desviación inferior a 1 fotograma en 24 horas*
Aporte: Teniente coronel
Puerto de entrada: TRS de 3,5 mm
Voltaje de entrada: No mayor de +6 dBu
Producción: LTC, Audio-TC
Puerto de salida: Conector TRS de 3,5 mm, USB-C
Voltaje de salida: 0,5 Vp-p
	UND
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7
	Camara 360 
	Imágenes 360° de 1 pulgada
Video nativo 8k de 360° y rendimiento en condiciones de poca luz
Video 4k/120fps y con aumento de 170° 
Foto de 360° y 120 MP
Ecosistema de liberación rapida magnetica
Grabación continua de 100 minutos en 8k/30fps
Rendimeitno de color de 10 bits y D-log M
Bateria 1950 mAh
Estuche de batería multifuncional
Funda protectora para cámara Osmo 360
Paño de limpieza para lentes 
Cable USB-C a USB-C PD (USB 3.1)
Adaptador de liberación rápida ajustable
Palo selfie invisible de 1,2 m
Protector de lente de goma
	UND
	1
	
	

	8
	Camara de video
	Procesador de la imagen: Procesador de imagen de alta velocidad de última generación.
Formatos de la imagen: 3:02 
Formatos del video: 4K 
Es solo cuerpo: No 
Con transmisión en vivo: Sí 
Con función de grabación de video: Sí 
Con función de impresión: Sí 
Tipo de sensor óptico: CMOS 
Tamaño del sensor óptico: 23.5 mm x 15.6 mm 
Tipo de cámara: Sin espejo 
Resolución de imagen de la cámara: 24,2 Mpx 
Tamaño de la pantalla: 3" 
Sensibilidad ISO: 100-32000 
Conectividad: Bluetooth, Wi-Fi, NFC 
Conexiones: Mic jack 3.5 mm, Micro-USB, Micro HDMI 
Es resistente al agua: Sí 
Es a prueba de agua: No 
Con pantalla táctil: Sí 
Con obturador remoto: Sí 
Apertura máxima del lente: f/3.5-5.6 
Distancias focales del lente: f=16-50 mm 
Montura del lente: Sony E 
Incluye lente intercambiable: Sí 
Con función de lente intercambiable: Sí 
Cantidad de lentes incluidos: 1
Sistema de Enfoque (AF) :AF híbrido rápido (425 puntos por detección de fase / 425 puntos por contraste)
Velocidad de Disparo Continuo Hasta 11 fps con obturador mecánico (8 fps en modo silencioso) con seguimiento AF/AE completo
Visor Electrónico (EVF) Tru-Finder OLED de 1.0 cm (tipo 0.39), 2.36 millones de puntos
Conectividad Wi-Fi (2.4 GHz), NFC, Bluetooth 4.1, Micro-USB (Multi), Micro-HDMI (Tipo D), Entrada de micrófono de 3.5 mm
Almacenamiento 1 ranura para tarjetas SD/SDHC/SDXC (compatible con UHS-I) / Memory Stick Duo
Duración de la Batería Aprox. 360 disparos (con visor) / Aprox. 410 disparos (con pantalla LCD) - Batería NP-FW50
Dimensiones 120.0 x 66.9 x 59.7 mm
Peso Aprox. 403 g (con batería y tarjeta de memoria incluidas)
Construcción Cuerpo de aleación de magnesio con sellado resistente al polvo y la humedad
	UND
	2
	
	

	9
	Trípode 
Profesional 
	Material: Aluminio
Dispositivos compatibles: Cámara profesional de foto, smartphones, cámara profesional de video
Tipo de cabezal: De bola
Tipo de rosca: 1/4"
Altura máxima: 210 cm
Altura mínima: 40 cm
Peso máximo soportado: 4 kg
Cantidad de secciones: 3
Flexible: No
Incluye nivel de burbuja: Sí
Incluye cabezal: Sí
Incluye estuche: Sí
Tipo: Tradicional
Accesorios incluidos: Bolso, adaptador, control remoto
Nivel de burbuja: Integrado.
	UND
	2
	
	

	10
	Disco Duro Externo USB 
	Capacidad: 4 TB
Tipo de almacenamiento del disco: HDD
Caché de datos: 32 MB
Factor de forma del disco rígido y SSD: 2.5"
Velocidad de rotación: 5.400 rpm
Accesorios incluidos: Cable USB 3.0, manual
Sistemas operativos soportados: MacOS, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
Conectividad: USB 3.0.
	UND
	2
	
	

	TOTAL
	





NOTA: Con la firma de este documento se aceptan todas y cada una de las condiciones establecidas en la invitación pública y demás documentos que forman parte integrante de este proceso.

En constancia, se firma en [Indicar fecha de suscripción]
Atentamente,


_________________________
(Nombre y firma del proponente o del representante legal)
C.C. Nº.
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