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[bookmark: _Toc220603259]OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
 
Obligaciones Generales: El contratista se obligará con la Entidad a:
1. Constituir en debida forma y gestionar en el Secop la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato y en caso de modificación o incumplimiento, deberá obtener la ampliación, renovación o restablecer el valor de la garantía u otorgar una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del CONTRATISTA.
2. Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.
3. Cumplir con las especificaciones técnicas y calidad exigida, durante la ejecución y la entrega de lo establecido en el objeto del Contrato. 
4. Cargar la factura por el link del proceso en la plataforma transaccional SECOP II.
5. Garantizar la disponibilidad suficiente de personal necesario para el cumplimiento cronograma de ejecución del contrato, en caso de presentar atrasos preparar los planes de contingencia, si fuere necesario hasta en doble jornada (diurna y nocturna) previo consenso con el Supervisor de la ALFM.
6. Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato. 
7. Facilitar las funciones de la supervisión y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual, en caso de no contarse con la documentación exigida completa, que dificulte al supervisor la presentación de los informes de supervisión, no se dará inicio al trámite de pago correspondiente.
8. Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen. 
9. Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas. 
10. Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.
11. Cancelar sus obligaciones en seguridad social y aportes parafiscales como Cotizante.
12. Realizar cruce mensual de cartera (circularización), con la tesorería de regional de acuerdo a formato establecido por la Agencia Logística el cual es enviado por correo electrónico.

Obligaciones Específicas: El contratista se obligará con la Entidad a:

1. El CONTRATISTA debe garantizar que los insumos y materiales a emplear en las intervenciones, sean nuevos, sellados de fábrica y originales, por ninguna circunstancia remanufacturados. 
2. El CONTRATISTA debe ofrecer elementos de excelente calidad, durabilidad y respaldo en garantías.
3. Asumir los costos de transporte, fletes, seguros y similares que se ocasionen en razón de la entrega de los bienes comprados.
4. Disponer de personal suficiente, idóneo para la ejecución de las actividades contratadas. 
5. De conformidad a lo expuesto en el artículo 17 de la decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratistas, subcontratistas y proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad;  por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual expedido por la ALFM, que regula la conducta del personal extremo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de esta manera los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves.  El mencionado manual debe ser consultado por los contratistas, el cual se encuentra publicado en la página de la ALFM, Link de contratación.
6. El contratista deberá implementar el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión Ambiental para Contratistas, Subcontratistas y Proveedores de la entidad.
7. Certificado de recolección y disposición final de las luminarias usadas que se generan en la entidad o de los residuos peligrosos.
8. El contratista, por medio del Ingeniero Electricista certificado, deberá radicar ante la supervisión una propuesta técnica para optimizar el desempeño energético de las instalaciones de la sede administrativa de la Regional. 

· Contenido mínimo: Diagnóstico del estado actual (balance de cargas y factor de potencia), plan de acción con oportunidades de ahorro energético. 

· Plazo de entrega: Deberá radicarse en medio digital firmado dentro de los díez (10) días calendario posteriores a la finalización de la ejecución de las actividades contempladas para la Sede Administrativa. Su entrega y aprobación por la supervisión será requisito obligatorio para el último pago y liquidación del contrato.

Cuando la naturaleza del servicio o los elementos a suministrar por el contratista lo exijan, este deberá presentar a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con antelación al inicio de las actividades, las evidencias documentales del cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, Seguridad Social en Salud y Pensión. Así como, los requerimientos que en su momento exija la normatividad legal en temas de SST, como es la certificación y/o reentrenamiento de trabajo en altura vigente, coordinador de trabajo en alturas, de sus trabajadores o subcontratistas, curso manejo de montacargas, entre otros.

El Representante legal o su delegado,                       
         

           
______________________________
Firma 
Nombre:
Firma que representa:
Dirección:
[bookmark: _Toc220603260][bookmark: _Toc203139472][bookmark: _Toc203139552][bookmark: _Toc203139727][bookmark: _Toc203139842]Teléfono:
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[bookmark: _Toc220603261]ANEXO No. 3  
PRECIOS DE REFERENCIA Y NOTAS ECONOMICAS

PRECIOS DE REFERENCIA:

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD
DE MEDIDA
	PRESUPUESTO OFICIAL

	
	
	
	
	V/R Unitario con IVA
	V/R Total 
con IVA

	1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTA ELÉCTRICA DIESEL 24 KW TRIFASICA - SEDE ADMINISTRATIVA

	1.1
	Cambio total de refrigerante tipo Etilenglicol mínimo al 33% de concentración.
	4
	GALON
	83.550,00
	334.200,00

	1.2
	Cambio de Filtro de Aceite.
	1
	UNIDAD
	315.350,00
	315.350,00

	1.3
	Cambio de Filtros de Combustible.
	1
	UNIDAD
	408.780,00
	408.780,00

	1.4
	Cambio de Filtro de Aire.
	1
	UNIDAD
	557.713,00
	557.713,00

	1.5
	Cambio de aceite 15W-40 API CI-4 o superior.
	4
	GALON
	303.385,00
	1.213.540,00

	1.6
	Revisión, diagnóstico y mantenimiento de batería tipo 31H - 12Vdc.
	1
	UNIDAD
	214.067,00
	214.067,00

	1.7
	Suministro e instalación de batería tipo 31H sellada 12Vdc.
	1
	UNIDAD
	1.130.667,00
	1.130.667,00

	1.8
	Visita de inspección y mantenimiento de planta eléctrica, incluye limpieza completa del equipo, ajuste de conexiones eléctricas de potencia y control, Chequeo y corrección de vibraciones y ruidos, Revisión y/o reparación del sistema de amortiguación, Revisión y/o reparación de la presión de aceite, Revisión y/o reparación del sistema de lubricación, ajuste y/o reemplazo de abrazaderas de mangueras, revisión y diagnostico general del motor y generador, revisión y verificación de mediciones de parámetros de funcionamiento, revisión de tanque de combustible y líneas de llenado, revisión y/o reemplazo de correas, revisión de fugas, pruebas de funcionamiento con carga y en vacío.
	1
	UNIDAD
	1.711.617,00
	1.711.617,00

	1.9
	Pruebas de resistencia de aislamiento y de resistencia de devanados a estator principal de generador.
	1
	UNIDAD
	1.784.500,00
	1.784.500,00

	1.10
	Pruebas de funcionamiento de planta y transferencia.
	1
	UNIDAD
	1.189.333,00
	1.189.333,00

	1.11
	suministro e instalación de fuente para cargar batería (TPS-1210 OUPUT: DC 12 V - 10 AMP)
	1
	UNIDAD
	745.833,00
	745.833,00

	2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SUBESTACION ELECTRICA 75 KVA (11400 V/127-220V)

	2.1
	suministro e instalación de Cortacircuitos de Expulsión (15KV 100A-10KA 110KVDIL RLC115100)
	3
	UNIDAD
	685.500,00
	2.056.500,00

	2.2
	suministro e instalación de Pararrayo Polimérico 15Kv 10KA con Herrajes
	3
	UNIDAD
	1.772.667,00
	5.318.001,00

	2.3
	suministro e instalación de Kit Puesta A Tierra Stavol Soporte Transformador (11mt con Varilla 10mm C-VAR 10mm - TD 11mt)
	1
	UNIDAD
	1.312.333,00
	1.312.333,00

	2.4
	suministro de Fusible Hilo 7 Amp-15KV TIPO HH
	10
	UNIDAD
	169.400,00
	1.694.000,00

	2.5
	suministro e instalación de bajantes en cobre desnudo calibre #4 awg seccionado en 3 tramos (ENTRE CORTACIRCUITOS Y TRANSFORMADOR)
	10
	METROS
	326.567,00
	3.265.670,00

	2.6
	suministro e instalación de compuesto Conductivo para tratamiento de puesta a tierra para transformador
	45
	KILOS
	504.733,00
	22.712.985,00

	2.7
	revisión y ajuste de bornes de transformador en baja y media tensión
	1
	UNIDAD
	1.240.833,00
	1.240.833,00

	2.8
	Suministro de cuadrilla de línea viva para ajuste e instalación de ítems (2.1 al 2,7) correspondiente a la subestación eléctrica de 75 kva en espacio publico
	1
	GLOBAL
	5.440.000,00
	5.440.000,00

	3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTA ELECTRICA POTENCIA 11/14 KVA MOTOR MITSUBISHI COMEDOR AGUACHICA ALFM

	3.1
	Cambio total de refrigerante tipo Etilenglicol mínimo al 33% de concentración
	4
	GALÓN
	244.200,00
	976.800,00

	3.2
	Cambio de Filtro de Aceite
	1
	UNIDAD
	315.350,00
	315.350,00

	3.3
	Cambio de Filtros de Combustible
	1
	UNIDAD
	408.780,00
	408.780,00

	3.4
	Cambio de Filtro de Aire
	1
	UNIDAD
	557.713,00
	557.713,00

	3.5
	Cambio de aceite 15W-40 API CI-4 o superior
	4
	GALÓN
	808.540,00
	3.234.160,00

	3.6
	Revisión, diagnóstico y mantenimiento de batería tipo 31H - 12Vdc
	1
	UNIDAD
	214.067,00
	214.067,00

	3.7
	Suministro e instalación de batería tipo 31H sellada 12Vdc
	1
	UNIDAD
	1.130.667,00
	1.130.667,00

	3.8
	Visita de inspección y mantenimiento de planta eléctrica, incluye limpieza completa del equipo, ajuste de conexiones eléctricas de potencia y control, Chequeo y corrección de vibraciones y ruidos, Revisión y/o reparación del sistema de amortiguación, Revisión y/o reparación de la presión de aceite, Revisión y/o reparación del sistema de lubricación, ajuste y/o reemplazo de abrazaderas de mangueras, revisión y diagnostico general del motor y generador, revisión y verificación de mediciones de parámetros de funcionamiento, revisión de tanque de combustible y líneas de llenado, revisión y/o reemplazo de correas, revisión de fugas, pruebas de funcionamiento con carga y en vacío
	1
	UNIDAD
	1.717.450,00
	1.717.450,00

	3.9
	Pruebas de resistencia de aislamiento y de resistencia de devanados a estator principal de generador
	1
	UNIDAD
	1.784.500,00
	1.784.500,00

	3.10
	Pruebas de funcionamiento de planta y transferencia
	1
	UNIDAD
	1.044.947,00
	1.044.947,00

	4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTA ELECTRICA 30 KVA MOTOR (28.2KW/35.3 KVA) COMEDOR SALAZAR DE LAS PALMAS ALFM

	4.1
	Cambio total de refrigerante tipo Etilenglicol mínimo al 33% de concentración
	15
	GALÓN
	244.200,00
	3.663.000,00

	4.2
	Cambio de Filtro de Aceite
	1
	UNIDAD
	315.350,00
	315.350,00

	4.3
	Cambio de Filtros de Combustible
	1
	UNIDAD
	408.780,00
	408.780,00

	4.4
	Cambio de Filtro de Aire
	1
	UNIDAD
	557.713,00
	557.713,00

	4.5
	Cambio de aceite 15W-40 API CI-4 o superior
	8
	GALÓN
	808.540,00
	6.468.320,00

	4.6
	Revisión y diagnóstico de batería tipo 31H sellada 12Vdc
	1
	UNIDAD
	214.067,00
	214.067,00

	4.7
	Suministro e instalación de batería tipo 31H sellada 12Vdc
	1
	UNIDAD
	1.130.667,00
	1.130.667,00

	4.8
	Visita de inspección y mantenimiento de planta eléctrica, incluye limpieza completa del equipo, ajuste de conexiones eléctricas de potencia y control, Chequeo y corrección de vibraciones y ruidos, Revisión y/o reparación del sistema de amortiguación, Revisión y/o reparación de la presión de aceite, Revisión y/o reparación del sistema de lubricación, ajuste y/o reemplazo de abrazaderas de mangueras, revisión y diagnostico general del motor y generador, revisión y verificación de mediciones de parámetros de funcionamiento, revisión de tanque de combustible y líneas de llenado, revisión y/o reemplazo de correas, revisión de fugas, pruebas de funcionamiento con carga y en vacío
	1
	UNIDAD
	1.711.617,00
	1.711.617,00

	4.9
	Pruebas de resistencia de aislamiento y de resistencia de devanados a estator principal de generador
	1
	UNIDAD
	1.784.500,00
	1.784.500,00

	4.10
	Pruebas de transferencia Bodega de producción
	1
	UNIDAD
	1.044.947,00
	1.044.947,00

	TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL
	81.329.317,00



Nota 1: Se aclara que la descripción mantenimiento (mantenimiento preventivo o correctivo) hace referencia al servicio en sitio como tal, (mano de obra).

Nota 2: Los valores que se presentan como Presupuesto Oficial incluyen impuestos de acuerdo al estatuto Tributario (IVA 19%), otros impuestos, tazas, contribuciones y retenciones de ley que apliquen.

Nota 3: Los valores sin sombreado fueron excluidos para el cálculo del presupuesto oficial en razón de la cuantía, valor el cual es el menos favorable en relación con los valores de las otras cotizaciones. 

ESPACIO
EN
BLANCO

------
ANEXO 4.

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
(Persona Jurídica)

Señores
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

ASUNTO:	CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PROCESO No. MC XXX DE 2026

Respetados Señores:

En mi calidad de Revisor Fiscal o Representante Legal [SEGÚN CORRESPONDA A LA OBLIGACIÓN DE LA EMPRESA] y para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 9º de la Ley 828 de 2003,


CERTIFICO:

Que la [NOMBRE DE LA EMPRESA], identificada con NIT No. [NUMERO NIT], durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles y anteriores al presente proceso contractual, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. 

De igual forma, respecto a contratos de prestación de servicios y en desarrollo de lo manifestado por el Ministerio de la Protección mediante conceptos Nos. 184946 del 29 de Junio de 2010 y 10240-140240 del 19 de Mayo de 2011, así como, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, la empresa ha verificado que su personal realiza los aportes integrales al sistema de seguridad social de forma anticipada.
Todo lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1393 de julio 12 de 2010.



_________________ [Firma]
_________________ [Nombre del revisor fiscal o representante legal según corresponda]
_________________ [Tarjeta Profesional si es revisor fiscal]
_________________ [Identificación de la persona]
_________________ [Nombre del proponente persona jurídica o plural]
_________________ [Identificación del proponente persona jurídica]

Nota: para el presente Anexo, se deberá anexar del revisor fiscal (si aplica) o del contador (según corresponda), copia cedula de ciudadanía, copia tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes Junta de Contadores (vigente).
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