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PLAN DE GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL DE OBRA (PGSAO)
Componente Socio-Ambiental del Proceso de Contratación

“MEJORAMIENTO DE LA SEDE UNIVERSITARIA EN COMUNA 1 (POPULAR), FASE 2”
Elaborado conforme al Manual de Gestión Socioambiental para Obras en Construcción — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), 2022
	Proyecto / Código SAP
	Mejoramiento Sede Universitaria en Comuna 1 — COLMAYOR (SAP 250096)

	Clasificación AMVA
	Tipo E2 — Proyectos de edificación de impacto moderado cuya afectación no trasciende el área de influencia directa

	Localización
	Carrera 37 # 109-24, barrio Santo Domingo Savio No. 1, Comuna 1 – Popular, Medellín (Antioquia)

	Plazo de ejecución
	Dos (2,0) meses calendario

	Valor del componente
	$7.599.200 (SIETE MILLONES QUINICENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS)

	Fecha
	Medellín, 15 de septiembre de 2026
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[bookmark: _Toc231569292]1. OBJETO Y ALCANCE
El presente documento constituye el Plan de Gestión Socio-Ambiental de Obra (PGSAO) del proyecto “Mejoramiento de la sede universitaria en la Comuna 1 (Popular), Fase 2” de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Tiene por objeto definir los programas, medidas, responsables, frecuencias, indicadores y metas para prevenir, mitigar, controlar y compensar los impactos ambientales y sociales derivados de la ejecución de las obras, en cumplimiento del Manual de Gestión Socioambiental para Obras en Construcción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA, 2022) y de la normativa ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo aplicable.
El alcance abarca la totalidad de las actividades constructivas previstas en el Presupuesto Oficial y en las Especificaciones Técnicas, considerando que la obra se ejecuta sobre una edificación existente y en operación académica, ubicada en zona urbana de ladera de la Comuna 1. El Contratista deberá implementar y mantener el presente plan durante todo el plazo de ejecución, sin perjuicio de complementarlo y ajustarlo en el Plan de Acción Socio-Ambiental detallado que presente a la interventoría dentro de los primeros días de la obra.
[bookmark: _Toc231569293]2. MARCO NORMATIVO
El plan se sustenta, entre otras, en las siguientes disposiciones:
1. Manual de Gestión Socioambiental para Obras en Construcción — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), 2022.
1. Resolución 472 de 2017 (modificada por la Resolución 1257 de 2021) — gestión integral de los residuos de construcción y demolición (RCD).
1. Decreto 1077 de 2015 y Decreto 1076 de 2015 — Decretos Únicos Reglamentarios de los sectores Vivienda y Ambiente.
1. Decreto 4741 de 2005 — gestión integral de residuos o desechos peligrosos (RESPEL).
1. Resolución 0312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015 — Estándares mínimos y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
1. Resolución 4272 de 2021 — trabajo seguro en alturas; y RETIE (Resolución 90708 de 2013) para instalaciones eléctricas.
1. Resolución 0627 de 2006 — norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.
1. Ley 850 de 2003 — veedurías ciudadanas; y NTC 4595 y NTC 4774 en lo aplicable a ambientes y accesibilidad.
[bookmark: _Toc231569294]3. INFORMACIÓN GENERAL Y CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO
De acuerdo con la tipología del Manual del AMVA (2022), el proyecto se clasifica como Tipo E2 — proyectos de edificación de impacto moderado cuya afectación no trasciende el área de influencia directa. Esta clasificación obedece a que las actividades corresponden a mejoramiento, adecuación y mantenimiento de una edificación existente, sin licencia ambiental ni intervención de estructuras portantes, con impactos localizados y temporales sobre el predio y su entorno inmediato.
	Tipo de obra
	Edificación — mejoramiento de infraestructura educativa (sobre edificación existente y en operación)

	Clasificación AMVA
	E2 — impacto moderado; afectación no trasciende el área de influencia directa

	Área de influencia directa (AID)
	El predio de la sede y su frente urbano inmediato (vías y andenes adyacentes en la Carrera 37 y Calle 107)

	Área de influencia indirecta (AII)
	El sector residencial circundante de la Comuna 1 en un radio aproximado de 300 m

	Sensibilidades del entorno
	Sede en operación académica; vías de ladera de sección reducida; presencia de comunidad universitaria y vecinos


[bookmark: _Toc231569295]4. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES
La gestión socio-ambiental estará a cargo del Contratista, bajo la coordinación del Profesional SISOMA y con el seguimiento de la interventoría y/o la supervisión de la Institución. Las responsabilidades principales son:
	Actor
	Responsabilidades

	Profesional SISOMA del Contratista
	Implementar, documentar y reportar el PGSAO; liderar la gestión ambiental, social y de SST; dirigir capacitaciones, reuniones comunitarias y brigadas; consolidar el informe socio-ambiental mensual.

	Director y Residente de Obra
	Garantizar la ejecución de las medidas en cada frente, los recursos y la articulación con el cronograma de obra.

	Comité Ciudadano de Obra
	Veeduría comunitaria; seguimiento a compromisos; canal de comunicación con la comunidad (ver numeral 7).

	Interventoría / Supervisión
	Verificar el cumplimiento del PGSAO, aprobar los informes y soportes, y requerir las acciones correctivas a que haya lugar.

	Institución (COLMAYOR)
	Facilitar la articulación con la comunidad universitaria y aprobar la programación que afecte la operación académica.


[bookmark: _Toc231569296]5. PROGRAMAS DE MANEJO SOCIO-AMBIENTAL
A continuación se desarrollan los programas de manejo aplicables al proyecto, conforme a la estructura del Manual del AMVA (2022). Cada programa indica su objetivo, los impactos a manejar, las medidas, el lugar y la frecuencia, el responsable, los indicadores y su relación con el presupuesto del componente socio-ambiental cuando aplica.
[bookmark: _Toc231569297]  PROGRAMA 5.1. Manejo de Residuos Sólidos y RCD (PMR)
	Objetivo
	Gestionar integralmente los residuos sólidos y los residuos de construcción y demolición (RCD), maximizando el aprovechamiento y garantizando la disposición legal.

	Impactos a manejar
	Generación de RCD por demoliciones (pisos, mortero, mampostería), residuos ordinarios, residuos aprovechables (metales, plástico) y residuos peligrosos (pinturas, sellantes, epóxicos).

	Medidas y acciones
	1. Separación en la fuente mediante tres (3) contenedores diferenciados (aprovechables, ordinarios y peligrosos) y señalización de tres (3) puntos ecológicos.
1. Conformar una brigada de orden y aseo (mínimo tres personas para obras Tipo E2, ajustable al tamaño real de los frentes de trabajo).
1. Clasificar, rotular y etiquetar los residuos peligrosos (RESPEL) conforme al Decreto 4741 de 2005, separados de los RCD convencionales.
1. Acopio temporal cubierto dentro del predio; entrega de RCD a gestor autorizado con Certificado de Disposición Final (CDF), conforme a la Resolución 472 de 2017.
1. Separar los materiales metálicos (barandas y marcos desmontados) para entrega a gestores de reciclaje certificados.
1. Prohibición de quema, enterramiento o disposición de residuos en la vía pública, predios vecinos o áreas comunes de la sede.

	Lugar y frecuencia
	Puntos ecológicos en cada frente de trabajo; recolección y retiro permanentes; CDF por cada cargue de RCD.

	Responsable
	Profesional SISOMA y brigada de orden y aseo del Contratista.

	Indicadores / meta
	Porcentaje de RCD con CDF entregado (meta 100 %); volumen dispuesto (m³/ton); número de cargas recicladas.

	Relación con presupuesto
	Contenedores de separación (3 × $549.900 = $1.649.700) y señalización de puntos ecológicos (3 × $40.000 = $120.000). El transporte y la disposición de RCD están incluidos en los APU de las actividades que los generan y no se duplican aquí.
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	Objetivo
	Controlar el material particulado, los gases y el ruido generados por las actividades de demolición, desbaste y transporte.

	Impactos a manejar
	Emisión de polvo y partículas de sílice; emisiones de maquinaria; ruido superior a 85 dB por demolición con martillo y desbaste planetario, en una sede con actividad académica.

	Medidas y acciones
	1. Humectación controlada de superficies durante la demolición de pisos y el desbaste de la placa polideportiva (fumigadores de agua para suprimir el polvo en la fuente).
1. Control de polvo: cobertura de materiales con plástico/lona, encerramiento de vanos de aulas adyacentes y barrido de vías circundantes.
1. Instalación de barreras acústicas temporales (paneles de madera o polietileno de alta densidad) entre la zona de demolición y las aulas en uso.
1. Restricción de actividades de alto impacto acústico a los horarios de menor afluencia académica, concertados previamente con COLMAYOR.
1. Mediciones de ruido con sonómetro antes, durante y al finalizar la obra, conforme a la Resolución 0627 de 2006.
1. Dotación de protección auditiva (≥ 25 dB NRR) y respirador N95/P100 para sílice al personal de demolición y desbaste; mantenimiento de maquinaria.

	Lugar y frecuencia
	Frentes de demolición y desbaste; humectación permanente durante estas actividades; mediciones de ruido en tres momentos (antes, durante y al final).

	Responsable
	Profesional SISOMA del Contratista.

	Indicadores / meta
	Niveles de ruido (dB) frente a la norma; número de quejas por polvo/ruido (meta: mínimas y atendidas).

	Relación con presupuesto
	Humectación de obra ($300.000), control de polvo ($200.000) y barreras provisionales de ruido ($450.000).
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	Objetivo
	Almacenar adecuadamente los materiales para evitar su deterioro, el desperdicio y la contaminación.

	Medidas y acciones
	1. Acopio en bodega cubierta dentro del predio (Capítulo 1 – Obras provisionales); prohibición expresa de almacenar materiales en la vía o el espacio público.
1. Disponibilidad de fichas técnicas y hojas de seguridad (SDS) de los productos químicos, con rotulación de los materiales.
1. Modulación de pisos y dosificación ajustada de mezclas para minimizar desperdicios.

	Lugar y frecuencia
	Bodega y zonas de acopio autorizadas; verificación permanente.

	Responsable
	Residente de Obra y Profesional SISOMA.

	Indicadores / meta
	Cumplimiento de las condiciones de acopio (lista de chequeo de inspección).
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	Objetivo
	Proteger el suelo y manejar adecuadamente las aguas de escorrentía y el material de excavación.

	Medidas y acciones
	1. Manejo del material de excavación del sistema de drenaje tipo filtro francés (Capítulo 2) en sacos de polipropileno o lona impermeable.
1. Implementación del sistema de drenaje para el control de aguas de infiltración y restitución de las superficies intervenidas a su estado original o superior.

	Lugar y frecuencia
	Patios, zonas húmedas y frentes de excavación; durante toda la ejecución.

	Responsable
	Residente de Obra y Profesional SISOMA.

	Indicadores / meta
	Áreas restituidas a satisfacción; cero (0) vertimientos o contaminación del suelo.
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	Objetivo
	Evitar la contaminación de cuerpos de agua y de la red de alcantarillado por las aguas de lavado y residuos líquidos de obra.

	Medidas y acciones
	1. Adecuación de una zona de lavado de herramientas con piso duro y manejo de aguas (trampa de grasas/sedimentador) dentro del predio.
1. Prohibición de lavar equipos, mezcladoras y herramientas en la vía pública o en el alcantarillado pluvial.
1. Las aguas de lavado de equipos se gestionan como residuo líquido y se disponen conforme a la normativa ambiental aplicable.
1. Prohibición de verter mezclas, pinturas o sellantes a la red de alcantarillado.

	Lugar y frecuencia
	Zona de lavado dentro del predio; control permanente.

	Responsable
	Profesional SISOMA del Contratista.

	Indicadores / meta
	Cero (0) vertimientos no autorizados a la red o al suelo.

	Relación con presupuesto
	Zona de lavado de herramientas ($500.000).
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	Objetivo
	Proteger la vegetación, la fauna y el paisaje del entorno de la sede.

	Medidas y acciones
	1. Inventario inicial de la vegetación y el arbolado existente en el área de influencia directa.
1. El proyecto no contempla tala ni poda de individuos arbóreos; cualquier intervención no prevista requerirá el permiso de la autoridad ambiental competente.
1. Instalación de malla nylon superior para control de aves en el patio central (Capítulo 6 – Cerramientos) y señales de alerta para protección de fauna.
1. Protección de las zonas verdes y manejo paisajístico de cierre de las áreas intervenidas.

	Lugar y frecuencia
	Patio central y zonas verdes; durante la ejecución y al cierre.

	Responsable
	Profesional SISOMA del Contratista.

	Indicadores / meta
	Cero (0) individuos arbóreos afectados sin permiso.


[bookmark: _Toc231569303]  PROGRAMA 5.7. Tránsito y Señalización
	Objetivo
	Garantizar la seguridad peatonal y vial durante el ingreso de materiales y la ejecución de la obra, considerando las vías de ladera de sección reducida de la Comuna 1.

	Medidas y acciones
	1. Instalación y mantenimiento de señales informativas de obra (6) y cinta de demarcación (4) en los frentes y accesos.
1. Adecuación de senderos peatonales seguros y protegidos para la comunidad universitaria y los vecinos.
1. Disposición de bandereros durante las maniobras de cargue y descargue de materiales.
1. Tramitación del permiso de ocupación de vía o espacio público ante la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín; señalización reflectiva e iluminación nocturna.

	Lugar y frecuencia
	Accesos, vía y andenes adyacentes; durante toda la ejecución, con reposición según demanda.

	Responsable
	Profesional SISOMA y Residente de Obra.

	Indicadores / meta
	Cero (0) incidentes viales o peatonales atribuibles a la obra.

	Relación con presupuesto
	Señales informativas de obra (4 × $120.000 = $480.000) y cinta de demarcación (5 × $59.900 = $299.500).
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	Objetivo
	Disponer instalaciones provisionales seguras y ordenadas que no afecten la operación académica.

	Medidas y acciones
	1. Instalación de oficina, bodega y cambiadero (Capítulo 1), con localización concertada con la Entidad y la interventoría.
1. Provisión de unidades sanitarias para el personal y delimitación de las zonas de trabajo.
1. Sistema eléctrico provisional con tablero móvil certificado (TDO) y protecciones GFCI en cumplimiento del RETIE.
1. Desmonte de las instalaciones provisionales y restitución de las áreas al finalizar la obra.

	Lugar y frecuencia
	Áreas autorizadas dentro del predio; instalación al inicio y desmonte al cierre.

	Responsable
	Residente de Obra y Profesional SISOMA.

	Indicadores / meta
	Cumplimiento de las condiciones de campamento (lista de chequeo).
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	Objetivo
	Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, atendiendo la clasificación del proyecto en riesgo laboral nivel V y las actividades en altura.

	Medidas y acciones
	1. Implementación del SG-SST conforme a la Resolución 0312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015.
1. Dotación y uso de elementos de protección personal (EPP); afiliación del personal a la ARL.
1. Trabajo seguro en alturas (Resolución 4272 de 2021) con permisos y Análisis de Trabajo Seguro (ATS), arnés, líneas de vida y puntos de anclaje certificados.
1. Inducción y capacitaciones periódicas; señalización de seguridad; botiquín, camilla y brigada de primeros auxilios.

	Lugar y frecuencia
	Todos los frentes; inducción al ingreso y capacitaciones periódicas durante la obra.

	Responsable
	Profesional SISOMA del Contratista.

	Indicadores / meta
	Índice de accidentalidad (meta 0); porcentaje de personal capacitado (meta 100 %).


[bookmark: _Toc231569306]  PROGRAMA 5.10. Manejo de Contingencias y Emergencias
	Objetivo
	Prevenir y atender emergencias (incendio, sismo, lluvias torrenciales, accidentes) protegiendo a los trabajadores y a la comunidad universitaria.

	Medidas y acciones
	1. Elaboración e implementación del Plan de Contingencia de la obra, articulado con el Plan de Emergencias de la sede.
1. Conformación y capacitación de la brigada de emergencia; definición del punto de encuentro y las rutas de evacuación.
1. Realización periódica de simulacros y registro de tiempos de respuesta y acciones de mejora.
1. Medidas de atención ante afectaciones invernales y limpieza de vías; atención de primeros auxilios a personas de la comunidad que se lesionen por causa de la obra.

	Lugar y frecuencia
	Toda la obra; simulacros periódicos durante la ejecución.

	Responsable
	Profesional SISOMA y brigada de emergencia.

	Indicadores / meta
	Número de emergencias atendidas; número de simulacros realizados.
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	Objetivo
	Informar oportunamente, atender y vincular a la comunidad universitaria y a la comunidad vecina de la Comuna 1, y gestionar las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) durante la ejecución.

	Componentes
	1. Comunicación e información: valla informativa con el nombre del proyecto, objeto, plazo, contratista y datos de contacto; afiches y volantes informativos puerta a puerta en un radio mínimo de 300 m, y piezas gráficas en las redes de la Entidad.
1. Participación comunitaria: reuniones participativas (inicial, de seguimiento y de cierre — ver numeral 6) y conformación del Comité Ciudadano de Obra (ver numeral 7).
1. Relaciones con la comunidad: levantamiento de actas de vecindad y de entorno antes de iniciar; buzón de sugerencias y atención de PQRS con tiempos de respuesta definidos; encuestas de percepción.
1. Contratación de mano de obra local: difusión de las vacantes disponibles (calificada y no calificada) y vinculación preferente de personal de la comunidad, previa aprobación de la interventoría.

	Lugar y frecuencia
	Lugar concertado para reuniones con la comunidad; valla durante toda la obra; reuniones según el cronograma del numeral 6.

	Responsable
	Profesional SISOMA / profesional social del Contratista.

	Indicadores / meta
	N° de reuniones realizadas frente a programadas; N° de asistentes frente a convocados; porcentaje de mano de obra local; PQRS atendidas frente a recibidas (meta 100 %).

	Relación con presupuesto
	Socialización inicial ($800.000), valla informática ($105.000) seguimiento ($2.000.000) y cierre ($500.000), que cubren logística de reuniones, convocatorias, papelería, encuestas, refrigerios, buzón y atención de PQRS.
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Conforme al Manual del AMVA (2022), deben realizarse como mínimo tres (3) reuniones participativas con la comunidad: una antes del inicio de la obra (para convocar el levantamiento de actas y conformar el Comité Ciudadano de Obra), una durante la ejecución y una de finalización. Atendiendo el plazo de 60 días y los recursos previstos para el seguimiento, se programan reuniones de seguimiento mensuales con el Comité Ciudadano de Obra. La programación de reuniones comunitarias es la siguiente:
	Reunión
	Cantidad / momento
	Objetivo

	Reunión de socialización inicial
	1 — antes del inicio (semana 0–1)
	Presentar el proyecto, alcance, plazo y contactos; convocar el levantamiento de actas de vecindad/entorno; y conformar el Comité Ciudadano de Obra.

	Reuniones de seguimiento
	1 — una mensual durante la ejecución
	Informar avances, recibir retroalimentación y verificar el cumplimiento de los compromisos socio-ambientales con el Comité Ciudadano de Obra.

	Reunión de cierre
	1 — al finalizar la obra
	Presentar los resultados, el balance de compromisos y la entrega de las áreas intervenidas; recoger la percepción de la comunidad.

	Total reuniones comunitarias
	4 (mínimo del manual: 3)
	Adicionalmente, comités internos de obra (SST/ambiental) con periodicidad semanal.


Nota: todas las reuniones se documentan con convocatoria, registro fotográfico, listado de asistencia y acta de compromisos. La valla informativa se instala antes del inicio y se mantiene actualizada durante toda la obra.
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Sí se contempla veeduría ciudadana, en dos niveles complementarios:
a) Comité Ciudadano de Obra (mecanismo del Manual AMVA). Se conforma en la reunión de socialización inicial y está integrado por líderes de la comunidad (juntas de acción comunal, organizaciones sociales y líderes del sector). Su función es servir de canal de comunicación entre la obra y la comunidad y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en las reuniones, los cuales son de obligatorio cumplimiento. Sus actuaciones se documentan mediante actas de reunión y registro fotográfico.
b) Veedurías ciudadanas (Ley 850 de 2003). Como proceso de contratación pública, se convoca a las veedurías ciudadanas legalmente constituidas para ejercer el control social en las etapas precontractual, contractual y poscontractual, para lo cual podrán consultar los documentos del proceso en el SECOP II y presentar recomendaciones.
Adicionalmente, se establece un mecanismo de comunicación continua con la comunidad mediante buzón de sugerencias, encuestas y atención de PQRS, con responsables y tiempos de respuesta definidos, conforme a las directrices del Manual del AMVA.
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El Contratista realizará el monitoreo, reporte y verificación (MRV) del desempeño socio-ambiental y consignará sus resultados en el informe socio-ambiental mensual, que hace parte del informe mensual de obra y se entrega a la interventoría con los soportes (certificados de disposición final, actas de reunión, listados de asistencia, registros fotográficos, mediciones de ruido, registros de PQRS y de capacitaciones). La interventoría y la supervisión verifican el cumplimiento y requieren las acciones correctivas a que haya lugar. Los principales indicadores son:
	Indicador
	Fórmula / unidad
	Meta

	RCD con disposición certificada
	RCD con CDF / RCD generado × 100
	100 %

	Material aprovechado/reciclado
	N° de cargas recicladas (UN)
	Maximizar

	Control de ruido
	Mediciones (dB) antes/durante/final vs. Res. 0627/2006
	Cumple

	Mano de obra local
	Personal local / total contratado × 100
	Maximizar

	Asistencia a reuniones
	Asistentes / convocados × 100
	≥ 70 %

	Atención de PQRS
	PQRS atendidas / recibidas × 100
	100 %

	Accidentalidad
	N° de accidentes de trabajo
	0

	Simulacros
	N° de simulacros realizados
	≥ 1


[bookmark: _Toc231569311]9. PRESUPUESTO DEL COMPONENTE SOCIO-AMBIENTAL
El componente socio-ambiental cuenta con un valor de $7.599.200, incluido en los costos indirectos del Presupuesto Oficial del proyecto. Su desagregación, conforme a la hoja “SOCIO-AMBIENTAL” del Presupuesto Oficial, es la siguiente:
	Programa
	Descripción
	Valor (COP)

	RESIDUOS

	Manejo de residuos
	Contenedores separación de residuos
	$1.649.700

	Manejo de residuos
	Señalización puntos ecológicos
	$120.000

	MATERIAL PARTICULADO

	Emisiones atmosféricas
	Humectación de obra
	$300.000

	Emisiones atmosféricas
	Control de polvo
	$200.000

	RUIDO

	Control de ruido
	Barreras provisionales
	$450.000

	SEÑALIZACIÓN

	Tránsito y señalización
	Señales informativas de obra
	$480.000

	Tránsito y señalización
	Cinta de demarcación
	$299.500

	GESTIÓN SOCIAL

	Gestión social
	Valla Informativa
	$105.000

	Gestión social
	Socialización inicial
	$800.000

	Gestión social
	Seguimiento
	$2.000.000

	Gestión social
	Cierre
	$800.000

	AGUA

	Prevención contaminación del agua
	Zona de lavado de herramientas
	$500.000

	TOTAL COMPONENTE SOCIO-AMBIENTAL
	$7.599.200


Nota: los costos de transporte y disposición de RCD se encuentran incluidos en los Análisis de Precios Unitarios (APU) de las actividades que generan residuos; por lo tanto, no se duplican en el componente socio-ambiental. Los costos de elementos de protección personal y de seguridad y salud en el trabajo se encuentran incorporados en los costos directos e indirectos del proyecto.

[bookmark: _GoBack]El presente Plan de Gestión Socio-Ambiental de Obra se profiere en Medellín, a los 15 días del mes de septiembre de 2026.
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