



ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO CONSULTORÍA

Lo que esta resaltado en gris se quita? 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE COBURGO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA: 
El Parque Coburgo constituye uno de los principales espacios públicos de encuentro y desarrollo de actividades artísticas, culturales, recreativas y comunitarias en el municipio de Fusagasugá. Dentro de este emblemático escenario se encuentra la concha acústica, una infraestructura que es utilizada de manera permanente para la realización de presentaciones musicales, teatrales, dancísticas, actos protocolarios, festivales y encuentros culturales promovidos tanto por la Administración Municipal como por diversos gestores del sector cultural local.

No obstante, en la actualidad, la concha acústica carece de una cubierta física que la proteja adecuadamente de las inclemencias meteorológicas. Esta situación genera graves limitaciones para el uso continuo y seguro de este importante escenario. Durante las temporadas de lluvias o en jornadas de alta exposición solar, los artistas, gestores culturales, equipos técnicos y el público asistente quedan expuestos a condiciones adversas, lo que deteriora los costosos equipos de sonido e iluminación y genera suspensiones frecuentes de la oferta cultural.

Para solucionar este vacío de infraestructura y salvaguardar el patrimonio y bienestar de los fusagasugueños, el Municipio de Fusagasugá, a través de la Secretaría de Cultura, ha determinado la necesidad de proyectar la construcción de una cubierta para la concha acústica del Parque Coburgo. De conformidad con el principio de planeación que rige la contratación estatal, resulta imperativo adelantar con carácter previo los estudios técnicos, diseños estructurales, arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos y acústicos integrales que garanticen la viabilidad técnica, constructiva, sismorresistente y funcional de la futura obra pública.

1.1. Alcance
El presente contrato de consultoría tiene como objeto la elaboración de todos los estudios técnicos, diseños arquitectónicos, de ingeniería de detalle y documentos técnicos y de presupuesto requeridos para garantizar la estabilidad, seguridad, funcionalidad y óptimo desempeño acústico de la estructura de cubierta proyectada para la Concha Acústica del Parque Coburgo del municipio de Fusagasugá.
1.2. Localización 
El proyecto se desarrollará en el casco urbano del Municipio de Fusagasugá, específicamente en las instalaciones del Parque Coburgo ubicado en la carrera 3 # 12 Fusagasugá, espacio de dominio municipal dedicado a la recreación y la cultura. Es obligación del consultor realizar la inspección detallada del sitio de implantación de la estructura, reconociendo el área de influencia directa, vías de acceso, linderos y entorno ambiental del parque para armonizar el diseño arquitectónico y estructural.
1.3. Plan de desarrollo Municipal
Este proyecto de consultoría se encuentra plenamente armonizado con los instrumentos de planeación del municipio. Específicamente, responde al Plan de Desarrollo Municipal 2024-2028 'FUSAGASUGÁ FLORECE: UN PLAN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y EQUITATIVO', adoptado mediante el Acuerdo Municipal No. 100-02.01-04 del 14 de junio de 2024. El proyecto se enmarca dentro de la Línea Estratégica 'Fusagasugá florece con educación, oportunidades, equidad e inclusión social', el programa 'Fusagasugá Ciudad Cultural', el proyecto de 'Fortalecimiento de los servicios institucionales fomentando el acceso efectivo a los derechos culturales' y apunta directamente al cumplimiento de la Meta de Cuatrienio 035, consistente en realizar proyectos que permitan crear y/o fortalecer la infraestructura cultural del municipio a cargo de la Secretaría de Cultura.
2. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR A CARGO DEL CONSULTOR Y SU ALCANCE
El desarrollo del contrato de consultoría se estructurará de manera sistemática y coordinada en torno a los siguientes componentes técnicos específicos, los cuales constituyen las actividades contractuales mínimas y obligatorias:
2.1 Estudios Preliminares (Topografía y Georreferenciación)
Comprenden todas las actividades necesarias para obtener la información topográfica y georreferenciada exacta del área objeto de intervención. El consultor deberá emplear equipos de precisión debidamente calibrados, con certificados de calibración no mayores a seis (6) meses. Este componente incluye de forma obligatoria:
Levantamiento planimétrico y altimétrico detallado del predio y su entorno inmediato.
Localización, replanteo del predio y verificación de linderos físicos y de afectación.
Elaboración del Modelo Digital del Terreno (MDT) para el análisis de implantación y escorrentía.
Amarre oficial a los puntos de control geodésico y BM (Bench Mark) del IGAC.
2.2 Levantamiento Arquitectónico y Diagnóstico Físico
Consiste en la identificación, medición, registro y documentación milimétrica de las condiciones físicas y constructivas actuales de la concha acústica y sus áreas complementarias. Comprende:
Medición y dibujo detallado del área cubierta existente (si la hay), el escenario y las graderías descubiertas.
Levantamiento arquitectónico detallado de los 15 escalones de la gradería del escenario cultural.
Levantamiento de las zonas duras, pavimentos, accesos peatonales y senderos colindantes.
Levantamiento técnico de las redes de servicios públicos visibles, instalaciones eléctricas e hidráulicas existentes.
Elaboración de planos arquitectónicos de levantamiento a color y memorias descriptivas firmadas por arquitecto.
2.3 Estudios de Amenazas y Restricciones Ambientales
Destinados a identificar y analizar los riesgos y limitaciones físico-ambientales o urbanísticas que recaen sobre el Parque Coburgo, garantizando el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y las normas de gestión del riesgo. Incluye:
Identificación y mapeo detallado de amenazas naturales (sismicidad, remoción en masa, inundación).
Delimitación y acotamiento de rondas hídricas del entorno inmediato y manejo de individuos vegetales.
Análisis de compatibilidad de usos del suelo y cumplimiento de normatividad urbanística local.
Elaboración de un Informe Técnico Ambiental Integrado que viabilice legal y técnicamente el proyecto.
2.4 Diagnóstico Acústico de la Infraestructura
El consultor deberá evaluar técnicamente las condiciones acústicas actuales en las que opera el escenario, sirviendo como punto de partida para que la nueva cubierta optimice, y no deteriore, la calidad sonora. Las actividades mínimas son:
Inspección física del comportamiento acústico actual y caracterización geométrica y material de la concha.
Revisión exhaustiva de planos originales, antecedentes constructivos y registro de memoria histórica.
Elaboración de un registro fotográfico técnico referenciado de las patologías acústicas y constructivas.
2.5 Mediciones Acústicas de Precisión
Corresponde a la realización en campo de pruebas especializadas que permitan cuantificar técnicamente la respuesta del escenario cultural mediante el uso de sonómetros integradores calibrados y software de análisis acústico. Comprende:
Medición de ruido de fondo ambiental para caracterizar la interferencia del entorno urbano.
Cálculo del Tiempo de Reverberación (RT60) en diferentes bandas de frecuencia.
Evaluación de la respuesta en frecuencia del escenario y caracterización física.
Medición del índice de inteligibilidad de la palabra (valores de STI o RASTI) para presentaciones de artes escénicas.
Medición de la distribución espacial de presión sonora (uniformidad acústica en el área de gradería).
Determinación de coeficientes de absorción y reflexión de los materiales constructivos existentes y propuestos.
Análisis de compatibilidad técnica con los tratamientos correctivos y materiales de la cubierta proyectada.
2.6 Elaboración de Diseños Técnicos Definitivos
Consiste en el desarrollo integral de la ingeniería de detalle por parte de los profesionales especialistas responsables de cada disciplina, garantizando la coordinación física (cero interferencias) y normativa de los diseños:
2.6.1 Diseño Arquitectónico
Definición estética, formal y espacial de la cubierta. Deberá armonizar con el paisaje del Parque Coburgo, garantizando confort visual, sombreado y protección contra agua de lluvia. Los planos arquitectónicos de diseño deben presentarse a escala adecuada (a color, firmados por arquitecto, en formato .dwg con capas organizadas y .pdf), incluyendo plantas, cortes longitudinales y transversales, fachadas, detalles constructivos, especificaciones de materiales y renders o visualizaciones tridimensionales realistas.
2.6.2 Diseño Estructural y de Cimentación
Desarrollo sismorresistente bajo la norma NSR-10. Incluye modelación estructural computarizada tridimensional, evaluación de cargas permanentes (peso propio de estructura, teja o membrana), cargas vivas (mantenimiento), análisis crítico de viento (dada la geometría de cubierta abierta) y análisis sísmico. Comprende el diseño detallado de la estructura portante de la cubierta, las conexiones (soldadas y/o pernadas) y la cimentación profunda o superficial adecuada. Para la cimentación, el consultor se fundamentará en el estudio de suelos que le proporcionará el municipio.
2.6.3 Diseño Hidráulico y Red de Aguas Lluvias
Diseño del sistema pluvial para captar, conducir y disponer eficientemente el agua captada por la nueva cubierta. Comprende el cálculo de caudales basado en periodos de retorno mínimos de 10 años conforme a la norma de agua potable y saneamiento RAS, definiendo el diámetro y diseño geométrico de canales, bajantes de agua lluvia, cajas de inspección, cámaras de quiebre y las acometidas de conexión a la red de alcantarillado pluvial del parque, evitando inundaciones o socavación.
2.6.4 Diseño Eléctrico, Lumínico, Voz y Datos
Diseño detallado de la instalación eléctrica y de iluminación del escenario y gradería de conformidad con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP). Debe contemplar la iluminación general y escénica básica con tecnología LED de alta eficiencia, circuitos de fuerza para equipos de sonido profesionales, canalizaciones, tableros de distribución, diagramas unifilares y cuadros de cargas coordinados.
2.6.5 Diseño Acústico de la Cubierta
Estudio y optimización acústica de la geometría interna y de la materialidad de la cubierta. Su objetivo es evitar focalizaciones del sonido, ecos nocivos, tiempos de reverberación excesivos y asegurar una excelente distribución sonora y refuerzo sonoro natural en la zona de graderías. El diseño debe estar respaldado por simulaciones acústicas digitales tridimensionales y recomendaciones específicas de tratamientos y materiales fonoabsorbentes y reflectores.
2.7 Documentación Técnica de Obra y Presupuesto
Constituye el compendio de documentos técnicos requeridos para que la Secretaría de Cultura estructure y publique la futura licitación pública de construcción de la cubierta, garantizando certeza de costos, plazos y calidad. El contratista debe entregar:
Memorias de cálculo estructurales, eléctricas, hidráulicas y de simulación acústica integrales y firmadas.
Memorias detalladas de Cantidades de Obra, desglosadas por ítems, con soporte de fórmulas matemáticas de cálculo.
Análisis de Precios Unitarios (APU) estructurados en Microsoft Excel con fórmulas activas y enlazadas, tomando como referencia los precios de la cartilla del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU) o, en su defecto, soportados en tres (3) cotizaciones de proveedores locales actualizadas.
Presupuesto de Obra definitivo, integrado al APU y con desglose detallado de los costos de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU).
Cronograma y programación de obra detallados mediante diagramas de Gantt en Microsoft Project con ruta crítica.
Especificaciones Técnicas Constructivas detalladas en formato de procesador de texto editable (Word), indicando para cada actividad la descripción, materiales exigidos, método de ejecución, controles de calidad, unidad de medida y forma de pago.
3. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del proceso es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.
El plazo para la ejecución y entrega total de los estudios, diseños y documentos técnicos del proyecto será de DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio suscrita entre el contratista consultor y el supervisor designado por la Secretaría de Cultura.
4. FORMA DE PAGO
De conformidad con lo establecido en el Estudio Previo de planeación y con el fin de mitigar riesgos financieros, el valor total del contrato se cancelará en UN UNICO PAGO equivalente al cien por ciento (100%) del valor total contratado ($85.775.200 MCTE). Este pago se efectuará únicamente contra entrega de la totalidad de los productos, diseños, planos en medio físico y editable, y tras la suscripción del acta de recibo a satisfacción por parte de la Supervisión y la correspondiente firma de las actas de terminación y liquidación del contrato.
La entidad NO otorgará anticipos ni pagos anticipados para este proceso de selección. El consultor deberá garantizar de manera autónoma el apalancamiento financiero de la consultoría durante todo su desarrollo.
5. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
5.1. ASPECTOS |AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD 
El consultor deberá incorporar de manera transversal criterios de sostenibilidad durante la ejecución de los diseños y en sus propios entregables administrativos. Se exige el estricto cumplimiento de los siguientes lineamientos: 
· Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así mismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental.  

· Cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables no se requieran en medio físico, garantizar que los documentos sean digitalizados y establecer una política de archivo digital. 

Durante la ejecución del contrato, el futuro contratista adjuntará la ficha técnica del papel a utilizar.  

· Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje. Dicho documento debe estar avalado y revisado por el supervisor o interventor.  

· Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar los certificados, actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del contrato.  Dicho documento debe estar avalado y revisado por el supervisor o interventor. 

· Contar con un programa que asegure que los equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, computadores, impresoras, fotocopiadoras y tabletas, entre otros, cumplen con normas aplicables relacionadas con la eficiencia energética. Durante la ejecución del proyecto, el futuro contratista, entregará el programa respectivo o ficha técnica de los equipos en donde se pueda evidenciar el cumplimiento de la etiqueta energética (ejemplo: EnergyStar o su equivalente). Este programa busca que a través del uso de este tipo de tecnología se fomente el uso (alquiler y/o compra) de dispositivos más eficientes a nivel de consumo de energía. Dichos soportes deberán ser entregados y verificados por parte del supervisor o interventor.
Adicionalmente, se debe garantizar en la etapa de consultoría los siguiente: 
· Durante la ejecución del contrato, garantizar que, desde la etapa del diseño de los proyectos, para la etapa de ejecución se favorecerá el uso de materiales con características ambientales, como lo son i) materiales con contenido reciclado o ii) materiales de bajo impacto o iii) materiales certificados con etiquetas ambientales, como el Sello Ambiental Colombiano o iv) nuevas tecnologías de bajo costo . El supervisor o interventor deberá revisar que los entregables que se generen como resultado de la presente contratación cuenten con dichas características.

5.2. PLAN O PROGRAMA DE CALIDAD [cuando aplique]
El consultor deberá presentar al supervisor, dentro de los primeros quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio, un Plan de Calidad que detalle el cronograma minucioso de actividades, los procesos internos de verificación cruzada entre disciplinas y los profesionales responsables del control de calidad técnica de cada plano y memoria.
6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Para facilitar y garantizar la precisión del diseño estructural de la cimentación de la cubierta, el Municipio de Fusagasugá entregará formalmente al consultor, en calidad de insumo básico, los Estudios de Suelos y de Geotecnia debidamente soportados y aprobados de acuerdo con las exigencias del Reglamento Colombiano NSR-10.
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONSULTOR
[La Entidad NO podrá establecer títulos de posgrado particulares, es decir, indicar que el profesional cumpla con una Especialización, Maestría o Doctorado en particular (p.ej. "Maestría en Project Management", sino indicar que se requiere un posgrado en: gerencia de proyectos, gerencia de obras, project management, etc.; indicando de esta manera las diferentes alternativas para dicha área de conocimiento o cargo que se requiere). Por el contrario, deberá ser enfocado a un título de posgrado en un área del conocimiento en particular según sea establecido en la etapa de planeación. Así mismo, fijar condiciones participativas, garantistas y pluralistas acordes al proyecto. 
De igual forma, en el establecimiento de las condiciones de experiencia general y específica deben ser acordes con la realidad del mercado laboral y la disponibilidad de estos perfiles, que garanticen que el futuro contratista cuente con estos. Asimismo, se deberá tener en cuenta que la experiencia general no se suma con la experiencia específica, es decir, la experiencia general hace relación al desempeño de su actividad profesional y la experiencia específica corresponde a la asociada directamente con el cargo a desempeñar; en ese orden de ideas, la específica está contenida dentro del plazo de ejercicio profesional, por lo cual nunca será mayor la experiencia específica a la general.]
Para analizar la información del personal del Consultor, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
[La Entidad puede corregir, ampliar o ajustar las siguientes consideraciones, de conformidad con las necesidades del proyecto].
a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico serán verificados por la Entidad [La Entidad escogerá si la verificación de estos soportes académicos y de experiencia es un requisito para iniciar la ejecución del Contrato o para otro momento que esta disponga].
b) Si el Consultor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.
c) El Consultor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión, de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto- Ley 2106 de 2019.
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 
e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales se aplicará la equivalencia detallada en la Matriz 4 y los lineamientos contenidos en esta.
f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la Matriz 4 para verificar el grupo de profesionales que el Consultor relacione, específicamente para acreditar las exigencias mínimas previstas en la sección de “Exigencias mínimas de la experiencia del proponente y la experiencia y formación académica del equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)”.
g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Consultor los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para desarrollar el negocio jurídico pactado y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso de que sea establecido un valor de honorarios de referencia.
h) El Consultor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo. 
i) El Consultor garantizará que los profesionales estén disponibles según su porcentaje de dedicación (físicamente o a través de medios digitales), cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del proyecto de consultoría.
j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve costos para ella, detallando las razones debidamente que justifican la solicitud de dicho cambio.
El personal relacionado será contratado por el Consultor y su costo debe incluirse dentro de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el Formulario 1 – Propuesta Económica del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Consultor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales. 
Se aclara que los perfiles relacionados deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto, según su porcentaje de dedicación, hasta que se logre la aprobación del producto de su competencia por parte de la Entidad. 
El Personal Clave Evaluable: 
Es el definido en el Pliego de Condiciones y es el que se describe a continuación: 
· Un Director(a) de Consultoría / Coordinador(a) General
· Un Especialista Estructural
[La Entidad debe justificar en esta sección la escogencia de más de un profesional por perfil clave evaluable, teniendo en consideración las condiciones técnicas del proyecto, la complejidad y la magnitud física de las labores de consultoría a realizar.]
El personal requerido, distinto al Personal Clave Evaluable, es el siguiente: 
· Un Profesional en Arquitectura
· Un Especialista en Acústica
· Un Especialista en Gestión del Riesgo / Ambiental
· Un Especialista en Electricidad
· Un Profesional en Topografía
· Un Profesional en Presupuestos y Programación de Obra
· Un Dibujante Estructural
· Un Dibujante 3D

[Incluir los profesionales requeridos como mínimos para el desarrollo del proyecto por parte del Consultor. Es importante mencionar que se tiene un personal clave de ejecución evaluable y un grupo de especialistas y apoyo técnico según sea el caso]
[En caso de que la Entidad prefiera presentar el detalle del personal requerido que no es evaluable en forma de tabla, podrá hacerlo de esa manera.]
a. Requisitos del personal del Consultor
El Personal Clave Evaluable debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: [La Entidad deberá incluir requisitos de experiencia proporcionales y adecuados a las labores que serán realizadas y de acuerdo con las reglas previstas en la “Matriz 4 – Lineamientos del Personal”. Para ello, modificará el siguiente cuadro, incorporando las casillas que sean necesarias]
	Perfil No.
	# de profesionales
	Cargo
	Título Profesional
	Título de Posgrado
	% Dedicación
(mensual)
	Experiencia general
(años mínimos)
	Experiencia específica
(años mínimos)

	1
	Uno (01)
	Director(a) de Consultoría / Coordinador(a) General
	Profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil (o afines)
	Especialización o Maestría en Gerencia de Proyectos, Estructuras o afines
	30% - 50%
	7
	5

	2
	Uno (01)
	Especialista Estructural
	Ingeniero(a) Civil
	Especialización en Estructuras, Ingeniería Sismorresistente o afines
	40% - 60%
	6
	4

	3
	Uno (01)
	Profesional en Arquitectura
	Arquitecto(a)
	No se exige posgrado específico; opcional en Diseño Urbano, Patrimonio o afines
	30% - 50%
	5
	3

	4
	Uno (01)
	Especialista en Acústica
	Ingeniero(a) de Sonido, Físico(a), Ingeniero(a) Electrónico(a) o afines
	Especialización o Maestría en Acústica Arquitectónica o afines
	10% - 15%
	5
	3

	5
	Uno (01)
	Especialista en Gestión del Riesgo / Ambiental
	Ingeniero(a) Ambiental, Ingeniero(a) Civil o afines
	Especialización en Gestión del Riesgo, Ordenamiento Territorial o afines
	10% - 20%
	5
	3

	6
	Uno (01)
	Especialista en Electricidad
	Ingeniero Eléctrico
	No se exige especialización
	15% - 20%
	6
	4

	7
	Uno (01)
	Profesional en Topografía
	Topógrafo(a) o Ingeniero(a) Topográfico(a) / Geomático(a)
	No se exige posgrado; opcional en SIG o Geomática
	15% - 25%
	5
	3

	8
	Uno (01)
	Profesional en Presupuestos y Programación de Obra
	Ingeniero(a) Civil, Arquitecto(a) o afines
	No se exige posgrado específico; opcional en Gerencia de Proyectos
	10% - 15%
	5
	3

	9
	Uno (01)
	Dibujante Estructural
	Ingeniero(a) Civil
	No se exige posgrado ni especialización
	50% - 65%
	1
	1

	10
	Uno (01)
	Dibujante 3D
	Dibujante en sistema BIM
	No se exige posgrado ni especialización
	60% - 80%
	1
	1



[Repetir para cada especialista o profesional según sea el caso.]
[La Entidad debe establecer las condiciones de experiencia general y específica de acuerdo con las categorías contenidas en la Matriz 4]
[La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores o posteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o después de su expedición. Es decir, la práctica realizada antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la Entidad contará la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser allegado con posterioridad a la celebración del Contrato.]
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la ejecución del proyecto. Si el Consultor contrata persona adicional, este correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Consultor utilice en la ejecución del contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del contrato y fue objeto de observaciones por los interesados en el Proceso de Contratación. 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información solicitada. 
8. EXAMEN DEL SITIO O ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA
8.1. EXAMEN DEL SITIO DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA 
Es responsabilidad del Proponente inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores del área de influencia e informarse sobre la forma y características del lugar, localización y naturaleza de la zona y la de los espacios necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, equipos y vías de acceso al sitio y a las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia del proyecto, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto; en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con la normativa especial que rija en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervención, y en general sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta. 
Asimismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, así como de los posibles riesgos previsibles de la consultoría, pues su desconocimiento o falta de información no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones a la Entidad. 
8.2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA
El área de influencia del proyecto para la elaboración de los estudios y diseños de la cubierta de la Concha Acústica del Parque Coburgo se delimita en dos niveles de análisis que el Consultor debe examinar, diagnosticar y considerar obligatoriamente para el desarrollo de sus productos:
Área de Influencia Directa (AID): Corresponde al espacio físico, técnico e infraestructura existente que será objeto de intervención directa o que interactúa inmediatamente con el diseño de la cubierta proyectada. Está constituida por:
· La estructura física de la Concha Acústica del Parque Coburgo y su entorno inmediato.
· El área de graderías (incluyendo el levantamiento detallado de los 15 escalones existentes), accesos, pavimentos y zonas duras perimetrales.
· Las redes de servicios públicos e instalaciones visibles (eléctricas, hidráulicas y sanitarias) asociadas al escenario cultural. 
· Las zonas expuestas a restricciones físicas específicas del entorno inmediato, tales como la delimitación de rondas hídricas, análisis de amenazas naturales (riesgo de inundación y remoción en masa) y el manejo de los individuos vegetales colindantes.
Área de Influencia Indirecta (AII): Corresponde al entorno geográfico, normativo y social que se beneficia del proyecto o que define las reglas para su implantación. Está delimitada por:
· El Parque Coburgo en su totalidad, considerado como uno de los principales espacios públicos del casco urbano de Fusagasugá para el desarrollo de actividades artísticas, culturales, recreativas y comunitarias.
· Las redes de servicios públicos del sector que servirán de puntos de conexión para los nuevos diseños eléctricos e hidráulicos de aguas pluviales.
· El perímetro de aplicación de la normatividad urbanística local, los usos del suelo permitidos y las determinantes de ordenamiento territorial aplicables al predio dentro del Municipio de Fusagasugá.
9. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN APLICABLE POR EL CONSULTOR
De ser necesario, según los estudios previos, están a cargo del Consultor todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de los trabajos de campo y demás dispositivos de seguridad, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
10. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
Teniendo en cuenta que el objeto del presente proceso de selección corresponde exclusivamente a la consultoría para la elaboración de estudios técnicos, diseños y documentos de ingeniería y arquitectura, para la ejecución del presente contrato NO se requiere la obtención de licencias de construcción, permisos de intervención de espacio público, licencias ambientales ni autorizaciones urbanísticas por parte del Consultor.
No obstante, el Consultor será plenamente responsable de que los estudios, diseños, planos y memorias técnicas resultantes cumplan en su totalidad con la normatividad nacional y local aplicable (Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, RETIE, RETILAP, RAS, normatividad ambiental de la CAR y el Plan de Ordenamiento Territorial de Fusagasugá), garantizando que estos productos sean los insumos idóneos y suficientes para que el Municipio de Fusagasugá pueda tramitar y obtener, en una etapa posterior y bajo su propio cargo, las licencias o permisos requeridos para la fase de construcción de la cubierta de la Concha Acústica del Parque Coburgo
11. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO DE CONSULTORÍA 
El Consultor se obliga a desarrollar la totalidad de los estudios técnicos, diseños, memorias de cálculo, planos y presupuestos bajo el estricto cumplimiento de los siguientes reglamentos, manuales y normas técnicas vigentes en el territorio nacional y aplicables al objeto del contrato:
11.1. Para el Levantamiento y Diseño Arquitectónico 
Guía y Estándares para el Desarrollo Gráfico del Proyecto: Publicada por el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y Profesiones Auxiliares (CPNAA), la cual regirá la adecuada representación gráfica, escalas, convenciones, capas y distribución de planos arquitectónicos en formatos digitales editables (.dwg) y no editables (.pdf).
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Fusagasugá y Normas de Uso del Suelo: Normativas locales determinantes para verificar la viabilidad urbana, aislamientos, alturas e implantación del proyecto dentro del Parque Coburgo.
11.2. Para el Diseño Estructural de la Cubierta y Cimentación 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10): Adoptado mediante el Decreto 926 de 2010 y sus modificaciones, aplicable obligatoriamente al análisis de cargas vivas y muertas, análisis sísmico, modelación estructural, diseño de conexiones, despieces y diseño de la estructura metálica de la cubierta y su cimentación.
Ley 400 de 1997: Por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes para garantizar la estabilidad y seguridad física del escenario.
11.3. Para el Diseño Eléctrico y Lumínico
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE): Aplicable al diseño de circuitos de fuerza, acometidas, tableros, tomas, canalizaciones y diagramas unifilares del escenario.
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP): Aplicable al diseño lumínico general del Parque Coburgo y la iluminación escénica básica utilizando tecnología LED de alta eficiencia.
11.4. Para el Diseño Hidráulico de Manejo de Aguas Lluvias
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS): Aplicable para el diseño hidráulico de canales, bajantes, rejillas, pozos de inspección y redes subterráneas, calculando caudales de escorrentía con periodos de retorno mínimos de 10 años para evitar acumulaciones o inundaciones en la estructura.
11.5. Para el Presupuesto y Análisis de Precios Unitarios
Precios de la Cartilla ICCU: El presupuesto de obra y los Análisis de Precios Unitarios (APU) deberán estructurarse preferiblemente con base en los precios oficiales de la cartilla del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU) vigentes, o en su defecto, estar soportados formalmente con cotizaciones de proveedores de la región.
11.6. Para la Programación de Obra
Metodología de Microsoft Project: El contratista deberá entregar la programación de obra detallada mediante un diagrama de Gantt estructurado en este software, definiendo ruta crítica, recursos, hitos de control y flujo de caja por fases.
11.7. Para la Gestión Ambiental y Sostenibilidad (Factor de Sostenibilidad)
Normatividad Ambiental de la CAR: Regulaciones aplicables para el análisis de amenazas naturales, delimitación de rondas hídricas colindantes y el manejo de los individuos vegetales del entorno inmediato.
Sello Ambiental Colombiano: Aplicable a la certificación ecológica del papel utilizado para los entregables físicos del contrato.
Estándares de Eficiencia Energética (EnergyStar o equivalentes): Aplicables a las especificaciones técnicas y fichas de los equipos tecnológicos del contratista
12. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES

En constancia, se firma en Fusagasuga a los ____ días del mes de _____de 2026.
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