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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TÉCNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015 y el anexo 3 especificaciones técnicas publicado en documento independiente.

	PARA SERVICIOS – FICHA DE ADHESIÓN

	Señor proponente, se ha publicado la ficha técnica del servicio, a su vez se ha diseñado el presente anexo, aquí NO se debe hacer ninguna descripción adicional respecto a la prestación del servicio, por cuanto las condiciones de este fueron diseñadas de conformidad con la necesidad de la entidad, en este caso el proponente solo se adhiere a ella, convirtiendo el futuro contrato en un verdadero contrato de adhesión, definido este, como: “Aquél cuyo clausulado se redacta por una de las partes sin intervención de la otra, cuya libertad contractual queda limitada a manifestar o no la aceptación de sus estipulaciones, de adherirse o no al contrato”




Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con “Ficha técnica” publicadas en el SECOP II.



FIRMA: _______________________________________________ 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE_________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN NO. _______________________ 
 
 





ANEXO No. 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TÉCNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015 y el anexo 3 especificaciones técnicas publicado en documento independiente.


	PARA BIENES

	A continuación, se deberá incluir marca y referencia de los elementos ofertados para cada ítem de acuerdo con la ficha técnica




DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN CADA UNA DE LAS FICHAS DE LOS ITEMS 


	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	







	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	FILTROS PLISADO KLC 65% 20X16X2

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Eficiencia del 65% | Merv 11 | F6

	Requisitos generales
	Marco en acero galvanizado

	Requisitos específicos
	Gran capacidad de retención de partículas
Malla inoxidable adherida a la media filtrante
100% inspeccionados en fábrica
Mayor cantidad de media filtrante
Larga vida útil

	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: https://abaco.com.co/wp-content/uploads/2020/10/PLSADO_KLC_65_LARGAVIDA.jpg]

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD




	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	COMPRESOR ROTATIVO DE 24000 BTU 1PH 200V

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Compresor Rotativo de 24,000 BTU

	Requisitos generales
	Compresor Hermético Rotativo de 24,000 BTU/H, 220V/1PH/60HZ

	Requisitos específicos
	Compresor Hermético Rotativo de 24,000 BTU/H, 220V/1PH/60HZ

	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	CAJA 

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD 





	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CAPACITADOR 45 UF 370V

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Capacitor Aire Acondicionado 45 UF / 370v

	Requisitos generales
	Temperatura de operación -13°F a +185°F (-25°C a +85°C)

	Requisitos específicos
	 Aire Acondicionado, Refrigeración y Climatización

	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: Capacitor Aire Acondicionado 45uf / 370v]

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD













	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CONTACTOR 30 AMP 24V

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Montaje universal 


	Requisitos generales
	2 polos

	Requisitos específicos
	50/60 ciclos 
Tamaño compacto

	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD












	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CONTACTOR 35 AMP 24V

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Montaje universal 


	Requisitos generales
	2 polos

	Requisitos específicos
	50/60 ciclos 
Tamaño compacto
	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD















	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CONTACTOR 40 AMP 24V

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Montaje universal 


	Requisitos generales
	2 polos

	Requisitos específicos
	50/60 ciclos 
Tamaño compacto
	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD















	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CORREA B38 BL

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	B38 Correa en V dentada 38 pulgadas Longitud pulgadasterna


	Requisitos generales
	Referencia: B38

	Requisitos específicos
	•Descripción: Correa Dentada en V tipo BL
•Ancho superior: 21/32 in
•Altura: 13/32 in
•Longitud interna: 38 in
•Longitud externa: 41 in
• Peso: 0.39 lb

	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD









	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CORREA A32 BL

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	AX32 Correa clasica dentada de 32 pulgadas de longitud pulgadasterna


	Requisitos generales
	CORREA A32

	Requisitos específicos
	•Descripción: Correa Dentada en V tipo BL
•Ancho superior: 3/8 in
•Altura: 21/64 in
•Longitud interna: 32 in
•Longitud externa: 34 in
• Peso: 0.20 lb
	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD








	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CORREA A27

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	A27 Correa en V 


	Requisitos generales
	Referencia A27

	Requisitos específicos
	•Ancho Superior: 1/2 in
•Alto: 5/16 in
•Longitud: 27 in Interior, 29 in Exterior

	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD













	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CILINDRO REFRIGERANTE R410A

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Alta capacidad y presión de descarga, pertinente para el uso de equipos de aire acondicionado más pequeños y compactos.

	Requisitos generales
	Reemplazante del  R-22 y el R-13B1. 

	Requisitos específicos
		Componentes
	Propiedades

	50% R-32
	Buenas características frigoríficas

	50% R-125
	Reduce la inflamabilidad


	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	CILINDRO

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD








	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CAPACITOR 15 MF

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	CAPACITOR 15 MF

	Requisitos generales
	Capacidad 15 uF
Voltaje 220 V

	Requisitos específicos
	Especificaciones técnicas
Tolerancia de capacidad: ± 5%
Frecuencia de trabajo: 50 - 60 Hz
Tensión de ensayo individual: entre los terminales: 2,15 Vn durante 2 segundos.
Entre terminales y carcasa: 3 KV durante 2 segundos.
	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: Capacitor 15 MF de Marcha. - Técnicos Ya]

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD











	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CAPACITOR 10 MF

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	CAPACITOR 10 MF

	Requisitos generales
	Capacidad 10 uF
Voltaje 220 V

	Requisitos específicos
	Especificaciones técnicas
Tolerancia de capacidad: ± 5%
Frecuencia de trabajo: 50 - 60 Hz
Tensión de ensayo individual: entre los terminales: 2,15 Vn durante 2 segundos.
Entre terminales y carcasa: 3 KV durante 2 segundos.
	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD













	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL AIRE ACONDICIONADO DE 24000

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Tarjeta para aire acondicionado de 24000 BTU en 220V UNIVERSAL


	Requisitos generales
	Tarjeta Universal con Display y control remoto, para capacidad 24.000 Btu

	Requisitos específicos
	Alto poder de energía 
Amplio Rango de voltaje AC 100-240V 50/60Hz.
Tres velocidades, Alta, Mediana y Baja.
Receptor de lujo con indicador de Estado Doble sensor, Alta eficiencia de deshielo.
	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: https://www.refrishoponline.com/wp-content/uploads/2020/10/1-9.jpg]

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD




	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	TUBERIA DE COBRE 3/8

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Rollo Tubo En Cobre Flexible 3/8

	Requisitos generales
	Refrigeración (Tubería con puntas selladas y deshidratada).

	Requisitos específicos
	Diámetro: 3/8" 9.5mm
Espesor de pared: 0.032" (0.813mm)
	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: Rollo Tubo En Cobre Flexible 3/8  X 15 Metros Refrigeracion]

	Empaque  y rotulado
	ROLLO 

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD













	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	AISLANTE RUBATEX

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Espuma elástica de color negro a base de caucho sintético

	Requisitos generales
	Aislamiento térmico para tubos, tanques y ductos en sistema de aire acondicionado

	Requisitos específicos
	Temp. Max. +105 °C. Temp. Min. -50°C.
Conductividad térmica ≤ 0,034 W/(m.K) A 0 °C

	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: https://trspartes.com/wp-content/uploads/2020/08/rubatex-1-trs-partes-colombia-www.trspartes.com-aire-acondicionado.jpg]

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD














	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PRESOSTATO 0-70 PSI

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	PRESOSTATO 0-70 PSI

	Requisitos generales
	Sistema de contacto Tri polar (TPST) de serie y Mono polar opcional

	Requisitos específicos
	Temperatura ambiente –20 a +70 °C
Temperatura del fluido Agua: 0 a +70 °C Aire: –20 a +70 °C
Diferencial ajustable
Conmutador manual para bloquear el contacto
Rango de presión:  0-70 psi
	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	  [image: ] 

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD










	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PRESOSTATOS TIPO PILA BAJA

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	PRESOSTATOS TIPO PILA BAJA

	Requisitos generales
	Protección para sistemas de refrigeración

	Requisitos específicos
	Disponible para R410A
	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ]     

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD















	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PRESOSTATOS TIPO PILA ALTA

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	PRESOSTATOS TIPO PILA BAJA

	Requisitos generales
	Protección para sistemas de refrigeración

	Requisitos específicos
	Disponible para R410A
	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ]     

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD














	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CORREA A-45

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	A45 Correa en V


	Requisitos generales
	Referencia: A45 Correa en V

	Requisitos específicos
	•Ancho Superior: 1/2 in
•Alto: 5/16 in
•Longitud: 45 in Interior, 47 in Exterior
	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ]     

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD











	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CORREA A-29

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	A29 Correa en V


	Requisitos generales
	Referencia A29

	Requisitos específicos
	•Ancho Superior: 1/2 in
•Alto: 5/16 in
•Longitud: 29 in Interior, 31 in Exterior

	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ]     

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD













	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CORREA A-31

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	A31 Correa en V


	Requisitos generales
	Referencia A31

	Requisitos específicos
	•Ancho Superior: 1/2 in
•Alto: 5/16 in
•Longitud: 31 in Interior, 33 in Exterior

	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ]     

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD













Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con “Ficha técnica” publicadas en el SECOP II.



FIRMA: _______________________________________________ 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE_________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN NO. _______________________ 
 
 




















	EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.



Dada en ______, a los  (        )__________ del mes de __________ de ________
FIRMA-----------------------------------------------------------
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA____________
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