

	ANEXO- OFERTA ECONOMICA
OBJETO:   ADQUISICION DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE RIEGO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.


	Bajo la gravedad de juramento manifiesto lo siguiente: 
1. Tengo la capacidad legal para presentar cada uno de los ofrecimientos hechos en esta propuesta.
2. Manifiesto que               soy responsable de IVA. 
3. La información suministrada es veraz y no fija condiciones económicas artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato. 
4. Conozco las condiciones técnicas de tiempo, modo y lugar y las demás especificaciones señaladas en el estudio previo para la ejecución del contrato y las acepto comprometiéndome a su cumplimiento.



	ITEM
	CONCEPTO
	UNIDAD MEDIDA
	CANT
	VALOR UNITARIO 
	VALOR IVA
	VALOR CON IVA
	VALOR TOTAL 

	1
	Manguera PEAD de 1" calibre 60 x rollo de 100 metros, material: Polietileno de Alta Densidad 
	UN
	50
	 
	 
	 
	

	2
	Filtro de discos de 1" 
	UN
	400
	
	 
	 
	 

	3
	Conectores para filtro de 1"
	UN
	100
	 
	 
	 
	

	4
	Rollo de manguera peletizada de 16 mm x 100 metros
	UN
	50
	 
	 
	 
	

	5
	Conector espigo de 16 mm
	UN
	500
	 
	 
	 
	 

	6
	Obturador tipo 8 de 16 mm 
	UN
	250
	 
	 
	 
	 

	7
	Rollo de microtubo 4/7 mm de 50 metro, material: PVC flexible o polietileno. Diámetro interno: 4 mm.
Diámetro externo: 7 mm. Color negro.
	UN
	50
	 
	 
	 
	

	8
	Goteros azules de 8 salidas (0–70 L/h
	UN
	1250
	 
	
	 
	 

	9
	Estacas de soporte utilizado para fijar el microtubo o emisor en la posición adecuada dentro del
cultivo. Material: Polipropileno. Altura mínima: 12 cm. Resistente a rayos UV. Compatible con
microtubo de 4/7 mm.
	UN
	50
	 
	
	
	     

	10
	Conectores tipo T de 16 mm 
	UN
	250
	 
	
	
	 

	11
	Conectores tipo codo de 16 mm
	UN
	250
	
	
	 
	 

	12
	Conectores rápidos de 16 mm 
	UN
	250
	 
	 
	  
	 

	13
	Tapones finales de 16 mm
	UN
	250
	
	
	 
	 

	14
	Válvula tipo Y Material: Polipropileno o PVC de alta resistencia. Diámetro: 1 pulgada. Dos salidas
independientes. Llaves de apertura y cierre. Presión mínima de trabajo: 6 bar. 
	UN
	50
	
	
	
	 

	15
	Rollo de cinta de teflón x 50 metros 
	UN
	50
	 
	 
	
	 

	VALOR TOTAL 
	 



Nota 1: La oferta deberá presentar valores totales, el valor de cada ítem incluye todos los impuestos Ley a que hubiere lugar. 


El contratista asume todos los impuestos, tasas y contribuciones 

Atentamente:

Firma:
Nombre Oferente
C.C
