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INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Grupo Administrativo y Financiero Regional Nororiente
PROCESO DE CONTRATACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PÚBLICA - SECOP II No. SASI-0007-DRNR-2026

SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN POR SUBASTA INVERSA

FICHA TÉCNICA

	LOTE No. 1 – SEDES REGIONAL NORORIENTE EXCEPTO SEDES SECCIONAL ARAUCA

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
	LUGAR DE EJECUCION 

	1
	Contratar la prestación del servicio de recolección, transporte, almacenamiento temporal, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos de las sedes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Nororiente.
	Bucaramanga, Barrancabermeja, Cimitarra, San Gil, Vélez, Málaga, Puerto Berrio, Santa Rosa del Sur, Cúcuta, Ocaña, Pamplona, Valledupar, Aguachica, Chiriguaná, Bosconia.

	LOTE No. 2 – SEDES ECCIONAL ARAUCA

	
	Contratar la prestación del servicio de recolección, transporte, almacenamiento temporal, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos de las sedes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Nororiente.
	Arauca, Saravena y Tame.



ALCANCE DEL OBJETO PARA CUMPLIR EL SERVICIO:

El servicio deberá contemplar la recolección de los residuos descritos a continuación, clasificados en tres (3) grupos, de acuerdo con su naturaleza y características:

TIPO DE RESIDUOS

1. Residuos peligrosos de Riesgo Biológico:

· Anatomopatológicos: corte de tejidos, muestras biológicas, fluidos corporales, huesos, piel, etc, provenientes de morgue y laboratorios.

· [bookmark: _Hlk229130544]Biosanitarios: Guantes, gorros, batas desechables, tapabocas, bolsas para cadáveres, catéteres, drenes, gasas, sondas, apósitos, aplicadores, capuchones, algodones, cartones, bolsas plásticas, papeles, baja lenguas, etc., y demás elementos contaminados con fluidos.

· Corto Punzantes: Agujas, cuchillas, lancetas, seguetas, punzones, bisturís, vidrios rotos contaminados, etc.

2. Residuos peligrosos de riesgo Químico:

· Respel: Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE (Tubos fluorescentes de diferentes tamaños, bombillos ahorradores, recipientes desocupados impregnados de mercurio).

· Reactivos: (Formol, solventes orgánicos halogenados, solventes orgánicos no halogenados, ácidos, bases, alcoholes, hidrocarburos, glicerina, aldehídos, disolventes clorados, disolventes no clorados, plaguicidas órganoclorados, plaguicidas órganofosforados, carbamatos, filtros de sistemas de extracción y ventilación, lechos filtrantes de sistemas de tratamiento de aguas residuales, residuos fenólicos).

· Restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro residuo contaminado con éstas.

· Metales pesados: (Residuos contaminados con plomo, agua, algodones, papeles, cartones, plásticos, vainillas y proyectiles).

· Aceites usados: Aceite quemado de motor, grasas.

· Lodos: Residuos semisólidos generados como subproducto del tratamiento de aguas residuales en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), provenientes de las actividades realizadas en las salas de necropsias y laboratorios forenses.

· Toner: Residuos como Cartuchos utilizados en impresoras, fotocopiadoras y equipos multifuncionales.

3. Residuos de Estupefacientes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS QUE DEBE CUMPLIR EL SERVICIO

El contratista debe tener conocimiento de las características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y patógenas de los residuos que recogerá, transportará, tratará y dispondrá, haciéndose responsable de cualquier accidente que se pueda presentar, derivado de la prestación del servicio.

Todas las actividades estarán coordinadas por el servidor público con funciones de Facilitador de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Regional Nororiente y/o quien haga sus veces, quien ejercerá la supervisión del contrato.

La empresa contratada hará la recolección de acuerdo con las frecuencias establecidas previamente.

Así mismo se solicitará de acuerdo con necesidades y/o contingencias, visitas adicionales a cualquier punto de atención en la Regional Nororiente.

Como valor agregado la empresa contratista deberá brindar:

• Capacitación a los funcionarios del Instituto sobre la gestión interna y externa de los residuos peligrosos por parte de 
  un Ingeniero Ambiental.
• Asesoría y apoyo en el PGIRASA.
• Visitas técnicas para la valoración de los residuos que generamos de nuestra actividad.
• Asesoría en el Plan de Contingencia, de acuerdo con nuestra actividad.
• Suministrar guardianes y bolsas necesarios para la ejecución del servicio

El oferente deberá tener presente, para el tratamiento y disposición final de los residuos de estupefacientes, además de las condiciones técnicas descritas anteriormente, las siguientes:

1. La ejecución del transporte y traslado de los residuos peligrosos remanentes de estupefacientes, generados en el laboratorio y objeto del presente proceso de contratación, estará a cargo de la entidad contratante, la cual coordinará su traslado hasta la planta de incineración designada por el contratista, mediante vehículos institucionales y con el apoyo y la custodia de la Fuerza Pública, garantizando en todo momento las condiciones de seguridad, trazabilidad, control y custodia requeridas para el manejo de este tipo de material.

2. El contratista será responsable de realizar el tratamiento y la disposición final de los residuos mediante su incineración, la cual deberá llevarse a cabo en hornos de su propiedad o en instalaciones de sus aliados estratégicos, siempre que estas cuenten con las autorizaciones, permisos y condiciones técnicas y ambientales exigibles para desarrollar dicha actividad, de conformidad con la normativa vigente.

3. El traslado de los residuos hasta la planta de incineración, así como el proceso de destrucción e incineración, contará con el acompañamiento permanente de los funcionarios delegados por la Coordinación del Grupo Regional de Ciencias Forenses del Instituto, los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación – Grupo de Descongestión y los funcionarios del Ministerio Público, quienes actuarán como garantes del procedimiento, de acuerdo con sus competencias.

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

El contratista deberá cumplir con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), así como las de Seguridad Industrial, establecidas en la Ley 1562 de 2012, “mediante el cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional”, las resoluciones 1409 de 2012, 3368 de 2014, Decreto 1443 de 2014 y Decreto 1072 de 2015, con las cuales se establecen disposiciones para las personas que realicen trabajos en alturas, equipos y materiales que se deben emplear en desarrollo del contrato, tomando las medidas de seguridad industrial para la adecuada protección de sus propios trabajadores y equipos incluyendo la vigilancia de estos últimos.

Deberá acreditar que cuenta con este SG-SST y Seguridad Industrial, aportando documentación o certificaciones conforme a los lineamientos técnicos establecidos en el Decreto 1443 de 2014 y Decreto 1072 de 2015.
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