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ANEXO No. 2
MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA

[bookmark: _GoBack]Anserma, Caldas, OCTUBRE 2026

Señores 
MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS 
Ciudad 


CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

El objeto del presente proceso contractual debe responder a las siguientes descripciones y especificaciones técnicas:

	ITEM 
	DESCRIPCIÓN 
	UNDS 
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	Pala cuadrada 
	Acero templado, cabo de madera ≥ 1,0 m 
	7 
	
	

	Pala redonda (punta) 
	Acero templado, cabo de madera ≥ 1,0 m 
	7 
	
	

	Pica (zapapico) 
	5 lb, acero forjado, cabo de madera 36" 
	4 
	
	

	Barra de acero (barretón) 
	Punta y pala, 1,5 m, ≥ 16 lb 
	3 
	
	

	Almádena 
	10 lb, cabo de fibra o madera 36" 
	2 
	
	

	Barra uña (pie de cabra) 
	Acero, 36" 
	3 
	
	

	Carretilla tipo buggy 
	5 pie³, platón metálico, llanta neumática 
	4 
	
	

	Balde para construcción 
	Plástico reforzado 12 L, asa metálica 
	12 
	
	

	Azadón 
	3 lb, cabo de madera 
	3 
	
	

	Escoba dura 
	Cerdas plásticas duras, cabo de madera 
	4 
	
	

	Recogedor metálico 
	Lámina galvanizada, con cabo 
	2 
	
	

	Lazo de polipropileno 
	1/2" × 50 m 
	2 
	
	



	Palustre 
	8", acero, mango de madera 
	6 
	
	

	Palustrín (palustre de punta) 
	6", acero 
	3 
	
	

	Maceta 
	4 lb, mango de fibra 
	3 
	
	

	Martillo de uña 
	16 oz, mango de fibra 
	4 
	
	

	Cincel plano 
	1" × 12", acero templado 
	6 
	
	

	Puntero 
	12", acero templado 
	3 
	
	

	Segueta con marco 
	Marco metálico ajustable 12" 
	3 
	
	

	Hojas de segueta bimetálicas 
	12", paquete × 10 
	2 
	
	

	Serrucho 
	20", dientes templados 
	2 
	
	

	Tenaza armadora 
	10", acero forjado 
	5 
	
	

	Gancho de amarrar (bichiroque) 
	Acero, mango de madera 
	9 
	
	

	Cizalla corta varilla 
	36", corte hasta 1/2" 
	1 
	
	

	Grifa dobladora de varilla 
	Juego 3/8" y 1/2" 
	2 
	
	

	Boquillera 
	Acero, doble punta 
	3 
	
	

	Zaranda (tamiz) 
	Malla metálica, marco 1,0 × 1,0 m 
	1 
	
	

	Caneca plástica 
	55 gal, con tapa (agua para mezclas) 
	2 
	
	

	Codal de aluminio 
	2,5 m 
	3 
	
	

	Alicate universal 
	8", mango aislado 
	4 
	
	

	Pisón manual 
	Placa metálica 8" × 8", mango ≥ 1,2 m 
	2 
	
	



	Rastrillo para concreto 
	Aluminio, cuchilla 20", cabo ≥ 1,5 m 
	2 
	
	

	Codal de aluminio para enrasar 
	3,0 m 
	2 
	
	

	Escoba para texturizado 
	Cerdas de fibra, 24", con cabo 
	2 
	
	

	Cepillo de alambre 
	Mango de madera, 4 hileras 
	3 
	
	

	Llana metálica lisa 
	11", acero, mango de madera 
	3 
	
	

	Llana dentada 
	11", diente 1/4" 
	2 
	
	

	Llana de madera (flota) 
	30 cm 
	3 
	
	

	Llana de esponja 
	Espuma de alta densidad 
	2 
	
	

	Espátula 
	4", acero, mango plástico 
	6 
	
	

	Espátula ancha 
	6", acero, mango plástico 
	3 
	
	

	Mazo de caucho 
	16 oz 
	3 
	
	

	Cortadora manual de cerámica 
	Largo de corte ≥ 60 cm 
	1 
	
	

	Tenaza corta cerámica 
	8" 
	2 
	
	

	Brocha 
	4", cerda natural 
	4 
	
	

	Rodillo de felpa con marco 
	9" 
	4 
	
	

	Bandeja para pintura 
	Plástica, para rodillo 9" 
	3 
	
	

	Extensión para rodillo 
	Telescópica, hasta 3 m 
	2 
	
	

	Machete con funda 
	22", acero templado 
	6 
	
	

	Rastrillo metálico 
	14 dientes, cabo de madera 
	3 
	
	

	Palín 
	Acero, cabo de madera 
	2 
	
	

	Hoyadora (poceta) 
	Doble pala, acero, cabos de madera 
	2 
	
	

	Lima plana para afilar 
	10", con mango 
	2 
	
	

	Rastrillo barre hojas 
	Plástico, 22 dientes 
	2 
	
	



	Tijera podadora de mano 
	Acero, corte hasta 3/4" 
	2 
	
	

	Tijera para setos 
	De dos manos, 24" 
	1 
	
	

	Serrucho podador 
	Curvo, 13" 
	1 
	
	

	Manguera para riego 
	1/2" × 30 m, con acoples 
	1 
	
	

	Regadera 
	Plástica, 10 L 
	1 
	
	

	Flexómetro 5 m 
	Cinta de acero, freno automático 
	4 
	
	

	Flexómetro 8 m 
	Cinta de acero, freno automático 
	1 
	
	

	Cinta métrica 50 m 
	Fibra de vidrio, carrete abierto 
	1 
	
	

	Nivel de burbuja 24" 
	Aluminio, 3 burbujas 
	3 
	
	

	Nivel de burbuja 48" 
	Aluminio, 3 burbujas 
	1 
	
	

	Nivel de manguera 
	Manguera cristal 3/8" × 20 m 
	1 
	
	

	Plomada 
	Bronce, 16 oz, con cordel 
	4 
	
	

	Escuadra metálica 
	24" × 16" 
	2 
	
	

	Hilo de nylon para trazado 
	Rollo × 100 m 
	3 
	
	

	Tiralíneas (cimbra) 
	Con polvo de trazado 
	2 
	
	

	Caja de herramientas 
	Plástica reforzada, 20" 
	4 
	
	

	Escalera de tijera 
	Aluminio, 6 pasos, tipo II (≥ 102 kg) 
	2 
	
	

	Martillo demoledor eléctrico 
	10 a 11 kg, ≥ 1.500 W, encastre hexagonal 30 mm o SDS-max, 120 V, con maletín 
	1 
	
	

	Rotomartillo SDS-plus 
	≥ 800 W, 3 modos (taladro, percusión, cincelado), 120 V, con maletín 
	1 
	
	

	Pulidora angular 9" 
	≥ 2.200 W, 6.500 rpm, 120 V, con guarda y mango lateral 
	1 
	
	

	Pulidora angular 4-1/2" 
	≥ 850 W, 120 V, con guarda y mango lateral 
	2 
	
	

	Sierra circular 7-1/4" 
	≥ 1.800 W, 120 V, profundidad de corte ≥ 
60 mm 
	1 
	
	

	Planta eléctrica portátil a gasolina 
	≥ 3,5 kVA, 120 V / 60 Hz, arranque manual, con protección de sobrecarga 
	1 
	
	

	Extensión eléctrica de uso pesado 
	Cable encorchetado 3 × 12 AWG, 25 m, con toma de polo a tierra 
	2 
	
	

	Disco diamantado segmentado 9" 
	Para concreto y mampostería, uso en seco 
	2 
	
	

	Disco diamantado 4-1/2" 
	Segmentado, para concreto y mampostería 
	4 
	
	

	Discos de corte para metal 41/2" 
	Abrasivo 1 mm, paquete × 25 
	2 
	
	

	Juego de cinceles para demoledor 
	Punta y pala, encastre compatible con el demoledor 
	1 
	
	

	Juego de brocas SDS-plus 
	Para concreto, 6 a 16 mm, mínimo 5 piezas 
	1 
	
	

	Disco para sierra circular 71/4" 
	Carburo, 24 dientes, para madera 
	2 
	
	

	Soldador Inverter  
	3 en 1 MIG TIG MMA A 220V  
	4 
	
	

	Soldadura M3-215 
	FCAW autoprotegida E71T-GS 
	20 
	
	

	Disco Flap 4 -1/2 
	Grano No 120 
	20 
	
	



	Valor sumatoria precios individuales 
	$

	Valor Total 
	$



· IVA incluido 
· El contratista realizara la entrega de los elementos en la fecha, hora y lugar solicitados por el supervisor según las necesidades de la entidad




_____________________
(Firma del proponente o de su Representante Legal).


NOTA: Para efectos de evaluar la menor propuesta se tomará como referencia los valores unitarios de cada ítem. No obstante, el valor total del contrato obedece al determinado por la entidad como monto agotable, sin que este pueda ser modificado por el oferente.
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