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NUMERO DE PROCESO FGN-NC-MC-           -2026
[bookmark: _Toc33728371]ANEXO No. 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TÉCNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015.


	Clasificación del bien o servicio 
	
	Tabla 1. Codificación del bien, obra o servicio en el sistema UNSPSC

	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	52161500
	Equipos audiovisuales

	52161600
	Accesorios de equipos audiovisuales

	52161545
	Grabadoras de video digital

	45121500
	Cámaras

	45121600
	Accesorios para cámaras

	(Agregar las filas que sean necesarias)




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CÁMARA FOTOGRÁFICA MIRRORLESS CON ACCESORIOS

	Calidad
	Los Equipos y accesorios deben ser originales y nuevos avalando así un correcto funcionamiento.

	Marca 
	INDICAR

	Modelo
	INDICAR

	Generalidades 
	Cámara fotográfica Mirrorless, con Lente 18-45 mm, pantalla LCD, dos (2) baterías y cargador. Juego de 4 filtros Macro Close –up +1, +2, +4 y +10, filtro UV, dos (2) memorias de 256 GB y Flash externo  Todos los accesorios compatibles con la cámara fotográfica.

	Requisitos generales
	Equipo: Cámara fotográfica Mirrorless 

Carta de Distribución 
El oferente deberá presentar certificación expedida directamente por el fabricante o por un distribuidor autorizado en la que conste que está autorizado para comercializar y distribuir los productos ofertados en el presente proceso. 

Nota: No se aceptarán autocertificaciones emitidas por el propio oferente

Garantía 
Un (1) año de garantía contra defectos fabrica certificada por el contratista.

	Requisitos específicos
	Debe contar con LENTE 18-45 mm INTERCAMBIABLE y flash incorporado.

SENSOR DE IMAGEN:
· APS-C  mínimo de 22,3 × 14,9 mm
· Píxeles efectivos: Mínimo 24,2 megapíxeles.
· Píxeles totales: Mínimo 25,5 MP
· Relación de aspecto: 3:2

PROCESADOR DIGITAL DE IMAGEN:
· DSP (Digital Signal Processor)

ENFOQUE:
· Tipos: 
· Único 
· Continuo  
· Automático

Áreas de enfoque: 
· Enfoque al ojo 
· Enfoque de zona  
· Punto único

Opciones:
· Enfoque manual
· Enfoque automático
· Reconocimiento de sujetos: Detección automática de personas, animales y vehículos.
· Cobertura total: cobertura del área de enfoque de hasta el 100% horizontal y 100% vertical para encuadres automáticos.
· Puntos de enfoque: mínimo 650 zonas de enfoque automático 

CONTROL DE EXPOSICIÓN:

Modos de disparo:
· Modo Manual (M): 
· Modo Automático Inteligente (A+)
· Modos semiautomáticos

SENSIBILIDAD ISO:
· De 100 a 32.000

VELOCIDAD DE OBTURACIÓN:
· Mecánico: de 30 segundos, hasta 1/4000 de segundo.
· Electrónico:  Hasta 1/8000 de segundo
· Bulb.

VISOR:
Tipo: 
Visor electrónico OLED en color de mínimo 0,39 pulgadas.

FLASH INCORPORADO:

· Número guía de flash incorporado (ISO 100, mínimo 6 metros)
· Tiempo de recarga del flash incorporado
· Aprox. 5 s
· Modos
· Flash automático y medición manual

TIPOS DE ARCHIVO:
· JPEG
· HEIF
· RAW
· MP4
1. CÁMARA FOTOGRÁFICA
    ACCESORIOS
1.1 FLASH EXTERNO (compatible con la Cámara Fotográfica) 
ESPECIFICACIONES DEL FLASH: 
·  Modos: manual, y TTL
·  Sincronización a Alta Velocidad: SI
·  Tipo de baterías: Recargables de Iones de Litio 
·  Cargador para las baterías de litio del flash: Si.
·  Estuche: si 

1.2  Filtros Macro Close: Un juego de 4 Close - up +1, +2, +4 y +10, Compatibles con el lente de la cámara. (se requieren para realizar fotografías de primeros planos)
1.3 Un (1) filtro UV, compatible con el lente de la cámara. (Se requiere para proteger el lente de la cámara).
1.4 Dos (2) tarjetas de memoria de 256 Gigas, compatible con la cámara fotográfica. (se requiere de esa capacidad, ya que almacena gran cantidad de imágenes).
1.5 Tipo De Batería: Dos (2) de litio. (se requieren dos baterías, debido a que se pueden presentar diligencias judiciales de larga duración, en las cuales una sola batería es insuficiente).
1.6 Maletín porta cámara. (Se requiere para guardar y proteger el equipo fotográfico y sus accesorios). 
Entregar con su respectivo manual, cables de conexión.


	Empaque  y rotulado
	La caja de empaque de la cámara debe tener debe tener un sticker adhesivo con el nombre de la empresa que suministra los equipos y el número del contrato de comisión.
“Los elementos deben ser entregados sin sobreempaque o exceso de envolturas. Se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad del elemento con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobreempaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien o producto, De debe tomar las medidas necesarias para asegurar que los bienes lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible.”[footnoteRef:1] [1:  Proceso Gestión Contractual, Guía Compras Públicas Sostenibles con el Ambiente, Código: FGN-AP07-G-04, ANEXO 4. adquisiciones generales.] 


	Presentación y Unidad de Medida
	Equipos fotográficos – Unidad.



	Clasificación del bien o servicio 
	
	Tabla 1. Codificación del bien, obra o servicio en el sistema UNSPSC

	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	52161500
	Equipos audiovisuales

	52161600
	Accesorios de equipos audiovisuales

	52161545
	Grabadoras de video digital

	45121500
	Cámaras

	45121600
	Accesorios para cámaras

	(Agregar las filas que sean necesarias)




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CÁMARA DE ACCIÓN CON CAPTURA DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO EN 360° CON ACCESORIOS

	Calidad
	Los accesorios deben ser originales y nuevos, avalando así un correcto funcionamiento.

	Generalidades 
	CÁMARA CON CAPTURA DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO EN 360°, COMPATIBLE CON TARJETAS MICRO SD, CARGADOR, DOS BATERÍAS RECARGABLES. Y ESTUCHE.

	Marca 
	INDICAR

	Modelo
	INDICAR

	Requisitos generales
	Equipo: Cámara de acción con captura de fotografía y video en 360° con accesorios.

Carta de Distribución 
El oferente deberá presentar certificación expedida directamente por el fabricante o por un distribuidor autorizado en la que conste que está autorizado para comercializar y distribuir los productos ofertados en el presente proceso. 

Nota: No se aceptarán autocertificaciones emitidas por el propio oferente

Garantía 
Un (1) año de garantía contra defectos fabrica certificada por el contratista.

	Requisitos específicos
	
· Doble sensor 
· Pantalla táctil integrada de mínimo 2.5 pulgadas
· Doble lente gran angular reemplazable, para captura esférica de 360°.
· Resolución de video 360° mínimo 8k a 30 fps.
· Resolución fotográfica mínimo de 72 megapíxeles
· Apertura f/2.0 o superior
· Sistema de estabilización electrónica.
· Almacenamiento compatible con tarjetas microSD UHS-I V30 o superior
· Conectividad Wi-fi y Bluetooth integrados
· Punto de conexión USB tipo C
· Micrófonos integrados con reducción de ruido de viento
· Batería recargable de litio con autonomía mínima de 180 minutos de grabación continua
· Carga compatible con carga rápida mediante USB-C
· Resistencia al agua, sumergible mínimo 15 metros, sin carcasa.
· Resistencia al polvo y salpicaduras (IP68 o superior) 

· Debe permitir captura 360°, Time-Lapse, TimeShift, Loop Recording y control por voz.

· Compatible con sistemas operativos Windows, macOS, Android e iOS mediante Software y aplicación oficial.

2. CÁMARA 360
 ACCESORIOS:

2.1. Tapa para lente
2.2. Protectores de lente estándar
2.3. Estuche de transporte
2.4. Palo Selfie invisible mínimo de 1.14 metros
2.5. Soporte de trípode Plegable.
2.6. Dos Tarjeta Micro SD de 256 GB
2.7. Dos Baterías
2.8. Un Micrófono externo, Cable USB Tipo C, 


	Empaque  y rotulado
	La caja de empaque de la cámara debe tener debe tener un sticker adhesivo con el nombre de la empresa que suministra los equipos y el número del contrato de comisión.

“Los elementos deben ser entregados sin sobreempaque o exceso de envolturas. Se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad del elemento con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobreempaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien o producto, De debe      tomar las medidas necesarias para asegurar que los bienes lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible.”[footnoteRef:2]. [2:  Proceso Gestión Contractual, Guía Compras Públicas Sostenibles con el Ambiente, Código: FGN-AP07-G-04, ANEXO 4. adquisiciones generales.] 


	Presentación y Unidad de Medida
	Equipo de fotografía y video en 360°- Unidad.



Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización” publicadas en el SECOP II.








_______________________________
Nombre y firma del representante legal
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