ANEXO 1
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO No. DTPA-IP-FONAM-77-2026

1. OBJETO CONTRACTUAL: DP04-3202032-1-222 Adquirir herramientas y elementos para los vehículos y motocicletas utilizados en el ejercicio de la autoridad ambiental en el PNN Farallones de Cali, en el marco de la protección de los ecosistemas andinos y de páramos y la diversidad biológica de las Áreas Protegidas del SINAP Nacional.


[bookmark: _heading=h.dqghoa2w7n95]2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES O SERVICIOS A ADQUIRIR:

[bookmark: _heading=h.v4qx0m40nnfp]El objeto contractual se enmarca en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO

	25191513
	Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes
	Equipo de servicios de transporte
	Sistemas y equipo de apoyo para transporte
	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra

	27111707
	Herramientas y Maquinaria General
	Herramientas de mano
	Llaves inglesas y guías
	Llaves ajustables

	26111704
	Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía
	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética
	 Baterías, pilas y accesorios
	Cargadores de baterías

	25174418
	 Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes
	Componentes y sistemas de transporte
	Sistemas del interior de vehículos
	 Tapetes del vehículo

	25174400
	Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes
	Componentes y sistemas de transporte
	Sistemas del interior de vehículos
	-

	27112702
	Herramientas y Maquinaria General
	Maquinaria y Herramientas Neumáticas
	Herramientas neumáticas
	Bombas de aire / Compresores

	25174601
	Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes
	Componentes y sistemas de transporte
	Sistemas de asientos del vehículo
	Fundas de asientos


	46171501
	Equipos y Suministros de Defensa, Orden Publico, Proteccion, Vigilancia y Seguridad
	Seguridad, vigilancia y detección
	Cerraduras, elementos de seguridad y accesorios
	Candados

	46171502
	Equipos y Suministros de Defensa, Orden Publico, Proteccion, Vigilancia y Seguridad
	Seguridad, vigilancia y detección
	Cerraduras, elementos de seguridad y accesorios
	Candados de cable

	39111610
	Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación
	Iluminación, artefactos y accesorios
	Iluminación exterior y artefactos
	Linternas

	25172511
	Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes
	Componentes y sistemas de transporte
	 Neumáticos y cámaras de neumáticos
	Kit de reparación de llantas

	47131821
	Equipos de Limpieza y Suministros
	Suministros de aseo y limpieza
	Soluciones de limpieza y desinfección
	 Compuestos desengrasantes 

	47131501
	Equipos de Limpieza y Suministros
	Suministros de aseo y limpieza
	Trapos y paños de limpieza
	Trapos

	25172504
	Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes
	Componentes y sistemas de transporte
	Componentes y accesorios de carrocería exterior de vehículos
	Llantas para automóviles o camionetas

	24101900
	Maquinaria, Accesorios y Suministros para Manejo, Acondicionamiento y Almacenamiento de Materiales
	Maquinaria y equipo para manejo de materiales
	Equipo para manejo de canecas
	-



2.1.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES: 
Los bienes y/o servicios a contratar deberán contar con las siguientes descripciones técnicas:


	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	
	
	
	

	1
	KIT DE CARRETERA SIN EXTINTOR que comprende: 

1. Maletín en alfombra con logo de la marca del vehículo. Internamente reforzada, para no perder su forma con el peso y uso.
1. Juego de cables para iniciar batería de 2,5mtrs, 10awg con una capacidad de corriente de 125 A
2. Tacos plásticos para bloquear el vehículo
2. Conos reflectivos de 18 cm
1. Linterna dinamo LED, auto-recargable
1. Silbato 
1. Guantes con puntos de PVC
1 Chaleco reflectivo 
Herramienta básica:
1 Llave expansiva
2 Llaves fijas mixtas
1 Destornillador de doble uso (pala y estrella)
1 Alicate
1. Botiquín primeros auxilios de 19 elementos Ancho:15cm, Largo: 25cm, Profundidad: 8cm. que incluye:
• Inmovilizador de cuello, • Venda Elástica, • Preservativo (Torniquete), • Toalla Higiénica, • Agua Mineral, • Baja Lengua, • Tapa boca, • Analgésico X 2 un, • Gasa, • Tijera sencilla o bisturí, • Silbato de emergencias, • Copitos o aplicadores, • Algodón 5 Grs, • Agua oxigenada o alcohol, • Toalla impregnada de alcohol, • Curas x 2 un, • Jeringa (lavar heridas), • Jabón, • Candela
	UNIDAD
	8

	2
	LLAVE DE PESTÓN INDUSTRIAL ENCAUCHETADA

Llave de apriete ajustable fabricada en material de acero cromo vanadio. Debe contar con una apertura máxima de 35 mm, mango ergonómico antideslizante encauchetado y diseño industrial para alta resistencia.
	UNIDAD
	6

	3
	ARRANCADOR Y CARGADOR DE BATERÍA

Dispositivo portátil arrancador y cargador de batería para emergencias en automotores con sistemas de 12V. Capacidad de batería de 8000 mAh, corriente de inicio de 300A y corriente pico de 600A. Equipado con linterna LED integrada de 3 modos (fijo, flash y SOS), pantalla LED indicadora de carga y sistema de protección electrónico contra sobrevoltaje y polaridad inversa. Composición de batería de litio, con diseño de cuerpo compacto y peso ligero (450 g).
	UNIDAD
	4

	4
	TAPETE NEGRO PVC L PARA VEHÍCULOS

Tapete para piso de vehículo fabricado en PVC de primera calidad, apto para recorte y adaptación a la medida, con soporte antideslizante en la parte inferior. Dimensiones nominales: Ancho 49 cm, Alto 73 cm, Largo 2 cm. Color: Negro.
	UNIDAD
	7

	5
	FORRO PARA VOLANTE DE CARRO

Cubierta protectora para volante de vehículo fabricada en material compuesto de PVC y caucho. Características: Material elástico duradero, agarre cómodo, propiedad antidecoloración, ajuste universal y de fácil instalación. Dimensiones: Compatible con volantes de diámetro entre 37 cm y 38 cm.


	UNIDAD
	7

	6
	COMPRESOR DE AIRE INFLADOR NEUMATICOS VEHÍCULOS CON LINTERNA

Compresor de aire eléctrico portátil con potencia de 200 W y voltaje de operación de 12 V. Autonomía de batería continua de 1 a 30 minutos. Incluye linterna LED integrada y diseño compacto con dimensiones de 10 cm de largo, 10 cm de ancho y 10 cm de alto.
	UNIDAD
	4

	7
	PROTECTOR FORRO CUBRE ASIENTO TRASERO DE CARRO 

Forro protector para la silla trasera de vehículos, diseñado con una estructura de 4 capas de alta calidad que otorgan resistencia, comodidad y deben contar con certificación de impermeabilidad total (como estándar IPX6 o superior o lona plástica/PVC de alta densidad termosellado), impidiendo que el agua o el lodo de la ropa traspase a la cojinería. 

Dimensiones: 55 cm de largo y 137 cm de ancho. Peso aproximado de 500 g. Características adicionales: Fácil instalación y mantenimiento, lavable a máquina o a mano, bolsillos prácticos incorporados y base antideslizante.
	UNIDAD
	3

	8
	CANDADO COMBINACIÓN DIAL NEGRO CASILLERO

Candado de seguridad de alta resistencia fabricado en acero, acabado en color negro, apto para uso en lockers y almacenamiento. Sistema de seguridad por combinación dial preconfigurada de 3 dígitos. Dimensiones: Diámetro del candado de 48 mm, grosor del gancho de 7 mm, dimensiones internas del arco de 21 mm de ancho por 22 mm de alto.


	UNIDAD
	10

	9
	GUAYA SEGURIDAD CLAVE 4 DIALES

Cable de seguridad tipo guaya de 4 pies de longitud (1.2 metros), con candado de combinación integrada personalizable de 4 diales de seguridad. Fabricado con núcleo de acero trenzado de alta resistencia y recubrimiento exterior de vinilo para prevenir rayones. Apto para uso exterior, comercial, transporte e industria.
	UNIDAD
	14

	10
	LINTERNA TACTICA LED RECARGABLE X USB ZOOM ALUMINIO

Linterna táctica con cuerpo fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia. Cuenta con una linterna externa principal y una luz lateral (LED tipo XPE + COB LED), potencia de 3 W, alimentación por corriente DC y flujo luminoso de 450 lúmenes. Grado de impermeabilidad IP44.

Modos y batería: 4 modos de iluminación (Luz alta, Luz media, Luz strober y Luz lateral). Distancia de iluminación efectiva entre 100 y 200 metros. Modo de conmutación mediante interruptor de empuje. Batería de litio integrada de 1200 mAh recargable mediante puerto micro USB.
Dimensiones: Largo aproximado de 12 cm y diámetro de 3 cm. Peso aproximado de 65 g. 
Incluye: 1 cable USB y 1 caja de transporte.
	UNIDAD
	8

	11
	KIT DE RAPARACIÓN DE NEUMATICOS PORTATIL PARA COCHE 27 PIEZAS

Kit portátil de despinche para llantas tipo sellomatic contenido en un estuche de protección EVA para almacenamiento seguro. El kit completo debe incluir 27 piezas distribuidas así:
· 1 Bisturí
· 15 Tiras de reparación (mechas)
· 3 Soluciones o pegamentos
· 1 Pinza
· 5 Tapones de goma
· 1 Punzón de limpieza
· 1 Punzón para insertar tiras

	UNIDAD
	7

	12
	COMBO CEPILLO LIMPIADOR DE CADENA + DESENGRASANTE SPRAY BIO

combo de mantenimiento para cadenas de todo tipo de motocicletas, con dimensiones del empaque: 24.1 cm x 7.2 cm x 10 cm. Peso total: 290 g. compuesto por dos elementos:
Cepillo de limpieza: Herramienta de alta resistencia con diseño ergonómico y cerdas duraderas de tres caras para limpieza simultánea de los eslabones y caras de la cadena.
Desengrasante: Sustancia desengrasante biodegradable en aerosol (spray bio) amigable con el medio ambiente, formulada para la remoción de grasa y residuos pesados.

	UNIDAD
	10

	13
	MALETERO PARA MOTO 45 L NEGRO

Baúl portaequipajes para motocicleta con capacidad volumétrica de 45 litros y capacidad de carga máxima soportada de 45 kg. Fabricado en material plástico de alta resistencia, hermético e impermeable. Incluye accesorios prácticos para organización interna y kit de accesorios para instalación rápida. Los maleteros deben contar con certificación de impermeabilidad total (como estándar IPX6 o superior o lona plástica/PVC de alta densidad termosellado). 
Dimensiones nominales: Ancho 42 cm, Alto 35 cm, Largo 32 cm. Peso del producto: 1.5 kg. Color: Negro.
	UNIDAD
	10

	14
	SET DE ESLINGAS 2 PIEZAS SUJETADOR DE CARGA 700 KG 4.5 METROS
Conjunto de sujeción de carga compuesto por dos (2) piezas de eslingas. Equipado con ganchos y estructuras de trinquete (ratchet) fabricados en acero al carbono #45 con acabado zincado. Cintas textiles de alta tenacidad fabricadas en poliéster.
Capacidades: Capacidad de trabajo seguro de 350 kg y capacidad de ruptura/soporte de carga total de 700 kg. Dimensiones de la cinta: Ancho de 25 mm y largo de 4.5 metros.

	UNIDAD
	8





[bookmark: _GoBack]Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: 

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el presente documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada una de las Adendas expedidas al mismo. 

Atentamente: 

FIRMA:
Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
Tel……………………………………………………………………………… 



                                       
