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FORMATO DE PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA 
Ciudad y fecha

Señores
CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA 
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Bogotá DC

Asunto: PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Respetados señores:

El suscrito _____________________________________________, obrando en nombre y representación de _________________________________________, de conformidad con lo establecido en la invitación pública electrónica y sus anexos No XXXXXXXXXXXX de mínima cuantía realizo mi ofrecimiento económico de la siguiente forma:

}














	OFERTA TÉCNCA Y ECONÓMICA 

	11_9406_418 Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos e instalaciones de los equipos de la planta de industrias alimentarias del Centro Nacional de Hotelería turismo y alimentos.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR
	ESPECIFICACION TECNICA
	UNIDAD DE MEDIDA - SECOP II
	CANTIDAD
	Valor unitario
	Tarifa IVA
	 Valor de IVA por unidad 
	Valor unitario con IVA
	Valor total

	1
	BATIDORA INDUSTRIAL7MX PLACA940623811
	MANTENIMIENTOPREVENTIVO:
LIMPIEZAGENERAL,REVISIÓNDECONEXIONESY
COMPONENTESELÉCTRICOS,REVISIÓNDECAJAMECÁNICA,
APLICACIÓNOCAMBIODEGRASADESERNECESARIO.
MANTENIMIENTOCORRECTIVO:
CAMBIODEINTERRUPTORINDUSTRIALDEENCENDIDO.
REPARACIÓNDECONEXIONESELÉCTRICAS,CAMBIODE
CONEXIONESYTERMINALESELÉCTRICASDEFECTUOSAS.\
	 
	 
	
	
	
	
	

	2
	BATIDORA
INDUSTRIAL7MX
PLACA940623809
	MANTENIMIENTOPREVENTIVO:
LIMPIEZAGENERAL,REVISIÓNDECONEXIONESY
COMPONENTESELÉCTRICOS,REVISIÓNDECAJAMECÁNICA,
APLICACIÓNOCAMBIODEGRASADESERNECESARIO.
MANTENIMIENTOCORRECTIVO:
CAMBIODEINTERRUPTORINDUSTRIALDEENCENDIDO.
REPARACIÓNDECONEXIONESELÉCTRICAS,CAMBIO
DECONEXIONESYTERMINALESELÉCTRICASDEFECTUOSAS.
	 
	 
	
	
	
	
	

	3
	MOJADORA
INDUSTRIALJAVAR
PLACA:940624165
	MANTENIMIENTOPREVENTIVO:
LIMPIEZAGENERAL,REVISIÓNDECONEXIONESY
COMPONENTESELÉCTRICOS,REVISIÓNDECAJAMECÁNICA,
APLICACIÓNOCAMBIODEGRASADESERNECESARIO.
MANTENIMIENTOCORRECTIVO:
CAMBIODECORREAS.
CAMBIODEINTERRUPTORINDUSTRIALDEENCENDIDO.
	 
	 
	
	
	
	
	

	4
	MOJADORA
INDUSTRIALDAJER
EQUIPOSPLACA:
940623635
	MANTENIMIENTOPREVENTIVO:
LIMPIEZAGENERAL,REVISIÓNDECONEXIONESY
COMPONENTESELÉCTRICOS,REVISIÓNDECAJAMECÁNICA,
APLICACIÓNOCAMBIODEGRASADESERNECESARIO.
MANTENIMIENTOCORRECTIVO:
CAMBIODECORREAS. CAMBIODE
TEMPORIZADORES
REPARACIÓNDECONEXIONESELÉCTRICAS,CAMBIODE
CONEXIONESYTERMINALESELÉCTRICASDEFECTUOSAS.
	 
	 
	
	
	
	
	

	5
	DESPRESADORADE
POLLOTIPO
ELÉCTRICADEMESA
PLACANo.
940646403
	MANTENIMIENTOPREVENTIVO:
LIMPIEZA GENERAL, REVISIÓN DE CONEXIONES Y
COMPONENTES ELÉCTRICOS, REVISIÓN DE CAJA
MECÁNICA, INSPECCIÓN DE AFILADO DE DISCO O
CAMBIODESERNECESARIO.
MANTENIMIENTOCORRECTIVO:
CAMBIODEINTERRUPTORINDUSTRIALDEENCENDIDO.
REPARACIÓNDECONEXIONESELÉCTRICAS,CAMBIODE
CONEXIONESYTERMINALESELÉCTRICAS
DEFECTUOSAS.
	 
	 
	
	
	
	
	

	6
	HORNODE
CONVECCIÓN
PROFESIONAL
FOINOX4800W
	MANTENIMIENTOPREVENTIVO:
LIMPIEZAGENERAL,REVISIÓNPUERTAS,REVISIÓNDEMOTOR
VENTILADORYTURBINA,CHEQUEODESISTEMAYCONTROLDE
TEMPERATURA.MANTENIMIENTOCORRECTIVO:
CORRECCIÓNOCAMBIODEBASESPARABISAGRAPUERTA.
CAMBIODEEMPAQUEDEPUERTA
	 
	 
	
	
	
	
	

	7
	UNIDADMOTOR
VENTILACIÓN
GENERACIÓNDE
FRÍO
	MANTENIMIENTOPREVENTIVO:
LIMPIEZAGENERALDELEQUIPO,LAVADODESERPENTINES
DECONDENSACIÓNYEVAPORACIÓNCONDESENGRASANTE
YAGUAAPRESIÓN,REVISIÓNDESISTEMASDE
RECIRCULACIÓNDEAIREEILUMINACIÓN,REVISIÓNDE
SISTEMADEREFRIGERACION.
LIMPIEZAGENERALDELEQUIPODESHUMIDIFICADOR
MANTENIMIENTOCORRECTIVO:
CAMBIODEMOTORVENTILADORSELLADOUNIDAD
CONDENSADORA
	 
	 
	
	
	
	
	

	8
	FABRICADORADE
HIELOAHUECADO
75KG/DÍAMARCA
ICEMATICE75
	LIMPIEZAGENERALDELEQUIPO,LAVADODESERPENTINES
DECONDENSACIÓNYEVAPORACIÓNCONDESENGRASANTE
YAGUAAPRESIÓN,REVISIÓNDESISTEMASDE
RECIRCULACIÓNDEAIREEILUMINACIÓN,REVISIÓNYAJUSTE
DESISTEMADE REFRIGERACION.LIMPIEZAYREMOCIÓNDERESIDUOS
CALCÁREOSDESISTEMA HIDRÁULICORELACIONADOCONLA
FABRICACIÓNYELALMACENAMIENTODE
HIELO                                                 MANTENIMIENTOCORRECTIVO:
SUMINISTROEINSTALACIÓNDEFILTRODEAGUAAP300
COMPUESTO
SUMINISTROEINSTALACIÓNDETARJETACONTROLADORA
	 
	 
	
	
	
	
	

	9
	EMBUTIDORADE
CARNEY
CHORIZOSTIPO
ELÉCTRICA
CAPACIDAD10L
MODELO:
REFEXH-EVS10L
CONEMBUDOSDE:
16,22,32y
38mm
	MANTENIMIENTOPREVENTIVO:
LIMPIEZAGENERAL,REVISIÓNDECAJAMECÁNICA,LIMPIEZAY
LUBRICACIÓN CONAPLICACIÓNDEGRASAGRADO
ALIMENTICIO
MANTENIMIENTOCORRECTIVO:
CAMBIODEPIÑONESDESGASTADO
CORRECCIÓNDEALOJAMIENTOSYCUADRANTES
	 
	 
	
	
	
	
	

	10
	PROCESADORDE
ALIMENTOSMARCA:
HOBARTMODELO:
84186
	MANTENIMIENTOPREVENTIVO:
LIMPIEZAGENERAL,REVISIÓNDECAJAMECÁNICA,LIMPIEZAY
LUBRICACIÓNAPLICACIÓNOCAMBIODEGRASADESER
NECESARIO.
MANTENIMIENTOCORRECTIVO:
CAMBIODECUCHILLAS
SUMINISTRODETUERCASEGURIDADCUCHILLAS
RECTIFICACIÓNDEEJEPORTACUCHILLASCORRECCIÓNDE
ACCIONAMIENTOYCONEXIONES
ELÉCTRICAS
	 
	 
	
	
	
	
	

	11
	CUTTER
INDUSTRIALTIPO
TAZÓNPARA
CARNESPLACA:
940628625
	MANTENIMIENTOPREVENTIVO:
LIMPIEZAGENERAL,REVISIÓNDECAJAMECÁNICA,LIMPIEZAY
LUBRICACIÓNAPLICACIÓNOCAMBIODEGRASADESER
NECESARIO.
MANTENIMIENTOCORRECTIVO:
AFILADOOCAMBIODECUCHILLASCORRECCIÓNDE
CARCAZATAPATAZÓN
CORRECCIÓNDEACCIONAMIENTOYCONEXIONESELÉCTRICAS
	 
	 
	
	
	
	
	

	12
	ANALIZADORDE
LECHEMASTERPRO
PLACA: 940650103
	MANTENIMIENTOPREVENTIVO:
REVISIÓNYLIMPIEZADETARJETAELECTRÓNICA,LIMPIEZADE
DUCTOSY MANGUERASDEMUESTREO,DESINFECCIÓNCON
AGENTEDELIMPIEZA.MANTENIMIENTOCORRECTIVO:
CAMBIODEELECTRODOPH,INCLUYEKITDECALIBRACIÓNY
MANTENIMIENTODEELECTRODO
SUMINISTROEINSTALACIÓNDEFUENTEDEPODER
	 
	 
	
	
	
	
	

	13
	CUARTODE
CRECIMIENTO
JAVARPLACA:
940623784
	MANTENIMIENTOPREVENTIVO:
REVISIÓNYLIMPIEZADEPOCETADECALENTAMIENTO,
CHEQUEODERESISTENCIASELÉCTRICAS.
MANTENIMIENTOCORRECTIVO: INSTALACIÓNDECONTROLDETEMPERATURAYHUMEDAD
INSTALACIÓNDEMOTORESVENTILADORESPARA
RECIRCULACIÓNDEVAPOR
	 
	 
	
	
	
	
	

	14
	TERMO
SELLADORA
NEUMÁTICA
HERCOPLACA:
940650102
	MANTENIMIENTOPREVENTIVO:
REVISIÓNYLIMPIEZAUNIDADDEMANTENIMIENTODEAIREY
SISTEMANEUMÁTICOINCLUYENDOCAMBIODEEMPAQUEY
RETENEDORES,CHEQUEODERESISTENCIASELÉCTRICAS,
MANTENIMIENTOACOMPRESORINCLUYENDOELCAMBIODE
LITROYDE
ACEITE
MANTENIMIENTOCORRECTIVO:
CAMBIOEINSTALACIÓNDECONTROLDETEMPERATURACON
SENSORDETEMPERATURACONPROTECCIÓNPARAAMBIENTE
HÚMEDOS
CAMBIOEINSTALACIÓNDEMANGUERASDECONEXIÓN
NEUMÁTICA
CAMBIOEINSTALACIÓNDECONTROLDEPRESIÓNA
COMPRESOR
	 
	 
	
	
	
	
	

	15
	PRENSA
NEUMÁTICA
JAVARPLACA:
940646427
	MANTENIMIENTOPREVENTIVO:
REVISIÓN YLIMPIEZA UNIDAD DE MANTENIMIENTODE AIREY
SISTEMA NEUMÁTICO INCLUYENDO CAMBIO DE EMPAQUE Y
RETENEDORES.
MANTENIMIENTOCORRECTIVO:
CAMBIOEINSTALACIÓNDEVÁLVULANEUMÁTICA
CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS DE CONEXIÓN
NEUMÁTICA
	 
	 
	
	
	
	
	

	16
	CODIFICADORY
FECHADOR
SEMIAUTOMÁTICO
POR
TRANSFERENCIA
TÉRMICAJAVAR
PLACA:940646822
	MANTENIMIENTOPREVENTIVO:
REVISIÓNYLIMPIEZAASISTEMAMECÁNICOYDETERMO
TRANSFERENCIA
MANTENIMIENTOCORRECTIVO:
CAMBIOEINSTALACIÓNDEGUÍASCINTA
CAMBIOEINSTALACIÓNDEPERILLASDEFIJACIÓN
	 
	 
	
	
	
	
	

	17
	AMARRADORA
JAVAR
PLACA940646396
	MANTENIMIENTOPREVENTIVO:
REALIZARLIMPIEZALUBRICACIÓN
SINCRONIZARPIÑONES
MANTENIMIENTOCORRECTIVO:
CAMBIODECUCHILLA
	 
	 
	
	
	
	
	

	18
	DIVISORADEMASA
MODELO36CORTES
MARCADEL
PALACIODELA
GRECA
PLACA N/A
	MANTENIMIENTOPREVENTIVO
DESMONTEDECUCHILLAS
LIMPIEZAYLUBRICACIÓNCONGRASAPARAALIMENTOS
	 
	 
	
	
	
	
	

	19
	MARMITACON
QUEMADORAGAS
PLACA940630279
	MANTENIMIENTOPREVENTIVO
CAMBIODEMANGUERANEUMÁTICA
CAMBIOACEITEPURGA
CHEQUEOVÁLVULASDEPRESIÓN
	 
	 
	
	
	
	
	

	 VALOR TOTAL CON IVA 
	






El valor total de la propuesta es: ___________________.

La tarifa ofertada anteriormente será inmodificable durante el plazo de ejecución del contrato.

Por medio de la suscripción de este anexo, manifiesto que cuento con la capacidad técnica y logística, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas requeridas en la presente invitación. 

Cordialmente, 


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre  xxxx
Identificación     xxxx     expedida en xxxx
Razón social xxxx
NIT xxxx
Teléfono xxxx
Correo electrónico xxxx
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