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|Lugar y Fecha____________________________

Señores

CORPONARIÑO
Ciudad.

Ref.: Contratación Mínima Cuantía - Invitación Pública No. 013 de 2026. 
OBJETO: Adquirir implementos y/o elementos destinados a fortalecer las labores de vigilancia y control de los vigías ambientales reconocidos por CORPONARIÑO, en las áreas protegidas de su jurisdicción.
El suscrito [Nombre del representante legal o de la persona natural proponente], formalmente me permito presentar mi oferta económica dentro del proceso de la referencia, con base en la siguiente información: 
	A. MATERIALES E INSUMOS 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO OEFRTADO
	VALOR TOTAL

	
	
	
	
	

	Plancha en fundición de hierro gris de cuatro bocas, con una barra de hierro fundido para separación de la plancha (con un aro de 21 cm de diámetro, un aro de 21 cm,4 aros de 21 cm y 4 aros de 12 cm) medidas 54x68 resistente a temperatura mínima a 500°C.
	Unidad
	1
	
	

	Horno elaborado en lamina coll roll calibre 18, marco reforzado en ángulo 1 1/4 x 1/8, puerta de fundición de aluminio y soportes para parrilla y bandeja, medidas del horno de 32 x 28 x 52 de fondo
	Unidad
	1
	
	

	Protector de horno parte externa lamina calibre 16 galvanizada de 48x 24 cm
	Unidad
	1
	
	

	Parrilla para asados en varilla coll roll, 7 mm (horno)
	Unidad
	1
	
	

	Bandeja para asados en acero inoxidable calibre 22 (horno)
	Unidad
	1
	
	

	Compuerta para leña en fundición hierro gris, marco en ángulo de 1 1/4 x 1/8 de 25 x 35
	Unidad
	1
	
	

	Parrilla interna para leña en fundición de hierro gris, medidas de 22 x 40
	Unidad
	1
	
	

	Ángulos en hierro para soportes de parrilla de leña de 1 1/4 x 1/8
	Unidad
	1
	
	

	Marco para Plancha en ángulo de hierro 3/4 x 1/8
	Unidad
	1
	
	

	Poceta para agua en acero inoxidable referencia 304 Cap 8 Lt, medidas de 40 x 17 x 16
	Unidad
	1
	
	

	Escuadra en ángulo ce 1 1/2 x 1/8 reforzado por un separador en tubo redondo 7/8 con medidas de 1,10 x 0,80 mts
	Unidad
	1
	
	

	Compuerta para aireación en lamina coll roll calibre 18, medidas 12 x 10 x 14 de fondo
	Unidad
	1
	
	

	Compuerta para cámara chimenea fundición en aluminio, marco en lámina
	Unidad
	1
	
	

	Ducto para chimenea en lámina hg galvanizada calibre 24, medidas 10,5 x 10,5 x 3,20 mts
	Unidad
	1
	
	

	Gorro chino para chimenea en lámina hg galvanizada calibre 22, medidas 52 x 26
	Unidad
	1
	
	

	Gancho para manipulación y limpieza de aros de graduación, plancha y puertas en varilla cld roll
	Unidad
	1
	
	

	Ladrillos macizos de alta resistencia al calor de 21 cm de largo x 10 cm de ancho x 7 cm de alto
	Unidad
	62
	
	

	Ladrillo farol grande N° 4 para divisiones internas
	Unidad
	10
	
	

	Ladrillo rejilla protector horno de 23 de largo x 12 de ancho x 7 de alto
	Unidad
	2
	
	

	Tabletas de Gress para enchape superior estufa + 5 kilogramos de pegacor para la misma
	Unidad
	6
	
	

	Saco o bulto de cemento por 50 Kg
	Bulto
	2
	
	

	Sacos o bulto de arena
	Bulto
	3
	
	

	Mano de obra no calificada construcción e instalación de herrajes
	Jornal
	1
	
	

	Transporte de materiales casco Urbano Municipio del Encano Departamento de Nariño
	Global
	1
	
	

	VALOR TOTAL A
	


	B. MATERIALES E INSUMOS 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO OFERTADO
	VALOR TOTAL

	
	
	
	
	

	Material Vegetal Dendroenergético
	Plántula
	250
	
	

	Detalle
	Unidad
	CANTIDAD
	VALOR PROMEDIO
	VALOR TOTAL

	Furgon con estaca
	Tonelada
	1 viaje
	
	

	VALOR TOTAL B
	

	
	
	
	
	

	VALOR TOTAL A + B
	
	


NOTA 1: Con la firma de este documento se aceptan todas y cada una de las condiciones establecidas en la invitación pública y demás documentos que forman parte integrante de este proceso.
NOTA 2: Los valores unitarios ofertados, no podrá superar el valor unitario promedio establecido por la entidad en su estudio de mercado, so pena de rechazo.
En constancia, se firma en [Indicar fecha de suscripción]
Atentamente,

_________________________

(Nombre y firma del proponente o del representante legal)

C.C. Nº.
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