[image: Procuraduría General de la Nación Colombia]
FORMULARIO - OFERTA ECONÓMICA

	
ADQUISICIÓN DE SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE POTENCIA (UPS) Y SU INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ASOCIADA, CON DESTINO A LAS DIFERENTES SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, INCLUIDOS LOS SERVICIOS CONEXOS DE ENTREGA, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CAPACITACIÓN, Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SOPORTE TÉCNICO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.

	
	

	ÍTEM
	Descripción
	Cantidad
	VALOR ANTES DE IVA
	IVA
	VALOR UNITARIO CON IVA
	VALOR TOTAL CON IVA
	

	1
	UPS 1 kVA / 0,9 kW True On-Line, 120 VAC
	2
	
	
	
	
	

	2
	UPS 3 kVA / 2,7 kW True On-Line, 120 VAC
	16 
	
	
	
	
	

	3
	UPS 5 kVA True On-Line
	11
	
	
	
	
	

	4
	UPS 10 kVA / 10 kW True On-Line, 208/120 VAC, con transformador de aislamiento K13
	23
	
	
	
	
	

	5
	UPS 20 kVA / 20 kW trifásica True On-Line DSP
	5
	
	
	
	
	

	6
	UPS 30 kVA / 30 kW trifásica True On-Line DSP
	1
	
	
	
	
	

	7
	UPS 40 kVA / 40 kW trifásica True On-Line DSP
	2
	
	
	
	
	

	8
	DPS, uno por UPS
	60
	
	
	
	
	

	9
	Tarjeta de comunicaciones LAN, una por UPS
	60
	
	
	
	
	

	10
	Bypass manual externo con tablero, llave de transferencia, protecciones y cableado
	15
	
	
	
	
	

	11
	Software de gestión y monitoreo centralizado
	1
	
	
	
	
	

	12
	Diagrama unifilar individual por UPS instalada
	60
	
	
	
	
	

	13
	Capacitación central certificada por el fabricante
	1
	
	
	
	
	

	14
	Inducción local en sede
	57
	
	
	
	
	

	15
	Mantenimiento preventivo durante la garantía: cuatro (4) por UPS
	240
	
	
	
	
	

	16
	Transporte, desinstalación de la UPS existente, instalación, configuración, pruebas y puesta en funcionamiento en las 57 sedes
	1
	
	
	
	
	

	17
	UPS modular on-line doble conversión, 200 kVA/200 kW instalados
	1
	
	
	
	
	

	18
	Banco de baterías VRLA para autonomía de 15 minutos a plena carga
	1
	
	
	
	
	

	19
	Transformador de aislamiento de entrada, seco, clase H, K13, 200 kVA, 208/400 V
	1
	
	
	
	
	

	20
	Transformador de aislamiento de salida, seco, clase H, K13, 200 kVA, 400/208 V
	1
	
	
	
	
	

	21
	Sistema de transferencia automática ATS 208 V, 800 A, 4 polos
	1
	
	
	
	
	

	22
	Circuito alimentador planta-ATS-UPS
	30
	
	
	
	
	

	23
	Puentes de interconexión planta-UPS-transferencia
	15
	
	
	
	
	

	24
	Autotransformador trifásico 480/208 V, 300 kVA
	1
	
	
	
	
	

	25
	Tablero eléctrico de entrada y salida, barraje 800 A
	1
	
	
	
	
	

	26
	DPS trifásico 3F+N+T
	1
	
	
	
	
	

	27
	Ductobarra nueva de aluminio 800 A, neutro 200%, con accesorios
	65
	
	
	
	
	

	28
	Desinstalación del cableado reemplazado por la ductobarra
	1
	
	
	
	
	

	29
	Mantenimiento preventivo de ductobarra existente de aluminio 800 A
	110
	
	
	
	
	

	30
	Aire acondicionado tipo piso-techo de 60.000 BTU/h
	2
	
	
	
	
	

	31
	Desinstalación y traslado de los equipos de climatización existentes
	1
	
	
	
	
	

	32
	Plataforma centralizada de gestión y monitoreo, licenciamiento sin costo adicional
	1
	
	
	
	
	

	33
	Desinstalación y traslado a bodega de UPS Galaxy PW 225 kVA existentes
	2
	
	
	
	
	

	34
	Transporte, instalación, configuración, pruebas y puesta en funcionamiento
	1
	
	
	
	
	

	35
	Capacitación
	1
	
	
	
	
	

	36
	Mantenimiento preventivo de la UPS durante la garantía
	6
	
	
	
	
	

	37
	Mantenimiento preventivo del ATS durante la garantía
	3
	
	
	
	
	

	38
	Mantenimiento preventivo del tablero eléctrico durante la garantía
	3
	
	
	
	
	

	39
	Mantenimiento preventivo de la ductobarra nueva durante la garantía
	3
	
	
	
	
	

	40
	Mantenimiento preventivo de los aires acondicionados durante la garantía
	3
	
	
	
	
	

	
	TOTAL, OFERTA
	$ -   
	

	
	Nombre Empresa
	
	
	

	
	Representante Legal
	
	
	

	
	Correo
	
	
	

	
	Firma 
	
	
	



Nota 1: Ítem 8 DPS, uno por UPS*, ítem 9 Tarjeta de comunicaciones LAN, una por UPS, Ítem 11: Software de Gestión y Monitoreo Centralizado, ítem 15: Mantenimiento Preventivo durante la garantía, de acuerdo con el Estudio de Mercado y las cotizaciones recibidas, estos ítems tendrán costo $0 y por lo tanto el proponente se obliga a realizar dicho mantenimiento.
Nota 2: Para los ítems 36, 37, 38, 39 y 40 correspondientes a mantenimiento preventivo/visitas, de acuerdo con el Estudio de Mercado y las cotizaciones recibidas, estos ítems tendrán costo $0 y por lo tanto el proponente se obliga a realizar dichos mantenimientos.
Nota 3: Se aclara que para los ítems relacionados en las notas 1 y 2 en las casillas correspondientes de la oferta económica el proponente deberá colocar el valor $0. En caso contrario, se rechazará su oferta.
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