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                     Subdirección Administrativa y Financiera
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ANEXO No. 02
[bookmark: _GoBack]CONDICIONES ADICIONALES DEL PROCESO IPMC-DTOR-003-2021

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIO

1.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES O SERVICIO

El proponente debe efectuar mantenimiento preventivo y/o correctivo incluyendo mano de obra y repuestos originales a los vehículos del PNN Cordillera de los Picachos así:
	Marca:
	Camioneta Dmax 

	Placa: 
	OBG157

	Cilindraje:
	3.000 cc

	Modelo:
	2007

	Capacidad Pasajeros
	5



	Marca:
	Camioneta Toyota

	Placa: 
	JLL 031

	Cilindraje:
	2.393 cc

	Modelo:
	2020

	Capacidad Pasajeros
	5



ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
El servicio de mantenimiento preventivo está dirigido a la conservación óptima de los vehículos, buscando generar seguridad a sus usuarios, reducción de costos en reparaciones y a la conservación de los vehículos en condiciones favorables, estos mantenimientos preventivos se tienen previstos cada 6 meses específicamente para la camioneta de placas OBG157. La camioneta Toyota de Placas JLL031 por ser adquirida durante la vigencia 2020 se encuentra en garantía y sus mantenimientos se realizaran únicamente en el Taller autorizado por el proveedor del vehículo, en consecuencia los trabajos serán los siguientes:

	MANTENIMIENTO
	DESCRIPCIÓN GENERAL

	SISTEMA ELECTRICO
	Inspección general de luces

	
	Inspección nivel y densidad electrolito batería

	
	Inspección sistema de alarma

	
	Inspección sistema de alternador

	
	Inspección sistemas de limpia brisas

	
	Inspección caja de fusibles 

	
	Inspección bobinas y bujías

	
	Inspección general de cableado eléctrico

	SISTEMA DE FRENOS Y EMBRAGUE
	Inspeccionar nivel de líquido de frenos mangueras, cilindro, chupas y tubería. 

	
	Revisión kit de frenos (bomba, booster, pedales)

	
	Inspeccionar freno de estacionamiento (guayas)

	
	Inspeccionar frenos de disco, bandas y pastillas

	CHASIS Y PUERTAS
	Ajustar tuercas chasis, carrocería y puertas

	
	Inspeccionar deterioro de chasis y su estructura

	ENCENDIDO
	Inspección sistema electrónico y eléctrico 

	
	Inspeccionar Interruptor de encendido (switch)

	
	Inspeccionar bujías 

	COMBUSTIBLE
	Inspeccionar inyectores

	
	Inspeccionar marcha mínima

	
	Revisión y mantenimiento depósito de combustible

	
	Inspeccionar tubería y mangueras de combustible

	
	Inspeccionar Mantenimiento Interfuller 

	
	Inspeccionar posibles fugas (empaques)

	SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
	Inspeccionar sistema aire acondicionado

	TURBO
	Revisión y Mantenimiento del sistema de turbo. 

	
	Inspeccionar Bomba de Inyección 

	
	Inspeccionar kit  de motor (Válvulas, Cilindros; pistones, Empaquetadura). 

	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR
	Revisión del sistema de refrigeración (radiador, ventilador, bomba de agua, termostato, depósito de expansión y mangueras) 

	CAJA DE VELOCIDADES Y TRACCIÓN
	Inspección lubricación rodamientos

	
	Inspeccionar valvulinas transmisión

	
	Inspeccionar sistema de crucetas Justin

	
	Lubricación ejes propulsores (4 x 4)

	SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN
	Alineación de dirección

	
	Inspección de amortiguadores

	
	Revisión de rotulas inferiores y superiores

	
	Revisión terminales de dirección

	
	Revisión de tijeras delanteras (Izquierda y Derecha)

	
	Revisión de bujes de tijera, y muelles 

	
	Inspección articulación dirección y barra acoplamiento

	
	Inspeccionar nivel aceite dirección hidráulica

	
	Inspeccionar fluido y tuberías de la dirección

	
	Revisión ejes y rodamientos y caja de dirección

	
	Lubricar juntas esféricas de la dirección

	LLANTAS
	Revisión de llantas, corazas y aire.

	
	Alineación

	
	Rotación de cauchos

	
	Balanceo

	
	Montaje de llantas nuevas

	
	Rectificación de rines

	OTROS SERVICIOS
	Escáner de vehículo



MANTENIMIENTO CORRECTIVO
El servicio de mantenimiento correctivo deberá realizarse cuando las condiciones mecánicas del vehículo lo requieran y está orientado a reponer por repuestos nuevos originales de la marca de los vehículos o en su defecto de las marcas con que los vehículos salen de fábrica, aquellos que cumplieron su ciclo o que por servicio se hace necesario cambiarlos. Este tipo de mantenimientos se le realizara exclusivamente a la camioneta de placas OBG157.  
La camioneta Toyota de Placas JLL031 por ser adquirida durante la vigencia 2020 se encuentra en garantía y sus mantenimientos se realizarán únicamente en el Taller autorizado por el proveedor del vehículo en consecuencia el mantenimiento Correctivo de los vehículos será el siguiente:
	MANTENIMIENTO
	DESCRIPCIÓN GENERAL

	

SISTEMA ELÉCTRICO


	Cambio de Bombillo de luces baja

	
	Cambio de Bombillo de direccionales

	
	Cambio de Bombillo de reversa

	
	Cambio de Bombillo de unidad de stop

	
	Cambio de Bombillo de luces de alta 

	
	Arreglo del sistema eléctrico de la alarma.

	
	Cambio o arreglo de tarjeta de unidad de control

	
	Cambio de bomba de combustible

	
	Cambio de Correa alternador 

	
	Cambio de Rodamiento del alternador

	
	Cambio de fusibles

	
	Cambio de Rodamiento del arranque

	
	Cambio de Batería

	
	Arreglo del Sistema eléctrico de vidrios de puertas

	
	Cambio de Escobillas

	SISTEMA DE FRENOS
	Cambio de Bandas 

	
	Cambio de Bomba de frenos

	
	Cambio de Campana c/u

	
	Cilindros de frenos

	
	Cambio de Disco de frenos

	
	Cambio Líquido de frenos 

	
	Cambio de Manguera de frenos

	
	Cambio de Pastillas de frenos

	MOTOR
	Calibración de válvulas

	
	Cambio de inyectores

	
	Limpieza y drenaje del tanque de combustible

	
	Cambio de Empaque culata

	
	Cambio de Empaque múltiple

	
	Cambio de Bujías  

	
	Cambio o arreglo de Bobina

	
	Cambio Válvulas

	
	Cambio  Poleas

	
	Cambio Empaques de admisión 

	
	Cambio Aceite de caja

	
	Cambio Filtros de aire

	
	Cambio Filtros de aceite

	
	Cambio Filtro de ACPM 

	CAJA DE VELOCIDADES Y TRACCIÓN
	Cambio de Balínera de embrague

	
	Cambio de Disco de embrague

	
	Cambio de Guaya de embrague

	
	Cambio de Rodamientos delanteros 

	
	Cambio de Rodamientos traseros  

	SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN
	Cambio de Muelles trasero

	
	Cambio de Terminal dirección cortas

	
	Cambio de Terminales dirección largas

	
	Cambio de Tijera Superior 

	
	Cambio de Tijera Inferior

	
	Cambio de Buje tijera

	
	Tornillo central

	AIRE ACONDICIONADO
	Filtro seco

	
	Recarga de Gas 

	CHASIS
	Soldadura

	OTROS SERVICIOS
	Cambio vidrio (puertas)

	
	Arreglo de chapas y  puertas

	
	Ajuste de farolas y persiana

	
	Cambio de empaques de caucho puertas y ventanas, latonería y pintura.

	
	Cambio panorámico

	
	Cambio bomper o defensa trasera y delantera

	
	Lavada de vehículo y polinchada



ELEMENTOS A UTILIZAR PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO

El proponente deberá acreditar la disponibilidad de los siguientes equipos y personal mínimos requeridos para la prestación del servicio:

1.2. EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS
	SERVICIO DE SERVITECA
	CANTIDAD

	Alineador de dirección
	1

	Alineador de luces
	1

	Balanceador
	1

	Cargador de batería
	1

	Computador  de diagnóstico sistema de inyección
	1

	Equipo de análisis fallas eléctricas
	1

	Equipo de sincronización electrónica
	1

	Escáner  para lectura códigos de falla
	1

	SERVICIO DE LUBRICACIÓN
	CANTIDAD

	Área del servicio
	1

	Banco de trabajo
	1

	Dispensador neumático de aceite
	1

	Dispensador y pistola de engrase
	1

	Valvulinera 
	1

	SERVICIO DE LATONERÍA Y PINTURA
	CANTIDAD

	Área del servicio
	1

	Compresor de aire
	1

	Equipo de pintura
	1

	Equipo de soldadura autógena
	1

	Equipo de soldadura eléctrica
	1

	Programas  de medidas de chasis y carrocerías
	1

	Taladros neumáticos
	2

	Equipo de soldadura mig
	1

	SERVICIO DE TALLER
	CANTIDAD

	Diferenciales     
	2

	Banco o mesa de trabajo
	1

	Elevadores de columna
	2

	Gatos hidráulicos
	4

	Manuales para diferentes marcas
	1 C/U

	Medidor de presión bomba de gasolina
	1

	Prensa hidráulica
	2

	Torres
	4

	Servicio de Carro-Taller 
	1

	SERVICIO DE LAVADO
	CANTIDAD 

	Aspiradoras
	1

	Hidrolavadora
	1

	Pistolas y manguera de lavado
	1

	ADMINISTRACIÓN
	CANTIDAD 

	Almacén de repuestos con stock
	1

	Software administración de vehículos
	1



1.3.  PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 		
El proponente a través de su Representante Legal, debe certificar que cuenta con el personal mínimo requerido durante la totalidad del plazo contractual y certificar esta circunstancia acompañada de los siguientes datos:
	FUNCIONES
	NOMBRES COMPLETOS
	CEDULA
	EXPERIENCIA
	CANTIDAD MINIMA

	Mecánicos (frenos, suspensión, dirección, embragues, caja de velocidades, transmisión, motor)
	
	
	
	02

	Electricista
	
	
	
	01

	Latonero
	
	
	
	01

	Operario de alineación y balanceo
	
	
	
	01

	Jefe de Taller
	
	
	
	01

	Recepcionista vehículos
	
	
	
	01



1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Los repuestos que se suministren en el marco del mantenimiento correctivo deberán ser Originales de Fábrica, es decir de la misma marca del vehículo o de las  marcas con las que sale fabricado, garantizando así las mismas tolerancias de manufactura, misma resistencia a temperatura, fatiga, torsión, tensión, compresión, etc, para garantizar la seguridad e integridad de  sus ocupantes y la durabilidad y calidad del trabajo de mantenimiento, así mismo reduciendo las posibilidades de detrimento patrimonial de los bienes del estado por el uso de repuestos que generen mayor desgaste al vehículo por no cumplir con los estándares de calidad del fabricante del automotor, que garantizan su óptimo funcionamiento. 

Nota: La originalidad de los repuestos deberá ser demostrada al supervisor mediante la entrega de los empaques de los repuestos, el proponente garantiza con su oferta que se permitirá el acceso al taller al responsable de los vehículos del Parque para verificar la originalidad de los repuestos y la calidad del mantenimiento realizado. 

1. El proponente deberá cotizar el valor unitario de cada uno de los ítems establecidos en los cuadros anteriores para los mantenimientos solicitados, el cual debe cumplir en todo caso con las especificaciones técnicas mínimas exigidas, es decir, deben cotizar la totalidad de los servicios requeridos en la presente invitación. No se aceptan propuestas parciales.
1. La suma de los valores unitarios relacionados en los cuadros anteriores será el valor total de la propuesta para el suministro de servicios. El valor total del contrato será por el presupuesto oficial del mismo, a partir de los precios de referencia fijados en la propuesta. En caso de requerir servicios de mantenimiento adicionales a los cotizados en la propuesta, el contratista deberá presentar previa cotización de los mismos, la cual deberá ser autorizada por el supervisor del contrato de manera previa.
1. Teniendo en cuenta que la información del estudio de mercado y las especificaciones técnicas son precios e ítems de referencia, los repuestos y cantidades adicionales que requieran los vehículos para su adecuado funcionamiento, serán requeridas previamente por el supervisor del contrato, de acuerdo con el diagnóstico presentado por el contratista, el cual debe ser realizado obligatoriamente la primera vez antes que el vehículo ingrese al taller y las veces que el supervisor del contrato lo requiera; así como al presupuesto asignado.

NOTA: En caso de requerir servicios de mantenimiento adicionales a los cotizados en la propuesta, el contratista deberá presentar previa cotización de los mismos, la cual deberá ser autorizada por el supervisor del contrato de manera previa.

1. Definición Técnica. El valor estimado comprende los costos de Mantenimiento Preventivo y correctivo con el suministro de repuestos originales para el parque automotor del Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos.
1. Invariabilidad de los Precios. EI proponente deberá suministrar los repuestos originales, nuevos, no remanufacturados, ni repotenciados, de primera calidad. Los precios de los repuestos deben corresponder a los que ofertó el proponente con su propuesta y en caso de que éste presente variación al momento de ser requerido para su instalación, deberán ser cotizados y aprobados por el supervisor del contrato. EI proponente deberá reintegrar al Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos los repuestos o partes que fueron objeto del cambio. 

NOTA: En caso de que el mantenimiento correctivo requiera una suma de dinero considerable, esto es, que afecte la cantidad de mantenimientos preventivos que se deban realizar, se suscribirá un documento entre las partes de justificación del mantenimiento efectuado.

1. Infraestructura Física y Recurso Humano: EI proponente deberá disponer de un establecimiento en la ciudad de Neiva (Huila), que cuente con la infraestructura adecuada para la ejecución del objeto a contratar, seguro y debidamente equipado para el desarrollo de los trabajos contratados. Para lo anterior el oferente deberá acreditar disponer del taller mediante el registro mercantil el establecimiento de comercio de su propiedad o mediante un contrato de arrendamiento del taller o mediante un convenio suscrito con el propietario del taller.

El oferente deberá aportar un documento firmado por el representante legal, el cual debe contener un registro fotográfico de las instalaciones del taller y certificar que cuenta con la infraestructura segura, adecuada y equipada para la ejecución del objeto a contratar y que cuenta con el personal mínimo requerido. La entidad podrá hacer la verificación de las instalaciones de manera virtual o presencial y se levantará un acta que hará parte del informe de evaluación.

1.5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de la mano de obra y repuestos suministrados.
1. Una vez inicia la ejecución del contrato, el contratista deberá subir en la plataforma SECOP II en la opción EJECUCION CONTRACTUAL las facturas después de radicarlas en la Entidad Estatal. en esta sección podrá cargar los informes de actividades y en general documentos de la ejecución contractual que la Entidad Estatal le solicite.
1. Garantizar que la revisión, diagnóstico y en caso de ser aprobado el mantenimiento de los vehículos al momento de ingresar a los centros de servicio y/o talleres por parte del personal del mismo deberá realizarse dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al ingreso del vehículo e informar al Supervisor los retrasos que surjan.
1. Ejecutar los trabajos en forma eficiente y oportuna, sin procesos que conduzcan a demoras injustificadas. Si en el tiempo normalmente requerido para la realización de un trabajo, se presentan imprevistos, adiciones o demoras justificadas a los trabajos solicitados, se deberá contar con el visto bueno del Supervisor del contrato, quien será el único autorizado para verificar tales hechos y autorizar los nuevos tiempos.
1. Ofrecer una garantía de 5.000 Km, para cada uno de los mantenimientos, repuestos, elementos o partes remplazadas durante los mantenimientos preventivos y/o correctivos. 
1. Permitir el acceso del supervisor del contrato o al personal que este designe, a las instalaciones del contratista, a efectos de verificar el diagnóstico, originalidad de los repuestos, calidad del mantenimiento que se realice al vehículo en el taller.
1. Garantizar que los trabajos a realizar se acogen a las especificaciones técnicas solicitadas por el Supervisor del Contrato.
1. Contramarcar los repuestos instalados para efectos de control.
1. Entregar las baterías plomo – acido al mecanismo de devolución que haya establecido el fabricante o importador de las mismas, de conformidad con lo señalado en la Resolución 0372 de 2009 proferida por el Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). Para lo cual deberá entregar copia al Parque Cordillera de los Picachos de la certificación de entrega y disposición final de estos residuos a los gestores debidamente autorizados o al canal de devolución que se haya establecido para este tipo de residuos.
1. Garantizar que los filtros instalados durante los mantenimientos cuenten con un sello de calidad expedido por una entidad certificadora en calidad y reconocida a nivel nacional, presentar evidencia con la respectiva de factura.
1. Garantizar que los servicios a realizar no afecten el funcionamiento y las características físicas; internas o externas del vehículo, o que se produzcan daños en la pintura. En caso contrario que se solicite algún mantenimiento que al ejecutarse pueda afectar el funcionamiento o alguna característica del automotor, se deberá notificar al supervisor antes de realizarlo, las afectaciones o daños que puedan surgir y previa cotización del costo adicional de estas reparaciones, las cuales deben ser aprobadas por el supervisor del contrato mediante una remisión. Esta notificación la podrán realizar al correo electrónico picachos@parquesnacionales.gov.co o en documento físico a la oficina administrativa del PNNCP ubicada en la calle 6 B No 26 -29 Barrio la Gaitana.
1. Rehacer por su cuenta los servicios no recibidos a satisfacción por el supervisor o con especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas, sin perjuicio de la respectiva garantía de calidad de los servicios que debe aportar el proponente u otras medidas correctivas o sancionatorias que el Parque Cordillera de los Picachos considere pertinentes. Estas actividades que deban rehacerse no implicaran modificación en el plazo de ejecución del contrato, al programa de trabajo o al valor pactado, los servicios mal ejecutados o en los que se hayan utilizado repuestos o insumos incorrectos o con especificaciones inferiores o diferentes a las requeridas, o por mala instalación de partes o repuestos.
1. Responder por los daños ocasionados por la manipulación del vehículo dentro y fuera del taller del contratista, mientras se encuentre en proceso de reparación o pruebas, estos deben ser asumidos por este, sin ningún costo para el Parque Cordillera de los Picachos.
1. Elaborar fichas técnicas por cada vehículo de los servicios realizados, repuestos suministrados y novedades, dichas fichas deberán adjuntarse a los documentos de facturación mensualmente o cuando sean requeridas por el Supervisor del Contrato. 
1. Una vez el vehículo ingrese al taller, el contratista deberá de realizar el diagnóstico respectivo de las condiciones generales y especificas del mismo, este documento se entregara por escrito, para la entrega del diagnóstico se tendrá 48 horas siguiente del ingreso del vehículo al taller. Con el diagnostico el contratista deberá anexar la cotización de la mano de obra y repuestos en caso de que se requieran para su respectiva aprobación por parte del supervisor, los diagnósticos son de carácter obligatorio y prerrequisito para cualquier intervención al (los) vehículo(s).
1. Llevar un registro del valor ejecutado del contrato con el objeto, con el fin de evitar la prestación de servicios que excedan el valor del contrato, dicho registro deberá remitirse mensualmente al supervisor del contrato.
1. Prestar el servicio en el centro de servicio y/o taller mínimo los días lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM. y los sábados en el horario de 8:00 AM a 1:00 PM.
1. Incluir dentro de la factura los costos de los insumos, diferentes a repuestos de cualquier tipo, necesarios para realizar las diferentes actividades de mantenimiento, como por ejemplo: grasa multiusos, limpiador electrónico, gasolina para lavado de piezas, cinta aislante, silicona, amarres plásticos, etc., los cuales deberán quedar incluidos dentro del costo de la mano de obra por lo que no se reconocerán como ítems independientes.
1. Responder por todo daño que se ocasione al vehículo o algún tercero durante el período de permanencia del mismo en el taller y/o centro de servicio del contratista, entregar el vehículo lavado y en perfectas condiciones de limpieza interior y exterior.
1. Suministrar los repuestos originales y la mano de obra que requieran los vehículos para su adecuado funcionamiento.
1. Proveer los servicios de grúa cuando por eventualidades los vehículos requieran la movilización desde el sitio requerido hasta el taller. El contratista deberá enviar cotización previa con el valor del servicio, el cuál debe ser aprobado mediante una remisión por el supervisor del contrato. 
1. Garantizar el desplazamiento de mecánicos a los sitios donde por eventualidades del servicio se requiera con el fin de desvarar los vehículos o coordinar con talleres de otras localidades diferentes a Neiva, como por ejemplo San Vicente del Caguán o Bogotá. El contratista deberá enviar cotización previa con el valor del servicio, el cuál debe ser aprobado mediante una remisión por el supervisor del contrato.
1. Realizar la disposición final de los repuestos cambiados acuerdo a la normatividad emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y entregar el certificado de disposición final emitido por una empresa certificada con cada factura. 
1. Reemplazar los repuestos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término máximo de tres (3) días efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por el Jefe de Área Protegida del PNN Cordillera de los Picachos.
1. Constituir las garantías y mantener su vigencia.
1. Efectuar las reparaciones según la orden y autorización dada únicamente por el supervisor. 
1. EI contratista deberá atender en debida forma los reclamos que presente el PNN Cordillera de los Picachos con relación a la prestación del servicio y adoptara las medidas de manera inmediata. 
1. Presentar la factura durante los cinco (5) días hábiles siguiente a la prestación del servicio al supervisor de conformidad con las normas vigentes, adjuntando los siguientes documentos: soporte de paz y salvo en del último periodo de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales; certificados de disposición de repuestos, registro del valor ejecutado del contrato, fichas técnicas de cada vehículo, evidencias de la contramarca a los repuestos reemplazados y diagnósticos efectuados. 
1. Responder civil y penalmente por los accidentes o daños a los vehículos de Parques Nacionales Naturales y a terceros que pudiesen ocurrir durante la movilización de estas durante las reparaciones y pruebas mecánicas de funcionamiento.
1. Entregar los vehículos en perfecto estado de funcionamiento y realizar las pruebas con el personal que defina el supervisor en el momento de la entrega.
1. El contratista es responsable de trasladar el vehículo hasta el centro de diagnóstico automotor (CDA), el cual debe contar con la debida acreditación del Organismo Nacional de Acreditación – ONAC, la habilitación del Ministerio de Transporte, la autorización de la Autoridad Ambiental y debe estar conectado en tiempo real con el Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT.  Es responsabilidad directa del contratista cualquier eventualidad como accidentes e incidentes que se puedan presentar durante la movilización del automotor (Taller –CDA-Taller).  El contratista deberá realizar todos los trámites y pagos correspondientes para la expedición de la revisión técnico-mecánica.
El mantenimiento preventivo y correctivo se realizará a los automotores que se relacionan en el numeral 3.2. Sin embargo, Parques Nacionales Naturales podrá incrementar o reducir la cantidad de vehículos durante la vigencia del contrato, para lo cual se notificará al contratista oportunamente, a través del supervisor del contrato. 
1. Mantener indemne a Parques Nacionales por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual; y 
1. Las demás obligaciones que se generen en desarrollo del objeto contractual.

Nota: En el caso eventual que el Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos le sea asignado otros vehículos o que se requieran de los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo en cualquier automotor propio de la entidad, el contratista deberá prestar el servicio, previa solicitud por parte del supervisor del contrato.

2. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS

Son causales de rechazo de las ofertas, las siguientes: 

1. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Ley. Así mismo, cuando carezca de capacidad para desarrollar el objeto de la presente contratación o cuando la vigencia de la persona jurídica sea inferior a la exigida en la Ley. 
2. La omisión de oferta económica en la propuesta presentada o cuando el valor de la oferta supere el presupuesto oficial estimado o cuando la oferta no se presente en pesos colombianos. 
3. Cuando el proponente no cumpla con la totalidad de las condiciones técnicas mínimas establecidas en la presente invitación, presente algunas exclusiones a éstas o presente una propuesta con precio artificialmente bajo habiéndose surtido el trámite de que trata el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.
4. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en la invitación. 
5. Cuando el proponente no responda el requerimiento efectuado por la entidad, para subsanar los requisitos y documentos, en plazo concedido por la entidad para tal fin o respondiéndolo mejore su propuesta, es decir acredite requisitos con posterioridad al cierre.
6. Cuando el proponente presente la propuesta fuera del término previsto en el Cronograma de la Invitación Pública o en lugar diferente al establecido en la presente invitación. 
7. Cuando un proponente, persona jurídica o bajo alguna modalidad de asociación (consorcio o unión temporal) presente propuesta dentro del mismo proceso de selección bien sea como persona jurídica, bajo la misma denominación al proponente plural o como integrante de otro consorcio o unión temporal o socio de una persona jurídica, que haya presentado propuesta dentro del proceso de selección. En este caso, se rechazarán todas las propuestas respecto de las cuales se presente la situación descrita. 
8. Cuando la descripción del ítem o ítems, no coincidan en un todo con las especificaciones mínimas requeridas o no se oferte la totalidad de ítems requeridos por la entidad, tanto en las especificaciones técnicas como en la oferta económica. 

3. VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO

Se advierte que cuando la entidad estime que el valor de la oferta resulte artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones, el evaluador recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015. 

4. DECLARATORIA DE DESIERTA

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA podrá declarar desierta la Selección en la misma fecha prevista para la adjudicación del contrato, en los siguientes casos: 

a. Cuando existan motivos o causas que impidan la selección objetiva de la propuesta más favorable para la entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 25, numeral 18 de la Ley 80 de 1993. 
b. Cuando no se hubiera presentado ninguna propuesta para la presente Invitación 
c. Cuando ninguna propuesta cumpla con los requisitos exigidos en la Invitación. 

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, en caso de no lograrse la adjudicación, declarará desierto el proceso mediante comunicación motivada que se publicará en el SECOP. Si hubiere proponentes, el término para presentar el recurso de reposición correrá desde la notificación del acto correspondiente.

5. PRÓRROGA DE LOS PLAZOS Y EXPEDICIÓN DE ADENDAS

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, los plazos establecidos en cronograma bien sea de oficio por la entidad o si ésta lo considera necesario previa solicitud de algún (os) interesado (s) podrán ser modificados mediante adenda. En todo caso no se podrán expedir adendas en la misma fecha límite prevista para la entrega de propuestas. La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.

6. DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

De conformidad con lo descrito en el inciso 3º del artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015 se designan las personas que realizaran la verificación de los requisitos habilitantes y técnicos y realice el ejercicio de determinación del proponente que haya ofertado el menor precio. 

Verificación de los requisitos habilitantes jurídicos y documentos de la propuesta: 

· PNN Cordillera de los Picachos - Verificación de las condiciones técnicas mínimas exigidas y determinación del proponente que haya ofertado el menor precio. 
· Contratos Dtor - Verificación de los requisitos habilitantes jurídicos y documentos de la propuesta. 

7. CONTRATO

En los términos establecidos en el numeral 8º del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado, con base en el cual se hará el respectivo registro presupuestal.
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