ANEXO 9
MODELO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT.
	MARCA
	REFERENCIA

	
	
	
	
	
	

	1
	CANECA ELABORADA EN POLIETILENO, COLOR AZUL, CON TAPA HERMÉTICA Y ARO METALICO, CAPACIDAD DE 55 GALONES O 208 LITROS, MEDIDAS 90 cm DE ALTO, 57 cm DE DIAMETRO
	UNIDAD
	54
	 
	 

	2
	LACA CATALIZADA TRANSPARENTE X GALÓN DE 3,785 LITROS
	UNIDAD
	5
	 
	 

	3
	LIJA NO 120 X PLIEGO DE 100 cms x 70 cms
	UNIDAD
	30
	 
	 

	4
	LIJA NO 80 X PLIEGO DE 100 cms x 70 cms
	UNIDAD
	45
	 
	 

	5
	MADERA AGLOMERADA (MDF) 15mm de 2,44x1,83 m
	UNIDAD
	8
	 
	 

	6
	MADERA AGLOMERADA ( MDF ) 12mm de 2,44x1,83 m
	UNIDAD
	18
	 
	 

	7
	MADERA AGLOMERADA ( MDF ) 9mm de 2,44x1,83 m
	UNIDAD
	18
	 
	 

	8
	MADERA AGLOMERADA (MDF) 5mm de 2,44x1,83 m
	UNIDAD
	18
	 
	 

	9
	MADERA AGLOMERADA (MDF) 3mm de 2,44x1,83 m
	UNIDAD
	16
	 
	 

	10
	MALLA HEXAGONAL CALIBRE 25 ROLLO POR 36 METROS TIPO GALLINERO x 1,20 MTS DE ALTO 
	UNIDAD
	59
	 
	 

	11
	PEGANTE PARA MADERA TIPO INDUSTRIAL ADHESIVO SINTÉTICO A BASE DE POLI ACETATO DE VINILO EN ALTA CONCENTRACIÓN COMPLEMENTADO CON ADITIVOS DE GRAN PODER ADHESIVO X GALÓN DE 4 KG)
	UNIDAD
	4
	 
	 

	12
	PINTURA A BASE DE AGUA COLOR BLANCO TIPO 1 (CUÑETE X 5 GALONES)- Característica: Pintura de máxima lavabilidad y durabilidad
	UNIDAD
	5
	 
	 

	13
	PINTURA A BASE DE AGUA COLOR NEGRO TIPO 1 X GALÓN DE 3,785 LITROS Características: Vinil - Acrílico,  diluible con agua, fabricada a partir de copolímeros Acrílicos, cuenta con una emulsión siliconada que permite máxima lavabilidad, resistencia al frote sin desgaste por desprendimiento y alta resistencia a la formación de hongos. Producto formulado sin plomo ni cromo. - alta durabilidad.
	UNIDAD
	5
	 
	 

	14
	PINTURA EN SPRAY NO. 31 LACA TRANSPARENTE BRILLANTE 400 ML
	UNIDAD
	23
	 
	 

	15
	POLISOMBRA DE 65% DE PASO DE LA LUZ SOLAR X 4 METROS DE ANCHO
	METRO
	500
	 
	 

	16
	THINER X GALÓN DE 3,785 LITROS
	UNIDAD
	5
	 
	 

	17
	ARENA CONCRETO GRANEL VIAJE POR 6 M3
	UNIDAD
	3
	 
	 

	18
	GRAVA O TRITURADO 3/4 PULGADA A GRANEL VIAJE POR 6M3
	UNIDAD
	4
	 
	 

	19
	CEMENTO ESTRUCTURAL X 42.5 KG- BULTO
	UNIDAD
	198
	 
	 





Firma Representante Legal
_________________________
Nombre Representante Legal

NOTA 1: LOS ÍTEMS, DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO, UNIDAD Y CANTIDAD DEBEN SER LAS MISMAS QUE ESTÁN DESCRITAS EN EL PUNTO DE LA ESPECIFICACIÓN TECNICA DEL ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO, POR ENDE, NO PUEDEN SER MODIFICADAS, ELIMINADAS O CAMBIADAS.
